설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			토목2사업소 - 14327			담당자	이상욱		요청일자	2020. 10. 30.
사업명		2019년 지하철 승강편의시설 설치공사
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 장지역 1번 출입구, 공릉역 1번 출입구 - 규모 : E/S 및 E/L 설치에 따른 보도 신설 및 기본 보도 정비
		사업 기간		2020. 11. ~
		발주자		서울교통공사 토목2사업소
		용역사		㈜신성엔지니어링, ㈜유신
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항			참고자료
1	설계도면				• 공통사항 - 동절기(2020.12.01. ~ 2021.2.28.) 내 모든 보도공사를 금하므로 기간 내 공사완료하거나 동절기 이후로 일정조정 - 보도포장단면도 일원화(투수블록, 경계석)			•서울시 「보도블록 10계명」
2					• 도면 보완 <장지역> - 불필요한 점형블록은 제거하고 비스듬히 유도되는 선형블록으로 연결 <공릉역> - 볼라드 설치 시 전면 30cm이격하여 점자블록(점형) 1매 설치 - 횡단보도 주변 지장물 이설 필요			•점자블록 설치 관련 안내사항 준수 보행정책과-2362(’20.2.13.) •보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11) •보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
3	시방서	•시방서 보완 - 턱 낮춤시설 설치(10mm → 0mm)				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
4	기타	•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
5		•시각장애인용 음향신호기 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
6		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
7		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
8		•횡단보도 구간 내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
9		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
10		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도