설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			토목2사업소-11387			담당자	이지헌, 권순섭	요청일자		`20. 8. 28. (도면접수일 : 9.1.)
사업명		월드컵북로 445외 2개 노선 보행환경 개선사업
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 강서구 방화역 1,2번 출입구 주변 - 내용 : 기존 출입구 E/S 설치에 따른 주변 보도 정비(면적 : 437㎡)
		사업 기간		2019. 8. ~ 2020. 9.(용역)
		발주자		도시철도공사 토목2사업소
		용역사		㈜유신
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	일반				• 사업대상지 확대 검토 - 2번출구 앞 보도 전폭 정비 검토(점자블록 포함) (보도의 일관성 제고) * 턱낮춤 주변 점자블록 설치기준 준수				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
2	설계도면				•도면 작성(추가) - 블록 포장 패턴 일반도 - 보도포장 상세 일반도 (가각부, 맨홀, 수목보호대 등 각종시설물 주변 등) - 점자블록 교차상세도(╈,┰,┑) - 점자블록 설치계획도(출입구 및 횡단보도 주변)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 •보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11) •보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
3	설계도면	•도면 보완 - 보도포장 단면도 일원화(도면 : 판석, 투수블록) - 보도 포장재 서울형 미끄럼저항 기준 표기 (대상 : 콘크리트 블록, 각종 경계석) - 보차도 경계석 상세도 및 재료표 보완				•도로연석(보차도경계석)품질향상 방안(’18.4.) (참고) •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
4	시방서	•시방서 보완 - 시공 전체 공종에 대한 서울시 전문시방서 적용 (프리캐스트 콘크리트 경계블록, 인터로킹, 투수블록, 공사장 안전펜스, 보행안전도우미, 임시보행로 등)				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
5	기타	•투수블록 포장 시 투수성 시험성적 확인절차 준수를 위한 품질시험비 반영				•2019년 보도 보도공사장 점검 및 관리계획(보행정책과-349, 2019. 1.), 보도공사 공정별 체크리스트
6		•(선형)점자블록 좌우 60㎝이내 지장물(가로수 보호대, 분전함 등) 배치 금지(최소 20㎝)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
7		•보도굴착 통제기간 준수 (당해년도 12월~익년 2월)				•보도블록 10계명
8		•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%) - 그 외 구간은 빗물이 고이지 않도록 구배 조정				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
9		•시각장애인용 음향신호기 (설치 예정포함)전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
10		•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
11		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
12		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
13		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
14		•공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 및 사업기간 변경 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도