설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			도시철도토목부 -7992			담당자	조태현	요청일자		`18. 7. 3.
사업명		서울지하철 9호선 3단계 919공구 보도공사
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 송파구 삼전동 (구 잠실병원) ~ 석촌역 - 규모 : 폭(2.2m) 연장(1,391m), 블록포장 58a
		공사 기간		2018. 7. ~ 9.
		발주자		도시기반시설본부
		용역사		삼성물산
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				•설계검토 1) 횡단구성(자전거 도로)을 일부 조정하여 연속 (선형)점자블록이 보도중앙에 위치하도록 검토 ※ 해당도면 : 932정거장 상세도 1				•투수성능 성능개선을 위한 세부 추진계획(‘18.2)
2					•도면보완 및 검토 1) 유도블록 상세도 -(선형)점자블록 2줄 설치 및 마무리 블록 (점형)점자블록 삭제 2) 경계석 상세도 -횡단보도 낮춤석과 측구와의 단차 0cm 표기 -서울형 미끄럼 보도포장 기준 명기(BPN) 3) 932정거장 상세도 -시점부 횡단보도 주변 정비구역 조정(횡단보도 전체 정비) 4) 공통 -점자블록의 연속성 확인을 위한 사업대상지 주변 점자블록 표기 -시각장애인 이동 패턴을 고려 점자블록 선형(방향)등 조정 -시각장애인용 음향신호기(설치 예정포함) 버튼 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 •보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4) •보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
3					•도면추가 1) 사업대상지와 접하는 경계부분 마감상세(일반도) 작성 2) 보도포장 상세도 작성				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
4	설계도면	•차량진출입로 포장은 주변 보도블록 색상과 구별 설치 검토				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」부록2, 63P
5		•실명제 표지판 설치 검토 - 연장 100m 이상 구간				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 63P
6		•도면추가 - 보도포장 시공상세도 작성
7	기타	•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
8		•횡단보도 주변 보도정비시 주변 맨홀과 보도높이 단차없이 시공				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
9		•연속 (선형)점자블록은 보도 중앙 설치를 원칙으로 하며, 좌우 60㎝(최소 20cm)주변 장애물 제거 및 이격거리 준수				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」72P
10		•볼라드의 경우 전면 30㎝이격하여 점형블록 1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
11		•점자블록(점형, 선형) 설치시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
12		•공사중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
13		•보도 가장자리 포장공사시 조각블록이 발생하지 않도록 유의하여 시공				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
14		•기존 연속 (선형)점자블록이 있을 경우 금회 공사시 재설치				•「시각장애인 주요이용시설 주변 점자블록 정비시 준수사항 안내」(보도환경개선과-5632, 2017.4.)
15		•횡단보도 구간내 빗물받이 이설 등 정비 검토				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
16		•간선도로변 측구 및 경계석 설치는 시공품질 향상을 위하여 기성제품 사용을 권장하며, 현장여건 상 콘크리트 타설일 경우 측구+경계석 기초 일체형 시공 할 수 있도록 설계 검토				•도로 연석 품질 향상 방안(‘18.5.)
17		•투수포장시 투수포장재는 지속성 검증시험 기관에서(KTR, KTI, 서울시품질시험소) 발급한 “투수지속성 검증시험 3등급”이상의 제품을 사용하고, 관련기준에 의거 공정별 품질시험 실시				•투수블록 성능유지를 위한 세부추진계획(‘18.2.)
행정 사항	- 사업 기간 중 현장지도점검을 받을 수 있도록 조치하시기 바람 (보도관련 공사 설계 및 현장 지도점검 의무화 세부 시행계획, 행정2부시장 방침 제411호) - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://safe.seoul.go.kr/specifications?pageno=1
참고	- 점자블록 설치 유형도