설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			도시철도 토목부-7603			담당자	정삼기	요청일자		`18. 6. 26.
사업명		서울지하철 9호선 3단계 923공구 보도공사
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 강동구 둔촌동 동남로 보훈병원 일대 - 규모 : 폭(1.5~3m) 연장(3,156m), 블록포장 72a
		사업 기간		2018. 6. ~ 7.
		발주자		도시기반시설본부(도시철도토목부)
		용역사		에스오씨엔지니어링
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				•도면 보완 - (공통) 횡단보도 주변 (선형)점자블록은 보도폭원의 4/5까지 설치 - 보도폭원에 따른 점자블록 설치계획 변경 예1) 보도폭이 6m이상일 경우 횡단보도 전면 대기평탄면 설치 예2) 보도폭이 2m이하일 경우 보도 전폭 낮춤				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
2					•도면 추가 작성 - 보도포장재(포장단면, 블록, 점자블록, 경계석, 측구, 표준횡단면도) 상세도 작성 ※ (공통)미끄럼 저항기준, (점자블록)색상, 품질기준 - 횡단보도 유효보도폭원 별 횡단보도 턱낮춤 상세도 작성				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 •보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
3	기타				•간선도로변 측구 및 경계석 설치는 시공품질 향상을 위하여 기성제품 사용을 권장하며, 현장여건 상 콘크리트 타설일 경우 측구+경계석 기초 일체형 시공 할 수 있도록 설계 검토				•도로 연석 품질 향상 방안(‘18.5.)
4					•보도공사 실명제 표지판 설치 - 공사 시·종점 각 1매 설치				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」부록2, 63P
5					•횡단보도 주변 보도정비시 주변 맨홀과 보도높이 단차없이 시공				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
6	기타	•연속 (선형)점자블록 설치시 보도 중앙 설치를 원칙으로 하며, 좌우 60㎝(최소 20cm)주변 장애물 제거 및 가로시설물과 이격거리 준수				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」72P
7		•시각장애인 음향신호기 설치여부(예정 포함)을 검토하여 버튼 전면 30cm (점형)점자블록 2매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
8		•볼라드가 설치될 경우 전면 30㎝이격하여 점형블록 1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
9		•점자블록(점형, 선형) 설치시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
10		•공사중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
11		•보도 가장자리 포장공사시 조각블록이 발생하지 않도록 유의하여 시공				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
12		•보훈병원 주출입구로부터 주요 교통이동시설(지하철, 버스)까지 연속형(선형)점자블록 설치				•「장애인 노인 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」별표2
13		•횡단보도 구간내 빗물받이 이설 등 정비 검토				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
14		•구간내 버스 및 택시 승차대 설치시 시설물 주변 점자블록 설치				•도로안전시설 설치 및 관리지침
15		•투수포장재는 지속성 검증시험 기관에서(KTR, KTI, 서울시품질시험소) 발급한 “투수지속성 검증시험 3등급”이상의 제품을 사용하고, 관련기준에 의거 공정별 품질시험 실시				•투수성능 성능개선을 위한 세부 추진계획(‘18.2)
16	- 사업 기간 중 현장지도점검을 받을 수 있도록 조치하시기 바람 (보도관련 공사 설계 및 현장 지도점검 의무화 세부 시행계획, 행정2부시장 방침 제411호) - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://safe.seoul.go.kr/specifications?pageno=1
참고	- 점자블록 설치 유형도