설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			송파구 도로과-13232호			담당자	정재필		요청일자	2021. 5. 12.
사업명	풍납동(통성로 외 2개소) 공공시설물 디자인 개선공사
공사 내용	사업 개요			- 위 치 : 토성로(풍납사거리아아파트), 한가람로(강변현대아파트), 풍성로(풍납초교) 일대 - 규 모 : 보도블록 정비 29a, 보차도 경계석 정비 306m, 측구 정비 398m 등
	사업 기간			2021. 6. ~ 2021. 10.
	발주자			송파구 도로과
	용역사			자체설계
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번		구분			검 토 사 항			참고자료
1		설계도면			• 투수성 포장단면 검토 • 보도 유효 폭 2m 준수 • 서울형 보도포장 미끄럼저항기준 적용 • 보도블록 규격 및 재질 추가			• 서울시 물순환 회복 및 저영향 개발 기본조례 제11조 제1항 제38 • 서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
2		시방서			•시방서 보완 - 해당없음			•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
3		기타			•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
4					•시각장애인용 음향신호기 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치			•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
5					•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치			•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
6					•공사용 간판 문구는 다국어 표기			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
7					•횡단보도 구간 내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비			•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
8	기타	•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
9		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저	•서울시 보도공사 전문시방서
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection