설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			한국토지주택공사 서울하남감일단지사업부-5301			담당자	이호진		요청일자	2020. 10. 14.
사업명		하남감일지구 감일~초이간(남측)도로 신설교차로 개설공사
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 마천터널 앞 교차로 일대 - 규모 : 교차로 주변일대 보도
		사업 기간		2020. 10. ~ 2020. 11.
		발주자		한국토지주택공사
		용역사		경동엔지니어링
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항			참고자료
1	설계도면				• 유효보도 폭 2.0m 확보 • 횡단보도 주변 가로수, 빗물받이 등 지장물 이설 및 제거
					• 도면 작성(추가) - 횡단보도 주변 자전거도로 설치 상세도 - 교통섬구간 턱낮춤 설치 상세도			•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」(84p-97p) •보도 턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
2					• 도면 보완 <공통> - 볼라든 전면 30cm 이격하여 점형블록 1매 설치 - 음향신호기 전면 30cm 이격하여 점형블록 2매 설치 <포장 마감 조정 상세도 1 ~ 100> - 절단 시 조각블록 발생되지 않도록 설계 <포장 마감 조정 상세도 23> - 횡단보도와 자전거도로 상충구간 횡단보도노면표지 연장 확대 - 횡단보도 주변 방향전환 부분 점자블록은 선형블록의 2배의 폭으로 점형블록 설치(8매) - 경계석 차도측 끝단에서 30cm 이격하여 점형블록을 60cm폭으로 횡단보도 폭만큼 설치 <포장 마감 조정 상세도 66> - 선형블록은 횡단방향과 같은 방향으로 중앙에 설치 - 방향 전환시 점형블록을 선형블록의 2배넓이로 설치			•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11) •보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
2		<포장 마감 조정 상세도 72, 74, 76, 78> - 횡단보도의 점자블록(점형블록)은 연석과 평행하게 60cm 폭으로 설치 - 휠체어사용자가 이용할 수 있도록 교통섬 중앙에 평탄한 공간 마련 <포장 마감 조정 상세도 97> - 횡단보도의 폭만큼 전체 턱낮춤 실시(단차“0”) - 조각블록(점자블록) 사용하지 말 것 - 횡단보도의 중앙에 선형블록 설치 <L형 측구 및 경계석 상세도> - 보차도 경계석 기초 콘크리트 포장단명 변경 (뒷채움기초) B,H = 5㎝ → 10㎝ - 측구 하부 다짐 후 비닐 설치 및 주변 거푸집 설치				•점자블록 설치 관련 안내사항 준수 보행정책과-2362(’20.2.13.)
3	시방서	•시방서 보완 - 개정된 시방서 적용(프리캐스트 콘크리트 경계블록 등)				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
4	기타	•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
5		•시각장애인용 음향신호기 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
6		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
7		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
8		•횡단보도 구간 내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
9		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
10		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도