설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			도기본 토목부-10979			담당자	배원영	요청일자		2020. 06. 06.
사업명		헌릉로 확장 기본 및 실시설계 용역
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 헌릉로(내곡IC ~ 헌릉IC) - 규모 : 보도포장(L=2,710m A=9,054[eqn: m^{ 2}]
		사업 기간		2020. 2. ~ 2020. 07.
		발주자		도시기반시설본부
		용역사		㈜삼안
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				• 유효 보도 폭 2m 이상 확보				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
2					• 도면 작성(추가) - 보도블록 규격 및 재질 표기 - 서울형 보도포장 미끄럼 저항기준(BPN) 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」(84p-97p)
3					• 도면 보완 (도면명 : 포장단면상세도(1,2)) - 보차도 경계석 기초 콘크리트 포장단명 변경 (뒷채움기초) B,H = 5㎝ → 10㎝ - 측구 하부 다짐 후 비닐 설치 및 주변 거푸집 설치 - 서울형 보도포장 미끄럼 저항기준(BPN) 표기 (도면명 : 포장단면상세도(3)) - 점자블록 표준규격(KS F4561) 제품 사용 (도면명 : 보도위 시설물 배치도(1)) - 횡단보도 주변 가로수, 빗물받이 등 지장물 이설 및 제거 (도면명 : 구간별 보도 표준 폭원 및 구성 상세도) - 보도포장단면 일원화(투수블록 포장단면 적용) (도면명 : 포장마감조정상세도(F-1,2)) - 조각블록 발생 최소화 - 횡단보도 주변 선형블록은 보도 폭의 4/5가 되는 지점까지 설치 (도면명 : 교통처리계획도(6)) - 공사구간 라바콘을 안전펜스로 교체				•도로연석(보차도경계석)품질향상 방안(’18.4.) •보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11) •보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4) •점자블록 설치 관련 안내사항 준수 보행정책과-2362(’20.2.13.) •보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
4	시방서	•시방서 보완 - 개정된 시방서 적용(인터로킹, 안전펜스 등)				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
5	기타	•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
6		•시각장애인용 음향신호기 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
7		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
8		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
9		•횡단보도 구간 내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
10		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
11		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
12		- 공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도