설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			교통행정과-57599			담당자	강성구	요청일자		`19. 8. 28. 설계도면 접수 : 9. 3.
사업명		화랑로 자전거도로 신설·정비 공사
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 성북구 상월곡역(월곡2동 주민센터)~석계역 - 규모 : 자전거 도로정비 및 신설(1.7㎞, 아스콘포장 19.4a, 절삭 후 덧씌우기 5.54a), 보도정비(2.6a)
		사업 기간		2019. 9. ~ 2019. 11월
		발주자		성북구청 교통행정과
		용역사		자체설계
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				•블록포장 상세도 작성(착공전) - 자전거도로 연석 주변 마감부 블록포장 상세 일반도 작성 필요				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
2					•보도 상 구조물(맨홀, 수목보호대)주변 블록포장 상세도 작성(착공전)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
3					•보도 턱낮춤 상세도 작성(착공전)				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
4					•자전거 및 보도 표준횡단면도 작성(착공전)
5	시방서				•시방서 보완(착공전) - 인터로킹, 임시보행로 등 공정이 수반되는 사항				•서울시 전문시방서
6	기타				•보도공사 Closing 11 준수				•보도블록 10계명
7					•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
8					•차량진출입로 포장이 있을 경우 경사로는 주변 보도블록 색상과 구별 설치하고, 지그재그 패턴으로 설치				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」부록2, 63P
9					•시각장애인용 음향신호기 (설치 예정포함)전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
10					•점자블록(점형, 선형) 설치시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
11					•공사중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
12					•보도 가장자리 포장공사시 조각블록이 발생하지 않도록 유의하여 시공				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
13	기타	•기존 연속 (선형)점자블록이 있을 경우 금회 공사시 재설치				•「시각장애인 주요이용시설 주변 점자블록 정비시 준수사항 안내」(보행정책과-724, 2019.8.9.)
14		•횡단보도 구간내 빗물받이 이설 등 그레이팅 정비				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
행정 사항	- 보도공사에 필요한 도면은 착공 전 사업부서에서 검토하여 보행정책과 협의 - 공사구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도