설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			도시기반시설본부 토목부-8472			담당자	권해엽		요청일자	2021. 5. 3.
사업명	동부간선도로 확장공사(1공구)
공사 내용	사업 개요			- 위치 : 월계로 55길~창동 797 - 규모 : B=2~4m, L=1.1km
	사업 기간			2021. 04. ~ 2021. 06.(예정)
	발주자			도시기반시설본부 토목부
	용역사			㈜대우엔지니어링 외 1개사
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번		구분			검 토 사 항			참고자료
1		설계도면			•도면 보완 - 도로경계석 및 보차도경계석 기초 콘크리트 폭, 높이 표기 - 방향 전환시에 보행 방향이 직각으로 꺾어지 는 굴절점에는 점형블록을 선형블록 2배 넓 이로 설치 - 시각장애인용 음향신호기 전면 30cm 이격 하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 접속부 횡단보도 구간 2단경사석 사용 및 전체 턱낮춤			• 서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
2		시방서			• 시방서 보완 - 서울시 전문시방서 적용(프리캐스트 콘크리트 경계블록, 인터로킹, 공사장 안전펜스, 보행안전도우미, 임시보행로 등)			•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
3		기타			• 보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)			• 서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
4	기타	•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치	• 보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
5		•공사용 간판 문구는 다국어 표기	• 서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
6		•횡단보도 구간 내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비	• 보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
7		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화	• 서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
8		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저	•서울시 보도공사 전문시방서
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection