설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			동북권사업과-5520호			담당자	손창수	요청일자		`20. 6. 1.
사업명		4·19로 역사문화거리 조성 기본 및 실시설계
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 강북구 국립민주묘지 사거리 ~ 아카데미 하우스(4.19로, 양측) - 내용 : 일부보도 확장(1.0~3.0m), 보도정비 *총연장 : 1.4㎞
		사업 기간		2020 ~ 2022년(다년도 사업)
		발주자		동북권사업과
		용역사		에이스톤엔지니어링
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	일반				•일부 불투수포장 구간 투수포장으로 변경 검토				•서울시 물순환 회복 및 저영향 개발 기본조례
2					•보도유효복 확보 검토 - 보도유효폭 미확보 구간내 지장물(가로수, 우체통, 전화부스 등) 이설 검토 ※ 유효보도폭 : 2m (가로시설물을 제외한 순수 보도폭)				•도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙(국토부) •보도설치 및 관리지침(국토부) •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
3	설계도면				•도면 작성(추가) - 보도와 차도간 높이를 확인할 수 있는 고원식 횡단보도 표준도 - 버스승차대 주변 점자블록 설치 표준도 - 보도포장 상세도(가각부, 맨홀 등 각종시설물 주변 등) - 공사중 보행자 안전시설 설치계획도				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 •보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11) •보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
4					•도면 보완 - 버스 승차대 (점형)점자블록과 보도상 연속된 선형점자블록과 연계 설치 - (선형)점자블록 좌우 60㎝이내 지장물 배치 금지(최소 20㎝) - 횡단보도 주변 (점형)점자블록 1(30㎝)줄 설치(사업대상지 전구간 연속보행유도) - 버스승차대 주변 점자블록 설치 반영 - 문구수정(경계석 및 포장단면상세도) ▸ASTM C144 ☞ KS F 2502 최대입경 2.5mm이하, 0.02mm통과량 1%이하				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
5	시방서				•시방서 제출 - 서울시 전문시방서 적용 (프리캐스트 콘크리트 경계블록, 인터로킹, 공사장 안전펜스, 보행안전도우미, 임시보행로 등)				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
6	기타	•횡단보도 앞 점자(점형)블록의 설치 폭은 60㎝을 표준으로 하나, 복잡·조잡 등 현장여건을 고려하여 30㎝폭으로 설치 가능 (단, 감리·공사감독 확인 필요)				•도로안전시설 설치 및 관리지침(장애인 안전시설편)
7		•보도굴착 통제기간 준수 (당해년도 12월~익년 2월)				•보도블록 10계명
8		•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
9		•시각장애인용 음향신호기 (설치 예정포함)전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
10		•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
11		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
12		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
13		•횡단보도 구간내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
14		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
15		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
16		•투수블록 포장 시 투수성 시험성적 확인절차 준수를 위한 품질시험비 반영				•2019년 보도 보도공사장 점검 및 관리계획(보행정책과-349, 2019. 1.), 보도공사 공정별 체크리스트
17		•공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도