설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			서울교통공사-4186호			담당자	이지현		요청일자	2021. 4. 2.
사업명	지하철 승강편의시설 설치 기본 및 실시설계용역
공사 내용	사업 개요			- 위 치 : 5호선 길동역 1번출입구, 7호선 하계역 5번출입구, 중화역 1번출입구, 먹골역 1번출입구, 청담역 14번 출입구
	사업 기간			2020. 1. ~ 2021. 5.
	발주자			서울교통공사 토목2사업소
	용역사			자체설계
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번		구분			검 토 사 항			참고자료
1		설계도면			<공 통> • 보도 유효폭 2m 준수 • 점자블록 규격(300*300 → 200*200) • 서울형 보도포장 미끄럼저항기준 적용 • 보도블록 규격 및 재질 추가 • 교통소통계획도 도면 추가 • E/S 진입부 선형블록 미설치(중화역, 먹골역, 청담역) <5호선 길동역 1번 출입구> • 점자블록과 지장물 사이 이격거리 준수(60cm) <7호선 청담역 14번 출입구> • 횡단보도 주변 점자블록 설치 표준도 적용 - 선형블록을 보도폭의 4/5 설치 - 선형블록 끝 점형블록 설치			• 서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
2		시방서			•시방서 보완 - 해당없음			•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
3		기타			•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
4	기타	•시각장애인용 음향신호기 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치	•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
5		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치	•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
6		•공사용 간판 문구는 다국어 표기	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
7		•횡단보도 구간 내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비	•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
8		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
9		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저	•서울시 보도공사 전문시방서
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection