설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			도로과-3632			담당자	김경수	요청일자		’18. 3. 08.
사업명		여의도 봄꽃길 보도정비 공사
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 여의2교 북단 ~ 국회 운동장 - 규모 : 보도블럭 포장 : 33a
		사업 기간		착공일로부터 120일
		발주자		영등포구청
		용역사		자체설계
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				• 포장 단면 상세도 - 보차도경계석 ‣ 측구 횡단구배 4% (적정) ‣ 보차도경계석 모따기 R=10~30→R=10수정				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P55)
2					• 보도 포장 상세도 - 식수대 마감블록 일람표 ‣ 조각블록 발생(2,3번) (블록의 길이와 너비 비율이 2:1 이상 사용 금지를 위한 참고자료(적정)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P84)
3					• 점자블록 시공예시도 [1] - 경계석낮춤 ‣ 경계석 낮춤시공 높이 조정필요 (2㎝ → 0㎝)				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(’15.11.)
4					• 유도블록 시공예시도 [2] (적정) - 연석이 곡선부인 경우 ‣ 횡단보도 폭만큼 전체 턱낮춤 필요 - 횡단방향과 연석이 직각이 아닌경우 ‣ 점형블록 기울기방향과 횡단방향 일치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(’15.4)
5	수량산출시				• 보도포장 산출근거 줄눈모래 3mm, 수량 0.0018) 및 할증 적용 (6%증) - 포장

연번	구분	검 토 사 항	참고자료
6	기타	• 공사중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치	•보행안전도우미 배치기준 개선계획(’15.3) •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
7		• 횡단보도 구간내 빗물받이가 있을 경우 이설
8		• 볼라드 설치시 전면 30㎝이격하여 점형블록 1매 설치	•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(’15.4)
9		• 전폭 포장재만 교체하는 보도공사시 가각부 및 횡단보도 0cm화 (횡단보도는 전체 턱낮춤) 확행 • 맨홀 및 지주 주변 정밀시공 확행	•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(’15.4) 및 보행약자를 위한 보도환경 개선대책(’15.11.) •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
10		• 횡단보도 주변 시각장애인용 음향신호기가 있을 경우 전면 30cm 점형블록 2매 설치	•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(’15.4)
11		• 기존 연속(선형)블록은 반드시 재설치(강조)하고, 구간내 주요교통시설(버스승강장 등)과의 점자 블록 연계 시공
행정 사항	- 사업 기간 중 현장지도점검을 받을 수 있도록 조치하시기 바람 (보도관련 공사 설계 및 현장 지도점검 의무화 세부 시행계획, 행정2부시장 방침 제411호) - 기존 연속형(선형)점자블록이 시공되었던 구간은 반드시 재설치하기 바람 (시간장애인 주요이용시설 주변 점자블록 정비시 준수사항 안내, 보도환경개선과-5632, ’17.4.25) - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://safe.seoul.go.kr/specifications?pageno=1