설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			도시활성화과--3901호			담당자	조기석	요청일자	2020.4.9.
사업명		서울로 남산숲길(양동 보행로) 조성사업
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 중구 퇴계로 24~소월로2길 30 - 내용 : A구간(SK남산빌딩) 보행숲길 조성 연장 217m, 폭 12~21m
		사업 기간		2019. 1. ~ 2022. 6.
		용역사		건축사사무소 매스스터디스
검토요청사항				도로구간 중 보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항			참고자료
1	일반				•보도공사 설계 시공 매뉴얼(ver 2.0) 및 보도공사 상세 설계 표준도 준수			•서울시 자료실 서울시 홈페이지→분야별정보→교통→자료실→보도블록 자료실
2					•보도굴착 통제기간 준수 (통제기간 : 당해년도 12월~익년 2월)			•보도블록 10계명
3	설계도면				•설계도면 - 특이사항 없음
4	시방서				•시방서 - 특이사항 없음			•서울시 전문시방서(도로분야) (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
5	기타				•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)			•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0
6					•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치			•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
7					•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치			•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
8					•공사용 간판 문구는 다국어 표기			•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0
9					•횡단보도 구간내 빗물받이 이설하고, 부득이한 경우 폭이 좁은 그레이팅으로 정비			•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0
10					•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화			•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0
11					•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저			•서울시 보도공사 전문시방서
12					•투수블록 포장 시 투수성 시험성적 확인절차 준수를 위한 품질시험비 반영			•보도공사장 점검 및 관리계획(보행정책과-349, ‘19. 1.)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
13	기타	•서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리
행정 사항	- 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection