설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			토목부-27771			담당자	이동섭	요청일자		2022. 7. 28. (검토회의 : 8. 3.)
사업명		영등포로터리 구조개선 기본 및 실시설계
공사 내용		사업 개요		- 위 치 : 영등포구 영등포 로터리 일대 - 내 용 : 고가차도 철거, 교차로 개선, 지장물 이설, 보도 확폭 정비
		사업 기간		2023년 3월 ~
		발주자		도시기반시설본부
		용역사		㈜삼안 외 2개사
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	일반				•보도공사 설계시공 매뉴얼(ver2.0) 준수				•보도블록 10계명
2					•보도굴착 통제기간 준수 (통제기간 : 당해년도 12월~익년 2월)				•보도블록 10계명
3					•유효보도폭(2.0m)준수 ※유효보도폭 : 보도상 가로시설물(식수대, 가로수, 각종 분전함 등)을 제외한 순수 보행폭				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
4	설계도면				•도면보완 - (포장계획도) 교통섬내 점자블록 교차부 반경 1.0m 표기 - 교통섬내 횡단보도간 점자블록 유도 (도면번호 : 08-043 ~) - 차량진출입 경사부 유색 포장재 및 권장 패턴적용 (도면번호 : 18)				•보도공사 상세설계 표준도 •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
5	시방서				•시방서 추가 - 서울시 전문시방서 적용 (안전펜스, 임시보행로, 콘크리트 인터로킹 블록포장, 프리캐스트 콘크리트 경계블록 등) •시방서 보완 - 문구 반영(공무행정요건/1.6 착공신고서 제출, 줄눈모래, 연석 단차) 등 다수 ※ 블록포장 자료실 ‘보도공사 서울시 전문시방서 부분 개정내용 안내’ 참조				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서) •블록포장 자료실 http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
6	기타	•보도 횡단구배 2% 준수(부득이 한 경우 최대 4%)	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
7		•맨홀 상부와 보도포장 상부간 단차 없이 시공	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
8		•시각장애인용 음향신호기 (설치 예정포함)전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치	•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
9		•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치	•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
10		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치	•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
11		•버스 및 택시 정차대 연석은 45BPN이상의 연석 설치	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
12		•경사도에 따른 보도포장 미끄럼기준(BPN)차등 적용	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
13		•공사용 간판 문구는 다국어 표기	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
14		•횡단보도 구간내 빗물받이 이설하고, 부득이한 경우 폭이좁은 그레이팅 으로 정비	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
15		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저	•서울시 보도공사 전문시방서
16		•투수성 시험성적 확인절차 준수를 위한 품질시험비 반영	•보도공사 설계시공 매뉴얼 /부록(투수포장)
17		•공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 •보도공사 10계명 이행서약서 작성
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2021.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection