설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			도로과-2695			담당자	김연수		요청일자	2021. 02. 15.
사업명		봉우재로 223~239 노후 보도정비공사
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 봉우재로 223 ~ 봉우재로 239(우림시장 남문 주변) - 규모 : 보도정비 B=4m, L=200m
		사업 기간		2021. 3. ~ 2021. 6.
		발주자		중랑구 도로과
		용역사		자체 설계
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항			참고자료
1	설계도면				• 도면 보완 - 포장계획 평면도 상 총괄 수량표 추가 - 포장계획 평면도 상 차량진출입로 8T블록 2단경사석 -> 1단경사석으로 수정 - 공사안내표지판, 보도공사 실명제 표지판 상세도 추가 - 점자블록 재질 표기(KS F 4406 기준에 따른 고강도 콘크리트 등) - 차량진출입구 평면도 내 진출입구 포장 표준도 수정(재질 표기 : 콘크리트 블록/인터로킹, 아스팔트포장)			•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11) •서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」 (참고)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
2	시방서	•시방서 보완 - 개정된 시방서 적용(프리캐스트 콘크리트 경계블록 등)	•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
3	기타	•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
4		•공사용 간판 문구는 다국어 표기	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver」
5		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
6		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치	•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
7		•횡단보도구간 내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비	•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
8		•투수블록 포장 시 투수성 시험성적 확인절차 준수를 위한 품질시험비 반영	•2021년 보도 보도공사장 점검 및 관리 계획(보행정책과-541)
9		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저	•서울시 보도공사 전문시방서
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection