설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			토목과-1933			담당자	차원근		요청일자	2021. 02. 08.
사업명		천연동 86-4 일대 노후보도 정비공사
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 천연동 86-4 일대 - 규모 : 보도정비 A=3.7@, B=1.3~1.6m, L=330m, 측구 정비 L=258m, 보차도경계석 정비 L=280m
		사업 기간		2021. 1. ~ 2021. 6.
		발주자		서대문구 토목과
		용역사		자체 설계
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항			참고자료
1	설계도면				• 도면 보완 - 보도블럭 실명제 표지판 설치방법 설명 상에 보차도경계석 측에 접하게 설치로 수정 - 보도블록 포장단면도 일원화(투수블록) - 횡단보도 평면도 내 경사석 2m로 표시 및 횡단보도 폭과 동일하게 수정 - 차량진출입구 평면도 내 진출입구 포장 표준도 수정(재질 표기 : 콘크리트 블록/인터로킹, 아스팔트포장)			•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11) •서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」 (참고1) (참고2)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
2	기타	•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
3		•공사용 간판 문구는 다국어 표기	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
4		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
5		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치	•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
6		•횡단보도구간 내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비	•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
7		•투수블록 포장 시 투수성 시험성적 확인절차 준수를 위한 품질시험비 반영	•2021년 보도 보도공사장 점검 및 관리 계획(보행정책과-541)
8		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저	•서울시 보도공사 전문시방서
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection