설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			토목과-1440			담당자	박나현		요청일자	2021. 01. 28.
사업명		통일로변 노후보도 정비공사
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 통일로 385 ~ 안산초 육교 - 규모 : 보도정비 A=26.12@, B=4~7m, L=631m 측구 정비 L=601m, 보차도경계석 설치 L=614m
		사업 기간		2021. 1. ~ 2021. 9.
		발주자		서대문구 토목과
		용역사		자체 설계
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항			참고자료
1	설계도면				• 공통사항 - 점자블록 표준규격(KS F4561)제품 사용 - 음향신호기 설치 시 신호기 전면 30cm 이격하여 점형블록 2매 설치			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」(75-76p) •보도 턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
2					• 도면 보완 - 보도공사 실명제 표지판 보차도경계석 측에 접하게 설치 - 보도블럭 포장단면도 일원화(투수) - 횡단보도 평면도 단차 0cm - 점자블록 재질 표기(고강도 콘크리트 등) - 점자블록 비스듬하게 유도되는 경우 절단면 겹치지 않도록 수정			•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11) •점자블록 설치 관련 안내사항 준수 보행정책과-2362(’20.2.13.) •서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
3	시방서	•시방서 보완 - 의견 없음				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
4	기타	•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
5		•시각장애인용 음향신호기 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 설치 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
6		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
7		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
8		•횡단보도 구간 내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
9		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
10		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도