설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			도로과-13269호			담당자	김연수		요청일자	2021. 7. 22.
사업명		중화역 3번~4번 출입구 주변 보도정비공사
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 중화역 3번~4번 출입구 일대 - 규모 : 보도정비 B=4.5m, L=190m, A=8.6@
		사업 기간		2021. 8. ~ 2021. 11.
		발주자		중랑구 도로과
		용역사		자체설계
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항			참고자료
1	일반				• 공통사항 - 점자블록(점형, 선형) 설치방향과 횡단보행 방향 일치 준수			•보도 턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4) •점자블록 설치 관련 안내사항 준수 보행정책과-2362(’20.2.13.)
2	설계도면				• 도면 보완 - 보도포장 단면 검토(투수블록 포장)			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
3	시방서				• 시방서 보완 - 의견 없음			•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
4	기타				• 보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
5					• 공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치			•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
6					• 공사용 간판 문구는 다국어 표기			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
8	기타	• 사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각 블록 발생 최소화				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
9		• 줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
10		• 버스 및 택시 정차대 연석은 45BPN이상의 연석 설치				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
11		• 경사도에 따른 보도포장 미끄럼기준(BPN)차등 적용				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도