소방활동 장애대상 대응을 위한
소방차 통행 불가지역 훈련 결과 보고

서 대 문 소 방 서

<현장대응단>

소방차 통행 불가지역 실전대응 훈련 결과 보고

소방차 통행 장애지역 35개소에 대한 현지실사 및 돌출된 현 실태에 대응하기 위한 소방호스 전개 실전훈련 결과보고임

Ⅰ		추진배경 및 근거

가. 현장대응단-8731(2016.10.3.)호 『소방차 통행 불가지역 실전대응훈련(3단계) 계획』

나. 현장대응단-8003(2016.9.08.)호 『소방차 통행 불가지역 실전대응훈련(2단계) 계획』

다. 현장대응단-7345(2016.8.22.)호 『소방차 통행 불가지역 실전대응훈련 계획 알림』

Ⅱ		훈련단계별 진행사항

가. 『Ⅰ단계』 야간근무시 주·정차 실태 조사 및 현장답사

❍ 훈련대상 : 소방차 통행 불가지역등 35개 지역

❍ 훈련기간 : 2016. 8. 22 ~ 9. 09 (19:00 ~ 21:00) / 총15회

❍ 동원차량 : 지휘차, 관할펌프차 등

❍ 훈련중점사항

- 취약시간대(야간근무시) 현장답사 및 주정차 차량 실태조사

- 가상의 화점 수관전개 필요거리 실제측정

- 현장 진입로 선정 및 차량부서 적정위치 파악

- 소방활동상 필요한 설비(비소 등) 사용가능여부 확인

나. 『Ⅱ단계』 실전대응훈련(우선취약대상 선정 집중훈련)

❍ 훈련대상 : 소방차 통행 불가지역등 4개소

❍ 훈련기간 : 2016. 9. 12 ~ 9. 30 / 총12회

❍ 동원차량 : 지휘차, 관할펌프차,구조대 등

❍ 훈련중점사항

□ 가상화점 선정 큰수관 전개 및 Y카플링 연장 방수훈련

□ 주변소화전 점유 방수훈련등

❍ 훈련결과(※ 이하 4개대 평균수치임)

□ 가상화점 선정 집중방수훈련

- 수관연장수 : 12본(큰수관 10본,작은수관2본)

- 방수소요시간 : 4분 50초, 방수압 : 10 ~ 15kg/㎠

□ 주변소화전 점유 방수훈련

- 수관연장수 : 10본(큰수관 8본,작은수관2본)

- 방수소요시간 : 4분 30초, 방수압 : 7 ~ 10kg/㎠

다. 『Ⅲ단계』 실전대응훈련(교차,다중방수 및 불시출동훈련)

❍ 훈련대상 : 소방차 통행 불가지역등 4개소

❍ 훈련기간 : 2016. 10. 04 ~ 10. 21 / 총12회

❍ 동원차량 : 지휘차, 관할펌프차, 진압대펌프차, 구조대 등

❍ 훈련중점사항

- 지휘차 선 출동후 가상상황 부여 불시출동훈련

- 가상화점 설정 소방호스 전개 및 비소점유 숙달훈련

- 관할 취약지역 현지적응 및 다중방수훈련(진압대 훈련참여)

- 선착대 소대장의 진입로 선정 및 현장상황 전파훈련 등

❍ 훈련결과

□ 가상상황 부여여 불시출동훈련

- 수관연장수 : 12본(큰수관 10본,작은수관2본)

- 방수소요시간 : 4분 30초, 방수압 : 10~15kg/㎠

□ 비상소화장치 점유 방수훈련

- 수관연장수 : 10본(작은수관10본)

- 방수소요시간 : 2분 50초, 방수압 : 6~10kg/㎠(진화가능)

Ⅲ		현실태 문제점

❍ 고착화된 인식 전환 시급 ⇒ 소방통행 곤란지역은 당연히 소방차 진입·통행이 불가능한 것으로 받아들이는 풍조(기존 관행을 여과없이 반영)

❍ 진입로에 주·정차 차량으로 인하여 소방차량 접근 곤란

❍ 장거리 수관연장시 대원들의 훈련 부족으로 전개 시간 지연

❍ 관내 지리숙달 미흡으로 현장대응시 진압전술 역량 부족

Ⅳ		훈련성과

❍ 대원의 관할지역 현장 소방여건 파악 및 실제 경험 축적

❍ 소방차 통행 불능 지역에 대한 화재진압 방법의 재인식

❍ 소화전 점유, 비소장치 활용 등 인근 소방시설을 의존한 기존 진압 방법에 대한 회의석 시선 발아

❍ 지속적 실전대응 및 수관연장훈련으로 통행불가지역 대처능력 향상

Ⅴ		향후 추진계획

❍ 재난대응과-20062(2016.10.4.)『소방활동 장애대상 종합대책』관련 중계송수 훈련과 소통훈련 연계 추진

❍ 소방활동 장애요소 제거 추진(관할 펌프차 순찰근무와 병행)

※ 지역주민의 관행화된 병목주차, 이열주차 등 지속적인 계도

❍미분무 차량 등 출동편성 능동 대처