붙임 1. 신기술로 지정된 목록(총 지정건수 745건)

지정번호	신 기 술 명	개 발 자	지 정 일	비 고
1	녹생토암절개면보호식재공	녹산종합건설(주)	1990.11.06
2	교량신축이음장치	우남화성(주)	1990.12.11
3	SPLT공법(자체반력을 이용한 파일재하 시험장치)	삼성건설(주)	1993.02.26
4	하수차집관거 활차(대차) 준설공법	(주)덕천기공	1993.06.24
5	와이어메쉬 하프슬라브공법	(주)대우	1993.10.07
6	준설오니탈수 투기처리공법	윤승록,박재만	1994.02.14
7	중공블럭 매설식 기초공법	양원희	1994.05.17
8	C-S보강토 옹벽공법	(주)대우건설	1994.06.03
9	폐타이어 및 폐윤활유 열분해 잔류물의 아스팔트보강재로의 활용기술	한국에너지기술연구소	1994.07.19
10	유수지 슬러지 준설공법	민성건설(주)	1994.07.28
11	오니 준설공법(아지데이타식)	현대건설(주)	1994.09.17
12	제철제강더스트를 아스팔트 콘크리트채움재로 활용하는 기술	상원리싸이클링(주)	1994.09.17
13	특수미생물을 이용한 하수 처리공법	(주)한미	1994.11.18
14	단일자유면 터널발파에서의 분착식 다단발파공법	선경건설(주)	1994.12.29
15	SS맨홀 보수공법	삼서건설(주)	1994.02.10
16	초연약지반표층고화처리 공법	동아건설산업(주)	1995.02.18
17	석분(Screenings),시멘트 안정처리 기층포장공법	㈜용마, 삼표산업(주)	1995.02.18
18	Slipform System을 이용한 고층건축물 건설공법	코오롱건설(주)	1995.06.03
19	폐기물매립장 침출수방지용 차수벽 설치공법	(주)한미기연	1995.06.09
20	무진동 유압 암반 절개법	(주)호상테크노베이션	1995.06.13
21	폐아스콘을 재생활용한 보수기술 및 설비	㈜한국아스텐엔지니어링	1995.07.22
22	선단분리형 말뚝항타 (T.S.P.D)공법	(주)태화엔지니어링	1995.07.22
23	이동식 교량점검시설	(주)제일엔지니어링	1995.09.18
24	하수의 인․질소제거공법	풍림산업(주)	1995.10.02
25	합성수지 유색보차도 경계 블럭공법	새길기업(주) (주)구성칼라경계블럭	1995.12.02
26	모래의 염분 및 토분제거 공법	영동기업사	1996.01.12
27	콘크리트관 연결공법	삼서공업(주)	1996.01.12
28	비탈면 녹화공법	녹산종합건설(주)	1996.01.12
29	온돌미장 균열방지 공법	동아건설산업(주)	1996.02.06
30	기계식 철근이음공법(나사식)	㈜대우건설 한성정밀공업(주)	1996.02.24
31	강교의 콘크리트슬라브용 이동식 동바리공법	동부건설(주)	1996.03.19
32	암반사면의 부분녹화공법	㈜금탑조경 세원종합조경	1996.03.19
33	거치식 이중벽 강판셀공법	포스코개발(주)	1996.03.19
34	소형하수관로 부분보수공법	(주)케이디교역	1996.06.17
35	공기를 이용한 간이 상수도용 소형 정화처리시설	중앙종합기계(주)	1996.07.16
36	고강도 모르터 거푸집공법	(주)모던하우스	1996.08.09
37	아크릴계 폴리머콘크리트 박층 포장보수공법	한화건설산업(주)	1996.08.10
38	연약지반 고결층 교반관입 고화처리공법	한우선	1996.08.10
39	재생폴리우레탄 방수쉬트의 열풍 접합공법	(주)우성개발	1996.09.19
40	프리케스트 콘크리트 Segment를 이용한 복개아치 건설공법	㈜청석엔지니어링 서현건설㈜	1996.09.23
41	보도용 형틀압인 표층공법	다린개발(주)	1996.09.23
42	재생첨가제를 이용한 아스팔트포장의 표층재생포장활용기술	(주)중원개발	1996.09.09
43	사다리형 세그멘트 밀어붙이기 공법	(주)한국실업	1997.12.15
44	충격완화식 진공흡입 오니준설 공법	현대산업개발(주)	1996.10.26
45	자갈 및 폐자재(폐콘크리트, 타이어)를 이용한 하천수질 정화기술	경남기업(주)	1996.10.26
46	하․폐수처리에서 바실러스균을 이용한 질소․인 제거기술	(주)대경엔텍,(주)해강	1996.11.01
47	분리형 우·오수받이 제작 및 설치공법	(주)천수	1996.12.17
48	개량된 유기금속 촉매제를 이용한 개질아스팔트 포장기술	(주)표준켐크리트	1997.02.06
49	법면녹화배토습식공법(아스나공법)	(주)목도창조	1997.02.06
50	제어발파에 의한 암반절단기술	심동수,강명석,이충석	1997.02.06
51	상·하현 철근 와렌트러스형 DECK SLAB공법	명화엔지니어링(주)	1997.02.15
52	도로 및 철도의 종단선형 설계기술	(주)유신코퍼레이션	1997.02.15
53	맨홀 하단부 반전 방식에 의한 비굴착 하수 관로 보수공법	(주)삼일기연	1997.02.27
54	강재 구형 폰툰을 이용한 우물통 기초 시공법	동부건설(주)	1997.03.13
55	ㄷ자형 정착쟈켓을 이용한 교량보의 보강 공법	신특수건설(주)	1997.03.13
56	소파용 이공식 콘크리트 블록을 이용한 계단식 호안공법	롯데건설(주)	1997.03.13
57	FRP 특수틀을 이용한 교량 우물통 기초 보수공법	벽산건설(주),남궁락	1997.04.07
58	시선 유도용 합성수지 재귀 반사체 시설 기술	부흥산업(주)	1997.04.07
59	비정질의 실리카를 이용한 콘크리트 구체강화 및 수성 아크릴, 에폭시, 폴리머를 이용한 방식․보수․보강 복합화 공법	㈜리폼시스템 (주)혜영건설	1997.04.07
60	천정ROCK BOLT용 시멘트 몰탈의 제조 및 시공	동아건설산업(주)	1997.04.24
61	원상 복귀형 차선 규제봉의 구조 및 설치기술	스파클안전(주)	1997.04.24
62	슬럿지 고온저압 열분해 기술	삼성물산(주)	1997.05.09
63	관로종합유지관리시스템(T.M.S)감합기를 이용한 SNAPLOCK, F.R.P.내면복합 부분보수공법	(주)한미산기	1997.05.09
64	대형평바지 2대를 힌지연결하는 공법	현대건설(주)	1997.06.13
65	제강전로 슬래그를 이용한 하수 소화 슬러지의 고화처리 기술	(주)동일기술공사	1997.06.13
66	자동기록장치를 이용한 PSC인장기법	(주)삼정PS시스템	1997.06.26
67	보도용 세립도 투수콘크리트 박층 포장공법	한국투수개발(주)	1997.06.26
68	하수도 중간맨홀 인버트형 FRP 거푸집 제작방법	(주)제일엔지니어링	1997.07.16
69	흘러내림 방지용 캡을 이용한 록볼트 시공기술	㈜삼보기술단 로크산업㈜	1997.07.16
70	열공기를 이용한 하수관로 무굴착 보수공법	봉화토건합자회사	1997.08.01
71	혼기젯트펌프를 이용한 고심도 준설공법	(주)덕천기공	1997.08.12
72	폐비닐 재활용 여재를 이용한 중소규모 하수처리 기술	(합자)동림소재	1997.08.12
73	폐타이어담체를 충진한 생물막 폐·하수처리기술	(주)삼광수기	1997.08.18
74	잔디씨 발아대(LAWN CARPET)기계화 시공 시스템 및 그 시공방법	한국녹화개발(주)	1997.08.19
75	건식 석재공사용 고정톱니 앵글 제작기술	현대건식용앙카	1997.08.25
76	대구경(ψ800mm이상) 상수도 송·도수관 긴급 복구공법	무애건설(주)	1997.08.25
77	프리스트레스트 프리플렉스 합성보의 설계 및 제작방법	동국강재(주) (주)도화종합기술공사	1997.09.08
78	열가소성 수지를 이용한 미끄럼 방지제 제조기술	미창건업(주)	1997.09.08
79	건축설계 전용 캐드 소프트웨어 개발 기술	(주)무영건축사사무소	1997.09.29
80	PE판넬의 요철형 거푸집 및 방수 방식 공법	(주)경호엔지니어링종합건축사사무소	1997.11.03
81	에폭시 콘크리트를 연결부에 사용한 조립식 교량 상판 공법	이도형,이현달	1997.11.22
82	받침대를 이용한 토사층 터널공법	(주)반석건설,(주)대우건설	1997.12.06
83	인라인블랜더 혼화장치에 의한 2단혼화방식 정수 처리기술	한국수자원공사	1997.12.06
84	건설현장의 랙크와 피니언(RACK & PINION)을 이용한 모노레일상의 중량물 수송 시스템	한국모노레일(주)	1997.12.15
85	무지보 역타설 현수 거푸집 공법	삼성중공업(주) (주)정담	1997.12.15
86	세라믹 코팅제를 이용한 해상파일의 방식처리공법	경흥산업(주)	1997.12.15
87	터널용 세그먼트 연결공법	윤상기	1997.12.15
88	노후수도관에 대한 PE관 라이닝 갱생공법	동도기공(주)	1997.12.15
89	티타늄 양극망을 이용한 RC 구조물의 보수․보강공법	한국엘가드(주)	1998.01.17
90	타워크레인을 이용한 교량상판의 시공법	(주)한진중공업,임광토건(주),브이티.코리아(주)	1998.01.17
91	내균열성 황토 셀프레벨링제의 제조기술 및 온돌바닥시공법	(주)대동	1998.01.26
92	유압식 받침대를 이용한 가동보의 고정공법	윤충호	1998.02.10
93	잠수역류조에 의한 매립지 침출수의 차단기술	LG건설(주)	1998.02.23
94	내화구조용 DECK PLATE 합성슬래브 공법	재욱공업(주)	1998.02.23
95	슬러지 탈질조를 이용한 저농도 하수영양소 제거공법	(주)대우건설	1998.03.30
96	저속도 구간용 고밀도 폴리에틸렌 중앙 분리대 설치 공법	(주)다물기획	1998.03.30
97	풍압조절 밸브를 이용한 발효조의 막힘 방지 공법	(주)바루커	1998.04.04
98	대형판 거푸집/동바리 현수식 역타설 공법	삼성물산(주)	1998.04.04
99	분뇨를 이용한 저농도 하수의 질소․인 제거공법	(주)파이닉스알앤디	1998.04.04
100	원통형 개폐식 샘플러를 사용한 하상 저니(低泥) 시료채취 방법	(주)경호엔지니어링종합건축사사무소	1998.04.16
101	충격 흡수형 고규격 Thrie-beam 가아드레일 시스템 개발	동아에스텍(주) (주)동아기술공사	1998.04.16
102	경질 금속시트(Sheet)를 이용한 도막(Membrane) 방수 공법	(주)삼호특수	1998.04.30
103	단일 반응조를 이용한 중소규모형 생물학적 질소․인 제거공법 및 장치(KSBNR 공법)	(주)이엔비테크놀러지	1998.04.30
104	다경간 교량의 이동식 점검 대차	(주)용마ENG,유창산업㈜	1998.05.21
105	재활용 분리형 도로표지병	부민종합플랜트(주)	1998.05.28
106	폴리머 탄성 콘크리트 박층 포장재	길상산업(주)	1998.06.08
107	경사지붕을 우레탄과 그래뉼을 이용한 방수 및 마감공법	성풍산업(주)	1998.06.09
108	Housing이 없는 관형 한외 여과막을 이용한 오․폐수 처리 기술(BIOSUF 공정)	(주)아쿠아테크	1998.06.18
109	활성탄의 이화학적 재생기술 및 공정	삼성물산(주),LG건설(주),(주)대우건설	1998.06.18
110	EPOXY-PANEL을 이용한 콘크리트 구조물의 보수․보강공법	근형기업(주)	1998.06.25
111	단일반응조 간헐방류식 장기포기 공정에 의한 고도 하수처리기술	금호건설(주)	1998.07.07
112	해상 모래다짐 말뚝 시공시 케이싱 선단 양면 개폐장치와 공기가압 장치 적용공법	(주)초석건설	1998.07.27
113	토양정화법에서 재활용 레진 맨홀 및 받침대를 이용한 시설공법	(주)한국토양정화센타	1998.07.27
114	사이드스트림(Side-stream)을 이용한 하수고도 처리공법(P/LⅡ공법)	풍림산업(주)	1998.07.31
115	내화구조용 KEM DECK를 이용한 합성슬래브 공법	삼성물산(주),포항종합제철(주),포스코개발(주),대원강업(주),동국강재(주),(주)제일중공,(주)진방철강	1998.08.10
116	무공(無孔) 슬리브를 이용한 스페이스 프레임 구조물의 체결부위 기밀향상 공법	(주)스페이스테크	1998.08.27
117	간접가열방식에 의한 폐아스팔트 혼합물의 플랜트 재생공법	세아건설(주)	1998.08.27
118	임시가설용 플라스틱 안전보호벽의 구조 및 설치 공법	신도산업(주)	1998.08.27
119	P.E 차막이 블록을 이용한 항만시설물 설치공법	(주)세원리테크	1998.08.27
120	재유화형 분말수지를 이용한 방수조성물 제조공법	쌍용양회공업(주) 네오건설㈜	1998.09.04
121	폐기물을 이용한 벽돌용 재생모래 제조기술	서승석	1998.09.04
122	미끄럼 방지판을 이용한 미끄럼방지 시설 시공법	대한로드라인페인트(주)	1998.09.10
123	건설공사용 굴삭안정액 관리를 위한 원심분리기의 개량과 적용기술	신원그린(주)	1998.09.10
124	2자유면에서의 이분위 소발파공법	윤영재	1998.09.10
125	유공관을 이용한 교량상판의 배수처리공법	㈜대한콘설탄트 민경건설㈜	1998.09.28
126	폭기수조 및 콘크라셔를 이용한 건설폐기물 재생공법	인선기업(주)	1998.09.28
127	배수로망의 단계적 조성을 통한 초연약지반의 표층 자연건조 처리공법(Progressive Trenching Method:PTM)	현대건설(주)	1998.10.15
128	침출수 등 고농도 폐수처리를 위한 전자기적 복합 수처리 공법	최동민	1998.10.15
129	Flare Flange가 가공된 파이프의 배관공법	박춘경	1998.10.15
130	기어형 콘크리트 블록을 이용한 수중구조물의 축조기술	대도물산(주)	1998.11.02
131	흙막이 벽체를 지지하기 위한 탈착식 선행하중장치 및 적용	(주)스마텍엔지니어링	1998.11.10
132	교량 상부 구조물 지지․인상을 위한 조립식 BRACKET 제작 설치	김정현	1998.11.10
133	HI(Hybrid-Integrated)-Beam 공법	삼성물산(주)	1998.11.10
134	강관 말뚝의 볼트식 머리 보강공법	한국도로공사,이기홍	1998.11.14
135	MK 맨홀보수공법	(주)대한콘설탄트,민경건설㈜	1998.11.24
136	교좌장치 겸용 웨지 잭(WEDGE JACK)을 이용한 교좌장치 보수공법	(주)KR	1998.12.07
137	목편과 음식물쓰레기를 이용한 하수슬러지 콤포스팅 및 복토재 등 활용기술	유기성폐기물자원화기술개발연구조합	1998.12.19
138	지지핀을 사용한 벽단열재 설치 공법	(주)금성인테리어디자인(주)대진산업	1998.12.28
139	단입도(6～10㎜ 쇄석 골재) 투수콘크리트 비차도용 포장 시공법	(주)삼기칼라콘	1998.12.28
140	무수지형 일방향 탄소섬유 시트를 이용한 구조물의 보수․보강공법	㈜한국카본, 조문수	1999.01.14
141	에어보드형 온돌판넬공법	한화건재산업(주)	1999.01.14
142	유압구동 스크레이퍼에 의한 하수관 교반 준설공법	봉화토건합자회사	1999.01.23
143	LCB Support식 종횡 이동 트러스를 이용한 다열 강박스 거더 가설공법	삼성물산(주)	1999.01.28
144	해수겸용 고압수 표면처리 및 유선형 HDPE 보호카바를 이용한 강구조물 방식처리공법	윤대현	1999.01.28
145	갈대를 이용한 생활하수 처리용 복합 지표면하 흐름식 인공습지건설 공법	상원리싸이클링㈜	1999.01.28
146	HJ 너클 시스템을 이용한 리프트 업(Lift up)공법	(주)한진중공업	1999.02.18
147	개방형 순산소 활성 슬러지법을 이용한 하․폐수처리공법	(주)신우엔지니어링	1999.02.18
148	분리형 반전장치를 이용한 공기압 반전 비굴착 관로 보수 공법	㈜경화엔지니어링 (주)나스텍엔지니어링	1999.02.18
149	폴리우레탄과 규사를 이용한 바닥마감재 조성 방법	대한주택공사 국도화학공업㈜	1999.03.02
150	PCS전화기를 이용한 건설현장계측 시스템의 구성	여운광,이종국	1999.03.02
151	Eye-Bolt 접합형 조립식 PC암거 설치공법	(주)토암산업	1999.03.02
152	해상 PILE 항타공사를 위한 위치 자동 제어 기술	LG건설(주)	1999.03.06
153	SBR 공법에서 상승 커튼월 및 배출 예비실을 이용한 상징수 배출 공법	범양건영(주)	1999.03.06
154	개량 아스팔트 시트와 폴리우레탄 도막재의 복합 방수공법	삼성물산(주),한국통신산업개발(주),김충엽	1999.04.02
155	소규모의 지형 및 지하구조물의 측량정보를 활용한 3차원 위치해석 기술	(주)경동기술공사	1999.04.02
156	Water Spray 냉각식 파일 커팅 기계를 이용한 강관 말뚝 절단 공법	삼성물산(주)	1999.04.02
157	도로설계 소프트웨어를 위한 수치지형을 이용한 지반고 자동 추출 기술	(주)우대기술단	1999.04.02
158	경량라티스를 이용한 벽체-슬라브 비탈형 거푸집 공법	(주)철건	1999.04.12
159	하․폐수의 질소․인 제거를 위한 개방형 순산소 활성슬러지 변법	(주)신우엔지니어링	1999.04.13
160	미생물담체 및 간헐식 순환용액을 이용한 악취 및 VOCs 제거장치(BIO-CAT)	한기실업(주)	1999.04.13
161	2단 역회전 스크린 선별기를 이용한 매립쓰레기의 선별장치	㈜경호엔지니어링종합건축사사무소, 나경덕	1999.04.13
162	태양광을 이용한 무전원 도로 중앙분리 표시장치	김 궁 철	1999.04.13
163	벽체 거푸집 설치를 위한 수평 고정장치	(주)레벨텍	1999.04.21
164	2단계 무산소 및 호기성 침출수 처리 공법	동아건설산업(주)	1999.04.30
165	다공성 세라믹담체 또는 유리담체를 이용한 고율 혐기성 소화공법	쌍용건설(주) 쌍용양회공업㈜	1999.05.14
166	알루미늄 피복 우레탄(PIR: Polyisocyanurate) 공조 덕트의 제조 및 시공	(주)세이크	1999.05.14
167	지그재그형(개량형) 섬유대 호안공	송재헌	1999.05.14
168	GH고화제를 이용한 도로 노반처리공법	고준영,고병식,고병순	1999.06.03
169	완충장치(Shoe Case)를 이용한 건식 석재 설치 공법	(주)서린건축사사무소	1999.06.04
170	AwwA C-304를 적용한 PCC관 설계 및 Fitting설계 전산프로그램	동아건설산업(주)	1999.06.10
171	하․폐수 처리효율 개선을 위한 폴리우레탄 담체(Bio-Cube) 시스템	코오롱건설(주)	1999.06.10
172	폰툰 위치 고정 공법	㈜대영엔지니어링 포스코개발㈜	1999.06.10
173	연약지반에서 오거장비를 이용한 원통형 샘플러에 의한 불교란 시료 채취방법	(주)현대건설	1999.06.17
174	철근 전기-슬래그 압접 이음 공법	(주)대한건설ENG (주)태성정공	1999.06.17
175	여과 및 역세척 기능개선을 위한 하부 집수장치	(주)신우엔지니어링	1999.06.17
176	선조립 철선 트러스를 이용한 DECK SLAB 공법	해동금속(주)	1999.06.17
177	그립형 철물을 이용한 외벽 석재 오픈 조인트(Open joint) 공법	(주)삼성물산	1999.06.28
178	콘크리트 구조물에 대하여 시멘트 계열의 그라우트재를 이용한 누수방지 보수공법(WGS 방수 그라우팅 시스템)	최춘식	1999.07.02
179	리브결합형 철근이음쇠(EASY COUPLER)를 이용한 철근이음 공법	삼성중공업(주)	1999.07.02
180	신오존 접촉장치 및 오존제어시스템을 이용한 고도정수 처리(KAWS공법)	LG건설(주),(주)대우,삼성물산㈜	1999.07.06
181	섬모상 여재를 이용한 하․폐수 처리 장치	에치투엘(주)	1999.07.06
182	O.T.P를 이용한 방파제 및 호안 피복공법	(주)해건개발,양원회	1999.07.07
183	유입 파이프(Pipe) 및 게이트(Gate)에 의한 커퍼댐 (Coffer Dam) 보호 공법	(주)평화엔지니어링	1999.07.13
184	개폐식 및 착탈식 낙석 방지책의 제조 및 설치 공법	장명수	1999.07.12
185	하프록(Half-loc)을 이용한 경사식 방파제 및 호안의 중간피복 공법	한국해양연구소	1999.07.07
186	규사와 에폭시 수지를 이용한 교량 강상판의 아스콘 접착 공법	김복일	1999.07.07
187	전면블록과 토목섬유 보강재를 병용한 분리형 보강토 옹벽공법(일명:KORESWALL SYSTEM)	보강기술(주)	1999.07.07
188	회전식 투명방음판 제작 및 설치 공법	(주)건원공업	1999.07.15
189	광섬유를 이용한 안전표시 장치 제작 공법	안세찬	1999.07.15
190	도로용 콘크리트 경계석의 개량을 위한 고분자 침투 콘크리트(Polymer impregnated concrete)의 활용 기술	(주)경동기술공사	1999.07.15
191	고로슬레그 분말을 이용한 콘크리트 표면의 광택발현 및 유지기술	두산건설(주) (주)쌍용양회공업	1999.07.22
192	제조플랜트(EURO 180)를 이용한 기층용 상온유화 아스팔트 혼합물 재생공법	(주)서원	1999.07.22
193	절취사면의 생태복원형 녹화 공법	(주)현우그린	1999.07.22
194	하․폐수 처리에서 유동상 담체(BioCAP 및 BioPOP)를 이용한 유기물 및 질소제거 기술	삼성엔지니어링(주)	1999.07.27
195	전무산소-혐기-간헐포기를 이용한 생물학적 질소․인 동시 제거 기술(STAR Process)	삼성물산(주)	1999.07.27
196	폐타이어 고무분말을 이용한 습식 고무 개질 아스팔트 제조 기술	(주)유닉스라바	1999.07.27
197	부상식 생물막 여과장치(SBAF)를 이용한 하폐수 고도처리 기술	SK건설(주) (주)도화종합기술공사	1999.08.09
198	내외부 벽돌벽 고정용 앵커 시스템 및 시공법	대도산업(주) (주)대도세라믹	1999.08.09
199	요철형 방음판 제작 및 설치공법	건원공업(주)	1999.08.10
200	포졸란 반응을 이용한 자가형성․자가 치유성 불투수 차수막에 의한 복합 차수층 조성공법(자가형성/자가치유 복합 차수층 공법)	성정산업(주)	1999.08.21
201	버드나무를 이용한 토사 비탈면 녹화공법	삼성에버랜드(주)	1999.09.13
202	절곡된 PS 강선을 이용한 조립식 PC 암거의 제작 및 설치공법	(주)리다산업,조병완	1999.09.30
203	칼슘설포알루미네이트계 첨가제를 이용한 자연친화형 흙 포장재료의 제조기술	(주)지오시스	1999.09.30
204	아스팔트 매스틱(ASPHALT MASTIC)도막 및 시트(SHEET)이중 방수공법	한본인더스트리(주)	1999.09.30
205	재생아스콘 표준배합표를 이용한 기층용 재생아스팔트 혼합물의 현장가열 배합 공법	(주)한국아스텐엔지니어링	1999.10.04
206	아스팔트 개질첨가제(DAMA)를 이용한 다공성 아스팔트 포장기술	㈜다린테크 (주)용마엔지니어링	1999.10.07
207	낙석방지책용 강재 지주정착구의 제작 및 설치공법	(주)덕원	1999.10.15
208	오일잭을 이용한 건축용 프리플렉스 합성빔 설치공법	삼표산업(주)	1999.10.15
209	시멘트계 방청도포재 및 SBR계 단면복구 모르터를 이용한 염해 및 중성화를 입은 RC구조물의 보수공법	쌍용엔지니어링(주) 쌍용양회공업㈜	1999.10.15
210	혐기 및 2단 교호간헐포기를 이용한 생물학적 질소․인 제거 공법(KSBNRⓜ공법)	(주)이엔비테크놀로지	1999.11.05
211	공기타격식 해머와 특수앵커핀을 이용한 신․구 콘크리트 구조물 일체화 공법 (C&P 공법)	(주)조은공영	1999.11.05
212	초후도막 무용제 탄성도료를 이용한 강재 해상구조물 방식 피복 공법	㈜조인케미칼 (주)조인케미칼특수도장	1999.11.20
213	케이싱 내 걸림턱 및 안내판 부착장치를 이용한 샌드Pack Drain 꼬임 방지 공법[P.T.C(Pack Twist Check) 드레인 공법]	송촌건설(주)	1999.11.25
214	관단부 플랜지와 결속밴드를 이용한 하수배관용 수지파형 강관 맞대기 연결 공법	(주)성호철관	1999.12.28
215	도로에 매설하는 상하수도용 FRP 원형 밸브실 제작 및 설치공법	동신기술개발(주),남궁락	2000.01.05
216	블럭의 양 옆에 홈부를 형성하여 블럭집게를 이용하는 대형호안 블럭 기계화 시공기술	㈜남양호안 한림콘크리트㈜	2000.01.05
217	강재 기둥 주각부의 프리캐스트 콘크리트 베어링 플레이트 적용 기술	현대산업개발(주)	2000.01.08
218	회전원심식 블라스팅(Blasting)을 이용한 석재(화강석) 고운다듬 공법	지선건영산업(주)	2000.02.12
219	연결접속부에 패킹홈을 가지는 관 접속공법	김선배	2000.02.24
220	폐타이어 고무분말 및 폐스티로폼의 함성재료를 이용한 포장 균열 보수용 재료 제조기술	(유)창영	2000.03.23
221	단계적 긴장력 도입에 의한 PSC I형 거더의 제작기술	(주)인터컨스텍	2000.03.23
222	스테인레스 스틸와이어 메쉬와 침투성 폴리머 모르터(RC-A0401)를 이용한 콘크리트 구조물 보수․보강 공법	유성권	2000.04.04
223	슬러지 순환형 초고속 응집침전공법(URC 공법)	(주)이테크E&C,유알씨텍㈜	2000.03.23
224	일반 콘크리트를 이용한 BLOCK형 도상궤도 설계 기술	(재)한국철도기술공사	2000.03.29
225	특수회전받침대를 이용한 고속철도용 분기기 및 신축이음 장치의 화차운반․ 설치 공법	궤도공영(주)	2000.03.29
226	∅70mm, 길이 850mm의 작동부를 가지는 유압피스톤식 장비를 이용한 무진동 암반절개공법(GNRⓡ공법)	㈜삼보기술단 (주)기술나라	2000.04.17
227	케이싱 장비(VCPD)를 이용한 진동쇄석 말뚝 공법(VCP공법)	석정건설(주)	2000.04.17
228	3차원 뷰 소프트웨어(SD2000)를 이용한 도로시거 산정기술	(주)평화엔지니어링종합건축사무소	2000.04.17
229	마찰형 포트받침을 이용한 지진격리시스템	금호산업㈜ 유니슨산업(주)	2000.04.27
230	고압램프와 난류형 원통반응기를 이용한 TiO2 광산화기술	(주)태백환경	2000.05.13
231	변성아크릭 수지를 이용한 이중살포 노면표시 시공법	대한로드라인페인트(주)	2000.05.25
232	다단식 발파기를 이용하여 전기기폭시차를 제어하는 터널발파 공법	(주)무진네오테크	2000.05.25
233	실리카흄과 현장기계함침을 이용한 유리섬유복합재(CAF)의 콘크리트 구조물 보수보강공법	콘크리닉(주)	2000.05.25
234	PE개량 EVA 시트와 무기질 탄성도막 방수재를 이용한 복합방수 공법	현대건설(주) (주)한양엔티	2000.05.30
235	고리후프형 및 커버플레이트형을 이용한 보․기둥 접합공법(LC Frame 공법)	삼성물산(주)	2000.06.07
236	입경이 큰 아스팔트 혼합물의 배합설계기술	㈜내경엔지니어링	2000.06.07
237	선단무산소조와 연속하는 혐기-호기 공정으로 구성한 하수의 질소․인 제거공법(Bio-NET Process)	LG건설(주)	2000.06.12
238	선단추진장비(H.J.S : Head Jacking Shield)를 이용한 소구경 터널굴착 공법	㈜동양굴착산업	2000.06.24
239	PPS 고분자 합성 조성물을 이용한 콘크리트 구체방수 공법	장산방수산업(주)	2000.06.24
240	클램프로 일체화시킨 개량 조립식 욕실공법	㈜서린건축사사무소 ㈜한국건설관리공사	2000.06.24
241	터널형 및 사각교차형 소파블록을 이용한 소파공법	주재욱	2000.06.24
242	하수도 본관과 가지관 연결부 후크볼트 후렌지 접합 공법	아하건설(주)	2000.07.01
243	Fly-ash 지주대를 이용한 수목지지 기술	(주)신기	2000.07.01
244	폐아스팔트 콘크리트 및 시멘트 콘크리트 재생기를 이용한 맨홀보수공법	봉화토건(합)	2000.07.01
245	공동주택에 AirJet를 이용한 주방배기 시스템	(주)엑타	2000.07.06
246	고압습식 스프레이 방식에 의한 MDF 시멘트 모르타르 단면수복 보수공법	중앙크리텍(주)동원건설(주),하경개발㈜	2000.07.31
247	장경간 교량용 DB-TEE 거더의 분절 제작 및 시공방법	(주)대우엔지니어링	2000.08.29
248	철도 곡선용 PC침목의 팬드롤식 체결구 이용기술	(주)한국철도기술공사	2000.08.29
249	지하구조물을 이용한 흙막이용 스트러트 공법	삼성중공업(주)	2000.09.04
250	대절토사면 보강용 대차를 이용한 천공장비 및 시공방법	이병철	2000.09.25
251	부유식 가변 표면포기장치(SWT2000)와 Air Vent식 배출장치를 이용한 하수의 생물학적 처리기술	㈜상원EnC	2000.09.25
252	전자계측장치와 GIS(Geographic Information System)를 이용한 준설지점 위치결정에 의한 그라브 준설작업 관리 System	은진개발㈜	2000.09.30
253	방습벽돌과 방습파레트를 이용한 지하 최하층 바닥 및 벽체의 결로방지공법	최정웅,박채삼	2000.11.25
254	젯팅장치가 부착된 대구경(VLD)샘플러를 이용한 연약점토지반의 불교란 시료 채취기법	(주)대우엔지니어링	2000.12.09
255	심층 순산소 포기조 및 상부에 침전조가 설치되는 일체형 생물학적 폐수처리 기술(BIO COMBINATOR)	(주)한국연수	2000.12.22
256	특수 BIO REACTOR를 이용하여 하.폐수 처리공정에서 악취제거 및 고도처리를 하는 공법(HBR-Ⅱ 공법)	(주)한미엔텍	2000.12.22
257	고정자 소켓을 이용한 제거식 가시설용 쏘일네일링 공법	(주)오륙개발,김홍택,이경인,브니엘컨설턴트	2000.12.23
258	냉간성형강(ZSS강)을 이용한 스틸하우스 바닥/벽, 구조시스템	포항종합제철(주),(재)포항산업과학연구원한국철강협회	2001.01.04
259	터널라이닝 배면 뒤채움 주입재료(DAST-2000)를 이용한 특수 주입방법(NSNB)	동아건설산업㈜ 대덕공영㈜	2001.01.05
260	자체 반력대형 면진받침(Seismic Isolators) 프리셋팅 장치	유니슨산업(주)	2001.01.04
261	개량된 에어분류기를 이용한 폐콘크리트 불순물 제거 설비 및 임펙트크라셔를 이용한 재생골재 생산시스템	㈜청석공영 (주)청석TRC	2001.01.04
262	무한궤도식 조형기를 이용한 콘크리트 바닥의 구동압인 무늬성형 시공기술	손철주	2001.01.05
263	폐아스콘, 시멘트 그리고 양쪽성 유화제 및 채움재를 이용한 반강성 혼합물 제조와 이 혼합물을 이용한 상온아스팔트 포장공법	(주)드림테크	2001.01.05
264	멜라민계 유동화제, PEO증점제, AE제를 일정비율로 혼합한 분리저항형 유동화제 및 이를 이용한 준고유동 콘크리트의 개발	(주)선엔지니어링종합건축사사무소	2001.01.05
265	철재스프링 높이조절장치를 이용한 맨홀철개 신설 및 보수공법	서지산업(주)	2001.02.16
266	조립식 재하장치를 이용한 재하시험 방법	㈜용마엔지니어링 ㈜케이알	2001.02.27
267	외부 링돌기(또는 외부 제살돌기)와 하우징을 이용한 강관(ψ350 이상) 배관공법	(주)아세아조인트	2001.02.28
268	무기질 복합재료(파우텍 S-301)를 이용한 공동주택 내벽면 처리공법	㈜종합건축사사무소동일건축,권희문	2001.02.27
269	정삼각형 배열의 6축장비(TPD)를 이용한 팩드레인 시공방법	초석건설산업(주)	2001.03.07
270	신설 연속합성형 교량에 있어 주형의 상승하강에 의한 프리스트레싱(Prestressing) 도입 시공법	구민세	2001.03.31
271	근사재해석 기법에 의한 강상자형교 단면설계 프로그램	(주)삼보기술단,조효남	2001.03.31
272	특수섬유를 사용한 망상형 회전식 미생물 접촉장치를 이용한 하․폐수 고도처리 공법(SEIL BIO SYSTEM)	세일기술(주)	2001.04.12
273	세라믹메탈재와 코팅재를 이용한 강구조물의 보수․방식처리 공법	경흥산업(주)	2001.04.17
274	수화응고형 분말도포재(H.B.Protector) 및 코팅재(H.B.Coat)를 이용한 콘크리트 보호마감 이중처리공법	(주)동우이엔씨건축사사무소,(주)한보엔지니어링	2001.04.17
275	원격절환이 가능한 2개의 공구와 다관절 카메라 시스템을 장착한 이동로봇을 이용한 하수관거 부분보수 공법	동국화공(주) 원자력연구소	2001.04.17
276	섬유보강된 표층재 및 기층재와 높이조절재를 이용한 맨홀보수공법(SS-ET 맨홀보수 공법)	삼서건설(주)	2001.04.17
277	분자결합형SBS 개질아스팔트의 제조․활용(포장)기술	유신코퍼레이션 SK㈜,SK건설㈜	2001.05.11
278	직․병렬흐름의 Disc-Tube형 멤브레인 모 역삼투 침출수 처리공법	(주)알오환경시스템	2001.05.08
279	플라즈마 절단기가 장착된 로봇을 이용한 강관말뚝 절단공법	대저토건㈜,삼안건설기술공사(주),(주)태영,왕동준	2001.05.10
280	철근콘크리트 벽식 아파트 천장의 마감재를 겸한 콘크리트 거푸집 공법	대한주택공사 진성건업㈜	2001.05.19
281	PC BOX Girder(ILM) 공법에서의 벽체 케이지 일괄조립 및 벽체․바닥 동시타설 거푸집 시스템 공법	(주)비엔지컨설턴트	2001.05.19
282	벽식 복합화(SS-WPC)시스템의 접합공법	삼성물산(주) 삼연PCE㈜	2001.05.23
283	복수의 탄성밀폐 용기를 병렬로 형성한 탄성지지 교량받침 설치 공법	박영선,협성실업(주)	2001.05.23
284	폐발포폴리우레탄을 이용한 경량단열콘크리트 제조 및 시공법	신순옥	2001.05.29
285	물받이가 없는 하수관거내에서 본관과 연결관의 일체화라이닝공법	SGTKorea(주)	2001.05.29
286	지하수 관정 오염 지표수 유입방지를 위한 팽창 팩카그라우팅 방법	조희남	2001.06.18
287	FRP 파이프와 다단그라우팅 장치를 이용한 사면보강공법	고속도로관리공단,대원토질(주),한국도로공사	2001.06.26
288	방청 복합 알칼리 회복제 및 아질산계 분말 방청제가 혼입된 폴리머 시멘트 모르터를 이용한 손상된 RC 구조물의 보수 공법	이한승,나정일,박순만	2001.07.11
289	입상 폴리스티렌 부상여재(Biobead )를 이용한 상향류식 생물막 접촉 오․폐수 처리 공법	(주)바이오엔텍	2001.07.11
290	대나무 매트를 이용한 초연약지반 호안 및 가설도로의 기초처리공법	(주)한국항만기술단,심재금	2001.07.19
291	조립식 강재 케이슨과 고무팩킹재 및 고무튜브를 이용한 건식 가물막이 공법(CT공법)	명보산공(주),선암산업개발(주),(주)다산엔지니어링	2001.07.19
292	콘크리트 충전 각형 강관 기둥-보 접합부의 TSR 접합공법	(주)신화엔지니어링종합건축사사무소,문태섭,신경재,오영석	2001.08.10
293	비철금속 영구자석과 스테인리스 고정봉을 이용한 맨홀틀 및 맨홀뚜껑 제작과 설치공법	시민산업(주)	2001.09.07
294	3단 철재빔을 이용한 충격완화형 교량용 방호울타리의 제작 및 설치공법	(재)포항산업과학연구원포항종합제철㈜	2001.09.07
295	탄소판을 이용한 구조물 내하력 보강을 위한 홈 삽입공법 및 보강량 설계기법	(주)일육시스템,한상훈	2001.09.21
296	상온 스웨이징 나사이음을 이용한 철근이음공법	(주)부원비엠에스,정경옥	2001.09.21
297	내부 Jacking 공법을 이용한 프리플랙스 빔의 제작공법 및 단부지점의 하강-상승을 이용한 프리플랙스 합성형교의 시공법	(주)대능,구민세	2001.09.21
298	광물성 섬유직포를 이용한 수지모르터 방수공법	(합)건화기업	2001.09.21
299	슬래브관 및 팀버트랜치를 이용한 터널축조공법(T.R.c.M)	(주)동원기초	2001.09.29
300	모르터 흘러내림 방지장치를 이용한 터널 천단부의 충전식 록볼트 시공기술	(주)서영기술단 (주)삼보기술단,효동개발㈜	2001.09.29
301	직류전원과 통신의 중첩방식을 이용한 2선식 공조설비 자동제어시스템	국제컨트로닉스(주)	2001.09.29
302	계곡 매립을 위한 다단식 우수/침출수 배제공법	(주)엔바이로피아	2001.10.13
303	반송슬러지의 호기조 반송 및 용존산소 저감조를 이용한 하수고도처리기술 (KHBNR 기술)	(주)경호엔지니어링종합건축사사무소	2001.10.13
304	고강도 강봉에 편향부를 부착하고 프리 스트레스를 도입한 가설교량의 설계 및 제작 기술	(주)스틸코리아	2001.10.13
305	식재용 재생콘크리트 블록(Recycon Block)을 이용한 건물옥상 잔디녹화공법	(주)선엔지니어링종합건축사사무소	2001.11.15
306	고밀도 폴리에틸렌을 사용하여 제작되는 "TH" Type 정류공(하단축소형)을 가진 PDF 상수도 정류벽 설치공법	(주)젠트로, (주)한국종합기술개발공사	2001.11.15
307	강재 결합구와 속채움 콘크리트를 이용한 강관말뚝 두부보강방법	(주)스마텍엔지니어링,(주)삼안건설기술공사	2001.11.15
308	믹서 및 2단 구조의 싸이클론과 부대장치를 이용한 하천오니준설토의 분리방법	(주)엔바이오솔루션	2001.11.15
309	비대칭 주두부와 임시케이블을 이용한 사장교 주두부 시공법	대림산업(주)	2001.11.15
310	솜화이버 및 종이화이버를 사용한 생육 보조재의 제조기술 및 이를 이용한 원지반 식생 정착공법	일송환경복원(주)	2001.11.23
311	복사열 전달방식의 용탕식 표면용융로를 이용한 소각재 용융 처리기술	(주)케이비엔텍	2001.11.23
312	폐타이어를 부착한 철재매트를 이용한 단일자유면에서의 이완식 발파공법	(주)부암테크	2001.11.23
313	흙막이용 H-pile과 U-Bar를 이용한 건축물 지하합성 벽체 시공법	삼성중공업(주)	2001.11.30
314	부유물질 제거장치 및 세척용 분사장치가 장착된 모래분급기(SANDUNIT)를 이용한 하수준설토의 세척선별 방법	산양환경산업(주)	2001.12.11
315	관 이탈방지를 위한 벨크립식 내충격 수도관 체결기구의 제작 및 시공법	평화프라스틱공업(주)	2001.12.11
316	선재의 인장응력을 이용한 도로의 차량충격 흡수시설	허광용	2001.12.19
317	섬유시트 복합 경량 프리캐스트 패널을 이용한 콘크리트 구조물 보강공법	㈜엠프로 (주)태창에스엠에스	2001.12.19
318	건축구조물에서 원형전단링을 이용한 강재 지압 볼트이음 공법	(주)쎄다테크놀로지	2001.12.26
319	경화수지와 플라이에쉬를 혼합․함침한 튜브와 수압변환 압력형 하강튜브 성형장치를 이용하는 비굴착 하수관로 보수공법	(주)엘림건설엔지니어링 에스이텍(주)	2002.01.02
320	SB라텍스 개질콘크리트의 제조 및 교면포장공법	금호석유화학(주) 쌍용엔지니어링(주) (주)에이씨이테크	2002.01.02
321	글리세린 화합물과 수지산을 배합한 활성촉진제와 라텍스가 혼합된 유화아스팔트를 이용한 박층포장공법	인성산업(주)	2002.01.02
322	신설 콘크리트 교면포장용 SB라텍스 혼합 개질콘크리트 제조 및 시공방법	㈜승화이엔씨, 윤경구	2002.01.02
323	공장성형 FRP 패널과 통기용 요철을 하부에 둔 EPS 보오드를 사용한 옥상 단열․방수 보수공법	건융건설(주),(주)동우이엔씨건축사사무소, 송병창	2002.01.02
324	콘크리트 블록 본체에 형성된 홈과 강보강재를 결속 앵커지지판과 연결시켜 보강토옹벽을 축조하는 공법	(주)건화엔지니어링, 레이코엔지니어링(주), 온누리개발㈜,홍지기술산업㈜	2002.02.15
325	하천호안의 세굴방지를 위한 사석방틀 공법	한림에코텍(주)	2002.02.22
326	옥상노출형 절연 통기완충시트와 에어벤트(RENO-VENT)를 사용한 옥상 방수공법	㈜희림종합건축사사무소 중앙방수기업(주)	2002.03.15
327	황순환형 폐기물 매립지 안정화 촉진 공법	(주)삼윤이엔씨	2002.04.01
328	토질안정처리(로말디)된 화강풍화토를 이용한 도로 보조기층 포장공법	금영건설(주)	2002.04.19
329	퍼라이트와 팽창점토를 사용한 경량 콜리머콘크리트 프리캐스트 트렌치 개발 및 그 시공방법	(주)태․종합기술단건축사사무소	2002.04.19
330	무기질 단면피복재(RH방식 피복재) 및 항균성 개질재(RH 프라임)와의 복합에 의한 RC 구조물의 방식․보수 공법	리플래시기술(주)	2002.04.26
331	알칼리부여성 리튬 금속염 화합물과 소수성 실란 화합물로 조성된 표면처리재를 사용한 노후화된 RC 구조물의 표면 보수공법	건융건설(주), 송병창	2002.04.27
332	보습 기능성 라텍스(Green Milk)를 이용한 성토법면 녹화공법	최상릉, 홍창우	2002.05.11
333	한국 자생초화류(구절초, 술패랭이)를 이용한 완경사면 녹화기술	에코앤바이오(주)	2002.05.17
334	수밀성 방수제(트라텍)와 공기가압 침투를 이용한 시멘트 콘크리트 구조체의 표층부 수밀성 향상기술	(주)건축사사무소 건원엔지니어링, (주)한화/건설, (주)한양엔티	2002.05.17
335	TBM을 이용한 파일롯터널 굴착, 확대발파, 라이닝 병행시공 터널굴착 기술	(주)엘티엠	2002.06.14
336	장대쐐기와 브라켓으로 구성된 암반파쇄기를 이용한 무진동 암반파쇄 공법(SUPER WEDGE 공법)	쌍용건설(주) (주)백양이엔지	2002.06.14
337	저소음형 병렬식 기류유인팬의 제작 및 설치기술	현대건설(주) (주)명진에어테크	2002.06.14
338	세라믹 수성 차열페인트(PAINT-K)를 이용한 건축물의 차열 증진 기술	박성규	2002.06.19
339	플라스틱 고정상 여재로 충진된 횡류식 장치를 이용한 2차 처리수의 처리 기술	(주)담덕	2002.07.05
340	압축공기 유인분사장치와 스크류 방식으로 구성된 장치를 이용한 우수받이 및 연결관 준설 기술	봉화토건합자회사	2002.07.29
341	터널 심발부 선균열공법을 이용한 발파패턴 설계기술	(주)성보이엔씨	2002.08.09
342	내외통 원형구조로 된 일체형 반응조를 이용한 공기상향류식 하수 고도처리 공법	두산건설(주) 한국정수공업(주)	2002.08.12
343	강재 탄성보의 솟음량을 이용한 RC 슬래브교 보강공법	보성건설(주), 조병완	2002.08.24
344	신율이 높은 에폭시수지(UME Resin)와 변성우레아용액(요변제) 및 규사를 상온 혼합한 미끄럼방지용 모르터의 제조 및 상온도포 공법	김동규	2002.08.24
345	금속혼합물 도료(CORUSEAL)를 이용한 콘크리트 염해․중성화 방지 기술	(주)삼주에스엠씨	2002.10.01
346	열적강화법에 의한 폐유리골재와 에폭시수지계결합재를 이용한 미끄럼방지포장	㈜일양화성 (주)용마엔지니어링	2002.09.26
347	표면활성형 개량 PVC 시트(KD시트)를 이용한 건축물 옥상 복합 방수공법	극동크리트(주)	2002.10.02
348	부착식 길이와 각도 변위센서(DTL)를 이용한 터널 내공변위 측정기술	(주)동우지오시스템	2002.11.08
349	수분산 폴리머의 가교결합과 Coupling Agent를 통해 폐타이어 및 폐유리미분말의 상간접착력을 증진시킨 무기질 탄성도막방수재를 이용한 방수공법	금호산업(주) 일산기업(주)	2002.11.08
350	매스 콘크리트 온도제어를 위한 정유량 밸브 및 냉각탑을 이용한 냉각수 순환형 파이프 쿨링공법	삼성물산(주), 삼성중공업(주), (주)삼우설비컨설턴트	2002.11.08
351	매입형 역사다리꼴 탄소섬유막대 및 표면요철형 탄소섬유보강판을 이용한 구조물 보강공법	㈜한보엔지니어링 ㈜공간종합건축사사무소 하기주	2002.12.04
352	GPS를 장착한 다짐장비의 궤적추적을 이용한 성토다짐 시공관리기술	(주)지피에스코리아	2002.12.04
353	백설탕액, PEO 증점제, AE제를 일정 비율로 혼합한 당류계초지연제(슈퍼리에 : Superea)의 응결시간차를 활용한 수평분할타설 건축기초 매스콘크리트의 수화열 조정공법	㈜선엔지니어링종합건축사사무소 (주)두성기업	2002.12.04
354	대구경 노후수도관 및 T형관 비굴착 PE 라이닝 갱생공법(PPR 공법)	동도기공(주)	2002.12.16
355	회절음 및 직접음의 소음제어가 가능한 단일입구/다중출구 및 3단계의 경로차를 갖는 간섭장치를 이용한 방음벽 높이저감기술	유니슨산업(주)	2002.12.30
356	전단면 압착식으로 제작된 파형강판(PS-CMP)을 이용한 소규모 지중 구조물 시공기술	평산에스아이(주)	2002.12.30
357	교반 날개와 개방형 스크류 이송날개를 부착한 혼합교반장치와 강제압입장치를 이용한 심층혼합 지반개량 기둥체 조성공법	(주)대연건설	2002.12.30
358	수직(칼블록, 인서트클립) 및 수평결합부재(T-BAR, 클립타이)를 이용하여 다기능 내부마감재를 결합한 복합 아치패널 제작 및 시공법	한국에이비엠건설(주)	2003.01.05
359	열중합 이소시아네이트수지(MDI) 보수모르터를 이용한 콘크리트 균열파손 보수 공법	김한상, 한일피엔티(주)	2003.01.06
360	발포성폴리스틸렌과 폴리에틸렌폼 재질의 부체를 이용한 인공식물섬 조성기술	(주)아썸	2003.01.06
361	압축코일스프링을 이용한 낙석방지울타리 제작설치 기술	(주)창광 특건 금호엔지니어링(주)	2003.02.08
362	스틸밴드 브라켓 결속방법을 이용한 두루마리형태 선조립 철근 배근공법	(주)알바텍	2003.02.10
363	알콕시 실란계 무기질 폴리머가 혼합된 표면처리제(세라탑)와 표면 개질처리된 섬유 및 3원계 폴리머가 함유된 난용성 충전용 모르터(리노몰탈)를 이용한 콘크리트 보수공법	㈜세라켐 티앤알비(주)	2003.02.18
364	간접가열 용융방식을 적용한 고무아스팔트 도막 방수재에 자착식 유리섬유 펠트를 접착하는 복합식 교면방수 공법	㈜대흥산업 (주)삼송마그마	2003.03.20
365	기능성 수지의 복합과 수경성 세라믹계열의 이중접착구조를 이용한 콘크리트 구조물의 중성화, 염해 및 화학적 침해에 의한 표면열화방지 도막공법(ECS공법)	한국엘단트산업(주) 오병환	2003.03.22
366	부분 U형 형태로 보강된 I.L.M(P.S.C 박스거더교) 교량 추진코의 설계방법	휘선건설 주식회사	2003.03.22
367	자연가황형 합성고무시트(베스타)를 사용하는 지하 콘크리트 구조물의 외방수 공법	㈜유신코퍼레이션 명진케미칼(주)	2003.04.01
368	초연약지반 표층처리를 위해 크레인과 호퍼를 이용하여 모래를 균등․균질하게 포설하는 방법	삼성중공업(주) 대양건설산업(주)	2003.04.01
369	투명 VE(VLDPE + EVA수지 혼합)시트를 배수용 부직포와 열풍 점 융착시킨 일체형 방수시트를 이용한 터널 방수공법	한국도로공사 연일화섬공업(주)	2003.04.03
370	철근 보강재에 원추형 콘을 체결한 암반사면 보강공법	한국도로공사 ㈜고속도로관리공단 (주)성우지앤씨	2003.04.03
371	형상의 강재로 구속된 프리스트레스트 콘크리트 충전 합성거더(SCP 합성거더)의 시공기술	신성건설(주) (주)용마엔지니어링	2003.04.09
372	도로표지병 앵커에 이탈을 방지하는 미늘모양의 고정장치와 회전방지 돌기를 한 표지병 시공기술	길라씨엔아이(주)	2003.04.09
373	다수의 원형강재 절편과 L자형 미끌림 방지턱을 이용한 볼트식 콘크리트 속채움 강관말뚝 머리보강공법	비비엠코리아(주)	2003.04.09
374	인발성형으로 제작된 3셀 제형 중공단면의 유리섬유 복합소재 프리캐스트 교량 바닥판 설치기술	㈜국민씨아이 두산건설(주)	2003.04.16
375	압출성형 무석면 시멘트 문틀재 및 문틀 표면마감재를 이용한 탈부착식 문틀 설치기술	㈜한건 (주)대우건설	2003.04.16
376	고무화 아스팔트와 벤토나이트분말의 복합방수재(Turbo Seal)를 이용한 지하구조물 외방수(폴리아스방수) 및 누수구조물의 방수층 재형성 공법	(주)리뉴시스템	2003.04.19
377	무내부순환 단계유입 2단 질소․인 제거기술(ASA 공법)	강용태 (주)우일환경테크닉스	2003.05.03
378	클램프 및 슬리브를 이용한 파형강관의 연결공법	(주)중원	2003.06.09
379	수질 시뮬레이터 및 통계적 분석기법을 이용한 하수처리시설 유지관리 시스템	(주)대우건설	2003.06.12
380	회전마찰을 이용한 우레탄 롤링 베리어 차량 방호울타리 제작기술	(주)거도산업	2003.07.11
381	에폭시수지와 비닐에스테르 수지를 이용하여 유압식 펄트루전 방법에 의해 제조된 유리섬유 복합재 박판패널을 이용한 콘크리트 구조물 보강공법	(주)국민산업	2003.07.11
382	강화중공사 침지형분리막을 역삼투 공정의 전처리로 이용한 침출수 처리공법(KIMAS-L)	코오롱건설(주)	2003.07.15
383	하수고도처리공정에서 발생하는 슬러지를 오존만으로 산화시켜 감량화하는 기술	엔바이로텍(주)	2003.07.15
384	고도정수처리장의 순오존소비량(fCT)에 의한 오존주입량 자동제어기술	㈜우대기술단 (주)경호엔지니어링건축사사무소	2003.07.22
385	상수도 노후관의 세라믹모르터(CMP-1800, DR-1800) 라이닝 갱생공법	중앙산업(주)	2003.07.21
386	발포 폴리스티렌(스티로폼)을 매립형 보조거푸집으로 이용한 건축구조물의 기초 및 지중보와 바닥슬래브 콘크리트 동시타설 공법	(주)유탑엔지니어링건축사사무소	2003.07.23
387	U자형 보강철근을 이용한 강관말뚝 머리보강 공법	(주)내경엔지니어링,문근호,홍석희	2003.07.22
388	상하로 다른 단면강성을 갖는 보를 이용한 차량방호울타리(SB4급 중앙분리대) 설치기술	동아에스텍(주) (주)동아기술공사	2003.07.29
389	독립팽창 3실 구조 보수기에 의한 보강시트 부착 및 지수시공을 수행하는 하수관 비굴착 부분 보수공법(RGLC)	모악개발주식회사	2003.07.29
390	준설매립지반에 배수지지대로 보강된 대나무망과 Screw가 장착된 강압건식 모래포설장치를 이용한 모래포설공법	㈜한국항만기술단 초석건설산업(주)	2003.08.06
391	2개의 혼합기를 부착한 현장가열 표층재생 공법	(주)중원개발	2003.08.23
392	사각형 외다이어프램과 플랜지 용접부위를 사다리꼴로 확장하거나 원호형상으로 확장용접하여 소성힌지를 다이어프램의 전단항복으로 유도한 CFT기둥 외다이아프램 접합공법	대림산업(주)	2003.09.16
393	춤이 깊은 합성 데크플레이트(J.F-DECK, 춤 250mm, 140mm)를 사용한 층고절감형 합성바닥판 공법	삼성중공업(주) (주)제일테크노스	2003.09.25
394	엠보싱 폴리비닐시트(JP-시트)와 다공성 세라믹 열가소성 수지계 아스팔트 도막방수재(JP-씰)를 이용한 부분절연 블록형 옥상 비노출 복합방수공법	중앙방수기업(주)	2003.09.25
395	배수로 측벽을 H-형강 연결부재에 프리캐스트 콘크리트 패널로 조립하는 공법	(주)지원	2003.10.10
396	해조류 추출물(Sodium Alginate)과 폴리실리케이트를 사용하여 R2O계 실리케이트의 반응성을 향상시킨 콘크리트 구조물의 발수성 방수공법	(주)콘테크	2003.10.10
397	양단축소형 유공틀과 PDF패널로 중앙분리형 도류벽(GTR도류벽)을 정수지내에 설치하는 공법	(주)젠트로, 최계운	2003.10.24
398	Locking Nut System이 부착된 교량받침(Spherical type)의 Up-dpwn 기술	㈜케이알 (주)동일기술공사	2003.11.04
399	프리텐션과 포스트텐션의 순차적 적용을 통한 고속철도 PSC 박스거더 교량의 경간 일괄 및 연속화 가설	현대건설(주) 동부건설(주)	2003.11.04
400	탄소섬유판 전용 원통형 강관홈 삽입 방식의 정착구를 이용한 철근 콘크리트 구조의 비부착식 외부 프리스트레싱(prestressing) 보강공법	(주)씨씨엘코리아	2003.11.04
401	바(Bar) 조립식 수팩커와 가지관 보수팩커를 이용한 하수관거 비굴착 부분보수공법 (Multi Point Liner System / MPL공법)	(주)케이디교역, 한종옥	2003.11.26
402	2연 1행정식의 압송장치를 이용하여 아크릴레이트 약액을 주입하는 구조물 및 암반차수공법	(주)동아지질, 성하지질공업(주), 뉴텍건설화학(주),(주)콘크리닉, (주)네오텍건설	2003.12.13
403	표면에 가넷이 압력 살포된 아라미드섬유봉(ROD)을 이용한 철근콘크리트 구조물의 휨보강공법	(주)리폼시스템, (주)시스템건설, (주)혜영건설	2004.01.05
404	FRP Rod(DWHR, DWCR, DWGR)를 이용한 철근콘크리트 구조물의 비부착 표면매립 및 단면확대 휨 보강공법	동원건설(주)	2004.01.05
405	프리캐스트 콘크리트 바닥판 교량에서 베딩층과 일괄가설 긴장재를 이용한 바닥판 설치기술	㈜대우건설	2004.02.24
406	유리/탄소섬유-유공강판 복합플레이트를 사용한 콘크리트 구조물 보강기술(Fiber-steel Composite Rehabilitation System)	㈜엠프로, ㈜엠텍 ㈜태창에스엠에스	2004.03.09
407	격자형 보.기둥 요소(Beam-Column Elements)를 갖는 부벽시 방음벽 기초의 프리캐스트 콘크리트공법	토암산업㈜	2004.03.26
408	프리스트레스트 콘크리트(PSC)빔에 걸치는 가설브래킷과 강관을 결합한 지지대를 이용하여 PSC빔교에 작업대를 설치.해체하는 공법	이상식	2004.04.02
409	고장력 연질보강튜브 직접삽입방식에 의한 하수관 비굴착 보수 공법(Interposition of High- Tension Liner/I.T.L 공법)	봉화토건(합)	2004.04.02
410	슬라이딩형 철골계단을 이용한 철근콘크리트의 구조체 동시진행형 계단 공법	대한주택공사, 포항산업과학연구원, ㈜두하요코모리	2004.04.21
411	슬라이트폼과 그린시트를 이용하여 보강성토체와 식생기반토체를 조성하는 사면 보수 공법	케이엔지건설 주식회사	2004.04.19
412	불포화 폴리에스테르/유리섬유 복합재료와 RTM (Resin Transfer Mold : 금형)을 이용한 플라스틱 하수도관 연결 공법	조찬호,박경숙 현대엔지니어링	2004.05.03
413	고분자 필름을 코팅한 금속판과 고무화 아스팔트 시트를 적층한 건식 방수공법	㈜스페이스	2004.05.11
414	종이허니컴을 중심재로 사용한 반사형 강재 차음판의 설치공법	신성산건(주)	2004.06.22
415	수차식 회전체가 부착된 주행식 벨트컨베이어에 의한 연약지반 복토재료 살포공법	석정건설(주),신아건설(주), (주)세광종합기술단	2004.07.12
416	외포형/관통형 병행방식 금속용사기를 이용한 강구조물의 상온 금속용사(Zn-Al) 방식공법(KMS방식공법)	이한승,(주)혁성산업 현대산업㈜	2004.07.22
417	수산화알루미늄이 첨가된 난연 에폭시 수지와 유리섬유(Glass roving cloth)로 제작된 난연3급 FRP 패널과 주입용 난연 에폭시 수지를 이용한 콘크리트 구조물 보수·보강 공법	근형기업(주)	2004.08.07
418	상부개방형 강판을 이용한 T형 합성보(TSC보) 공법	(주)센구조연구소	2004.09.03
419	플라스틱 마이크로 패커와 중공형 코아비트를 이용한 콘크리트 균열보수 공법(SKI공법)	삼성물산㈜, 김천만	2004.09.07
420	해상 대구경 팩말뚝(MLPP)에 의한 해저 연약지반 보강공법	초석건설산업㈜ ㈜상지엔지니어링	2004.09.08
421	도르레식 방사형 낙석방지망 공법	동호㈜, ㈜성원안전	2004.09.17
422	주제․경화제 일체형 3-WAY노즐(동시운전)이 장착된 스프레이건을 사용한 초속경화 수용성 고무화아스팔트 도막방수공법	㈜대화정밀화학 선구산업㈜	2004.09.24
423	충격흡수안전핀 및 적층 타이어를 이용한 차량 충격흡수시설 설치공법	㈜우전그린	2004.09.24
424	사다리꼴의 웨브 개구부를 가지는 비대칭 조립 I형강을 이용한 층고절감형 합성보 공법	(주)해성기공,(주)동양구조안전기술,김상대,(주)대우건설	2004.09.24
425	고리형 연결구와 경사진 가이드링을 이용한 고강도 콘크리트 말뚝의 볼트식 연결공법	한국주강㈜, 대림콩크리트공업㈜, 백규호	2004.09.24
426	압입된 강관과 강관 절개면 연결부에 토압지지대를 설치하여 지하구조체를 형성하는 공법(N.T.R공법)	김정윤	2004.10.04
427	초속경라텍스개질콘크리트를 이용한 공용중 교량바닥판콘크리트 보수 및 재포장 공법(VES-LMC공법	㈜삼우아이엠씨, ㈜한석엔지니어링,윤경구,최상릉	2004.10.04
428	유압실린더식 승강형 맨홀보수기계장치(Mirae-2)를 이용한 맨홀 보수공법	미래피앤씨㈜	2004.10.21
429	맨홀 높이 가변용 링을 직경 확장장치와 쐐기로 맨홀과 고정하는 맨홀 보수공법(C-Ring공법)	신운철	2004.10.21
430	유리섬유 앵커와 알루미노 실리케이트계의 결합재에 중합조절제를 첨가한 고내구성 폴리머 모르타르를 이용한 콘크리트 구조물의 보수공법	캐어콘㈜ 엠티마스타㈜	2004.10.28
431	프리캐스트 철근 콘크리트 블록을 이용한 격자형 조립식 옹벽 공법	㈜그린월 (주)청석엔지니어링	2004.10.28
432	수성에폭시수지, 도포재, 도료를 이용한 콘크리트 구조물의 성능저하 방지 도막 공법(HECA공법)	㈜태일케미칼, 조병완	2004.11.04
433	중간 지지대를 가진 흙막이벽 지지 프리스트레스트 가시설 공법	(주)써포텍	2004.11.04
434	버섯배지와 바크퇴비 등을 녹화용 식생기반재로 이용한 암비탈면 녹화시공법	삼성에버랜드(주)	2004.11.04
435	프레임-스터드패널형 건축 모듈러 유닛의 구조 시스템․공장제작․현장 설치 공법	㈜포스코 (주)포항산업과학연구원	2004.11.04
436	3축 롤크러셔 및 드럼형 회전 이물질분리[유수(流水)]장치를 이용한 콘크리트용 재생(순환) 잔골재 생산기술	경원광업㈜	2004.11.15
437	철도교의 종방향 변위 제어를 위해 고무의 압축 변형을 이용한 사이드 블록 장치를 가진 반 고정형 교량받침	두산중공업㈜ ㈜철도안전연구소	2004.11.22
438	강관정형장치 및 자동용접장치를 이용한 강관의 현장설치 및 용접접합 공법	(주)현대특수강	2004.11.29
439	철근콘크리트 구조에서 계단실 연속화 시공을 위하여 강봉을 이용한 프리캐스트 콘크리트 계단공법(COSEC System)	대림산업(주),(주)삼호, 고려개발(주)	2004.12.04
440	복합형 에코콘을 이용하여 지반의 전기비저항, pH, 산화환원전위, 온도 측정 및 지하수를 채취하는 기술	에코랜드㈜,경남기업㈜, 한국건설기술연구원	2004.12.01
441	수냉 비정질 C12A7계 시멘트 광물계 급결제와 복합 에어인젝션 시스템으로 구성된 타설장비를 이용한 습식 숏크리트 공법	삼성물산㈜, ㈜유니온	2004.12.06
442	난간설치형 수직 진동제어장치(TMD)를 이용한 강상형 보도교의 진동저감기술	(주)케이알, (주)포스코건설	2004.12.01
443	하수관거(BOX) 내 조립식 P.E.우오수분리벽 설치공법	㈜협신기업	2004.12.09
444	소핏 폼 및 연직 재킹을 이용한 콘크리트 케이슨 제작․운반 및 착저식 진수대선에 의한 반 잠수식 자연 슬라이딩 진수 공법	현대건설(주)	2005.03.07
445	섬유래핑에 의한 교각의 내진성 보강 공법	근형기업(주)	2005.02.16
446	트로우얼 스크류(Trowel Screw)를 이용한 매입 말뚝의 시공방법	두산중공업㈜, 기묘중건설㈜	2005.02.16
447	자동 오류검출 방법을 적용한 수치지도(Ver.2.0) 정위치 및 구조화편집 공정개선 기술	공간정보기술㈜	2005.03.25
448	4축식 유압선행하중장치를 이용한 흙막이 버팀대 설치 해체 기술	대림산업(주), (주)삼안건설기술공사, (주)스마텍엔지니어링	2005.04.08
449	정압연선인장실린더(Auto-Back 인장장치)를 사용하는 앵커 강연선 인장기술 및 릴리즈 헤드와 Speed형 앵커 헤드를 사용하는 제거식 압축 앵커공법	김사동, 신종덕	2005.04.08
450	압축력 흡수제를 이용한 외부 포스트텐션 보강공법(Bow공법)	노수종	2005.04.08
451	외기에 면하는 욕실 내측벽에 압출 발포폴리스틸렌 패널을 사용한 단열 시공 기술	현대산업개발㈜, 대건케미칼㈜	2005.04.13
452	내부바닥에 아치형 수직 리브와 외측면에 링 형태의 수평 전단키를 가짐으로써 지반 반력에 저항할 수 있는 원통형 강재 집수정 제조 및 설치공법	바로건설기술	2005.04.22
453	단부의 측면에 설치된 정착장치와 연속 텐던을 이용한 PSC-I형 거더 합성교의 연속화 공법	주식회사 인터컨스텍	2005.04.18
454	폴리프로필렌섬유와 메탈라스를 이용한 철근콘크리트 기둥의 폭열 방지 및 내화성능 향상 공법	두산산업개발(주) (주)성진건축사사무소	2005.04.26
455	모듈화된 수납박스를 이용한 일체형 가로등 기초 시공기술	현암전설, 서영기술단	2005.05.04
456	일체형 반전장치를 이용한 견인 및 반전튜브 밀착 열경화 비굴착 관로보수 공법	㈜엔코텍, 중앙건설㈜	2005.05.03
457	지게차, 하부해체틀, 상승용 슬라이딩 데크를 이용한 유니트화 된 바닥․보 거푸집의 해체 및 이동 기술	서용건설㈜	2005.05.26
458	수성 에폭시수지와 유리알 및 부틸고무계 접착층으로 구성된 노면표시 테이프의 시공법	대동안전㈜	2005.05.26
459	다단장약과 다중심발에 의한 진동제어터널 발파방법	삼보지질㈜, 두준기	2005.06.07
460	규불화염계 복합 조성물을 활용한 기초 바닥 콘크리트의 온도균열 저감 및 수밀성 향상 공법	㈜트라이포드, 계룡건설산업㈜	2005.06.14
461	자연분해성 섬유를 이용한 토사 및 풍화암 비탈면 녹화공법	(주)다원녹화건설	2005.06.18
462	아질산계 하이드로탈사이트를 혼입한 단면복구모르타르 및 밀폐형 건․습식 복합 분체이송․압송장치에 의한 콘크리트 구조물의 보수공법	한일시멘트(주)	2005.06.29
463	마감용 석재 및 단열재가 일체화된 콘크리트블록 제조 및 조적공법	(주)제이지비	2005.07.07
464	조립식 프리캐스트 콘크리트 중공 슬래브 교량 시스템(PPC 교량 시스템)	㈜삼표.삼표이엔씨(주),㈜건화엔지니어링,변근주	2005.07.18
465	카본블랙 코팅 보강메쉬와 골판형 단열재를 적용한 외단열 공법	㈜월드와이즈월	2005.08.03
466	하이브리드 바탕조정재 및 프리폴리머 피복재에 혼성섬유보강재를 혼입한 상수도 염소처리 구조물 방수방식공법	㈜삼성건업.	2005.08.16
467	투명 EVA 복합시트를 이용한 BOX 구조물 외부 방수공법	㈜대흥산업,㈜삼송마그마, 홍종덕	2005.08.31
468	노후된 아스팔트 포장 유지보수를 위한 신속개방형 콘크리트 채우기(In-lay) 공법	조윤호, 쌍용양회공업㈜	2005.09.13
469	구형 플라스틱 여재와 초미세기포를 이용한 하천수질 정화공정	경남환경㈜ 한국건설기술연구원	2005.09.13
470	다수의 주입관에 미세/순환/반복주입 제어방식을 이용하여 지반보강 후 침하된 구조물을 복원하는 공법	(주)지승구조건설	2005.10.10
471	열교차단 스페이서를 이용한 3중유리 창틀의 조립 및 설치공법(HI-PER Window System)	대림산업㈜, ㈜알루이엔씨	2005.11.14
472	발포 EVA, 경질우레탄폼 및 플라스틱 루핑으로 구성된 단열완충재를 이용한 온수온돌 바닥 시공공법	쌍용건설㈜,남광토건㈜,㈜청도맥반석	2005.11.14
473	복합(내측+관통) 십자형 다이아프램과 수직 플레이트를 활용한 각형 CFT 기둥-보 강접합 공법	삼성물산(주)	2005.11.24
474	발포우레탄 패커를 이용한 압력식 쏘일네일링 공법	㈜도담이앤씨,지오기술㈜, 천병식	2005.11.29
475	식생공간, 고정발 등으로 구성된 콘크리트 블록에 의한 하천 호안용 구조물 축조공법	(합)동서콘크리트,	2005.12.02
476	도막재, 보강재 및 아스팔트 일체형 방수재와 연결부를 2중 접합부 구조로 하는 복합 방수공법	대림산업㈜, ㈜한양엔티	2005.12.13
477	구상형 용융 슬래그 골재를 이용한 보수용 모르타르, 개량형 연속믹서와 압송펌프를 이용한 콘크리트 구조물의 단면보수 기술	㈜리폼시스템	2005.12.13
478	철근케이지 자동화제작기계를 이용한 pile 및 pire용 중․대구경 나선철근망 제작공법	동방엔지니어링(주)	2005.12.13
479	재활용 PE Panel을 이용하여 전면벽체를 구성하는 프리텐션 쏘일네일 공법	㈜아이콘텍 대림산업㈜, 김홍택	2005.12.16
480	PHC 말뚝을 이용한 흙막이 겸용 옹벽 및 자립식 흙막이 공법	삼부토건(주),(주)삼호, 케이앤씨컨설턴트(주)	2005.12.29
481	원추형 와셔로 구성된 긴결볼트와 완충장치를 사용한 수직면 석재판 건식 설치공법	(주)석촌	2006.01.04
482	3점 나사식 경계석 받침대와 모따기가 고려된 경량 조립식 거푸집을 이용한 경계석과 측구의 일체형 시공법	롯데건설㈜ ㈜씨에스라인테크	2006.02.08
483	단락자석 및 볼트를 이용한 가물막이 제작 및 설치 기술	㈜한국항만기술단	2006.02.15
484	레이저와 CLS접합기를 이용한 원형 콘크리트관 연결공법	삼서건설(주)	2006.03.08
485	일체형 삽입식 신속 연결구를 이용한 스테인리스 배관연결 기술	롯데건설㈜, ㈜조인탑	2006.03.14
486	개량형 더블로그와셔 및 다중가변운영시스템 적용을 통한 콘크리트용 양질의 순환골재 생산 공법	인선이엔티(주)	2006.03.30
487	기어잠금장치를 갖는 중앙결속구를 이용한 분리형 낙석방지울타리 제조 및 설치 공법	㈜성원안전 (주)평원엔지니어링	2006.04.24
488	다단계 긴장을 도입한 하부플랜지 매립형 합성거더(mulit Stages Prestressed 합성거더)의 제작기술	㈜노빌테크 (주)한국피씨에스	2006.04.24
489	턴버클식 회전형베이스를 이용하여 설치·부분교체 및 해체가 용이한 회전식 경량 건식 칸막이 공법	광스틸㈜ ㈜삼우종합건축사사무소	2006.05.01
490	소형 앵커형 강재파일을 적용한 프리캐스트 옹벽 시공법	㈜동양건설산업 김우기	2006.05.24
491	ㄱ자형보강재를 이용한 흙막이용 H형강 버팀보 연결 공법	㈜스마텍엔지니어링 ㈜한진중공업 남광토건㈜	2006.05.24
492	유리섬유 밀폐형 보강재(ALPS 수지, 충전제)를 사용한 하수관로 비굴착 부분보수공법(ALPS 공법)	평원개발㈜, 유정식	2006.06.05
493	공장 제작된 철근트러스와 합판에 스냅타이와 웨지핀을 이용한 거푸집 공법(hi-FORM DECK 공법)	㈜일호,㈜일호인터내셔널, 신운식, 장극관	2006.06.09
494	가압형평막과 오존·UV 혼합시스템을 이용한 생활하수 처리기술	㈜한진중공업 다불산업㈜	2006.06.14
495	무기계 혼화재료와 친수성 마이크로 폴리비닐알코올 섬유가 혼입된 콘크리트를 이용한 신설 교량용 교면포장 공법	삼성물산㈜	2006.06.29
496	구성부품의 마찰력과 공기의 압축저항을 이용한 충격흡수시설(CC2급)의 제작 및 설치기술	신도산업(주)	2006.07.21
497	증기호스 처짐방지용 강선긴장장치를 이용한 상수도관 비굴착 라이닝 공법(S․H․L공법)	호용종합건설(주) (주)유경기술단	2006.07.21
498	NATM으로 시공되는 장대터널에서 안전이격거리를 확보하여 발파굴착 라이닝 타설을 병행 시공하는 공법	코오롱건설(주)	2006.08.02
499	보수성재료와 강도발현증진재를 혼합한 시멘트페이스트를 이용한 보수성 반강성 포장 공법	후암산업㈜	2006.09.21
500	세척제 및 중화제를 사용한 상향식 2단계 건축물 외장재 표면 기계화 세척 공법	㈜하이텍서비스	2006.09.21
501	카보팔트 또는 글래스팔트를 이용한 포장 균열저항성 증진용 가열압착식 아스팔트포장 보강공법	㈜에스엔건설 김남호, 한상훈	2006.09.28
502	우레탄 토너로 착색된 재생고무분말과 습기경화형 우레탄 수지 및 촉매재(TEDA)를 혼합하여 스팀분사다짐 장비로 조기 경화시키는 탄성재료 포장공법	미래피앤씨㈜	2006.09.28
503	유기질계 토양개량재(후리졸)와 식생기반재(녹산토) 및 종자환을 이용한 비탈면 녹화공법	트랜스코리아개발㈜ 경기산업개발㈜	2006.10.04
504	SF Connector를 이용한 블록식 보강토 옹벽 공법	㈜아이콘텍이앤씨, 고려개발㈜, ㈜평화엔지니어링	2006.10.04
505	ㄱ형강에 y형 강판을 부착한 무거푸집 콘크리트 기둥 공법	에스에이치공사, ㈜센구조연구소, 명화엔지니어링㈜	2006.10.18
506	세피오라이트를 활용한 시멘트계 보수재, 크림프 철망, 코너비드 및 신축이음 장치를 적용한 콘크리트 농수로 보수공법	㈜케이알티,㈜영광산업개발, ㈜케트콘코리아	2006.10.18
507	이중오거 믹서 샤프트를 이용한 프리웨팅 스프레이 방식의 철근콘크리트 구조물 보수 보강	인본건설㈜, 중앙크리텍㈜	2006.10.25
508	세라믹코팅된 복합단열패널을 이용한 건식 외단열 공법	㈜한보엔지니어링	2006.10.25
509	진동세관형 히트파이프를 사용한 수화열 분산 기술	보성종합건설(주)	2006.11.01
510	어스오거와 유압장치를 이용한 저진동 ·저소음 다짐말뚝 공법(LVNCP공법)	석정건설(주)	2006.11.01
511	투명복합패널을 이용한 콘크리트 구조물 보수·보강 공법	삼성중공업㈜, 티에이취에쓰이엔씨㈜	2006.11.01
512	펄스 방전기술과 강성체 철근망 및 고강도 모르타르를 사용한 소구경 현장타설말뚝 공법	(주)세원리타, 지에스이앤씨(주), (주)대우건설	2006.11.23
513	PS강봉에 프리스트레스를 도입한 단면력 저감형 조립식 PC옹벽공법	(주)서현컨스텍,현대산업개발(주),(주)도화종합기술공사	2006.12.04
514	공동주택의 바닥열을 이용한 급기시스템	(주)그렉스전자	2006.12.06
515	높이조절용 수평틀과 벽체전장거푸집에 멍에빔 및 블래브거푸집을 체결하는 공법(Ts-Form공법)	롯데건설㈜, 태성판넬㈜	2007.01.16
516	입체돌기형 폴리에스터 시트상부에 경량무기계 탄성형 액상 도막재를 도포한 옥상노출복합방수공법	네오건설㈜,거림건설㈜,중흥건설㈜	2007.01.16
517	PSC I형 거더의 상연에 강판을 매설하고, 보모멘트 구간에 강판 및 강선을 연결한 교량의 연속화 공법	우경건설(주) (주)건화엔지니어링	2007.01.30
518	터널 심발부 중앙공 선기폭 및 단계별 V-Cut 발파공법(Stage advance V-Cut : SAV-Cut)	지에스건설(주) (주)성보지오텍	2007.01.30
519	교각 코핑 철근망을 지상에서 선조립한 후 인양하여 교각 기둥 주철근과 커플러로 연결하는 공법(Pier Coping Pre-assembly Method)	지에스건설(주)	2007.01.30
520	STS 고정구와 고주파 융착기를 사용한 PE시트 콘크리트 지하수조 벽체 방수공법	현대산업개발㈜,㈜젠트로,㈜창우텍,㈜피엘테크코리아	2007.02.01
521	에어튜브를 이용한 에어데크 발파공법	㈜무진네오테크, ㈜블라스텍코리아, 강대우	2007.02.08
522	PVA섬유복합 모르타르와 전용믹서 및 이중추진방식의 스프레이건을 이용한 콘크리트 구조물의 단면보수기술	원하종합건설㈜,㈜혜영건설,원하건설㈜	2007.02.08
523	임시 선단고정장치와 콤비튜브 및 스톱링을 사용한 록볼트 시공기술	나우이엔지(주) 로크산업(주)	2007.02.14
524	하로형(Below Type) 엠.에스.에스(M.S.S) 공법 중 3개의 지점 형성 후 2조의 교각 브라켓(Pier Bracket)을 자주식으로 이동 시키는 공법	지에스건설㈜ ㈜씨씨엘코리아	2007.02.21
525	수평·수직 교차패들밀을 이용하여 석회 이물질을 분리 저감하는 콘크리트용 순환잔골재 생산기술	(유)남해환경	2007.02.21
526	제수겸용 Polly-Pigs 삽입형 세관밸브를 이용한 Polly-Pigs 급수배관 세관공법	㈜동호플랜트 한국건설기술연구원	2007.02.21
527	저융점 섬유(L.M.F)시트에 함침용 우레탄을 도포한 절연도막 방수공법	㈜한보엔지니어링	2007.03.06
528	이송전환장치와 착탈식 스크린을 적용한 플랜트에서 부순굵은골재, 부순잔골재 및 혼합골재를 제조하는 기술	㈜영중개발, ㈜광산기공	2007.03.29
529	케이싱과 고무튜브형 또는 에어튜브형 팩커를 이용한 압력식 쏘일네일링 공법	㈜현이앤씨,대보건설㈜,현대산업개발㈜	2007.04.11
530	방추형 콘을 철근보강재에 장착한 암반사면보강 네일링 공법	㈜성우지앤씨,㈜용마엔지니어링,김홍택,박시삼	2007.04.11
531	H-형강에 고강도 강판을 용접부착한 가설교량용 프리스트레스 거더 제작 기술	㈜휴먼브릿지,㈜수성엔지니어링,태평양개발㈜	2007.05.09
532	트윈젯노즐을 이용한 고압급결분사식 지반개량공법	김용현, ㈜수성엔지니어링	2007.05.25
533	저심도 지반굴착 시 2열 H-파일을 이용한 자립식 흙막이 공법	코오롱건설㈜	2007.05.28
534	공장조립 일체형 탈부착 거푸집을 사용한 콘크리트 타설공법	극동건설㈜, ㈜에이비엠이앤씨, 이원호	2007.06.12
535	수중용 접착코팅제, 수중용 에폭시 및 섬유복합재를 이용한 수중구조물 보강공법	㈜콘크리닉 ㈜건일엔지니어링	2007.07.19
536	고밀도 폴리에틸렌 필름 및 자착식 부틸고무시트에 격자형 유리섬유를 적층하여 일체화시킨 방수시트를 이용한 비노출 방수공법	삼성중공업㈜ 삼성건업㈜	2007.07.31
537	보거푸집 지지틀, 브라켓 고정 및 하강장치를 이용한 무지보 하향골조 타설 공법	삼성중공업㈜ ㈜한국건설공법	2007.08.01
538	연속압출공법을 위한 경사인양시스템과 이를 이용한 교량 상부구조물의 인양 및 횡방향 이동방법	현대건설㈜	2007.08.23
539	반도체 압력센서 내장형 자동측정 침하계를 이용한 연약지반 침하측정 기술	㈜동성엔지니어링 ㈜스마텍지앤씨	2007.09.05
540	다철근 보강재와 스프링 신축장치를 이용한 쏘일네일링 공법	㈜알지오기술 ㈜수성엔지니어링	2007.10.04
541	단면의 형상이 T+U 형태인 롤 성형 강판합성보 공법	㈜한진중공업 한국건설기술연구원	2007.10.05
542	프리캐스트 바닥판의 선재하 하중 효과를 이용하여 거더 상단 단블럭에서 2차 긴장력을 도입한 도로용 PSC 합성거더 시공기술	㈜대우건설,㈜비엔지컨설턴트,한국시설안전기술공단	2007.11.02
543	프리캐스트 콘크리트 술래브를 이용한 조립식 슬래브궤도설치 기술-PST-공법	한국철도기술연구원 삼표이앤씨㈜	2007.11.16
544	황산화세균 억제 특성을 지닌 금속화합물을 함유한 콘크리트의 생화학적 부식저감 기술	삼성물산㈜ (주)트라이포드	2007.11.19
545	분리형 상부플레이트를 갖는 스페리컬(Spherical) 교량받침 설치 및 교체공법	광원산업㈜ ㈜수성엔지니어링	2007.11.28
546	스트론튬계 잠열재를 혼입한 프리믹스형 결합재를 이용하는 매스 콘크리트 구조물의 수화열 저감 및 온도균열 제어기술	대림산업㈜,㈜트라이포드, 계룡건설산업㈜	2007.12.11
547	전기로슬래그 혼합골재를 이용한 조기교통개방이 가능한 연속적층식 상온 아스팔트포장 유지보수 공법	㈜오에이티엠엔씨,현대건설㈜,㈜용마엔지니어링	2007.12.21
548	strut&Tie Model을 적용한 아치형 철판과 강봉으로 구성된 철근콘크리트 기초 보강공법	두산건설㈜ ㈜바로건설기술	2008.01.08
549	용융 아연도금 파형강판 박스 구조체를 이용한 중력식 옹벽 설치 공법	삼환기업㈜, ㈜중원	2008.01.08
550	마이크로퍼티와 하이브리드 코팅제를 자동분사장치로 시공하는 콘크리트 표면보호공법	㈜이노넥스트,㈜지엔시건설,김성수	2008.03.19
551	교량 상부 구조물 지지용 수평 접이식 가설벤트 공법	㈜벤트코리아 ㈜수성엔지니어링	2008.03.27
552	후타콘크리트의 일부를 해체하여 교량의 레일형 신축이음장치를 핑거형으로 교체하는 공법	매크로드㈜ ㈜수성엔지니어링	2008.04.08
553	고강도 프리캐스트 패널(LB-DECK)과 전용 작업대차를 활용한 교량 바닥판 시공공법	㈜효성엘비데크 ㈜한국해외기술공사	2008.06.12
554	고휘도 융착식 스프레이 시스템을 이용한 노면표지 시공방법	대동안전㈜	2008.06.13
555	듀얼 또는 다단식 진공시스템을 이용하여 소규모 하수 및 오·폐수를 수집하는 기술	그린엔텍㈜	2008.07.07
556	강관말뚝과 PHC말뚝을 결합구로 용접시킨 매입형 복합말뚝(HCP: Hybrid Composite Pile)의 설계 및 시공 방법	㈜파일테크, 두산중공업㈜, ㈜한맥기술, ㈜한국종합기술	2008.07.28
557	열가소성 미끄럼방지포장재(칼라마이크로페이브)와 용융분사식 전용 도포장비를 이용한 박층 칼라포장 공법	㈜경우엔지니어링 ㈜평화엔지니어링	2008.08.01
558	내·외측창 및 중공층이 일체화된 이중창호시스템	㈜삼우이엠씨,삼성물산㈜,한국건설기술연구원	2008.09.12
559	가물막이 우물통 선단 및 배면 차수그라우팅 공법	㈜한진중공업 ㈜우지스건설	2008.09.29
560	구리 방근시트와 폐타이어 용융 액상 도막방수재를 이용한 저관리형 옥상녹화용 방수공법	(주)리뉴시스템	2008.10.16
561	WPC(Wide flange Prestressed Concrete) 박스거더 교량공법	고려개발㈜,(주)신성엔지니어링(주)케이지엔지니어링,이엔이건설㈜	2008.11.14
562	고탄성 아크릴콘을 이용한 교량 바닥판 보수 및 방수, 체류수 배수 포장보수공법	세종대학교 산학협력단	2008.11.14
563	고인성 보수모르터와 전용 제조·뿜칠시스템을 활용한 콘크리트구조물의 내구 및 내화성능을 향상시키는 보수공법	(주)피엔알시스템,(주)에이엠에스엔지니어링한국진단보강㈜	2008.11.20
564	막힘방지판을 가진 저층수 배출장치와 각도검출장치가 구비된 고무-철판 공압식 가동보 설치기술	㈜이산, (주)청수환경	2008.12.09
565	부단수 상태에서 상수관로 밸브 패킹교체 및 종관부 스케일제거, 밸브교체장치 기술	수자원기술주식회사	2008.12.19
566	유수실과 확장소파판으로 구성된 부유식 방파제용 강재 구조물 설계 및 제작기술	㈜포스코건설 (주)세광종합기술단	2008.12.19
567	강관간의 횡방향 접합부가 철근으로 보강된 가설용 충전강관구조체를 이용한 비개착식 지중구조물 축조공법(STS 공법)	원하종합건설㈜,원화건설(주)(주)도화종합기술공사	2009.01.12
568	유무공 나선 원통형 배수재와 기밀커넥터를 이용한 진공압방식 연약지반개량 공법	(주)지구환경전문가그룹	2009.02.06
569	너트 조임식 체결구를 이용한 대구경 철근 이음 공법	두산건설(주) (주)바로건설기술	2009.02.24
570	융착식 조성물 및 제조기술을 이용한 물방울 문양의 요철형 차선표시 시공 공법	(주)알에스테크	2009.03.03
571	인장스프링의 탄성력과 마찰패드를 이용하여 재사용이 가능한 도로의 충격흡수시설	(주)임팩트블랙홀	2009.04.01
572	3개의 강관이 =자형으로 병렬 연결된 강관다발 장착시스템을 이용한 비개착 구조물 압입공법	㈜피디티이엔씨 (주)한국종합기술	2009.04.01
573	초속경 고유동 모르터를 이용한 콘크리트 포장궤도 공법	한국철도기술연구원, 화성궤도(주), 쌍용양회공업주식회사	2009.04.10
574	ㄱ형 perfobond리브 전단연결재를 적용한 콘크리트 충전강관 거더 교량 시공기술	한국건설기술연구원, 비비엠코리아(주), (주)유신코퍼레이션	2009.04.10
575	부분탈피하여 고정한 프리스트레인 가변형 광섬유격자센서 지하시설물 변위 모니터링 시스템	㈜아이세스,(주)이제이텍(주),대우건설	2009.04.17
576	친환경 모르타르와 급결제용 날개식 이중 분사장치 및 원추형 노즐로 구성된 스프 레이 장비를 이용한 콘크리트 구조물 급속 보수공법	(주)캐어콘,유림건설(주),(주)용마엔지니어링	2009.04.29
577	접착보강핀을 설치하고 미세분말 플라이애시 및 삼산화규산칼슘 섬유가 혼입된 모르타르를 회전돌기형 믹싱샤프트건에 의해 건식분사하는 콘크리트 단면보수공법	리플래시기술(주), 김성수	2009.05.01
578	꽂이형 진공탈수봉과 투수시트를 이용한 콘크리트 구조물 수직면의 표면 탈수공법	한국건설기술연구원,(주)포스코건설 여흥건설㈜, 한국모텍㈜	2009.05.13
579	다면형상의 프리즘 패널, 모듈화한 복층 폴리카보네이트 패널 및 주름형 루버를 이용한 친환경 태양광 조명 시스템 설치공법	한국에이.비이.엠.건설(주)	2009.05.20
580	요철형 복합기능성 바닥 패널과 스페이서를 이용한 옥상 녹화지반 조성 공법	건융건설(주)	2009.06.11
581	자외선차단필름과 고내열성 코팅재가 내재된 라이너에 자외선의 광(光)경화 시스템을 이용한 하수관거 전체보수공법	호용종합건설(주)	2009.06.15
582	거더 단부의 상부에 긴장재의 이완과 재긴장이 가능한 정착시스템을 이용한 프리스트레스트 콘크리트 거더 공법	동부건설㈜, (주)한맥기술(주), 장헌산업	2009.07.30
583	2단계 낙하가 가능한 Drop형 Beam을 활용한 공동주택 슬래브 및 계단 Aluminum Panel Form 공법(AFB 시스템)	대림산업㈜, (주)거혁건설(주),거혁산업	2009.08.14
584	부단수 상태에 적용 가능한 상수관로 결함부 내시 기술	수자원기술(주)	2009.08.25
585	다단계 온도프리스트레싱을 적용한 장지간 가설교량(HEAT 가설교량) 공법	디지털건설 (주)도화종합기술공사	2009.08.26
586	2단식 스프링 앵커와 처짐방지 및 위치고정용 앵글을 이용한 석재 또는 타일 패널 제작 공법	(주)대동석재공업	2009.09.02
587	고점도 및 저점도 유동성 겔과 개량 아스팔트시트를 일체화시킨 공장제작형 복합방수 시트(NaB sheet)를 진동롤러로 부착시키는 방수공법(유동성 복합시트 방수공법)	㈜나비티엔씨 (주)삼우종합건축사사무소	2009.09.09
588	인서트 매립지그를 이용한 선형유도전동기(LIM) 차량용 림 패널 설치 공법	궤도공영㈜,동원궤도(주), (주)대륙철도	2009.09.25
589	ㄷ자 형상의 지지장치를 이용하여 레일에 직결체결장치를 장착하는 공법	궤도공영㈜,동원궤도(주)(주)대륙철도	2009.09.25
590	건설폐기물 폐토사를 모래밭버섯균과 접종하여 수목식재용 순환토사로 재생하는 기술	(유)도성개발 (주)도성환경개발	2009.09.30
591	Si/Al 복합 무기염 및 다환형 올리고머 축합물을 이용한 해안 매립지 지하 구조물용 콘크리트(PHDC) 성능 향상 기술	㈜포스코건설 ㈜삼표, (주)트라이포드	2009.10.05
592	에어패커 또는 핸들패커로 실리카졸계 약액을 지반에 주입하는 약액주입 공법(PCF공법)	지산특수토건(주)	2009.10.06
593	아웃리거용 간격보정장치를 이용한 초고층 구조물의 부등축소량 자동 보정 공법	(주)대우건설	2009.10.06
594	반원형 돌기모양을 이음부에 적용한 3분절 프리캐스트 콘크리트 개착식 터널 시공 기술	진성토건(주) 한국건설기술연구원	2009.10.16
595	다경간 일체식 RC슬래브 교량 공법	(주)내경엔지니어링	2009.10.26
596	경량 보수모르타르와 통기성 경량 복합 보강 판넬을 활용한 콘크리트 구조물의 보수보강 공법	매일종합건설㈜,효림이엔아이(주), (주)엠텍	2009.12.10
597	LU형으로 3차원 가공된 이형철근을 결합한 강관말뚝 두부보강 공법	㈜동아기술공사 (주)선진엔지니어링종합건축사사무소	2010.01.04
598	접이식 삼발이 웨지를 장착한 고강도 경량 강관 네일링 공법	㈜신풍컨설턴트 (주)평화엔지니어링	2010.01.28
599	루프 라이렉스가 라미네이트된 재활용 PVC시트에 천공된 머쉬룸 조인트 테이프와 액상형 우레탄 도막재를 적용한 복합방수 공법(LLPP 복합방수 공법)	(주)부일건화	2010.02.05
600	팽이용기 말뚝부에 위치철근이 관통하는 현장타설형 팽이말뚝 공법	두산중공업㈜,(주)반석,티비에스시지엔지니어링㈜	2010.02.10
601	탄소섬유를 함유한 폴리머 개질 마이크로 모르타르와 보호피복용 폴리카보네이트 거푸집을 이용한 해상 강관파일 방식공법 (PMS공법)	미래이엔씨㈜,(주)포스코건설,(주)에스오건설	2010.02.24
602	터널공사시 발생되는 오탁수를 작업수로 처리하여 발파시 발생하는 비산먼지를 저감시키는 친환경 공법	효동개발(주) 서동산업(주)	2010.04.14
603	PS강선 및 강봉의 일체긴장시스템을 이용하여 프리스트레스를 도입하는 PSC거더 (Bicon거더)의 제작공법	㈜삼현피에프 포스코건설(주) (주)유신코퍼레이션	2010.05.17
604	길이방향으로 삼각형태의 래티스를 갖는 철선트러스데크 공법	㈜금강, (주)대우건설	2010.05.24
605	실시간 수질 감시와 단위공정의 성능평가를 통한 고도정수처리 시설의 운영 효율화 기술	한국건설기술연구원 한라산업개발(주) (주)오투엔비	2010.05.31
606	암수커플러와 로크너트로 구성된 PC Joint를 이용한 프리캐스트구조물의 시공법	(주)대산시빌테크날러지	2010.06.09
607	도로 콘크리트 포장 슬래브에 프리스트레스를 도입하고 갭슬래브 및 아모조인트를 이 용한 포스트텐션 콘크리트 포장 공법	㈜삼우아이엠씨 강원대학교산학협력단	2010.06.09
608	포스트텐션과 철골스트러트를 이용하여 건축 경사벽체 구조물을 시공하기 위한 가설 공법	쌍용건설(주)	2010.06.15
609	알루미노실리케이트계 내화보드와 C-STUD를 이용한 고강도콘크리트 수직부재의 폭렬 방지 건식 내화공법	한국건설기술연구원 ㈜포스코건설 (주)인트켐	2010.07.14
610	직관형 강관 내부에 자동정형이음장치와 무레일의 자주식 용접장치를 이용한 강관 이음공법	동양철관(주) 동양주공(주)	2010.07.30
611	철근콘크리트 구조의 인방보에 설치되는 전단항복형 강재댐퍼 또는 휨항복형 마찰 댐퍼를 이용한 제진시스템 공법	에스에이치공사 쌍용건설(주) 동일고무벨트㈜	2010.08.17
612	Steel Guide Plate 흙막이 벽체 설치공법	(주)영창토건	2010.09.17
613	사장교 가설시 진자형 TMD를 이용한 내풍안정화 공법	(주)대우건설	2010.10.18
614	버팀화부재를 이용하여 주형보를 버팀보로 활용하는 흙막이 가시설공법	(주)동부건설,(주)용마엔지니어링(주)선진엔지니어링종합건축사사무소,(주)시티기술단	2010.11.09
615	다줄커팅기와 자기유화형 폴리머콘크리트를 이용한 열화된 콘크리트 포장 부분보수 공법(SEP 공법)	㈜승화명품건설 의왕개발(주) (주)세일콘	2010.11.09
616	다점동시주입시스템을 이용한 해상 거치식 케이슨기초 저면 그라우팅 공법	㈜대우건설 (주)동아지질	2010.12.23
617	고강도 콘크리트에 폴리론 화이버(Polylon Fiber)를 혼입하여 폭렬현상을 방지하는 기술	(주)대우건설,청주대학교두산건설㈜,(주)휴다임건축사사무소	2010.12.31
618	상하부 콘크리트간의 수화발열량 및 수화발열시간차 조정에 의한 건축 매트기초 매스콘크리트의 균열제어 공법	(주)선엔지니어링종합건축사사무소	2011.01.07
619	우산살앵커 모양의 전단연결재, FRP판넬 및 단면복구재와 스프레이 노즐을 이용한 수중 콘크리트구조물의 건조 보수공법	㈜캐어콘 (주)엠티마스타	2011.03.24
620	경계석 압착대와 지지대 및 자석식 탈부착 강재 거푸집을 이용한 경계석과 측구의 일체화 시공 방법	세중공영(주)	2011.04.05
621	스팬조절기능이 있는 1단 드롭형 멍에를 이용한 슬래브 거푸집 공법	조선판넬(주)	2011.04.29
622	동일축상의 복합 원형절단기와 노면일치용 유압고정장치를 이용한 맨홀보수공법(SMT공법)	삼서건설(주) 삼서공업(주)	2011.05.16
623	공동주택 세면욕실의 바닥 매립형 일부 이중배관 공법	(주)청완	2011.05.31
624	현장함침 및 롤삽입 견인식 하수관거 비굴착전체보수공법	한국라이텍개발(주)	2011.06.09
625	망조정과 외란보정기법의 RTK GNSS을 적용한 고층 구조물의 거푸집 연직도 관리기술	한국유지관리(주)	2011.06.28
626	안전시설이 조합된 작업틀을 이용한 건축물 외벽마감 적층 가설공법	(주)콘솔에스더블유씨	2011.06.29
627	걸침턱 구조를 가진 상․하판 분리식 핑거형 신축이음장치 설치공법	(주)일원테크,동부엔지니어링(주)(주)한국종합기술	2011.07.07
628	패널형 경량체 유니트를 활용한 이방향 중공슬래브 공법	(주)반석티브이에스,에스에이치공사(주)건축사사무소건원,롯데건설(주)(주)포스코건설	2011.09.05
629	기존 기초의 단면증설과 압입말뚝을 이용한 기초 보강공법	㈜고려이엔시 (주)종합건축사사무소 동일건축	2011.10.12
630	수분 주입과 매립가스 포집 기능을 동시에 가지는 이중관을 이용한 위생매립지의 바이오리엑터 공법	(주)한국종합기술	2011.10.28
631	내부 앵커형 조립식 냉간성형 CFT기둥(ACT Column)	㈜건축사사무소건원엔지니어링, (주)하모니구조엔지니어링	2011.10.28
632	이중관 마이크로파일과 동조화 잭업(Jack-up) 시스템을 이용한 기존 건축물 부상(Floating) 및 지하확장 가설공법	(주)건축사사무소건원엔지니어링,SK건설(주) 삼성물산㈜, 쌍용건설(주)	2011.11.01
633	개별난방에서 서머밸브를 적용한 급탕 순환 방식의 절수형 배관 공법	(주)피아이피,한신공영(주), 현대건설㈜	2011.11.01
634	점ㆍ접착EVA 복합시트를 이용한 비노출 방수공법	(주)도화엔지니어링,(주)케이씨씨건설, 명진케미칼㈜, 울트라건설(주)	2011.11.04
635	터널 전방지반 예측용 다중채널 반사법탐사 기술	㈜이산 주식회사 엠에스이엔씨	2011.11.09
636	에너지 회수형 보일러시스템을 이용한 하수관 비굴착 전체보수 공법	㈜나스텍이앤씨 (주)도화엔지니어링	2011.11.10
637	MCBP를 이용하여 초속경 아크릴계 폴리머 개질 콘크리트 제조와 이를 활용한 접착식 시멘트 콘크리트 덧씌우기 공법 (PROCON공법)	(유)금영토건,강릉원주대학교산학협력단,박남일,이풍희, 한일시멘트	2011.11.24
638	수평헌치 리브와 상부 플랜지가 일체로 받침용 경사 마구리를 형성한 프리스트레스 PC 슬래브 공법	삼성물산(주)	2011.12.01
639	유ㆍ무기 하이브리드 나노실리카 및 산업부산물을 이용한 해양콘크리트 제조 및 공법	㈜대우건설 ㈜유비플러스 한일시멘트	2011.12.07
640	프리스트레스가 도입된 띠장재와 폐단면 사각 강관 버팀보를 함께 이용한 흙막이 가시설 공법(PS-S공법)	(주)삼보기술단,(주)피에스테크, 극동건설 쌍용건설㈜	2011.12.12
641	삽입형 평면 트러스를 이용한 철근콘크리트 무량판 구조의 슬래브- 기둥 접합부의 전단보강공법	(주)삼호,대림산업(주) 서울대학교산학협력단	2012.02.06
642	황마섬유 혼입 폴리머 모르타르와 나노메탈 함유 표면보호재를 항온정량배합 분사장비로 시공하는 보수ㆍ보호 공법(ECOTECT 공법)	㈜삼주에스엠씨 동부엔지니어링(주)	2012.02.06
643	홀센서 자력감지 방식의 실시간 지반침하 자동계측시스템	㈜건축사사무소건원엔지니어링, (주)호승이앤씨	2012.02.16
644	AGS(Automatic Grouting System)를 이용한 그라우팅 관리기술	(주)한국지오텍	2012.02.24
645	일체형 피에스(PS)보와 유압잭으로 띠장에 선행 휨모멘트를 도입하여 버팀대 설치간격을 넓힌 흙막이 지지공법	㈜스마텍엔지니어링 (주)한진중공업 남광토건(주)	2012.02.24
646	강박스 내측 하면에 아치형상의 콘크리트를 타설한 개구형박스(U) 단면을 I형 단면의 상부에 조합하여 변단면 구조를 갖도록 한 강합성거더 공법	(주)포스코건설,(주)경동엔지니어링, (주)경호엔지니어링종합건축사사무소, 혜동브릿지 주식회사	2012.03.09
647	내화모르타르를 전용스프레이 장비로 타설하고 내화코팅재로 도포하는 콘크리트 구조물 내화공법(FRM공법)	㈜이알테크, ㈜동일기술공사, (주)삼림엔지니어링, ㈜삼안, (주)캐어콘	2012.03.16
648	거더 하연을 곡선화한 아치형상의 변단면 PSC-I 거더의 제작기술(APC-빔)	㈜도화엔지니어링 ㈜에이스이엔씨 (주)이산	2012.03.16
649	단열재가 포함된 철근 트러스 일체형 슬래브 합판 거푸집 공법	(주)선진엔지니어링종합건축사사무소,동아에스텍(주), 두산건설㈜, 두산중공업	2012.03.27
650	폐쇄부재 장치를 이용한 압력 재주입 그라우팅 지반보강 공법	(주)토탈지오이앤씨,(주)한진중공업, 주식회사 진산이엔지, 현대엠코 주식회사	2012.04.05
651	반원형 수문과 문틀로 구성된 복합자동 수문을 유압실린더로 회전시켜 수위 조절하는 매입형 가동보의 제작 및 시공기술	경신가동보(주) 동부엔지니어링(주)	2012.04.13
652	확장형 날개를 이용한 연약지반용 제거식 그라운드 앵커 공법(윙윙앵커공법)	(주)장평건설,(주)포스코건설, (주)삼안	2012.04.26
653	철근콘크리트 전단벽 연결보에 적용 가능한 하이브리드 제진시스템	부산대학교산학협력단 서울시립대학교산학협력단 현대엠코 주식회사	2012.05.11
654	2중관 구조의 취수관과 강제 역세척 장치를 갖는 매설식 해수취수시설	권상길,동부건설(주) 동부엔지니어링(주)	2012.05.14
655	ㄷ형상으로 가공된 후판을 이용한 기초 전단머리 보강공법	(주)대우건설,극동건설 디엠이엔씨 ㈜, 롯데건설(주), 이원호, 보성구조 기술사그룹, 한라건설(주)	2012.05.16
656	양방향 복동식 고유압 장치를 이용한 현장타설 말뚝 재하 시험방법	(주)지텍크,(주)서영엔지니어링, 삼부토건㈜, 최용규	2012.05.29
657	접힘 및 수동저항부 일체형 띠형 섬유보강재를 적용한 식생 경관 보강토 옹벽 공법	동부건설㈜,삼부토건(주), 한국건설기술연구원, 한포스(HANFORCE)	2012.05.29
658	렌즈-광케이블을 이용한 태양추적 방식의 친환경 주광조명시스템	(주)에이비엠그린텍,(주)서린, (주)건기	2012.06.04
659	인조스톤 패널과 활착식 미늘박스.양날 지지형 셋트앵커를 이용한 건축물 외벽 건식 단열마감 공법	대보하우징(주)	2012.06.04
660	PE필름 소재 다중에어캡 구조의 시트를 이용한 한중 콘크리트와 기초매트 매스콘크리트의 단열보온양생공법	㈜선엔지니어링종합건축사사무소, 한천구	2012.06.05
661	철골보 단부를 강판으로 감싸고 내부에 철근과 콘크리트로 보강한 철골합성보 공법(Eco-Girder 공법)	(주)서한종합건축사사무소 (주)세진에스씨엠	2012.06.11
662	가진발생장치를 이용한 시멘트 주입공법(CGVM 공법)	(주)동명기술공단종합건축사사무소,삼부토건(주), 삼수개발㈜	2012.06.12
663	텐셔닝 에어빔 시스템을 활용한 대공간 건축물의 지붕구조 경량화 기술	(주)CS구조엔지니어링 ㈜동아스트 (주)유신건축종합건축사사무소	2012.06.20
664	배관정형장치와 자동용접장치를 이용한 강관의 현장 맞대기 이음공법	동양주공(주) 동양철관(주)	2012.06.20
665	슬래그 잔골재 치환 초속경 LMC를 전용장비로 시공하는 교면 및 콘크리트 포장 유지보수 공법(SMAT-CON공법)	(주)삼우아이엠씨	2012.06.21
666	3액형 도색 조성물을 전용 시공장비로 다중 도포하는 차선도색 공법	(주)무량기술 (주)서영엔지니어링	2012.06.21
667	유압식 장력조절시스템을 이용한 대공간 건축물용 케이블 시공 및 유지관리 공법	(주)CS구조엔지니어링,장우석, 코스피주식회사, 한국건설품질연구원	2012.06.21
668	마모 확인층이 있는 고무판체 및 유리섬유 강화 플라스틱 클램핑 플레이트를 이용한 고무보 시공 기술	㈜유일기연 (주)한국종합기술	2012.07.24
669	대구경 수도관의 임펠러 블라스팅 클리닝 및 에폭시 수지도료 라이닝 갱생공법	중앙산업(주) 지에스건설(주)	2012.08.27
670	와이어 리빙 방식의 인력 및 화물 수송용 대형 리프트 기술	(주)동아지질 동국종합산업 (주)	2012.08.31
671	시트파일과 내외측 원형띠장을 이용한 가물막이 설치 및 시공방법	㈜도화엔지니어링 현대건설(주)	2012.09.05
672	일체형 강재거푸집을 적용한 RC보강 파형강판 구조물 건설공법	㈜픽슨이앤씨 (주)픽슨	2012.09.17
673	전단보강재를 삽입한 복합강관 압력식 네일링 공법	삼부토건㈜,고려개발㈜ 동부엔지니어링㈜ 평화지오텍㈜	2012.10.08
674	연속섬유보강토를 이용한 비탈면의 지형 복구 및 식생 복원기술	일송환경복원㈜ ㈜한화건설,벽산건설㈜	2012.10.11
675	프로파일라이너와 고내구성 합성고분자 모르타르, 특수제관시스템을 이용한 하수관로 전면 비굴착 보강공법	리플래시기술㈜	2012.11.07
676	BOX형 외벽 단열갱폼을 이용한 한중 콘크리트 보온양생공법(SCSFM공법)	대건기술㈜ 단국대학교산학협력단 미진정공㈜	2012.11.14
677	PVC발포폼을 이용한 단열 보완형 복합 방수공법(KD-E시스템)	극동크리트㈜ ㈜행림종합건축사사무소	2012.11.22
678	가압지보 시스템을 이용한 비개착식 터널공법(PSTM)	현대건설㈜	2012.12.11
679	연속화된 일체형 가로보와 교축방향으로 배치한 복공판을 이용한 가설교량 공법(CAP공법)	㈜네오브릿지 한라건설㈜ ㈜동명기술공단종합건축사사무소	2013.01.04
680	개질재 주입장치를 이용한 중온 폼드 개질아스팔트 혼합물 제조공법	영종산업㈜ ㈜한진중공업	2013.01.04
681	삼각트러스 형태 전이프레임을 활용한 중저층 건축물 리모델링 기초 공법(BTFM : Balanced Transfer remofeling Foundation Method)	삼성물산㈜ 에스케이건설㈜ 쌍용건설㈜ ㈜건축사사무소건원엔지니어링	2013.01.09
682	와이어로프와 T형 강판을 이용한 철근콘크리트 기둥의 비부착 보강공법	㈜고려이엔시 ㈜유탑엔지니어링건축사사무소 ㈜목양엔지니어링건축사사무소	2013.01.17
683	전면주입구가 형성된 튜브형 강관을 이용한 록볼트 시공기술	코오롱글로벌㈜ ㈜티에스테크노	2013.01.17
684	천공과 설치가 동시에 가능하도록 스크류를 부착한 소구경 강관말뚝 공법	시지엔지니어링㈜ 이엑스티㈜,한라건설㈜ 현대산업개발㈜	2013.01.21
685	고성능 분체 혼화재 및 조기강도형 알칼리프리계 급결제를 사용한 습식 숏크리트 공법	한국건설기술연구원 두산건설㈜ ㈜실크로드티앤디	2013.01.25
686	다수의 커플러가 무용접으로 고정된 연결유닛을 이용한 철근 이음 공법	㈜부원비엠에스 ㈜대우건설 ㈜종합건축사사무소동일건축 ㈜유신건축종합건축사사무소	2013.01.28
687	견인력 저감형 유도 및 견인장치와 반전튜브의 관내 초입부 증기분사 경화방식에 의한 하수관거 비굴착 전체보수공법	㈜엔코텍 중앙산업㈜	2013.01.29
688	메나지힌지를 이용하고 세미리지드파일과 복합거더를 일체화한 교량 공법	㈜내경엔지니어링 ㈜서영엔지니어링 ㈜케이씨씨건설	2013.01.31
689	연ᆞ경암에서 두부 및 정착부 확공을 이용한 지압형 영구앵커 공법 (확공지압형 앵커)	㈜세종이엔씨 ㈜한국종합기술 계룡건설산업㈜	2013.01.31
690	미리 제작된 고강도 콘크리트 접합블록을 접합단부로 사용하는 PSC-I형 분절거더(SegBeam) 제작방법	㈜인터컨스텍 ㈜도화엔지니어링 ㈜건화,㈜천일	2013.01.31
691	저융점개질유황을 혼합한 수경성콘크리트를 이용하여 시공하는 교면포장공법	한미이엔씨㈜	2013.02.18
692	유사연성 섬유시트와 롤러 및 가열기로 구성된 함침기를 이용한 콘크리트 구조물 보강공법	㈜캐어콘,㈜부루빌 ㈜용진엔지니어링,동부엔지니어링㈜ ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소	2013.02.28
693	비탈면 및 하천호안에 셀룰로오스와 네트화이버 부산물을 활용한 녹화토 취부기술(SUPERGEL SYSTEM)	우영환경개발㈜ 신일에코텍㈜	2013.03.27
694	배기기능의 포트와 시공 모니터링 장비를 이용한 콘크리트 균열의 에폭시 건식 보수공법	와이앤케이텍㈜ ㈜서영엔지니어링	2013.05.06
695	도넛형 중공형성체를 이용한 이방향 중공슬래브(GL-SLAB)공법	삼성물산㈜ 한양대학교산학협력단	2013.05.09
696	강봉의 연직방향 긴장시스템을 이용하여 프리스트레스를 도입한 강합성 라멘교 공법	㈜하이드로코리아 ㈜동명기술공단종합건축사사무소 ㈜대우건설	2013.06.07
697	전자유도가열시스템을 사용한 강교량의 도장 제거 공법	㈜은성이앤씨 남양건설㈜	2013.06.12
698	유공강판 보강요소를 활용한 프리플렉스합성형 일체식 단경간 교량건설공법(PIA공법)	㈜이산 ㈜서영엔지니어링	2013.06.12
699	착탈식 방충재 고정장치 기술	인천항만공사	2013.06.12
700	전단키와 연결철근을 활용한 중력식 콘크리트 프리캐스트모듈러 옹벽공법	㈜대우건설 ㈜브니엘컨설턴트	2013.06.19
701	고성능 숏크리트에 화학반응 착색제를 이용한 경관조성물(View Rock) 시공방법	대상이앤씨㈜ 강원대학교산학협력단	2013.06.19
702	다중해머를 이용한 역순환방식의 대구경 천공공법(RCMH ; Reverse Circulation Multi Hammering)	㈜코아지질 대우조선해양건설㈜	2013.06.28
703	굽힘철근과 탄성소켓을 주요소로 하는 단위모듈러장치를 이용한 강관/PHC 말뚝머리 보강공법	㈜내경엔지니어링 ㈜서영엔지니어링	2013.07.02
704	BIM 기반 배근시공도 자동화 및 철근공사 관리시스템	(주)창소프트아이앤아이 (주)창민우구조컨설탄트 (주)창민우구조컨설탄트 고려개발㈜	2013.07.02
705	등입도 투수성 콘크리트로 보강한 육상 연약지반 개량 골재말뚝 공법	㈜다산컨설탄트 ㈜동아지질 김홍택	2013.07.23
706	수직걸림형 전단보강재를 이용한 철근콘크리트 무량판구조의 슬래브-기둥 접합부 전단보강공법	(주)토문엔지니어링건축사사무소 ㈜상지엔지니어링종합건축사사무소 (주)힐엔지니어링	2013.07.23
707	콘크리트 수처리 시설물에 공장 생산된 고분자수지계 AQUWEL패널을 이용한 부착계 방수ㆍ방식공법	㈜세진SMC 한화L&C ㈜케이디엔지니어링건축사사무소	2013.07.30
708	무량판 구조의 뚫림전단 성능향상을 위한 나선형 전단보강체 설치 공법	㈜옥타곤엔지니어링 ㈜건정종합건축사사무소 ㈜삼우공간건축사사무소	2013.08.12
709	소로진입이 가능한 자주식 공기압 반전장치를 이용한 하수관거 비굴착 전체보수공법	덕산건설㈜	2013.08.14
710	연질형 수지를 적용한 FRP도막재와 시트를 이용한 인공지반 녹화용 방근·방수복합공법(SMARTGREENSYSTEM)	㈜삼성건업 ㈜희림종합건축사사무소 두산건설㈜ ㈜포스코건설	2013.09.27
711	다기능 안전 고압호스를 이용한 하수관 비굴착 전체보수공법(MSHS공법)	㈜아록이엔지 ㈜한국종합기술	2013.09.27
712	강재 연결블럭과 고장력 수직볼트를 이용한 고강도 콘크리트 파일(PHC)의 연결공법	㈜비제이피코리아 ㈜휴먼텍코리아엔지니어링건축사사무소	2013.09.27
713	하부천공판을 갖는 알루미늄 복합패널과 전용 모르타르에 의해 형성되는 앵커체를 이용한 마감 패널 시공법	㈜월드와이즈월	2013.11.19
714	저점도 UDRS 수지(MSA-100형)와 충진 지수용 굴절식 팩커를 이용한 하수관거 비굴착 부분보수공법(UDRS공법)	웅진고분자㈜ 동부엔지니어링㈜	2013.11.29
715	나노금속산화물졸과 복합실란의 합성을 통해 제조한 세라믹코팅제에 의한 강구조물 보수도장공법(세라수 침투공법)	티오켐㈜ ㈜지에프시알엔디	2013.12.04
716	각형강관 및 FC플레이트 압입 후 본구조물 추진/견인에 의해 굴착작업 없이 지반을 치환하는 비개착 지하구조물 시공방법	㈜특수건설	2013.12.09
717	다이아몬드 와이어쏘를 이용한 냉각수단이 필요없는 콘크리트 구조물의 건식 절단공법(E.D.C.S)	인영건설㈜ 선우건설㈜	2013.12.19
718	펌프제어에 의한 인텔리전트 멀티 그라우팅(IMG)시스템	현대건설㈜	2014.01.03
719	철도교량에 설치되는 콘크리트도상용 비배수형 신축이음장치 설치공법	㈜케이알티씨	2014.01.03
720	이중몰딩∙단위모듈형 지중수평변위 측정용 센서를 이용한 흙막이 벽체의 실시간 무선원격 계측관리시스템	㈜건축사사무소건원엔지니어링 ㈜상지엔지니어링건축사사무소 ㈜힐엔지니어링	2014.01.10
721	백호∙호퍼카 및 슈트의 조합장비를 이용한 복선철도 터널 내 콘크리트도상의 시공기술	㈜케이알티씨	2014.01.27
722	상온 저압의 스테틱 아지테이션 혼합방식으로 다공성 방수층을 형성하는 옥상 노출형 도막방수공법	㈜제이에스기술 ㈜종합건축사사무소가람건축	2014.01.29
723	건축 기초공사용 PHC파일 원컷팅 및 육각별 형상의 보강 철근캡을 이용한 파일 두부보강 공법	한국건설기술연구원 동광이엔티㈜ ㈜신일기초 쌍용건설㈜	2014.02.07
724	제거식 네일과 제거식 강연선을 복합시킨 쏘일네일링공법	지에스건설㈜ ㈜케이디엔지니어링건축사사무소 ㈜대작컨스트럭션	2014.02.19
725	물흐름센서, 온도센서, 발열선 및 모듈을 이용한 급수배관동파 방지기술	㈜미주에스티 ㈜포스코에이앤씨건축사사무소	2014.02.20
726	흙막이벽체 지지를 위한 원형 강관 버팀보 체결공법(SP-STRUT공법)	㈜핸스 ㈜도화엔지니어링 ㈜건화	2014.02.21
727	가설 철골기둥과 가설 철골브라켓에 거치되는 이중격자 철골보와 슬래브를 이용하여 흙막이를 지지하는 downward식 역타공법	㈜바로건설기술 두산건설㈜ ㈜삼우종합건축사사무소 두산중공업㈜ ㈜한화건설 롯데건설㈜	2014.02.28
728	커튼월 층간 화재확산방지를 위한 경량무기발포 세라믹보드의 백패널 및 프레임커버적용 공법	한국세라믹기술원 ㈜유신건축종합건축사사무소 ㈜지메텍 현대산업개발㈜	2014.03.25
729	격차단공과 철근-숏크리트를 이용한 근접병설터널의 암반 필라부 시공법	㈜하이콘엔지니어링	2014.04.09
730	전달돌기가 있는 띠형 유공강판 연결재를 사용한 강관말뚝 머리보강공법(Crown Cap 공법)	㈜지승컨설턴트 현대엔지니어링㈜ ㈜케이알산업 대우조선해양건설㈜ ㈜수성엔지니어링	2014.04.16
731	신축 붐이 장착된 윈치와 SLW 크레아 수지를 이용한 노후 상수도관 갱생공법(S.L.W공법)	성림산업㈜	2014.04.29
732	프리스트레스 도입과 단부매립철물을 이용한 MPS보 설치공법	㈜네오크로스구조엔지니어링 ㈜정림건축종합건축사사무소 삼표피앤씨㈜ 현대건설㈜	2014.06.11
733	압축 코일스프링이 장착된 쐐기형 정착제를 이용한 연암이상 경질암반용 영구앵커공법	㈜대성방재기술 ㈜도화엔지니어링 ㈜이산 ㈜케이지엔지니어링종합건축사사무소 ㈜대한콘설탄트	2014.06.26
734	결정성 폴리머 개질 단층 복합시트를 이용한 인공지반 녹화용 방근 방수 복합공법	㈜포스코건설 ㈜삼우종합건축사사무소 ㈜한양엔티	2014.06.26
735	액압성형된 내부식 이중복합관을 이용한 분할 클램프 연결공법	현대하이스코㈜ 신이피앤씨㈜	2014.07.18
736	비긴장 강연선을 이용한 지하주차장용 프리캐스트 콘크리트 보-기둥 비내진 접합부 일체형 공법	에스에이치공사 ㈜포스코건설 롯데건설㈜ 동서피.씨.씨㈜ 삼표피앤씨㈜ 한양대학교에리카산학협력단	2014.07.25
737	2단계로 확장되는 앵커체를 이용한 암반정착 앵커 공법(EJP공법)	㈜장평건설 ㈜삼안 ㈜포스코건설 ㈜한국건설관리공사	2014.07.29
738	장기 신장률 저감을 위한 격자형 보강포 구조를 갖는 고무보 고무본체와 보호커버 케결 시공기술	동부엔지니어링㈜ ㈜대도엔텍	2014.08.06
739	격자형 철망 고정틀 내부에 삽입된 식생포대에 토석을 채워 시공하는 비탈면의 옹벽녹화 및 하천제방의 호안녹화 조성 기술	솔라원환경기술㈜	2014.08.08
740	재활용 천연라텍스 고점착 방수재와 현장타설 콘크리트 구조체 부착형 방수재를 이용한 지하구조물의 온통 GTR 외방수공법	㈜리뉴시스템	2014.08.19
741	레미콘공장에서 제조되는 라텍스개질콘크리트를 이용한 신설교량용 교면포장공법	㈜태영건설 ㈜제이엔티아이엔씨	2014.08.25
742	공장 생산된 박막형 점착 복합 방수시트와 콘크리트간 재료적 일체성을 가지는 건식 화 복합방수 시공기술(Dry Waterproof System)	아하방수텍㈜	2014.08.25
743	철근유도장비를이용하여종방향철근을자동배근하는동시에콘크리트를포설하는연속철근콘크리트도로포장기술(MRCP공법)	(주)삼우아이엠씨	2014.08.26
744	철근콘크리트 벽체의 사각개구부 모서리에서 발생하는 초기 사인장균열 제어를 위한 합성수지 응력분산곡면판 설치 공법	(주)종합건축사사무소 가람건축	2014.09.26
745	주열식 연속벽체를 이용한 저토피 토사구간 터널공법	쌍용건설㈜ ㈜건화 ㈜정토지오텍 ㈜성우지오텍	2014.10.08

(2014.10.20.현재)