안전보건협의체 회의자료

< 2024. 2. >

□ 도급인 당부사항

○ 작업장 주위에 위험요소가 있는지 항상 점검하고 관찰하여 위험요소가 발견되면 즉시 보고

- 작업 시 항상 주변 및 전방 주시, 넘어질 위험이 있는 턱이 있는 경우 안전관리팀 및 사업담당자에게 보고

○ 작업·보행 중 휴대전화 사용 자제

○ 작업 후 폐자재 반출 및 정리정돈 철저

○ 작업 시에는 마스크, 보안경, 장갑 등 안전보호구 착용 후 투입

○ 밀폐공간작업 안전관리 매뉴얼에 따른 질식사고 예방 대책 이행 철저

○ 산업재해 발생 위험 시 작업 중지(산업안전보건법 제32조)

○ 법적 안전보건교육 필수 이수 후 작업 실시(산업안전보건법 제29조)

○ 2인 1조 작업 규칙 준수

○ 작업 전 10분 안전점검(TBM) 시행 철저

□ 최근 발생한 중대재해 사고사례(2.12. ~ 2..) 공유

○ 유사사고가 발생되지 않도록 현장 안전수칙 준수, 사고 방지대책 마련 등 중대재해사고 예방 철저

□ 중대재해처벌법 확대 시행 포스터 공유

○ 24년 1월 27일 중대재해처벌법이 5인 이상 50인 미만 사업장, 50억 미만 공사장까지 확대되어 재해 예방 철저

□ 수급인 요청사항

○ 안전보건교육 장소 및 자료 제공, 위생시설 설치 장소 제공 또는 설치한 위생시설 이용 협조 등

붙임 1.중대재해 사고사례(2024.2월) 1부.

2.중대재해처벌법 확대 시행 포스터 1부.  끝.