서울특별시 보건환경연구원

「연구실 안전관리 규정」(개정안)

2018. 2.  (전부개정)

제1장  총  칙

제1조(목적) 이 규정은 ｢연구실 안전환경 조성에 관한 법률｣(이하“법”이라 한다)에 따라 서울특별시 보건환경연구원(이하“연구원”이라 한다.)내 설치한 연구실의 안전관리에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 연구원에 소속을 둔 연구에 종사하는 모든 연구원 및 연구보조원 등에게 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1.“연구실책임자”란 각 팀에서 당해 실험·연구업무 및 연구활동종사자를 직접 지휘․ 감독 권한을 행사하는 자를 말한다.

2.“연구실안전담당자”란 각 팀에서 연구실책임자를 보좌하여 안전관리 및 사고예방 업무를 수행하는 자를 말한다.

3.“연구활동종사자”란 연구원 시험·연구부서에서 시험·연구 활동에 종사하는 소속 직원 및 보조인력 등 기타 근무자를 말한다.

4.“안전환경관리자”란 연구실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 연구원장을 보좌하고 연구활동종사자를 지도하는 자를 말한다.

5.“사전유해인자위험분석”이란 연구활동 시작 전 화학적 물리적 위험요인 등 사고를 발생시킬 가능성이 있는 유해인자를 미리 분석하는 것을 말한다.

6. 이외의 이 규정에 사용하는 용어의 정의는 법령에서 정하는 바에 따른다.

제4조(책임과 의무) 연구실책임자, 연구실안전담당자, 연구활동종사자, 안전환경관리자는 본 규정을 준수하고 안전관리업무를 성실히 수행하여야 한다.

제5조(안전업무 우선) 연구원장은 연구실의 안전관리를 위하여 필요한 조치를 최우선적으로 고려하여야 한다.

제2장 조직과 직무

제6조(조직) ① 연구실의 안전환경 조성에 필요한 사항을 심의하기 위하여 연구실안전관리위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

② 연구실을 설치·운영하고 있는 각 부(소)에는 부서책임자를 두고, 각 팀에는 연구실책임자를 두고, 각 연구실에는 연구실안전담당자를 둔다.

③ 연구활동종사자에 대한 안전교육, 안전점검 및 연구실 안전과 관련된 지도를 하기 위하여 안전환경관리자를 둔다.

제7조(위원회 구성 및 운영) ① 위원회는 위원장1인을 포함한 18인 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 연구원장이 간사는 안전환경관리자가 된다.

③ 위원회의 위원은 각 부(소)장 및 주무팀장, 안전환경관리자와 연구활동종사자 중에서 위원장이 지명하는 자로 구성한다.

④ 위원회는 다음 각 호의 사항을 협의 ･ 의결한다.

1. 안전관리규정의 제·개정에 관한 사항

2. 안전점검 및 정밀안전진단 계획 수립 등에 관한 사항

3. 그 밖의 연구실 안전 환경 증진에 관한 주요사항

⑤ 위원회는 매년 1회 정기회의를 개최한다. 다만 위원장이 필요하다고 인정하는 때에는 수시회의를 개최할 수 있다.

⑥ 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑦ 위원회의 운영에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 위원회 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제8조(부서안전책임자) ① 각 부(소)장은 소관 부(소)의 안전관리를 총괄하는 부서안전책임자가 된다.

② 부서안전책임자는 다음사항을 담당한다.

1. 부서 안전관리 업무의 총괄

2. 안전관리위원회에 연구실 안전에 대한 예산반영 요구

제9조(연구실책임자) ① 각 팀장은 소관 연구실의 안전관리를 총괄하는 연구실책임자가 된다.

② 연구실책임자는 다음사항을 담당한다.

1. 팀별 안전관리 업무의 총괄

2. 비상열쇠 관리 및 비상연락망 유지

3. 연구실일상점검표<별지 제1호서식>로 일상점검의 시행 및 관리

4. 연구실 특성에 맞는 안전수칙 작성

5. 연구실내 위험물, 유해물 관리대장 작성 및 관리

6. 화학물질(약품) 및 가스 입출고 및 안전사용 관리

7. 안전보호장비, 구급약품 비치 및 사고발생시 행동요령 교육

8. 물질안전보건자료(MSDS)의 작성 및 보관

9. 연구실 사전유해인자위험분석 보고서 작성 및 대책 수립

10. 안전사고 처리 및 보고<별지 제2호서식>

11. 연구실 안전관리규정 및 사고대응 매뉴얼의 비치, 교육 및 준수

12. 기타 연구실 내 안전관리에 관한 사항

③ 연구실책임자는 연구실안전담당자를 지정하여 연구실 안전관리 업무를 보조 수행하게 할 수 있다.

제11조(안전환경관리자) ① 연구원장은 연구실 안전관리 업무를 위하여 법 시행령 별표2에 해당하는 자격을 갖춘 자를 안전환경관리자로 지정하여야 한다.

② 안전환경관리자는 다음사항을 담당한다.

1. 연구원 내 안전관리규정의 제·개정 및 이행과 유지관리

2. 연구원 안전관리비 예산의 확보 및 효율적 사용관리

3. 연구실의 안전점검 및 정밀안전진단의 실시계획 수립 및 실시

4. 연구실 안전교육 계획 수립 및 실시

5. 연구실 사고 발생의 원인조사 및 재발방지를 위한 기술적 지도·조언

6. 연구실 안전환경 및 안전관리 현황에 관한 통계의 유지·관리

7. 그 밖의 연구시설의 안전관리에 관한 사항

제12조(연구활동종사자) 연구활동종사자는 다음 각 사항들을 준수하여야 한다.

1. 연구실 안전교육·훈련 이수

2. 연구실 안전관리규정 및 안전수칙 준수

3. 연구시설의 이상 및 연구실 안전사고 보고

4. 연구실 일상점검 실시

5. 기타 연구실안전과 관련되어 지시받은 사항의 이행

제3장 안전교육 및 점검

제13조(안전교육) ① 연구원장은 연구활동종사자에게 반기별로 6시간 이상의 정기 안전교육을 실시하여야 한다.

② 연구실책임자는 연구활동종사자에게 다음과 같은 안전교육을 실시하고 별지 제4호 서식의 교육일지를 기록하여 보관하여야 한다.

1. 연구내용이 변경될 경우 : 2시간 이상의 특별안전교육

2. 신규채용자 : (6개월내) 8시간 이상의 연구실 안전교육

③ 안전환경관리자는 법에서 정하는 바에 따라 다음과 같은 연구실 안전 전문교육을 받아야 한다.

1. 최초 지정후 6개월 이내에 18시간이상 신규교육

2. 이후 매2년 마다 12시간이상 보수교육

③ 정기교육을 사이버학습의 형태로 실시할 수 있으며 이 경우 평가에 합격하여야한다.

제14조(안전점검) ① 연구활동종사자는 매일 업무시작 전 해당 연구실에 대하여 제1호서식의 연구실 일상점검표에 따라 일상점검을 실시하여야 한다.

② 연구활동종사자는 제1항에 의한 점검결과, 문제가 발견된 경우에는 연구실책임자에게 지체없이 보고하고 그 지시에 따라 조치하여야 한다.

③ 연구원장은 정기안전점검을 매년 1회, 정밀안전진단을 2년마다 1회 이상 실시하여야 하며 정밀안전진단을 실시한 해에는 정기안전점검을 실시한 것으로 본다.

④ 연구원장은 폭발 및 화재사고 등 안전에 치명적인 위험을 야기할 가능성이 있다고 예상되는 경우에는 특별안전점검을 실시하여야 한다.

제15조(연구실의 안전관리) ① 모든 연구실에서는 비상시 안전하게 대피할 수 있는 통로를 항상 사용 가능한 상태로 유지하여야 하고, 복도 비상계단에 실험장비 및 기타 물건을 방치하여서는 안 된다.

② 위험물, 유해물 등을 취급하거나 사용하는 연구실의 연구실책임자는 업무수행 중 부상당한 직원의 응급치료를 위한 제반 구급약품 등을 비치하여야 한다.

제16조(연구실 사용제한 등) ① 연구원장은 안전점검 및 정밀안전진단 결과에 따라 중대한 결함이 있는 경우에는 연구실의 사용제한ㆍ금지 또는 철거 등 안전상의 조치를 취해야 한다.

② 연구실책임자는 연구실 안전에 중대한 문제가 발생하거나 발생할 가능성이 있는 경우 직접 연구실의 사용제한 등의 필요한 조치를 취하고 연구원장에게 그 사실을 지체 없이 보고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 따른 조치가 있는 경우에는 연구원장은 그 사실을 과학기술정보통신부장관 및 서울특별시장에게 즉시 보고한다.

제4장 안전표지 및 위해방지

제17조(안전수칙) 연구실내의 화학약품, 전기, 가스사용 등 안전관리가 필요한 사항은 <별표 1>의 실험실 안전수칙에서 정하는 바에 따른다.

제18조(표지부착) 위험성이나 유해성이 있는 물질을 취급하는 장소에서는 연구자나 방문자가 알 수 있도록 <별표 2>에 따라 적절한 표지를 부착하여야 한다.

제19조(위험물, 유해물의 저장 및 취급) 위험물 및 유해물의 저장, 조작 및 처리를 하는 구역 내에서는 사고의 원인이 될 수 있는 물질을 두어서는 안 된다.

제20조(보호구착용 및 관리) ① 다음 각 호에 해당하는 실험의 경우에는 가운(작업복) 등 기타 필요한 소정의 보호구를 착용하여야 한다.

1. 다량의 고열, 저온물체 또는 유해, 위험물질 취급시

2. 감전 또는 전기화상 위험시

3. 피부에 장해를 주는 물질 취급시 또는 피부로부터 흡수되거나 침입하여 중독 또는 감염될 우려가 있는 물품 취급시

4. 기타 실험실책임자가 보호구 착용이 필요하다고 판단시

② 연구실안전담당자는 보호구가 분실, 파손 또는 불결하지 않도록 관리하여야 한다.

③ 연구실책임자는 보호구를 착용하지 않은 연구활동종사자나 방문객의 연구실 출입을 제한하여야 한다.

제5장 작업환경 및 건강관리

제21조(작업환경측정) 연구원장은「산업안전보건법」에 따라 작업환경측정대상 유해인자를 취급하는 연구실에 대하여 자격을 갖춘 측정기관으로 하여금 작업환경측정을 실시하여야 한다.

제22조(특수건강검진) 연구원장은 「별표4」에 해당하는 유해인자를 취급하는 연구활동종사자에 대하여 「별표3」의 검진주기에 따라 특수건강검진을 실시하여야 한다.

제6장 사고발생시 행동요령 등

제23조(사고발생시 행동요령) ① 사고가 발생하였을 때에는 정확하고 빠르게 대응하여야 한다.

② 사고가 발생하면 다음 각 호와 같이 행동한다.

1. 신속히 인접부근의 사람들에게 알리고 관련 부서에 도움을 요청한다.

2. 가능한 한 화재나 사고를 초기에 신속히 진압한다.

3. 초기진압이 어려운 경우에는 진압을 포기하고 건물에서 대피하도록 한다.

4. 소방서, 경찰서, 병원 등에 긴급전화를 하여 도움을 요청한다.

5. 응급요원에게 지금까지의 진행상황에 대하여 상세히 알리도록 한다.

제24조(연구실 사고대응 매뉴얼) ① 연구실 사고발생 시는 상황에 따라 연구원의“연구실 사고대응 매뉴얼”에 따라 조치한다.

② 연구실책임자는 “연구실 사고대응 매뉴얼”을 연구실에 게시 또는 비치하고, 연구활동종사자에게 교육 및 고지하여야 한다

제25조(사고조사 및 보고) ① 연구실사고 발생 현장은 사고원인 조사가 끝날 때까지 원상태로 보존하여야 하며, 부서안전책임자 또는 안전환경관리자의 지시없이 변경 또는 훼손하여서는 안 된다.

② 연구실책임자는 사고발생시 정확한 사고 원인을 조사하고 <별지 제2호서식>에 의거 지체없이 연구원장과 부서안전책임자에게 보고하여야 한다.

③ 중대 연구실 사고가 발생하였거나 원인규명이 어렵다고 판단될 때에는 외부전문기관에 의뢰할 수 있다.

④ 연구원장은 법 시행규칙 제1조의2 각 목에 따른 중대 연구실사고가 발생한 경우에는 지체 없이 다음 각 호의 사항을 과학기술정보통신부장관 및 서울특별시장에게 보고하여야 한다.

1. 사고발생 개요 및 피해상황

2. 사고조치 및 전망

3. 그 밖의 중요한 사항

⑤ 연구원장은 연구활동종사자가 생명 및 신체상의 손해를 입은 연구실사고가 발생한 경우에는 그 날부터 1개월 이내에 <별지 제3호서식>의 연구실사고조사표를 작성하여 과학기술정보통신부장관 및 서울특별시장에게 보고하여해야 한다.

⑥ 연구원장은 제4항에 따른 중대 연구실사고의 발생 시에는 안전관리위원회를 소집하여 사고후속대책을 논의하여 조치하여야 한다.

제7장 연구실 안전 및 유지관리비

제26조(연구실 안전관리비의 계상) ① 연구원은 다음 각 호의 용도에 사용하기 위한 비용을 예산에 반영한다.

1. 안전관리에 관한 정보제공 및 연구활동종사자에 대한 교육․훈련

2. 연구실안전환경관리자에 대한 전문교육

3. 연구활동종사자에 대한 작업환경측정 및 건강검진

4. 연구실의 안전을 유지관리하기 위한 설비의 설치․유지 및 보수

5. 연구활동종사자의 보호장비 구입

6. 연구실 안전점검 및 정밀안전진단

7. 그 밖에 연구실의 안전환경 조성을 위하여 필요한 비용

제27조(준용) 본 규정에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 규정에 따른다.

부 칙<2016.3.10.>

이 규정은 2016년 3월 10일부터 시행한다.

부 칙<2018.3.5.>

이 규정은 발령한 날로부터 시행한다.

<별표 1>

연구실 안전관리 수칙

1. 연구실 안전의 원칙

1.1 기본수칙

(1) 실험자는 발생 가능한 사고에 대해 대비하고 경각심을 가지면서 실험에 임하여 사고를 미연에 방지한다.

(2) 위험성을 가진 작업이 있을 경우 반드시 가운(작업복) 및 적절한 보호구 등을 착용한다.

(3) 소화기, 비상샤워기 등의 위치와 사용법을 숙지한다.

(4) 위험하거나 독성이 있는 물질 또는 휘발성이 있는 화학약품 등은 후드 내에서 사용한다.

(5) 수돗물 사용 후 밸브를 잠그고 누수 및 안전을 확인한다.

(6) 사고 발생시 신속히 안전관리자 및 안전업무담당자에게 보고한다.

(7) 실험실 사용시 실험실로부터 대피할 수 있는 비상구가 항상 개방되도록 한다.

(8) 실험 테이블 위에 나와 있는 유기용매는 최소량으로 한다.

(9) 기계의 오작동이나 환기불량, 전기, 수도 등으로 야기될 수 있는 위험요인에 대해서는 실험실을 떠나기 전에 반드시 안전을 확인한다.

(10) 선반이나 테이블 위의 시약이 넘어지지 않도록 적절히 조치한다.

(11) 전기안전수칙을 지켜 전기안전사고에 대비한다.

(12) 실험실은 항상 정돈된 상태로 유지한다.

1.2 다른 사람의 안전에 대한 고려

(1) 실험실에서 부주의하거나 안전에 위험한 행동을 하는 사람은 주의를 시킨다.

(2) 동료에게 실험업무의 일부를 협조 받는 경우 필요한 보호구를 착용시켜 실험하도록 한다.

1.3 실험과 관련된 위험성에 대한 숙지

(1) 실험을 계획하거나, 새로운 장비의 사용, 화학약품 사용 등에 있어 위험성과 사고시의 안전조치를 알고 실험에 임하여야 한다.

(2) 실험에 대한 위험과 안전조치에 대한 정보를 공유하여 실험실내 모든 사람이 숙지하고 사고시의 안전에 대비할 수 있도록 하여야 한다.

2. 화학약품 취급시 안전수칙

(1) 운반용 캐리어, 바스켓 또는 운반 용기로 운반한다.

(2) 엘리베이터나 복도에서 운반시 용기가 개봉되어 있어서는 안 된다.

(3) 약품명 등의 라벨을 부착한다.

(4) 직사광선을 피하고 다른 물질과 섞이지 않도록 하며 화기, 열원으로부터 격리한다.

(5) 위험한 약품의 분실, 도난시는 사고의 우려가 있으므로 분실시팀안전책임자는 부서안전책임자에게 보고하고 그 지시에 따른다.

(6) 물질안전보건자료(MSDS)를 숙지하고 있어야 한다.

3. 연구실 폐수 및 폐기물 처리 수칙

3.1 폐수 처리시 유의 사항

(1) 폐액은 씽크대에 버려서는 안 된다.

(2) 시약병은 잔액을 완전히 제거하고, 내부를 세척한다.

3.2 폐기물 처리 요령

(1) 시약병은 잔액을 완전히 제거하고, 내부를 세척 및 건조한다.

(2) 병뚜껑과 용기를 분리하여 처리한다.

(3) 운반이 용이토록 적절한 용기에 담아 보관 장소에 보관한다.

(4) 재활용 가능 품목은 분리하여 배출한다.

(5) 품목별 보관 용기에 일반 쓰레기를 투여하지 않는다.

(6) 실험이 종료되면 폐기물을 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.

(7) 지정폐기물 유기용매 배출시 지급한 지정된 용기에 스티커를 부착 배출한다.

(8) 감염성 폐기물은 지정용기와 장소에 배출하여야 한다.

4. 연구실에서의 전기안전 수칙

(1) 전기스위치 부근에서 인화성, 가연성, 유기용매 등의 취급을 금지한다.

(2) 반드시 정격 전압을 사용한다.

(3) 결함이 있는 전기기구 사용을 금지한다.

(4) 전기 및 전열기구의 손상, 과열, 접속 상태, 피복의 손상여부 등을 확인한다.

(5) 장비를 검사하기 전에 회로의 스위치를 끄거나 장비의 플러그를 뽑아 전원을 차단한다.

(6) 연결 코드선은 가능한 한 짧게 사용한다.

5. 연구실에서의 가스안전 수칙

(1) 가스저장 시설에는 실험용가스의 성분과 종류별로 보관한다.

(2) 비눗물이나 점검액으로 배관, 호스 등의 연결부분을 수시로 점검, 가스의 누출여부를 확인한다.

(3) 연소기는 항상 깨끗이 하여 노즐이 막히지 않도록 청소한다.

(4) 가스 누설 경보기의 작동이 잘 되고 있는지 수시로 확인한다.

(5) 모든 가스탱크에 대해서는 내용물에 대해 또렷한 표기가 되어 있어야 하며, 노후한 용기는 반납하고, 넘어지지 않도록 시험대등에 체결하여야 한다.

<별표 2>

안전표지의 종류와 형태

1) 금지표지 - 어떤 특정한 행위가 허용되지 않음을 나타낸다

	■화기금지 가스를 비롯하여 인화성, 폭발성물질을 사용하는 장소에 사용하며 일체의 불을 가까이 못한다는 표지

2) 경고표지 - 경고표지는 일정한 위험에 따른 경고를 나타낸다

	■인화성물질 경고 화기의 취급을 특히 주의해 야될 장소에 부착하는 표지		■산화성물질 경고 가열,압축하거나 강한 산화 성을 나타내는 물질이 있는 장소에 부착하는 표지
	■폭발물 경고 폭발성물질, 폭발성이 있는 화공약품이 있는 장소에 부착하는 표지		■독극물 경고 독극물의 저장,취급장소 및 저장용기에 부착하는 표지
	■부식성물질 경고 황산등과 같은 부식성물질 을 저장하는 장소에 부착하 는 표지		■방사성물질 경고 방사선 및 방사성 동위원소 를 사용하는 장소에 부착하 는 표지
	■고압전기경고 감전의 위험이 있는 장소에 부착하는 표지		■고온 경고 고도의 열을 발하는 물체가 있거나 또는 온도가 아주 높은 장소의 입구에 부착하 는 표지
	■저온 경고 냉동작업장과 같이 매우 차 가운 물체가 있거나 온도가 아주 낮은 장소의 입구에 사용하는 표지		■유해물질 경고 납분진 등 기타 인체에 해 로운 물질이 발생하는 장소 에 부착하는 표지

3) 안내표지 - 안내표지는 안전에 관한 정보를 제공한다

	■들것 구호를 위한 들것이 있는 장소를 알려주는 표지로써 외부에서 용이하게 식별할 수 있어야 한다			■세안장치 세안설비가 있는 곳을 알려 주는 표지로써 청소도구의 세척 등을 금해야 한다
	좌측비상구	우측비상구	■비상구 비상시에 신속히 탈출할 수 있는 비상출 입구를 알려주는 표지로써 비상구가 좌측 이나 우측에 있음을 알려야 하는 장소는 좌측, 우측비상구 표지를 사용해야 한다

4) 지시표지 - 지시표지는 일정한 행동을 취할 것을 지시한다

	■보안경 착용 작업중 눈에 이물질이 침투 될 수 있는 작업자에게 보 안경 착용을 지시하는 표지		■방독마스크 착용 방독마스크를 착용하여야만 작업 또는 출입할 수 있는 작업장소에 부착하는 표지
	■방진마스크 착용 분진의 발생량이 많아 방 진마스크를 착용하여야만 작업 또는 출입할 수 있는 장소에 부착,사용하는 표지		■안전복 착용 주조, 단조작업장 등과 같 이 방열복 등을 착용하여 야만 작업 또는 출입하는 작업장에 부착하는 표지
	■안전모 착용 헬멧등 안전모를 착용하여 야만 작업 또는 출입할 수 있는 낙하물 위험장소 등에 부착하는 표지		■귀마개 착용 소음장소등 귀마개를 착용 하여야만 작업 또는 출입할 수 있는 소음이 많이 발생 하는 장소에 부착하는 표지
	■안전화 착용 안전화를 착용하여야만 작 업 또는 출입할 수 있는 중 량물 취급 작업장 등에 부 착하는 표지		■안전장갑 착용 안전장갑을 착용하여야만 작업 또는 출입할 수 있는 장소에 부착하는 표지

○ 출입 통제·제한표지

<별표 3>

Ⅰ. 특수건강진단의 시기 및 주기(산업안전보건법 시행규칙 제99조제2항 관련)

구분	대상 유해인자	시 기	주기
		배치 후 첫 번째 특수건강진단
1	N, N-디메틸아세트아미드 N, N-디메틸포름아미드	1개월 이내	6개월
2	벤젠	2개월 이내	6개월
3	1,1,2,2-테트라클로로에탄 사염화탄소 아크릴로니트릴 염화비닐	3개월 이내	6개월
4	석면, 면 분진	12개월 이내	12개월
5	광물성 분진 나무 분진 소음 및 충격소음	12개월 이내	24개월
6	제1호부터 제5호까지 규정의 대상 유해인자를 제외한 [별표 4]의 모든 대상 유해인자	6개월 이내	12개월

<별표 4>

특수건강진단 대상 유해인자(산업안전보건법 시행규칙 제98조제2호 관련)

1. 화학적 인자

가. 유기화합물(108종)

1) 가솔린(Gasoline)

2) 글루타르알데히드(Glutaraldehyde)

3) β-나프틸아민(β-Naphthylamine)

4) 니트로글리세린(Nitroglycerin)

5) 니트로메탄(Nitromethane)

6) 니트로벤젠(Nitrobenzene)

7) ρ-니트로아닐린(ρ-아미노니트로벤젠, ρ-Nitroaniline)

8) ρ-니트로클로로벤젠(ρ-Nitrochlorobenzene)

9) 디니트로톨루엔(Dinitrotoluene)

10) 디메틸아닐린(아미노디메틸벤젠, Dimethylaniline)

11) ρ-디메틸아미노아조벤젠(ρ-Dimethylaminoazobenzene)

12) N,N-디메틸아세트아미드(N,N-Dimethylacetamide)

13) 디메틸포름아미드(N,N-디메틸포름아미드, Dimethylformamide)

14) 4,4-디아미노-3,3-디클로로디페닐메탄

(4,4'-Diamino-3,3'-Dichlorodiphenylmethane)

15) 디에틸렌트리아민(Diethylenetriamine)

16) 디에틸에테르(에틸에테르, Diethylether)

17) 1,4-디옥산(1,4-Dioxane)

18) 디이소부틸케톤(Diisobutylketone)

19) 디클로로메탄(이염화메틸렌, Dichloromethane)

20) o-디클로로벤젠(o-Dichlorobenzene)

21) 1,2-디클로로에틸렌(이염화아세틸렌, 1,2-Dichloroethylene)

22) 디클로로플루오로메탄(디클로로모노플루오로메탄, Dichlorofluoromethane)

23) 마젠타(Magenta)

24) 말레산 언하이드라이드(무수말레산, Maleic anhydride)

25) 2-메톡시에탄올(에틸렌 글리콜 모노메틸 에테르, 메틸셀로솔브, 2-Methoxyethanol)

26) 메틸렌 비스페닐 이소시아네이트(Methylene bisphenyl isocyanate)

27) 메틸 n-부틸 케톤(메틸부틸케톤, Methyl n-buthyl ketone)

28) o-메틸 시클로헥사논(o-Methyl cyclohexanone)

29) 메틸 시클로헥사놀(Methyl cyclohexanol)

30) 메틸 n-아밀 케톤(2-헵타논, Methyl n-amyl ketone)

31) 메틸 알코올(Methyl alcohol)

32) 메틸 에틸 케톤(Methyl ethyl ketone)

33) 메틸 이소부틸 케톤(Methyl isobutyl ketone)

34) 메틸 클로라이드(클로로메탄, Methyl chloride)

35) 메틸 클로로포름(1,1,1-트리클로로에탄, Methyl chloroform)

36) 벤젠(Benzene)

37) 벤지딘과 그 염(Benzidine and its salts)

38) 1,3-부타디엔(1,3-Butadiene)

39) 2-부톡시에탄올(에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르, 부틸셀로솔브,

2-Butoxyethanol, EGBE)

40) 2-부톡시에탄올아세테이트(에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 아세테이트, 2-Butoxyethanolacetate)

41) 1-부틸 알코올(1-부탄올, n-Butyl alcohol)

42) 2-부틸 알코올(2-부탄올, sec-Butyl alcohol)

43) 1-브로모프로판(1-Bromopropane)

44) 2-브로모프로판(2-Bromopropane)

45) 브롬화메틸(Methylbromide)

46) 사염화탄소(Carbontetrachloride)

47) 스토다드 솔벤트(Stoddard solvent)

48) 스티렌(Styrene)

49) 시클로헥사논(Cyclohexanone)

50) 시클로헥사놀(Cyclohexanol)

51) 시클로헥산(Cyclohexane)

52) 시클로헥센(Cyclohexene)

53) 아닐린(아미노벤젠)과 그 동족체(Aniline & homologues)

54) 아세토니트릴(Acetonitrile)

55) 아세톤(Acetone)

56) 아세트산 2-에톡시에틸(에틸렌 글리콜 모노에틸 에테르 아세테이트,

2-Ethoxyethyl acetate)

57) 아세트알데히드(Acetaldehyde)

58) 아크릴로니트릴(Acrylonitrile)

59) 아크릴아미드(Acrylamide)

60) 2-에톡시에탄올(에틸렌 글리콜 모노에틸 에테르, 셀로솔브, 2-Ethoxyethanol)

61) 에틸렌 글리콜(1,2-디히드록시에탄, Ethylene glycol)

62) 에틸렌 글리콜 디니트레이트(니트로글리콜, Ethylene glycol dinitrate)

63) 에틸렌이민(Ethylene imine)

64) 에틸렌 클로로하이드린(2-클로로에탄올, Ethylene chlorohydrin)

65) 에틸벤젠(Ethylbenzene)

66) 에틸아크릴레이트(에틸아크릴엑시드, Ethylacrylate)

67) 2,3-에폭시-1-프로판올(글리시돌, 2,3-Epoxy-1-propanol)

68) 에피클로로하이드린(Epichlorohydrin)

69) 염소화비페닐(Polychlorobiphenyl)

70) 아우라민(Auramine)

71) 요오드화 메틸(Methyl iodide)

72) 이소부틸 알코올(Isobutyl alcohol)

73) 이소아밀 알코올(이소펜틸 알코올, Isoamyl alcohol)

74) 이소프로필 알코올(Isopropyl alcohol)

75) 이염화에틸렌(1,2-디클로로에탄, Ethylene dichloride)

76) 이황화탄소(Carbon disulfide)

77) 초산 2-메톡시에틸(에틸렌 글리콜 모노메틸 에테르 아세테이트, 셀로솔브 아세테이트, 2-Methoxyethyl acetate)

78) 초산 이소아밀(초산 펜틸, Isoamyl acetate)

79) 콜타르(Coal tar pitch volatiles)

80) 크레졸(Cresol)

81) 크실렌(Xylene)

82) 클로로메틸메틸에테르(Chloromethylmethylether)

83) 비스-클로로메틸에테르(클로로에테르, bis-chloromethylether)

84) 클로로벤젠(Chlorobenzene)

85) 테레빈유(Oil of turpentine)

86) 1,1,2,2-테트라클로로에탄(사염화아셀틴렌, 1,1,2,2-Tetrachloroethane)

87) 테트라하이드로푸란(Tetrahydrofuran)

88) 톨루엔(Toluene)

89) 톨루엔 2,4-디이소시아네이트(Toluene-2,4-diisocyanate)

90) 톨루엔 2,6-디이소시아네이트(Toluene-2,6-diisocyanate)

91) 트리클로로메탄(클로로포름, Trichloromethane)

92) 1,1,2-트리클로로에탄(1,1,2-Trichloroethane)

93) 트리클로로에틸렌(Trichloroethylene)

94) 1,2,3-트리클로로프로판(1,2,3-Trichloropropane)

95) 퍼클로로에틸렌(테트라클로로에틸렌, Perchloroethylene)

96) 페놀(Phenol)

97) 펜타클로로페놀(Pentachlorophenol)

98) 포름알데히드(Formaldehyde)

99) β-프로피오락톤(β-Propiolactone)

100) o-프탈로디니트릴(o-Phthalodinitrile)

101) 프탈산 언하이드라이드(무수프탈산, Phthalic anhydride)

102) 피리딘(Pyridine)

103) 히드라진(Hydrazine)

104) 헥사메틸렌 디이소시아네이트(Hexamethylene diisocyanate)

105) 헥산(n-헥산, Hexane)

106) 헵탄(n-헵탄, Heptane)

107) 황산디메틸(Dimethylsulfate)

108) 히드로퀴논(1,4-디히도록시벤젠, Hydroquinone)

109) 1)부터 108)까지의 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 제제

나. 금속류(19종)

1) 구리(분진, 흄 및 미스트만 해당)(Copper dusts, fume and Mists, as Cu)

2) 연과 그 무기화합물(Lead and inorganic compounds, as Pb)

3) 니켈과 그 화합물(Nickel and inorganic compounds, as Ni)

4) 망간과 그 화합물(Manganese and inorganic compounds, as Mn)

5) 산화아연(분진만 해당한다)(Zinc oxide dust, as Zn)

6) 산화철(분진 및 흄만 해당한다)(Iron oxide dust and fume, as Fe)

7) 삼산화비소(Arsenic)

8) 수은과 그 화합물(Mercury and compounds, as Hg)

9) 안티몬과 그 화합물(Antimony and compounds, as Sb)

10) 알루미늄과 그 화합물(Aluminum and compounds, as Al)

11) 4알킬연(Tetraalkyl lead)

12) 오산화바나듐(분진 및 흄만 해당한다)(Vanadium pentoxide dust and

fume, as V2O5)

13) 요오드(Iodine)

14) 주석과 그 화합물(Tin and compounds, as Sn)

15) 지르코늄과 그 화합물(Zirconium and compounds, as Zr)

16) 카드뮴과 그 화합물(Cadmium and compounds, as Cd)

17) 코발트(분진 및 흄만 해당한다)(Cobalt dust and fume, as Co)

18) 크롬과 그 화합물(Chromium and compounds, as Cr)

19) 텅스텐과 그 화합물(Tungsten and compounds, as W)

20) 1)부터 19)까지의 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 제제

다. 산 및 알카리류(8종)

1) 무수초산(무수 아세틱엑시드, Acetic anhydride)

2) 불화수소(불산, Hydrogen fluoride)

3) 시안화나트륨(Sodium cyanide)

4) 시안화칼륨(Potassium cyanide)

5) 염화수소(Hydrogen chloride)

6) 질산(Nitric acid)

7) 트리클로로아세트산(삼염화초산, Trichloro acetic acid)

8) 황산(Sulfuric acid)

9) 1)부터 8)까지의 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 제제

라. 가스 상태 물질류(14종)

1) 불소(Fluorine)

2) 브롬(Bromine)

3) 산화에틸렌(Ethylene oxide)

4) 삼수소화비소(Arsine)

5) 시안화수소(Hydrogen cyanide)

6) 아황산가스(Sulfur dioxide)

7) 염소(Chlorine)

8) 오존(Ozone)

9) 이산화질소(Nitrogen dioxide)

10) 일산화질소(Nitric oxide)

11) 일산화탄소(Carbon monoxide)

12) 포스겐(Phosgene)

13) 포스핀(인화수소, Phosphine)

14) 황화수소(Hydrogen sulfide)

15) 1)부터 14)까지에 따른 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 제제

마. 영 제30조에 따른 허가 대상 물질(13종)

1) 디클로로벤지딘과 그 염(Dichlorobenzidine and its salts)

2) α-나프틸아민과 그 염(α-naphthylamine and its salts)

3) 크롬산아연(Zinc chromate, as Cr)

4) o-톨리딘과 그 염(o-Tolidine and its salts)

5) 디아니시딘과 그 염(Dianisidine and its salts)

6) 베릴륨과 그 화합물(Beryllium & compounds, as Be)

7) 비소 및 그 무기화합물(Arsenic and inorganic compounds, as As)

8) 크롬광[Chromite ore processing (chromate), as Cr]

9) 휘발성 콜타르피치(코크스 제조 또는 취급업무)(Coal tar pitch volatiles, as benzene soluble aerosol)

10) 황화니켈(Nickel subsulfide, as Ni)

11) 염화비닐(Vinyl chloride)

12) 벤조트리클로라이드(Benzotrichloride)

13) 석면(Asbestos, chrysotile)

14) 1)부터 11)까지 및 13)의 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 제제

15) 12)의 물질을 중량비율 0.5퍼센트 이상 함유한 제제

바. 금속가공유: 미네랄 오일미스트(광물성 오일, Oil mist, mineral)

2. 분진(6종)

1) 곡물 분진(Grain dust)

2) 광물성 분진(Mineral dust)

3) 면 분진(Cotton dust)

4) 나무 분진(Wood dust)

5) 용접 흄(Welding fume)

6) 유리섬유 분진(Glass fiber dust)

3. 물리적 인자(8종)

1) 안전보건규칙 제512조제1호부터 제3호까지의 규정의 소음작업, 강렬한 소음작업 및 충격소음작업에서 발생하는 소음

2) 안전보건규칙 제512조제4호의 진동작업에서 발생하는 진동

3) 안전보건규칙 제573조제1호의 방사선

4) 고기압

5) 저기압

6) 유해광선

가) 자외선

나) 적외선

다) 마이크로파 및 라디오파

연구실 일상점검표(    월)

구 분		부서명		연구실책임자		확 인								비 고
		연구실명(호실)		안전관리담당자
		점 검 사 항				일 자
						점검자
공통	일반	연구실 정리정돈 및 청소상태				연구활동종사자
		출입구 적재물 비치 여부 및 비상통로 확보 여부
		실험시 보호장구 착용 여부
		수도시설의 잠금 및 누수확인 여부
		안전수칙, 안전표지, 비상연락망, 안전교육 현황, 안전관리규정 등 비치 여부
		개인 전열기 비치 및 취침, 취사, 흡연 행위 여부
선택	소방	취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부
		소화기 유무 및 관리상태 적정 여부
	전기	전기배선 피복 상태 및 파손 여부
		전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부
	가스	가스누출 여부
		가스용기의 고정 여부
		산소와 가연성가스(수소/아세틸렌) 분리사용 여부
	일반화학	통풍･환기장치 설치 및 정상가동 여부
		화학약품 정리정돈(시약병 개폐 등) 여부
		초자류의 적정관리 여부
		시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부
		화학물질 보관･사용량의 적정 여부
		사용용기에 적정한 라벨 부착 여부
	폐기물	수집보관/운반용기의 적정 여부
		폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부
		실험 폐기물의 방치 여부
	생물	동물(원생/사육)의 적정보관 여부
		실험종료 생물검체의 적정 분리처리 여부
	세균및바이러스	원생동물 보관장비 적정 작동 여부
		보관세균의 안전성 여부
		세균보관 장치의 정상작동 여부
		세균배양 폐액의 멸균처리 등 적정처리 여부
		바이러스 균주 보관 안전상태
		보관 장치 작동 여부
		실험폐액 멸균 등 적정처리 여부

※ 연구실 일상점검표 작성시 유의사항

1. ‘선택점검사항’은 각 연구실별로 해당되는 분야에만 점검한다.(필요시 연구실 유형별에 맞는 점검사항을 작성하여 사용)

2. ‘점검결과’란에는 안전점검 결과에 따라 다음과 같이 표기한다.[○(‘적정’), △(‘미흡/개선 필요’), ×(‘부적정/긴급조치 필요’)]

3. ‘비고’란에는 안전점검 결과 ‘×(부적정/긴급조치 필요)’ 해당 사항이 있을 경우 개선대책, 조치결과 등을 기재한다.

<별지 제1호서식>

<별지 제2호서식>

사 고 보 고 서

1. 사고일시 :

2. 사고장소 :

3. 사고경위(6하 원칙에 의거 기술)

4. 피해 및 사고자 인적사항

소속	직급	성명	생년월일	피해내용 및 정도	조치
			입원일자

5. 피해사항

피해물	손해량	손해액(추산)	비고

6. 사고원인

7. 부서안전책임자 의견

연구실책임자 :                   부서 안전책임자 :

<별지 제3호서식>
연구실사고 조사표
기관명(주소)
사고일시	년 월 일 시		사고장소
인적 피해	ㅇ 피해 연구활동종사자 인적사항 - 성명, 나이, 신분, 부상의 종류 및 정도 기재 - 치료예상기간 및 완치 여부 :
물적 피해	ㅇ 약 천원 - 물적 피해 세부내역 및 추정근거(소방서 등) 기재
사고원인 및 발생경위	사고 관련 취급물질, 사고 당시 연구활동종사자(또는 피해자)의 연구활동 내용 및 사고 발생과정 등을 기록 - 육하원칙(언제, 누가, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜)에 의하여 작성하고, 사고현장 사진 별첨
조치현황 및 향후계획	보고 시점까지 내부보고 등 조치현황 및 향후계획(치료 및 복구 등) 기록
연구실 안전관리 현황	구 분		연구실 안전관리 현황 기록
	안전관리규정 작성		작성 여부 및 작성일 기록
	정기점검 실시		실시(일자) 또는 미 실시로 기입
	정밀안전진단 실시		실시(일자) 및 미 실시로 기입
	연구활동종사자 보험가입		가입(보험명, 일자) 또는 미 가입으로 기입
	연구실안전교육 실시		교육실시 현황 기입
	연구실의 안전 및 유지관리비 현황		기관예산에 편성 : 천원 연구비에 계상 : 천원 계 : 천원
향후 재발방지 조치계획	상세계획은 별첨
관계자확인 ( 년 월 일)		연구실책임자 (서명 또는 인) 부서안전책임자 (서명 또는 인) 안전환경관리자 (서명 또는 인) 보건환경연구원장 (서명 또는 인)

<별지 제4호서식>
연구실 안전교육일지
작성일자 : 20 . .
구 분	정기교육·훈련□, 신규교육·훈련□, 특별안전교육·훈련□, 기타( )
교육 실시자	부서명		성 명			직 급(직 위)	실시자격
시 간	OO:OO ~ OO:OO (총 교육시간: )
인 원	대상자	수료자		미수료자	미수료 사유
내 용 및 사 진
특기사항