[붙임 1]

도시구조물 벽면녹화 유형별 지침

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 공통사항

○ 대상지별 식재지 특성에 부합되는 녹화기법 적용설계

○ 현장여건에 적합한 화단(식수대)의 형태, 규모, 재료 등을 선정하고 식물생장에 지장이 없도록 최대한 유효토심 이상을 확보하도록 설계

○ 식재지 폭이 좁고 식물생육에 필요한 영양분이 부족한 식재여건임을 감안하여 토양개량제, 부숙퇴비 등 밑거름을 충분히 시용 후 식재토록 하고 추비를 주어 식물의 양호한 생장을 유도

※ 필요시 우리시 농업기술센터에 토양조사의뢰, 토양개량

○ 계절적인 경관변화를 고려한 다양한 식물을 도입하고 단일지역 내에서도 복합적인 식재기법 강구

○ 사계절 녹색의 미관이 유지될 수 있도록 상록성 관목류(사철나무, 회양목 등)를 혼합 식재

○ 벽면 상․하부에 기존녹지가 있는 경우는 그대로 활용하여 시공비 절감

○ 벽면하부에 화단조성이 어려운 곳은 식생매트 등 특수공법 적용 여부 검토 후 적용

□ 구조물 유형별 녹화

1. 옹벽/석축

○ 회색의 콘크리트옹벽 및 석축은 시각적으로 불량하므로 조기녹화 방안 강구(예 : 벽면 상․하부에서 식재하여 양방향 녹화실시)

○ 화단(식수대) 설치로 인하여 보행인에게 통행에 지장이 우려되는 지역은 식물생육에 필요한 최소한 폭원으로 조성

○ 식재지와 옹벽사이가 이격되어 있을시에는 간단한 유인용 보조재를 설치하고 부분 녹화시 경관적 측면을 고려하여 보조재의 형태, 규모, 재료 등을 결정

○ 옹벽 등 상부에 벽면 녹화할 경우에는 반드시 하수형 덩굴식물

[헤데라(송악)하수형 품종, 인동덩굴, 서양담쟁이 등]을 식재

규 모	기존 녹지	식재 위치	녹화유형	주 요 수 종
소형 (3M이내)	상부	-	하수형 하수보조형	․ 등반형 : 담쟁이, 헤데라, 줄사철 ․ 등반보조형(등반보조재 필요) (인동, 으름, 으아리) ․ 하수형 - 오엽담쟁이, 으아리, 인동, 으름, 헤데라(하수형)
	하부	-	등반형 등반보조형
	없음	상부	하수형 하수보조형
	없음	하부	등반형 등반보조형
대형 (3M이상)	상부	-	하수형 하수보조형	․ 등반형 : 담쟁이, 헤데라, 줄사철 ․ 등반보조형(등반보조재 필요) - 능소화, 다래, 노박덩굴, 등나무 ․ 하수형 - 오엽담쟁이, 헤데라(하수형)
	하부	-	등반형 등반보조형
	없음	상부	하수형 하수보조형
	없음	하부	등반형 등반보조형

※ 상기 수종은 권장수종이고, (  )안은 적용가능 수목임

※ 등반형 : 하부에 식재하여 위로 올림

※ 하수형 : 상부에 식재하여 아래로 내림

2. 방음벽

○ 방음벽 주변은 보행밀도가 높은 지역에 입지하고 연장이 긴 대형 벽면으로 조기녹화 방안 강구

○ 가급적 2종 이상의 식물재료를 도입한 녹화로 볼거리가 제공될 수 있도록 하고, 단일수종 도입시에도 녹화구간과 비녹화 구간을 구분하여 시각적 단조로움 해소

○ 방음벽은 대부분 차량통행이 빈번한 곳에 위치하므로 식재지반 조성시 시각적 효과를 고려한 경계재 선정

○ 방음벽 전면에는 올림픽대로변과 같이 하부에 일정한 폭의 선형화단을 만든 후 교목(총림식재 등)을 심고 담쟁이 등 덩굴식물을 식재하여 상향식 녹화 피복

재 료	식재위치	녹화유형	주 요 수 종
알미늄/ 목재	하부	등반형 등반보조형	․ 등반형 : 담쟁이, 헤데라, 줄사철 ․ 등반보조형 - 능소화, 다래, 등나무, 노박덩굴, 덩굴장미

※ 필요시 방음벽 내․외부 병행식재 가능

※ 투명 방음벽은 외부로의 조망과 시야 및 일조 확보를 위해 설치되므로 녹화 지양

3. 담  장

○ 가급적 전면녹지를 조성하여 덩굴식물은 물론 다양한 식물 소재를 도입하여 경관녹지로 활용될 수 있도록 설계

○ 보도와 연접된 담장은 통행인 보행빈도를 감안하여 담장 하부의 식재지 폭원을 적정하게 확보하여 시공후 통행 불편사례가 없도록 설계시공

○ 투시형담장 : 등반보조형 수종을 도입하되, 꽃, 열매, 단풍 등이 아름다운 수종을 도입하여 시각적 초점요소로 활용

○ 폐쇄형담장 : 등반형, 등반보조형 등 다양한 수종 도입하되 보조재를 설치할 경우 벽면형태, 재료, 색상 등과 어울릴 수 있도록 설계시공

유 형	식재위치	녹화유형	주 요 수 종
투시형 담장	하부	등반보조형	․ 등반보조형 - 능소화, 다래, 으아리, 등나무, 큰꽃으아리, 으름, 인동덩굴, 덩굴장미
폐쇄형 담장	하부	등반형 등반보조형	․ 등반형 - 담쟁이, 헤데라(송악), 줄사철 ․ 등반보조형 - 능소화, 다래, 으아리, 으름, 등나무, 인동덩굴, 덩굴장미

※ 투시형담장 자체가 등반보조재의 역할 수행(필요시 유인대책 강구)

□ 유형별 모식도 및 조성사례

등반형 녹화					등반보조형 녹화
•모식도		•적용사례			•모식도		•적용사례
하수형 녹화					하수보조형 녹화
•모식도		•적용사례			•모식도		•적용사례

□ 식재지침

○ 식재방향

- 피복할 면적이 넓거나 조기녹화 필요시 입면 상․하부에 병행식재

- 벽면 기부에 충분한 녹지가 있는 경우에는 상록교목으로 차폐식재

- 시각적으로 중요한 지역에는 꽃, 열매, 잎 등의 관상가치 높은 수종 도입

- 벽면이 긴 구간일때 단일수종으로 부분녹화하거나 크기, 질감, 색채 등이 상이한 수종을 선정하여 대비효과 강조

○ 식재기준

- 최소15cm 입면에서 이격시켜 식재하여 뿌리의 외부 신장을 도모

- 최소30cm이상의 유효토심을 확보할 수 있도록 계획하고 가급적 식물생육에 지장을 주지 않도록 폭원 확보

- 식물의 종류, 녹화면적 및 기간, 토양 상태 등에 따라 식재간격 조정

- 식재간격은 성목시의 줄기생장이나 수관 등을 고려하여 일반적으로 다음 기준을 적용

․ 소형 덩굴식물 : 0.2-1.0m/본당 (담쟁이, 헤데라, 줄사철, 인동덩굴, 으름덩굴 등)

․ 대형 덩굴식물 : 2.0-5.0m/본당 (능소화, 등나무, 노박덩굴 등)

- 조기녹화를 위해서는 어린묘(L=0.5mm내외)를 30～50cm  간격으로 조밀하게 식재

- 등나무, 능소화 등으로 부분녹화 할 경우, 5m이상의 간격을 두어 주변 소재와의 식별성 제고

- 줄사철, 인동덩굴 등을 군식할 경우에는 25주/㎡, 선형으로 교호 식재할 경우에는 8주/m를 적용

○ 식재지 유형

- 녹지형 : 구조물 철거 후 벽면 상․하부에 선형녹지 화단를 조성하여 경관녹지로 활용(폭원 : 최소30cm, 토심 : 최소30cm)

- 포트형 : 식재여건이 극히 불량한 경우 점적으로 식수대를 조성(인공지반 철거) 여유폭이 협소한 경우 소규모의 벽면녹화시에 적용

- 용기형 : 구조물 상부에 플랜터를 조성하여 용기설치 하부가 인공 지반의 경우 토양배수에 유의

- 벽면형 : 벽면 자체에 식수대를 설치 구조물 설계시 벽면녹화를 고려하여 식수대를 설치

○ 도입수종(중부지방 기준)

- 도입수종의 종류

구 분	도 입 수 종
부착반형 덩굴식물	담쟁이덩굴
부착근형 덩굴식물	줄사철(상록), 헤데라(송악), 능소화
덩굴손형 덩굴식물	다머루, 시계꽃
엽병형 덩굴식물	으아리
감기형 덩굴식물	등나무, 노박덩굴, 으름덩굴, 다래
가시형 덩굴식물	덩굴장미

- 헤데라(송악), 줄사철 등 내한성이 약한 수종인 경우 서울근교에서 지역 기후에 순응된 소재를 선정하여 하자발생을 저감

- 담쟁이, 인동, 등나무, 으름덩굴 등의 속성수는 연간 1.5-2m 이상 생장이 가능

- 줄사철, 마삭줄 등은 연간 0.5-1m로서 생장이 비교적 느림

○ 벽면유형별 선정기준

구 분	선 정 기 준	주요수종
옹벽/석축	․ 대형벽면을 조기녹화 할 수 있도록 피복속도가 빠른 수종 .옹벽 등 상단에 녹화할 경우에는 반드시 하수형 덩굴식물(인동, 서양 담쟁이, 헤데라 하수형 등)을 식재 ․ 녹화시 경관효과가 양호한 수종 ․ 가급적 유지관리가 불필요한 수종	담쟁이, 헤데라(송악), 줄사철, 능소화, 인동덩굴, 으름덩굴,
방음벽	․ 비교적 생장속도가 빠른 수종 ․ 등반형 녹화수종으로서 줄기의 상향 신장이 양호한 수종 ․ 벽면 내․외부에서의 경관효과가 양호한 수종	담쟁이, 헤데라(송악), 줄사철, 능소화, 등나무
담 장	․ 꽃, 열매, 단풍 등 소재의 관상가치가 높은 수종 ․ 보조재에 의한 등반 녹화수종으로서 유인성이 강한 수종	능소화, 헤데라(송악), 줄사철, 등나무, 인동덩굴, 장미

□ 식재 및 관리 유의사항

○ 담쟁이 등 덩굴성 식물은 비옥한 사질양토에서 생육이 양호한 식물이나 식재지 폭이 좁고 식물 생육에 필요한 영양분이 부족한 식재여건임을 감안하여 식재 시 토양개량제 사용 또는 부숙퇴비 등 밑거름을 충분히 시비한 후 식재하고 추비를 주어 양호한 생장 유도

○ 식재지가 소면적으로 가로변에 산재되어 있어 유지관리의 중요성이 요구되므로 기존 식재지 관리 철저

- 생장 부진 식재지는 휴면기간(1~2월)내 부숙퇴비 등 유기질 비료의 충분한 공급 및 정기적인 시비로 생육 촉진 유도

- 과밀 식재로 줄기 생장이 부진한 덩굴식물은 솎아내어 보식이 필요한 타장소로 이식

- 고사된 수목 및 초화류는 적기 제거 후 보식하여 깨끗한 가로경관 유지(하자보수 책임담보기간 내 식재물은 하자보식)

○ 식재 기반이 되는 하부에 지나치게 과다한 화분설치 지양

(예 : 벽돌쌓기, 원주목 박기 등)

□ 식재기반에 따른 적용(예시)

경 계 재 료				주 요 내 용		설 치 기 준
자연석				∙자연석 2단 쌓기 ∙최소폭원 : 80㎝(자연석 포함) ∙자연석 쌓기구간 돌틈 식재		∙자연스러운 경관연출이 필요한 지역 ∙녹지조성으로 인한 보도 잠식의 우려가 없는 지역 ∙보도폭원이 5M이상인 지역
호박돌				∙호박돌 경계놓기 ∙최소폭원 : 60㎝		∙주변여건상 자연스러운 분위기 연출이 필요한 곳 ∙보도폭원이 중규모(3M) 이상인 곳
적벽돌				∙적벽돌 치장쌓기 ∙최소폭원 : 50㎝ ∙유효토심 : 40㎝		∙주변담장이 적벽돌로서 재료의 통일이 필요한 지역 ∙가급적 보도폭원이 넓은 지역
경계석				∙화강석 경계석놓기 ∙화강경계석 폭 : 15㎝ ∙최소폭원 : 45㎝		∙가장 일반적인 소재로 전지역에 광범하게 적용 ∙필요시 경계석 높이 조절
목재				∙각목재 설치 ∙최소폭원 : 40cm ∙방부목 사용		∙자연소재로서 주변 경관과의 조화가 필요한 지역 ∙지상부 노출은 20㎝이내가 되도록 설치 ∙각목재 2단 설치 지양