□ 채택 대안 목록 : 32건

번호	제 안 명	제안유형
1	수변 전망데크 X형 블레이싱 → 보 지지형식	설계보완
2	조경공 포장단면 상세도(도면 063 인조화강석블럭 T80) 와이어매쉬 콘크리트타설 미반영 → 와이어매쉬 콘크리트타설 T150 반영	안전성 강화
3	수변 테마놀이터 단면상세도 수치 누락 → 표기	설계보완
4	보도교의 중앙전망대 폭 변경(약 8.0m → 약 5.0m)	예산절감
5	스텐드A 관람석 H500*W800 → H450*W900	편의성 향상
6	가시설 버팀보 H빔 300*300 → 250*250	예산절감
7	조류 관찰대 규격 변경(폭 1.0m → 약 0.3m)	편의성 향상
8	자전거포장공 혼합골재 전량 구입 → 순환골재 40% 재활용	예산절감
9	조경의 경화토포장 상세도 도면 누락 → 표기	설계보완
10	조경공사의 포장공 인조화강석블럭A (T80) 재료비 단가 9천만원 → 관급자재 적용(중복 계상)	예산절감
11	조경의 우레탄포장, 경화마사토포장 할증 10% → 2~4%	예산절감
12	가물막이 폭 10m → 8m	시공성 향상
13	가물막이 톤마대 내외부 사면부 설치 → 외부 사면부 설치	시공성 향상
14	조경공사의 물놀이장 자갈 물량 5,745㎥ → 5.745㎥	예산절감
15	조경공사의 파고라 사각형 디자인 → 막구조형 디자인(유지관리 고려)	편의성 향상

번호	제 안 명	제안유형
16	하천내 교목 식재 → 관목 또는 지피초화류 식재(교목 축소)	편의성 향상
17	중랑지구 저수부 시점부 보강콘크리트 천공+식생매트 → 콘크리트+성토+천공 고정+식생매트	편의성 향상
18	송정2지구 고수부 시점부 기존 호안블럭 존치+식생매트 → 기존 호안블럭 존치+성토+식생매트	편의성 향상
19	복자기 → 팽나무 또는 팥배나무	안전성 강화
20	물총새 서식지A 상세도의 목재/오일스텐 → 아카시아나무 원목	편의성 향상
21	저수호안의 다양성 확보(전체 식생매트 → 표토제거 토양 활용+욋가지덮기 등 일부 적용)	안전성 강화
22	소생물의 생태통로 높이 40cm → 약 70cm	편의성 향상
23	제비 서식지 상세도2 기둥, 보의 재질 변경(석가래 타일, 아연도각관 → 친환경 목재)	편의성 향상
24	자라 서식지 평면상세도 정형적 패턴 적용 → 부정형 패턴 적용	편의성 향상
25	생태연못A,B 지역의 S/B 방수층 공법 → S/B 방수층 공법+친환경 자재 활용 공법 보강	편의성 향상
26	배롱나무 → 칠자화, 영산홍 → 자산홍	안전성 강화
27	소생물 서식처A,B,C,D의 서식공간 미적용 → 다양한 서식공간 적용(수생식물+다공질 서식공간 등)	편의성 향상
28	성토 층따기 미반영 → 반영(3.0m 이상 확보)	안전성 강화
29	성토면 고르기를 인력 → 기계+인력	예산절감
30	유용성토, 운반성토, 사토의 덤프트럭 15톤 → 24톤	예산절감

번호	제 안 명	제안유형
31	부체도로 슬럼프 S=10%이상 → S=10%미만	안전성 강화
32	가물막이 및 가도의 진출입로 U타입 곡선반경 → Y타입 곡선반경	안전성 강화