□ 채택 대안 목록 : 53건(부분채택1건포함)

번호	제 안 명	제안유형
1	∙ 강관 종단면도 매설심도 2.4m 미만 → 차량 재하구간 2.4m(상수도사업본부 협의사항 반영)	안전성 강화
2	∙강관의 직관은 B형, 이형관은 A형 → B형(수압 반영)	시공성 향상
3	∙관 기초 누락 → 반영(모래기초)	안전성 강화
4	∙콘크리트 이형관 보호공에 무근콘크리트 적용 → 철근콘크리트 적용	안전성 강화
5	∙송수관로 공사후 관 세척비용 미반영 → 반영	편의성 향상
6	∙폐관 철거비용 적용 → 고재처리 적용	예산절감
7	∙강관 곡관 45도 → 22.5도	안전성 강화
8	∙내역서의 전기방식공사 1식 내역 적용 → 원가계산 내역 적용	예산절감
9	∙램프 A교의 교대 A1,A2 설계 안전율 1.9~9.3, 교각 P1~P4 설계 안전율 4.9~9.2 → 1.2 범위 적용	시공성 향상
10	∙램프 B교의 교대 A1,A2 설계 안전율 2.3~4.4, 교각 P1~P4 설계 안전율 3.9~7.9 → 1.2 범위	시공성 향상
11	∙램프 E교의 교대 A2 설계 안전율 2.0~2.2, 교각 P1 설계 안전율 4.5 → 1.2 범위	시공성향상
12	∙램프 A교의 교대 종점부 경간장 축소(46m → 40m)	예산절감
13	∙교좌장치의 공구손료 및 기계경비 중복 산출 → 중복 제외	예산절감
14	∙램프 A,B교의 단일현장타설말뚝 D2.7m → D2.5m(수량산출서)	설계보완
15	∙설계도면 특기사항에서 신설교량 설계하중 수정(DB-24, DL-24 → KL510)	설계보완

번호	제 안 명	제안유형
16	∙램프A 교량받침 배치도상의 받침용량과 적용 받침용량 상이 → 일치	설계보완
17	∙램프A,E 파일기초인 교각 P1의 확대기초 하면 철근피복두께 상향(100mm → 150mm)	설계보완
18	∙슬래브 배근도 종방향 철근 간격이 횡단면도와 평면도가 상이 → 일치	설계보완
19	∙수량산출서의 램프A,B,E교 수량산출 오류(강관말뚝(SIP)→ 강관말뚝(내부굴착))	설계보완
20	∙연결로 포장 두께 변경(본선 교통량 적용 → 연결로 교통량 적용)	예산절감
21	∙방음벽구간에 집수정 계획 → 배수구(Block out) 설치	시공성 향상
22	∙신내IC 연결로 합류단의 본선 방음벽 적용 → 삭제(상호 투시가 되도록 연결로 이동) ※ 부분채택	안전성 강화
23	∙신내IC 연결로 합류단의 키가 큰 식재 적용 → 낮은 식재 적용(상호 투시 가능)	안전성 강화
24	∙방음벽 기초와 봉화교 교대 옹벽 상호 저촉(0+360) → 저촉 배제	설계보완
25	∙통로암거와 방음벽 기초 상호 간섭(0+534, 램프A 0+260,280) → 간섭 배제	설계보완
26	∙신내IC 가드레일 SB5등급 → SB1등급(설계속도 40km)	예산절감
27	∙본선부(0+560~0+580, 우측) 가드레일 적용 → 삭제	예산절감
28	∙충격흡수시설(램프A 0+240, 램프C 0+075) CC2등급 → CC1등급	예산절감
29	∙보강토 뒷채움 품(토공 및 배수공) 중복 계산 → 중복 제외(수량산출서)	예산절감
30	∙배수유역이 작은 램프B 0+520의 횡배수관 적용 → 삭제(곡관 설치)	시공성향상

번호	제 안 명	제안유형
31	∙국도 47호선 기존 우수받이 및 맨홀 누락 → 반영	설계보완
32	∙표준횡단면도(3) 상세 A와 C의 편경사 양방향 → 일방향(시공성 확보)	설계보완
33	∙공사중 교통우회로 가시설 설치(0+360~0+500) → 축소(50m 정도)	예산절감
34	∙0+300(좌측)구간의 가적치 적용 → 삭제	설계보완
35	∙당해 설계와 관련없는 측구 상세도 적용 → 삭제	설계보완
36	∙배수구조물 횡단면도 녹지대 계획고와 토공 횡단면도 녹지대 계획고 상이 → 일치	설계보완
37	∙신내IC 램프B의 방음벽 기초 가시설 변경(앵커공법 → 래커공법)	편의성향상
38	∙신내1교, 램프A, 램프E의 측면 파일 300*300*10*15 → 300*200*9*14	예산절감
39	∙신내1교, 램프A, 램프E의 띠장 300*300*10*15 → 250*250*9*14	예산절감
40	∙신내1교 가시설 토류판 8cm → 1~4단 6cm, 5단 8cm	예산절감
41	∙램프A, 램프E의 가시설 토류판 8cm → 6cm	예산절감
42	∙신내1교 가시설 어스앵커 2단 정착장 5.5m → 4.5m	예산절감
43	∙송수관로 가시설 쉬트파일+물푸기 → 쉬트파일	예산절감
44	∙설계예산서 PC강선 12.7*7개 → 12.7*2개	예산절감
45	∙송수관로 쉬트파일 근입깊이 6m 일괄 적용 → 차등 적용	예산절감

번호	제 안 명	제안유형
46	∙송수관로 가시설 버팀보 300*300*10*15 → 250*250*9*14	예산절감
47	∙가시설의 어스앵커를 일반 앵커 → 제거식 앵커	설계보완
48	∙교량, 송수관로, 보강토의 지반물성치가 상이 → 일치	설계보완
49	∙풍화토, 풍화암의 내부마찰각 동일 적용 → 차등 적용	설계보완
50	∙송수관로 가시설 종평면도 누락 → 반영	설계보완
51	∙가시설 계산서에 굴착단계만 해석 적용 → 굴착단계+해체단계 해석 적용	설계보완
52	∙교량 가시설 근입장 계산서 누락 → 반영	설계보완
53	∙교량 가시설 어스앵커 잭킹포스 소수점 3자리 적용 → 정수 적용	설계보완