( 붙임 1 )

풍수해 대비 주요 자재,장비 등 교차점검 결과 보고

□ 점검개요

○ 점검기간 : ‘16. 6. 2(목)

○ 점검형태 : 시설물 담당기관 주관으로 본부 및 영등포 직원 합동점검 및 교차점검 실시

○ 점검반 구성 : 총 14명 참여

- 뚝도 : 시설 7급 황청연, 전기 7급 곽희영, 기계 7급 최양교

화공 6급 김유선, 화공 이금재

구분	시설분야	기계분야	전기분야	수질분야	가스분야
본 부	신왕근	이상록	임은비	김경진	-
영등포	박응희	김익동	이병규	박찬종	안기영

□ 지적사항 및 조치계획

< 지적사항 > - 총 3건

시설분야 : 취수장 계단옹벽 보수가 필요, 정수장 배수로 준설 요망.

기계분야 : 정수장 공동구내 구내용수배관 누수 보수요망

구분(유형)		규격	총계	미보유 또는 추가구매	손상 및 파손으로 수리	비정상 가동	재 도색 (페인트) 필요	기타 (내용 기재)
건 수		-
비상발전기		대	1
배수펌프		대	11
수방자재	마대	대	60
	비닐	롤	3
	삽	개	10
	곡괭이	개	3
	로프	롤	2
기타		-

< 조치계획 >

구 분	총계	현장 시정조치	일정기간내 조치계획			기타*
			1개월내 조치	3개월내 조치	3개월 이상 소요
건수	3		3

□ 조치사항

취수장 계단 옹벽 보수 및 배수로 준설은『2016년 토목, 건축 유지보수공사(연간단가)』를 통하여 빠른시일 내에 보수조치 예정임.

정수장 공동구내 구내용수배관 누수는 빠른 시일 내에 보수조치 예정임