하수관로 수위 모니터링 시스템 점검 및 조치 결과

□ 수위계 번호 :

(새주소 :                                  )

구 분	점검 항목	점검 결과	조치 내용
공통	전기 및 통신 배선연결 상태(단자함 포함) - 절연저하, 단선, 합선 여부 등
수위계	수위검출기(센서) 고정부위(브라켓 등) 체결상태
	침수 또는 파손 등 훼손 여부 - 이물질 부착 여부 등
	맨홀 내 퇴적물 유입여부
	수위 측정값과 현장 실제 측정수위의 일치여부
제어반	외장 상태
	변환기 등 설치기기 작동 상태
하수관로 수위관리분석 운영서버	네트워크 연결 상태 및 계측 데이터 송·수신 상태
	계측정보 실시간(1분단위) 시 하수도관리전산시스템 전송상태

□ 관련(현황)사진

80×65㎜ (사진규격)	80×65㎜ (사진규격)
수위계(맨홀 열기전 전경 사진)	수위계 (맨홀 또는 박스 내 수위계 사진)

80×65㎜ (사진규격)	80×65㎜ (사진규격)
제어반	운영서버