-정례사업소장회의(2.26) 대비-

실행계획 보고서

2015. 2.

남부수도사업소

(행정지원과)

보고순서

안심하고 마실 수 있는 아리수 공급
□	배관망 교체 정비	/ 4
□	상수도 시설물 유지관리	/ 5
□	배수관망 물 세척 추진	/ 6
□	고층아파트 직결급수 도입	/ 7
□	노후 옥내급수관 교체	/ 8
효율적인 경영관리 체계 구축
□	유수율 향상 추진	/14
□	세입징수 강화	/15
시민 공감대 형성으로 아리수 신뢰도 향상
□	아리수 토탈서비스 추진	/19
□	시민소통을 통한 홍보	/20
	소믈리에가 함께하는 아리수 품질확인제 추진	/21
	학교 아리수 음용환경 개선	/22

안심하고 마실 수 있는 아리수 공급

2		상수도 시설물 유지관리

관내 배수지의 정기적 청소 및 위생관리와 노후 상수도밸브 등 시설물 정비로 고품질의 아리수를 안전하게 공급

□ 시설물 현황

구 분	상수도관	현수관로	여의도 공동구	배수지	가압장	제어센터
대 상	2,176㎞	4개소	5.77㎞	20개소	22개소	1개소

※ 밸브/신축관 수량 : 33,666개소(제수30,512 퇴수1,538 공기1,410 신축관206)

□ 추진방향

○ 시특법에 규정된 정밀안전진단 및 점검정비 실시

※ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조, 제7조

○ 상수도시설물에 대한 주기적인 순찰점검으로 위험요소 사전제거

○ 배수지 항 청소로 수돗물 수질저하 예방

□ 추진계획

○ 용역점검 : 10개소(안전진단5,정밀점검5), 사업비 92,200천원

구 분	수량	정밀안전진단	정밀점검	예산편성 (천원)
급수운영과	4	신림6배수지	배수지 : 장군봉 가압장(2) : 금천(배), 봉천11(배)	27,096
시설관리과	6	배수지 : 상도, 상도3 가압장 : 상도(배), 상도3	봉현배수지 대방배수지가압장	65,104

- 추진기간 : 2015년 3월 ～ 12월(사업비 92,200천원)

※ 배수지 항청소(상반기:4~6월, 하반기9~11월) 병행 추진

- 추진방법 : 시특별 기준에 의거 전문업체 용역발주 시행

- 추진내용 : 육안 및 시험, 측정 장비를 사용하여 시설물의 구조적인 안전성  및 결함의 원인 등을 검토, 분석하여 보강방법 제시 등

○ 자체점검 : 순찰반 3개조 12명

- 상수도관로 점검 : 연1회 점검

․도․송수관(취수장~지역배수지(74㎞)) - 본부와 합동점검,

송․배수관(지역배수지~배수관(2,102㎞)) - 자체점검

- 한강교량(2개소) 및 일반교량(2개소) 현수관로 점검 : 연2회 점검

․한강교량(3.88㎞) - 본부와 합동점검, 일반교량(0.35㎞) - 자체점검

- 여의도공동구내 상수도 시설(5.77㎞) 점검 : 연4회 점검

․4, 9월은 본부와 합동점검,  6, 11월은 자체점검

※ 서울특별시 시설관리공단에서 주1회 전 구간 상시순찰

- 배수지 시설물 : 연2회 점검

․지역배수지(6개소) - 본부와 합동점검, 1․2차 배수지(14개소) - 자체점검

- 가압장 등 기전시설 점검: 본부․사업소 합동점검

․연2회 : 제어센터1개소, 가압장9개소, 연1회 : 증압장13개소, 배수지20개소

○ 노후밸브 및 밸브실 등 정비(사업비 1,720백만원)

- 정비물량 : 노후밸브 교체 300개소, 밸브실등 정비 260개소

- 추진방법 : 순찰점검시 적출사항 및 오래된 노후밸브 순으로 시설물 장기계속단가계약업체에게 작업지시하여 정비 및 교체

- 추진기간 : 2015. 1 ~ 2015. 12(11월까지 목표 달성)

○ 배수지 항 청소 실시(사업비 560백만원)

- 청소대상 : 20개소(면적 529.393㎡)

- 청소주기 : 상반기(4~6월), 하반기(9~11월) 2회 실시

- 청소방법 : 상반기 물청소, 하반기 세정제(캔바이오, 카레라바이오)

○ 노후 기전설비 정비 및 교체(사업비 1,319백만원)

- 정비대상 : 6개소(신림3증압 모터펌프 2대 용량 확대 외 5개소)

․신림3증압장 모터펌프 2대 용량증설(40HP → 50HP) : 130백만원

․상도배수지 저압화(기동반․조작반 8면, PLC프로그램 구축) : 470백만원

․독산배수지외 3개소 외 노후CCTV 교체․신설 10개소 : 127백만원

․금천배수지외 3개소 전동밸브 구동장치 16대 개량 : 160백만원

․NB-4 외 3개소 노후유량계 교체 3개소 : 99백만원

․대방 송배수관로 2개소 전식방지 신설 : 333백만원

- 추진기간 : 2015. 1 ~ 2015. 10

시민 공감대 형성으로 아리수 신뢰도 향상

11		학교 아리수 음용환경 개선

관내 모든 초·중·고교를 대상으로 음수대 설치, 전용배관 부설, 음수대 디자인 개선 등을 통하여 안심하고 아리수를 마실 수 있는 음용환경 조성

□ 추진방향

○ 본부와 서울시 교육청 선정학교에 설치

○ 분기별 관리점검 및 수질검사 시행으로 철저한 청결유지 및 안전성 확보

○ 기 설치된 학교 음수대 중 내용연수 도래 및 고장난 음수대를 교체 보수하는 등 유지관리

○ 저수조 급수학교에 직결 음수대 우선 설치

○ 음수대 디자인 개선(본부)으로 음용률 향상

기존 음수대		개선 음수대 (1)	개선 음수대 (2)

□ 사업개요

○ 학교 직결 음수대 설치

구 분	계	’15년	’16년	’17년
학 교 수 (음수대 수)	58 (775)	16 (241)	24 (268)	18 (266)
사업비(억원)	33	9	12	12

※ 본부에서 추진계획 사업소별 확정시 변경될 수 있음

- 학교 아리수 직결 음수대 설치(신규포함) : 16개 학교 241대

- 캐릭터 음수대 설치 : 본부에서 교육청 협의 후 설치

○ 기 설치된 학교 음수대 유지관리

- 내용연수 도래 음수대 교체 : 10개 학교 187대

- 중대한 고장(냉각기, 콤프레샤) 음수대 보수

□ 추진계획

○ 학교 직결 음수대 설치

- 학교 아리수 직결 음수대 설치(신규포함) : 16개 학교 241대

· 추진기간 : 9.30일까지 완료 예정

· 소요예산 : 600백만원

○ 캐릭터 음수대 설치

- 학교, 국공립유치원에 대하여 본부에서 교육청 협의 후 선정

- 캐릭터 음수대 설치 후 선호도 조사 등 모니터링 후 확대 설치

○ 기 설치된 학교 음수대 유지관리

- 내용연수 도래 음수대 교체 : 10개 학교 187대

· 추진기간 : 7.30일까지 완료 예정

· 소요예산 : 270백만원

- 중대한 고장(냉각기, 콤프레샤) 음수대 보수

· 소요예산 : 30백만원

· 추진방법 : 보수 용역 업체를 선정하여 시행(본부 추진)

- 경미한 고장(버튼, 파우셋 등) 음수대 보수 : 학교 자체 보수

○ 저수조 급수 학교 위생관리

- 실태점검(연2회) 및 직결급수 추진

- 개학전·후 저수조 청소 실시 : 상반기 2~3월, 하반기 8~9월