【 붙임 1 】 야영장 안전점검 결과 보고서

2018 겨울철 재난 대비 야영장 안전점검 결과

(기 관 명)

□ 점검 개요

○ 점검기간 : 2018.   .   . ～ 2018.   . (  일간)

○ 점 검 반 :     개 반    명

○ 점검시설 :  총   개 시설

○ 분야별 점검결과

- 분야별 특기사항 위주로 작성

○ 문제점 및 개선대책, 건의사항 등

-

○ 수범사례

-

-

	【총 평】
□ ○ - ○ - ○ -

□ 점검결과 지적사항(총괄)

(단위 : 개소)

분야별	점 검 시설수	지 적 시설수	분야별 지적/조치건수								비고
			합계	안전관리	시설	소방	전기	가스	기계	기타
야영장			/	/	/	/	/	/	/	/

□ 기초지자체 조치현황

(단위 : 개소)

기초지자체	점 검 시설수	점 검 결 과 지 적 건 수				비 고
		합계	조치완료	조치중	미 조치 (향후조치)
계

□ 야영장별 조치내용 및 계획

기초지자체	야영장명	민간 /공공	지적사항	기 조치 내용 및 계획	조치완료예 정	조치 구분
					‘18.00월	조치중
					‘18.00월	미조치

□ 안전점검 시행 사진

점검내용
사진
점검내용
사진
점검내용
사진

【 붙임 2 】야영장 안점점검 체크리스트

구 분	안전 점검사항	지적사항	조치사항
화재 예방기준	ㅇ야영용 천막내 화기용품 사용금지 및 600와트 이하 전기만 사용
	ㅇ야영용 천막 2개소 또는 100제곱미터당 1개 이상의 소화기 비치
	ㅇ글램핌 및 카라반의 경우 안전설비(소화기, 단독경보형 연기감지기, 전용 누전차단기, 비상 손전등)구비
	ㅇ글램핑의 천막은 방염처리 또는 외부 탈출이 용이한 구조(벨크로 등) 여부
	ㅇ숯 및 잔불처리시설 구비하고 소화기와 방화사(또는 방화수) 비치
	ㅇ폭죽, 풍등 사용 및 판매 금지
전기 사용기준	ㅇ안전인증을 받은 전기용품 사용
	ㅇ야외 설치 누전차단기는 방수형 단자함에 설치
	ㅇ옥외용 전선의 적정설치(적정 깊이 매설, 적정 높이 설치, 피복 손상 여부 등)
가스 사용기준	ㅇ검사에 합격한 가스용품 사용
	ㅇ13kg 이하 LPG 가스용기만 반입
대피 관련기준	ㅇ긴급방송장비 또는 메가폰(최대출력 10와트 이상) 구비
	ㅇ야영장 진입로에 적치물, 방해물 설치 금지
	ㅇ안전정보 게시판(시설배치도, 대피소·대피로 및 소화기, 구급상자 위치도, 이용객 안전수칙 등) 설치
	ㅇ구급약품, 구호설비 및 환자 긴급 후송대책 수립
	ㅇ비상용 발전기 또는 배터리 비치, 비상손전등 구비
질서유지 및 안전사고 예방기준	ㅇ재해위험이 있는 경우 위험구역 안내표지 설치 및 접근제한 조치
	ㅇ낙석, 붕괴, 추락, 낙상 방지시설 및 위험 안내표지 설치
	ㅇ야영용 천막 간 이격거리 확보
	ㅇ야영장 입구 등 주요 지점에 조명시설 및 CCTV 설치
	ㅇ매월 1회 이상 안전점검 실시
	ㅇ지자체에서 실시한 안전교육 이수
	ㅇ관리요원 상주
	ㅇ체육시설, 놀이터 등 부대시설 안전기준 준수
위생 기준	ㅇ지하수를 식수로 사용시 먹는 물 수질기준 준수
	ㅇ취사장, 화장실 청소·소독 등 위생관리 상태
	ㅇ화장실 설치기준 준수
	ㅇ체육시설, 놀이터 등 부대시설 위생기준 준수