폐쇄관사 시민 편의‧문화 시설 전환 방안 검토

(북부수도사업소)

□ 폐쇄관사 현황

관사명	건물현황					소재지
	형태	동 수 (세대수)	면적(㎡)	건립년도	폐쇄년도
우이가압장	주택(1층)	1개동	25.0	‘83.04	‘10폐쇄(공가)	강북구 삼양로145길 22-11
쌍문1가압장	주택(1층)	1개동	12.0	‘76.02	‘06폐쇄(공가)	도봉구 우이천로34길 66
쌍문2가압장	주택(1층)	1개동	12.0	‘81.09	‘06폐쇄(공가)	도봉구 노해로 223-4
상계가압장	주택(1층)	1개동	63.0	‘83.04	‘10폐쇄(공가)	노원구 수락산로2길 63
중계가압장	주택(2층)	1개동	52.0	‘86.10	‘10폐쇄(공가)	노원구 중계로6길 1-4
월계배수지	주택(1층)	1개동	45.7	‘88.10	‘13(철거)	노원구 월계동 산63-1
번동가압장	주택(2층)	1개동	49.9	‘88.04	‘10폐쇄(공가)	강북구 오현로 179

□ 폐쇄관사의 시민 편의‧문화 시설 전환 방안 검토

❍ 펌프장과 관사건물이 같은 건물로서 펌프실로 인한 소음 및 건립연도가 80년 초반으로 노후 되어 시민 편의 시설로 활용하기 부적합하며 깨끗한 아리수 생산과 관련 주위환경이 오염될 우려가 있어 개방이 불가함.

- 쌍문1,2 가압장은 출입구가 펌프장을 직접 통하여 출입이 가능하며 협소

- 우이가압장은 펌프장 확대로 기존 관사는 축소로 협소함.

- 중계 번동 가압장은 1층은 펌프실, 2층 관사이나 접근 불편 및 소음과 진동으로 폐쇄 후 창고 활용.

- 상계가압장은 펌프장과 같은 층으로 소음 및 진동으로 창고로 활용하고 현재 재개발지역으로 추진 중인 지역임.

- 월계배수지는 13년 철거 되었음.