2014 하수도통계 작성방법

2015. 5.

	< 순 서 >
Ⅰ. 공통사항 1 Ⅱ. 세부항목별 작성방법 4 1. 하수도보급률 4 2. 하수 및 분뇨발생량 8 3. 하수관로 9 4. 하수관로 유지관리 14 5. 유수지 및 배수펌프장 16 6. 중계펌프장 18 7. 공공하수처리시설 20 8. 분뇨처리시설 23 9. 개인하수처리시설 24 10. 하수도 재정 26 11. 물 재이용 30

	< 순 서 >
12. 하수 및 분뇨슬러지 처리 32 13. 하수 및 분뇨처리 관련 산업 34 14. 공공하수처리시설 수질시험결과 36 15. 하수도서비스 수준 37 Ⅲ. 참고자료 41 1. 유역하수도정비계획 세부 단위유역 41

Ⅰ. 공  통  사  항

1. 작성범위

하수도법 상의 공공하수도 및 개인하수도(오수처리시설, 정화조)를 대상으로 작성하며, 처리시설의 경우 민간위탁 시설도 포함한다.

2. 작성방법

2014 하수도통계(발간연도 2015년)는 하수도통계 작성양식에 하수도통계 담당자가 통계자료를 입력하여야 한다.

※ 자료 작성 시 하수도 종합정보시스템( www.hasudoinfo.or.kr)에 입력된 데이터 적극 활용

3. 작성주체 및 단위

하수도통계의 작성 주체는 전국 162개 지방하수도사업자(특·광역시 7, 특별자치도 1, 특별자치시 1, 시 72, 군 81)로 한다. 통계의 정리단위는 기초자치단체(시․군․구)별로 정리하는 것을 원칙으로 한다. 즉, 특별(자치)시, 광역시, 특별자치도(이하 “시․도”라 한다)는 하부 행정단위인 구와 군별로 작성하고 시․도 전체에 대하여 합산 값을 함께 정리해야 하며, 그 외의 다른 시, 군은 예전과 동일하게 각각 시 및 군별로 통계자료를 정리한다. 기초자치단체별로의 정리가 불가능하거나 무의미한 경우에는 별도로 지정하는 바에 따라서 하수도사업자 별로, 일부 시설에 대해서는 시설별로 정리한다.

4. 작성기준일

통계의 기준일은 2014년 12월 31일로 한다. 단, 통계의 정리방식은 지방공기업 결산지침에서와 동일하게 ‘발생주의’에 입각하여 작성하여야 한다.

5. 기초적 오류제거

하수도사업자가 통계자료의 정확성에 대해 책임을 질 수 있도록 만전을 기하도록 하고, 통계담당자는 통계작성방법에 따라서 성실하게 작성하며, 관련부서에서는 통계작성을 위해 적극적으로 업무 협조한다. 자료에 논리적인 오류가 없도록 자체적으로 충분히 검토하여 오류를 제거한 후 제출하도록 한다.

6. 제출

작성된 통계자료는 요청 날짜까지 작성양식에 직접 입력하고, 도에서는 시․군․구에서 입력한 데이터를 최종 검증 및 확정하여야 한다.

2013 하수도통계 작성목록	2014 하수도통계 작성목록	비고
하수도보급률	하수도보급률	(추가) [필수입력]중권역 세부단위유역 표기항목(p.41 참조) 추가
하수 및 분뇨발생량	하수 및 분뇨발생량
하수관로 시설현황 시설현황 관종별 현황 관경별 현황	하수관로 시설현황 시설현황 하수처리시설별 하수관로 설치현황 관종별 현황 관경별 현황	(추가) 하수처리시설별 하수관로 설치현황 시트 추가
하수관로 유지관리 하수관로 개·보수 하수관로 준설	하수관로 유지관리 하수관로 개·보수 하수관로 준설	(추가) 4.1 하수관로 개·보수 현황 및 4.2 하수관로 준설 부분에서 하수처리장 및 처리용량 항목 추가
유수지 및 배수펌프장	유수지 및 배수펌프장
중계펌프장	중계펌프장
공공하수처리시설	공공하수처리시설
분뇨처리시설	분뇨처리시설	(추가) 연평균 가동일수 추가
개인하수처리시설 오수처리시설 정화조(처리방식별) 정화조(처리용량별)	개인하수처리시설 오수처리시설 정화조(처리방식별, 처리용량별)	(변경) 정화조 처리방식별 처리용량별 시트 통합 구성하고 처리용량별을 세분화 구성
하수도재정 하수도재정 하수도요금 업종별 하수도 요금 하수도 원인자 부담금	하수도재정 하수도재정 하수도요금 업종별 하수도 요금 하수도 원인자 부담금	(추가) 10.1 하수도재정의 재정별사업비의 정기이월액→이월액, 부채액잔액→부채액으로 표기, 용도별사업비의 기타란을 세분화하여 사고이월액, 미수납액, 기타로 구분
물 재이용 공공하수처리수 재이용 중수도시설 현황 빗물이용시설 현황 하·폐수처리수 재이용시설 설계시공업 등록 현황 하·폐수처리 재이용사업 인가현황	물 재이용 공공하수처리수 재이용 중수도시설 현황 빗물이용시설 현황 하·폐수처리수 재이용시설 설계시공업 등록 현황 하·폐수처리 재이용사업 인가현황	(추가) 11.1 공공하수처리수 재이용에서 법적의무대상 및 인가일 항목 추가
하수 및 분뇨슬러지 처리 하수슬러지 분뇨슬러지 개인하수처리시설 청소실적	하수 및 분뇨슬러지 처리 하수슬러지 분뇨슬러지 개인하수도 관리지역 및 청소실적 현황	(변경) 12.1 하수슬러지 통계 작성양식 변경 (추가) 12.3 명칭변경 및 관리지역 시설수 및 범위(㎢)항목 추가
하수 및 분뇨처리 관련 산업 공공기관현황(하수분야) 공공기관현황(분뇨분야) 분뇨 수집·운반업 개인하수처리시설 관련업	하수 및 분뇨처리 관련 산업 공공기관현황(하수분야) 공공기관현황(분뇨분야) 분뇨 수집·운반업 개인하수처리시설 관련업
공공하수처리시설 수질시험결과 하수처리시설 유입수 및 방류수 분뇨처리시설 유입수 및 방류수	공공하수처리시설 수질시험결과 하수처리시설 유입수 및 방류수 분뇨처리시설 유입수 및 방류수
하수도 서비스 수준 민원 주민친화시설	하수도 서비스 수준 민원 주민친화시설

7. 하수도통계 신구대조표

Ⅱ. 세부항목별 작성방법

1. 하수도보급률

(1) 지역 : 특․광역시는 읍·면·동으로, 광역도의 시․군은 동·리 단위까지 구분하여 작성하는 것을 원칙으로 함

(2) 수계 : 한강, 낙동강, 금강, 영산강, 섬진강, 연안 및 기타로 구분하고, 특별대책지역(팔당, 대청)에 해당되는 경우에는 팔당, 대청으로 구분하여 작성(필수작성)

(3) 지류 : 지방1급, 지방2급 하천까지 정확히 기재

(4) 세부단위유역 : 수질 및 수생태계보전에 관한법률 제22조 제2항 및 환경부고시 제2013-10호에 의한 세부단위유역 기입(필수작성, 참고자료(유역하수도정비계획 세부 단위유역) 참고)

(5) 중권역 : 수계영향권별 환경관리지정고시(2006-171) 참조

(6) 소권역 : 수계영향권별 환경관리지정고시(2006-171) 참조

(7) 특별대책지역 : 팔당, 대청

(8) 총인구 : 2014.12.31 현재 통계청에서 발표한 주민등록인구 통계상의 해당 행정구역내(외국인등록인구 포함)등록되어 있는 인구

※ 총인구 = 폐수처리인구 + 공공하수처리인구 + 하수처리구역외 거주인구 = 폐수처리인구 + 공공하수도접속처리인구 + 정화조인구 + 오수처리시설인구 + 하수미처리인구 + 하수처리구역외 거주인구

(9) 총 면적(㎢) : 하수처리구역 내 및 외 지역의 합계 면적

(10) 하수처리구역내인구 계 : 공공하수처리인구와 폐수처리인구의 합

(11) 공공하수처리인구 합계 : 공공하수처리구역 내에 거주하는 인구

엄밀한 의미에서, 공공하수처리인구는 하수처리구역내에 거주하는 인구에서 하수미처리인구 뿐 아니라 개인하수도의 영역인 정화조인구와 오수처리시설인구를 제외시켜야 하나, 하수처리구역 내 인구를 모두 포함해왔던 그리고 오수 및 분뇨를 하수도와 구분하여 관리해왔던 우리나라의 상황을 고려하여 하수미처리인구, 정화조인구와 오수처리시설인구를 포함시켜 고려함.

※ 관할 행정구역내에 처리장은 없지만 타지역에 설치된 처리장으로 유입․처리되는 경우 해당하수처리인구만큼 관할행정구역별로 기재함.

◎ 처리인구 산정방법

처리인구는 다음과 같이 그 처리시설에 따라 각각 적용하여 산정

- 2차(생물학적)처리 또는 3차처리(고도처리)시설이 완비되어 방류수 수질기준 이내로 적정처리가 이루어지는 처리구역인 경우 또는 (하수발생량이) 시설용량을 초과하더라도 처리구역 내 발생하수 전량이 처리되는 경우

☞  처리인구 = 처리구역 내 전체인구

- 하수발생량에 비해 시설용량이 부족한 경우에는 처리구역 내 인구 중 시설용량에 상응하는 인구만 처리인구로 산정

☞  처리인구 = (시설용량 ÷ 하수발생량) × 처리구역 내 전체인구

※ 하수발생량 = (ⓐ거주인구 × ⓑ1인당 일평균급수량 × ⓒ유효수율 × ⓓ오수 전환율) ÷ 1,000

ⓐ 거주인구(명) : 2014년 12월 31일 기준 행정구역내 거주 인구

ⓑ 1인1일당급수량(ℓpcd) : 상수도가 보급되어 있는 지역은 '14년의 1일1인당 급수량을 표시하고, 상수도 미급수지역(지하수 사용지역)은 유사한 지역을 참조하여 산출함

ⓒ 유효수율 : 상수도 유효수율이 파악된 지역은 유효수율을 표시하고, 파악되지 않는 지역은 0.8을 적용

ⓓ 오수(하수)전환율 : 시가는 0.90을 비시가는 0.85를 적용

- 1차(물리적)처리시설만 설치된 처리장인 경우는 총인구중 30%만을 처리인구로 산정

☞  물리적처리인구 = 처리구역내 전체인구 × 0.3

- 1차(물리적)처리시설과 2차처리시설이 함께 설치된 처리시설의 경우는 1차처리인구를 0으로 기록함. 또한 1차처리시설과 2차처리시설, 3차처리시설이 모두 설치된 처리시설의 경우는 1차처리인구와 2차처리인구를 0으로 표시함.

(12) 공공하수처리인구(1차처리) : 물리적 처리

(13) 공공하수처리인구(2차처리) : 생물학적 처리

(14) 공공하수처리인구(3차처리) : 고도처리

(15) 폐수처리인구 합계 : 공공하수처리시설이 아닌 폐수처리시설을 통해 하수처리가 이루어지고 있는 지역 내 거주하는 인구

하수처리구역외에 폐수처리시설이 존재할 수 있으나, 편의상 작성양식에 폐수처리인구를 하수처리구역내에 기재함

(16) 폐수처리인구(1차처리) : 물리적 폐수처리

(17) 폐수처리인구(2차처리) : 생물학적 폐수처리

(18) 폐수처리인구(3차처리) : 고도 폐수처리

(19) 면적 : 하수처리구역 면적(㎢)

(20) 하수처리구역 외 인구 합계 : 하수처리구역 외 인구는 시가지역은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조의 규정에 의한 주거, 상업 및 공업지역을, 비시가지역은 녹지지역, 도시계획 미지정지역 등 그 외 지역  인구 기재함.

(21)～(26) 하수처리구역 외의 시가지역과 비시가지역에 대해 오수처리인구, 정화조인구, 미처리인구를 각각 기재함

(27) 면적 : 하수처리구역 외 지역 면적(㎢)

(28) 공공하수처리구역인구보급률 = 하수처리인구 ÷ 총인구 × 100(소수점이하 1자리까지 산출)

기존에 사용해 온 일명 ‘하수도보급률’의 정확한 의미를 전달할 수 있는 또 다른 용어이며, ‘하수처리인구보급률’로 줄여서 사용할 수도 있음.

(29) 고도처리인구보급율 = 3차처리인구/행정구역의 총인구× 100 (%)

(30) 하수도설치율(%) = 공공하수처리구역 인구보급률(%) × 하수관로보급률(%) ÷ 100

지역 (시․군․구)	수계	지류	수계영향권별 분류			특별대책지역	총 인 구 (명)	총 면 적 (㎢)	하수처리구역 내										하수처리구역 외								공공하수 처리 구역인구 보급률 (%)	고도처리인구보급율 (%)	하수도 설치율 (%)
									계	공공하수 처리인구(명)				폐수 처리인구(명)				면적 (㎢)	계	시가지역			비시가 지역			면 적 (㎢)
			세부단위유역	중권역	소권역					합계	1 차 처리	2 차 처리	3 차 처리	합계	1 차 처리	2 차 처리	3 차 처리			미처리인구	오수처리인구	정화조인구	미처리인구	오수처리인구	정화조인구
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
서울특별시 ◦◦구 ◦◦동 부산광역시 ◦◦구 ◦◦동 ◦◦군 ◦◦동 경기도 ◦◦군 ◦◦읍 ◦◦면 ◦◦동 ◦◦리	한강 연안	…	…	…	…	팔당	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

※ 인구는 2014년말 현재 통계청 등록 거주인구를 기준으로 산정하여야 함

2. 하수 및 분뇨발생량

(1) 지역 : 특․광역시는 읍·면·동으로, 광역도의 시․군은 동·리 단위까지 구분하여 작성하는 것을 원칙으로 함

(2) 하수발생량 합계

(3) 하수처리구역 내 하수발생량

(4) 하수처리구역 외 하수발생량

◎ 하수발생량 산정방법

하수발생량=(ⓐ거주인구 × ⓑ1일1인당급수량(Lpcd) × ⓒ유효수율 × ⓓ오수전환율) ÷ 1,000

ⓐ 거주인구(명) : 2014년말 행정구역내 거주인구

ⓑ 1인1일당급수량(Lpcd) : 상수도가 보급되어 있는 지역은 '14년의  1인1일당 급수량을 표시하고, 상수도 미급수지역(지하수 사용지역)은 유사한 지역을 참조하여 산출함

ⓒ 유효수율 : 상수도 유효수율이 파악된 지역은 유효수율을 표시하고, 파악되지 않는 지역은 0.8을 적용

ⓓ 오수(하수)전환율 : 시가는 0.90을 비시가는 0.85를 적용

(5) 분뇨발생량 합계 : 수거식 분뇨 발생량 + 수세식 분뇨 발생량

- 분뇨처리장에 유입되는 분뇨의 수거식 및 수세식 분뇨발생량 : 1ℓ/1인․일(소수점이하 첫째자리에서 반올림하여 정수로 표시), 처리장별 요금납부 내역으로 용량 계산 가능

(6) 수거식 분뇨 발생량

(7) 수세식 분뇨 발생량

(단위:㎥/일)

지역 (시․군․구)	하 수 발 생 량			분 뇨 발 생 량
	계	하수 처리 구역 내	하수 처리 구역 외	계	수거식	수세식
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
…	…	…	…	…	…	…

⋇ 처리대상제외 량은 서식에서 제외

3. 하수관로

3-1. 시설 현황

(1) 지역 : 특․광역시는 군․구로, 도는 시․군, 군은 읍‧면 단위까지 구분하여 작성하는 것을 원칙으로 하되, 가능한 경우 동‧리 단위까지 해당자료를 작성함

(2) 관로정비계획연장 : 하수도정비기본계획상(최종목표년도 기준) 분류식 및 합류식으로 계획된 관로의 연장(m).

(3) 총 계획연장 : 합류식 관로 계획연장 + 분류식 오수관로 계획연장 + 분류식 우수관로 계획연장

※ 합류식 및 분류식 계획연장

예) 시설연장은 있으나 계획연장이 없거나 시설연장보다 작은 경우

지역 (시·도·군)	변경전(m)		변경후(m)
지자체	계획연장	시설연장	관로정비계획연장	계획연장	시설연장
OO시	(85,000 →) 105,000	105,000	105,000	85,000	105,000
OO군	(0 →) 100,000	100,000	0	100,000	100,000
OO군			105,000	105,000	100,000

※ 관로정비계획연장의 신설로 계획연장(음영부분)은 자동 계산되므로 작성안함

※ 합류식 관로정비계획연장, 분류식 오수관로 관로정비계획연장, 분류식 우수관로 관로정비계획연장에 적용함

(4) 총 시설연장(누계) : 2014년 12월말 이전에 설치된 누계연장으로 합류식과 분류식을 합함(관로공사가 준공 전이며, 설치 진행 중 인 경우 실제사용하지 않으므로 시설연장에 기입하지 않음)

(5) 하수관로보급률 : 시설연장을 계획연장으로 나눈 백분율[eqn: (= {시설연장} over {계획연장} times 100)]

(6) 합류식 관로정비계획면적 : 하수도정비기본계획에 의해 계획된 합류식 배수구역 면적(㎢)

(7) 합류식 관로정비계획연장 :하수도정비기본계획에 의하여 계획된 합류식 연장으로서 기존시설연장과 신설예정인 연장을 합산한 값 기재 (차집관로의 계획연장 포함)

(8) 합류식 계획연장

(9) 합류식 시설연장 : 차집관로 시설연장을 포함한 합류식으로 설치된 시설연장(=암거+개거+측구)

※ 분류식화 관로 정비사업에 의해 합류식 시설연장(m)의 일부를 분류식 오수관로(m)로 하고자 하는 경우에는 감소시킨 합류식 시설연장(m)을 분류식 우수관로(m)에 가감하여야 함.

(10) 암거(사각형) : 지하에 매설한 관로 또는 밀폐용 덮개가 있는 관로 중 사각형 관로 연장

(11) 암거(원형) : 지하에 매설한 관로 또는 밀폐용 덮개가 있는 관로 중 원형 관로 연장

(12) 개거 : 자유수면을 갖고 흐르는 수로로서 위를 덮지 아니하고 터놓은 수로

(13) 측구 : 우수를 배수하기 위하여 도로, 철도선로 등에 연접하여 설치한 배수시설로서 L형 측구, U형 측구

(14) 분류식 오수관로 관로정비계획면적 : 하수도정비기본계획에 의하여 계획된 분류식 처리구역 면적(㎢)

(15) 분류식 오수관로 관로정비계획연장 하수도정비기본계획에 의하여 계획된 분류식처리구역의 오수관로 연장

(16) 오수관로 계획연장

(17) 오수관로 시설연장 : 분류식처리구역에서 오수를 차집처리하기 위해 설치된 시설연장

(18) 분류식 오수암거(사각형) : 지하에 매설한 관로 또는 밀폐용 덮개가 있는 관로 중 사각형 암거 연장

(19) 분류식 오수관로 보급률 : 분류식 오수관로의 계획연장 대비 시설연장의 보급률

(20) 분류식 오수암거(원형) : 지하에 매설한 관로 또는 밀폐용 덮개가 있는 관로 중 원형 암거 연장

(21) 분류식 우수관로 관로정비계획면적 : 하수도정비기본계획에 의하여 계획된 분류식 배수구역 면적(㎢)

(22) 분류식 우수관로 관로정비계획연장 : 하수도정비기본계획에 의해 계획된 분류식배수구역의 우수관로 연장

(23) 우수관로 계획연장

(24) 우수관로 시설연장 : 분류식배수구역에서 우수를 차집처리 하기 위해 설치된 시설연장

(25) 분류식 우수암거(사각형) : 지하에 매설한 관로 또는 밀폐용 덮개가 있는 관로 중 사각형 암거 연장

(26) 분류식 우수암거(원형) : 지하에 매설한 관로 또는 밀폐용 덮개가 있는 관롤

중 원형 암거 연장

(27) 개거 : 자유수면을 갖고 흐르는 수로로서 위를 덮지 아니하고 터놓은 수로

(28) 측구 : 우수를 배수하기 위하여 도로, 철도선로 등에 연접하여 설치한 배수시설로서 L형 측구, U형 측구

(29) 맨홀 : 하수관로의 청소, 환기, 점검 및 조사 등을 위한 시설로서 일반적으로 하수관로가 합류하는 장소, 경사, 방향 및 관경이 변하는 장소 및 일정간격마다 설치된 것

(30) 우․오수받이 : 가정하수 또는 공장폐수 등의 오수를 관로로 유입시키기 전에 설치하는 물받이 및 도로측구 또는 가옥으로부터 유입하는 우수를 모아서 하수관로에 유입시키기 전에 설치하는 물받이

(31) 우수토실 : 합류식하수도에서 우천시에 일정량의 하수를 막아 하수처리장에 수송하고 나머지 하수는 하천 등의 수역으로 방류하기 위한 위어 등의 시설

(32) 우수토구 : 하수도 시설에서 처리수나 우수를 공공수역에 방류하는 방류구(우수토실 제외)

(33) 하수도대장 전산화연장(m) : 관로를 조사한 기록의 하수도대장상 전산입력된 길이

(34) 하수도대장 전산화율(%) : [하수도대장 전산화된 관로연장] / [하수관로 총 시설연장] × 100

지역 (시․군․구)	총 관 로 정 비 계 획 연 장 (m)	총 계 획 연 장 (m)	총 시 설 연 장 (m)	하 수 관 로 보 급 률 (%)	합 류 식(m)								분 류 식(m)														맨 홀 (개소)	우 ․ 오 수 받 이 (개소)	우 수 토 실 (개소)	우 수 토 구 (개소)	하 수 도 대 장 전 산 화 연 장 (m)	하 수 도 대 장 전 산 화 율 (%)
					관 로 정 비 계 획 면 적 (㎢)	관 로 정 비 계 획 연 장 (m)	계 획 연 장 (m)	시설연장	암 거		개거	측구	오 수 관 로						우 수 관 로
									사각형	원형			관 거 정 비 계 획 면 적 (㎢)	관 거 정 비 계 획 연 장 (m)	계획연장	시설연장	암거		관 거 정 비 계 획 면 적 (㎢)	관 거 정 비 계 획 연 장 (m)	계획연장	시설연장	암 거		개거	측구
																	사각형	원형					사각형	원형
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
경기도 시 부 수원시 시가지 00읍 oo면 … 군 부 양주군 …	…	…	…	…	…	…		…	…	…	…	…	…		…	…	…	…	…		…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

※ 지역구분은 시, 시가지, 구, 군, 읍, 면, 동, 리 단위까지 세부적으로 기재(도농, 연안지역처리장 통계 작성시 필요함)

※ 수계구분에는 한강, 금강, 낙동, 영산, 섬진강, 연안 기타로 정확하게 구분

3-1-1 하수처리시설별 하수관로 설치현황(신규)

(1) 지역 : 특·광역시 시, 군으로 구분하여 작성하는 것을 원칙으로 함

(2) 하수처리시설명 : 공공하수처리시설로 구분되어지는 것을 원칙으로 함

(3) 하수처리시설용량 : 하수처리시설의 용량(㎥/일)

(4) 계획처리구역면적 합계 : 하수도정비기본계획 상 1단계 처리구역 면적

(5) 계획처리구역면적 합류식 : 하수도정비기본계획 상 합류식 지역의 처리구역 면적

(6) 계획처리구역면적 분류식 : 하수도정비기본계획 상 분류식 지역의 처리구역 면적

(7) 처리구역면적 합계 : 현재 공공하수처리시설로 하수가 유입되는 실 처리구역 면적

(8) 계획처리구역면적 합류식 : 현재 공공하수처리시설로 하수가 유입되는 합류식 구역 면적

(9) 계획처리구역면적 분류식 : 현재 공공하수처리시설로 하수가 유입되는 분류식 구역 면적

(10) 배수설비 합계 : 하수처리구역 내 배수설비 개소수

(11) 배수설비 합류식 : 하수처리구역 내 합류식 하수관로에 연결된 배수설비 개소수

(12) 배수설비 분류식 합계 : 하수처리구역 내 분류식 지역에 설치된 배수설비 개소수

(13) 배수설비 분류식 연결 : 분류식지역 오수관로에 연결된 배수설비 개소수

(14) 배수설비 분류식 미연결 :분류식지역 오수관로에 연결되지 않은 배수설비 개소수

(15) 하수관로 총 시설연장 : 공공하수처리시설 처리구역 내 전체 하수관로 실 설치 연장

(16) 차집/오수간선 합계 : 공공하수처리시설 처리구역 내 차집/오수간선관로 설치연장 합

(17) 차집관로 : 공공하수처리시설 처리구역 내 차집관로 설치 연장

주) “차집관로”는 합류식지역에서 청천시의 하수나 강우시의 일정량의 하수를 우수토실에서 차집하여 공공하수처리시설로 이송하기 위한 관로로서, 처리구역 내의 최초 우수토실로부터 하수처리시설까지의 관로로 정의

(18) 오수간선관로 : 공공하수처리시설 처리구역 내 하수도정비기본계획에서 오수간선관로로 규정하고 설치 운영중인 연장

주) “오수간선관로”는 분류식 처리분구 내 오수를 수집하는 오수지선관로에서 하수를 유입받아 하수처리장까지 이송하는 분류식오수관로를 말하며, 이를 규정하는 것은 “하수도정비 기본계획”에서 정한다(하수도정비기본계획에서 규정되지 않은 경우는 현재 운영관리하는 연장)

(19) 합류 우수토실 : 공공하수처리시설 합류식처리구역 내에 설치된 우수토실 개소 수

(20) 분류 우수토실 : 공공하수처리시설 분류식 처리구역 내에 존치된 미 폐쇄 우수토실 개소수

(21) 분류 우수토구 :  공공하수처리시설 분류식 처리구역 내에 설치된 우수토구 개소 수(단 펌프장의 토구, 하수처리장 토구는 제외함)

(22) 지선관로 합계 : 공공하수처리시설 처리구역 내에 차집, 오수간선 관로를 제외한 총 지선관로 연장

(23) 합류식 관로 : 공공하수처리시설 합류식처리구역 내에 설치된 합류식 관로 연장

(24) 분류식 우수관로 : 공공하수처리시설 분류식처리구역 내에 설치된 분류식 우수관로 연장

(25) 분류식 오수관로 : 공공하수처리시설 분류식처리구역 내에 설치된 분류식 오수관로 연장

지역 (시,시가지·구·군·읍·면)	하수 처리장명	하수처리 시설용량 (㎥/일)	계획처리 구역면적(㎢)			처리구역 면적(㎢)			배수설비(개소)					하수관로
														총 시설연장 (㎞)	차집/오수 간선(㎞)			토실/토구 (개소)			지선(㎞)
			합계	합류식	분류식	합계	합류식	분류식	합계	합류식	분류식				합계	차집	오수 간선	합류식	분류식		합계	합류식	분류식
											합계	연결	미연결					우수 토실	우수토실	우수토구			우수	오수
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
			-						-		-			-	-						-

3-2. 관종별 현황

(1) 관 종 : 하수도시설기준에 기재된 관종(흄관, PC관, VR관, PVC관, 강화플라스틱복합관, 유리섬유복합관, PE관, 덕타일주철관, 파형강관, 폴리에스테르수지콘크리트관(레진콘크리트관)), 철근콘크리트관(BOX형), 합성수지계기타관종 및 기타(200mm 이하 압송관도 포함)

(2) 매설년도 : 1994년 이전, 1995년부터 2014년까지 1년 단위로 기재

(3) 사용년수 : 1994년 이전 매설연장 합계, 1995년부터 2014년까지 연도별 매설연장

(4) 매설연장 : 2011년 이후부터 2014년까지 년도별 해당년도에 설치된 연장

(5) 철거연장 : 2011년 이후부터 2014년까지 년도별 해당년도에 철거된 연장

(6) 총 계(m) : 3-1. 시설현황의 총 시설연장과 3-3. 관경별현황의 총 시설연장과 일치되어야 함

지 역 (시,시가지·구·군·읍·면)	관종	매설년도	총 계	1994 이전	1994	1995	1996	1997	1998
		사용년수		22	21	20	19	18	17
		단위	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
	총계		0	0	0	0	0	0	0
	흄관		0
	PC관		0
	VR관		0
	PVC관		0
	강화플라스틱복합관		0
	유리섬유복합관		0
	PE관		0
	덕타일주철관		0
	파형강관		0
	레진콘크리트관		0
	철근콘크리트관(BOX형)		0
	합성수지계 기타관종		0
	기타관종		0

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		2012		2013		2014
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4		3		2		1
												매설 연장	철거 연장	매설 연장	철거 연장	매설 연장	철거 연장	매설 연장	철거 연장
(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주) 합성수지계 기타관종 : 합성수지계 관종 중 상기 항목에 없는 관종에 대해서만 작성기입함

3-3. 관경별 현황

(1) 관의 종류별 관경에 따른 연장 기록

- 2014년 12월 기준으로 현재 매설되어 있는 관종/관경별 연장을 기록

- 총 계(m)은 3-1. 시설현황의 총 시설연장 및 3-2. 관종별현황의 총 계(m)와 일치되어야 함

지 역 (시, 시가지·구·군·읍·면)	관종	총 계(m)	관경별 연장(m)					BOX	기타
			200mm미만	200mm이상300mm미만	300mm이상500mm미만	500mm이상800mm미만	800이상mm
	총계
	흄관
	PC관
	VR관
	PVC관
	강화플라스틱복합관
	유리섬유복합관
	PE관
	덕타일주철관
	파형강관
	레진콘크리트관
	철근콘크리트관(BOX형)
	합성수지계 기타관종
	기타

⋇ 200mm 미만 관로의 경우 압송관, 진공관 등의 항목 삽입 (단, 배수설비는 제외함)

4. 하수관로 유지관리

4-1. 하수관로 개·보수

(1) 개․보수 : 노선변경 없이 이루어지는 하수관로 공사의 일체(개량 + 보수)

(2) 맨홀 : 하수관로의 청소, 환기, 점검 및 조사 등을 위한 시설인 맨홀의 개․보수 개소

(3) 우수받이 : 도로측구(側溝) 또는 가옥으로부터 유입하는 우수를 모아서 하수관로에 유입시키기 전에 설치하는 물받이

(4) 오수받이 : 가정하수 또는 공장폐수 등의 오수를 관로로 유입시키기 전에 설치하는 물받이

(5) 토구 : 하수도시설에서 처리수나 우수를 공공수역에 방류하는 방류구시설

(6) 토실 : 우수받이의 밑바닥에 설치하는 것으로 토사 등이 관로로 유출하는 것을 방지하는 시설

(7) 수밀검사․CCTV 조사량 : 1년간 수밀검사․CCTV 조사 총 연장

지 역 (시․군․구)	하수처리장명	하수처리시설용량(㎥/일)	개․ 보 수 관 로(m)				맨홀 (개소)	우․오수받이 (개소)	토실․토구 (개소)	수밀검사 ․CCTV 조사량(m)
			계	합류식	분 류 식
					우 수	오 수
…			…	…	…	…		…	…	…

4-2. 하수관로 준설

(1) 준설(浚渫) : 하수도 시설 내에 침적된 토사 등을 제거하는 작업의 총칭

(2) 하수관로 총 시설연장 : 분류식 및 합류식 하수관로를 합친 연장

(3) 준설연장 : 2014년도 준설한 관로연장(m)

(4) 준설율 : 전체 관로연장 중 매년 준설대상을 조사하여 그 준설 대상 중 1년간 준설실적으로 준설율 산정([준설연장/준설대상연장]×100)

(5) 준설실적 : 하수도준설작업 실적으로 자체준설과 위탁준설분을 합산

(6) 금액 : 1년간 준설한 비용

(7) 준설토사처리 : 1년간 하수도의 준설물량을 처리한 실적으로 준설량과 일치

지 역 (시․군․구)	하수처리장명	하수처리시설용량(㎥/일)	하수관로 총시설 연 장 (㎞)	준설연장 및 개소수							준설대상 연장(m)	준설율 (%)
				관 로(m)				맨홀 (개소)	우․오수받이 (개소)	토실․토구 (개소)
				합계	합류식	분류식
						우수	오수
…			…	…	…	…	…	…	…	…	…

준설실적		준설토사처리(톤)
준설량 (톤)	금액 (백만원)	계	매립	해양투기 (해양환경관리법 제23조)	재활용	기타 (소각, 고형화, 시멘트 원료 등)
…	…	…	…		…	…

년도별 준설토사처리(톤)
2013년도			2012년도			2011년도			2010년도			2009년도
매립	재활용	기타(소각,고형화,시멘트원료 등	매립	재활용	기타(소각,고형화,시멘트원료 등	매립	재활용	기타(소각,고형화,시멘트원료 등	매립	재활용	기타(소각,고형화,시멘트원료 등	매립	재활용	기타(소각,고형화,시멘트원료 등
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

※ 2009∼2013년도의 5개년도 매립, 재활용, 기타(소각, 고형화, 시멘트원료 등)로 구분하여 기존 재활용 또는 기타로 명확히 구분되지 않는 사항을 재분류, 매립+재활용+기타의 자료가 당해연도 준설처리토사(톤)과 같아야 함

5. 유수지 및 배수펌프장

(1) 지역 : 특․광역시는 군․구로, 도는 시․군, 군은 읍‧면 단위까지 구분하여 작성하는 것을 원칙으로 하되, 가능한 경우 동‧리 단위까지 해당자료를 작성함

(2) 유수지 및 배수펌프장

- 유수지 : 하수관로의 유하능력이 부족한 곳, 하류지역의 펌프장 능력이 부족한 곳 또는 방류수로의 유하능력이 부족한 곳 등에 설치하여 우수 유출시에 유량을 조절하는 천연 또는 인공의 연못.  유수지 없이 하천으로 방류하는 경우 하천면적의 일부 등을 포함시키지 않음

- 배수펌프장 : 하수관로의 유하능력이 부족한 곳, 하류지역의 펌프장 능력이 부족한 곳 또는 방류수로의 유하능력이 부족한 곳 등에 설치하여 우수유출시에 유량을 조절하도록 하는 펌프장

(3) 위치 : 유수지 및 배수펌프장 위치

(4) 가동개시 년월일 : 시설 가동개시 년월일

(5) 유수지 유무 : 유수지 유무 확인

(6) 유수지 유역면적 : 통상 축척 1 : 25,000의 지형도에 의하여 강우시에 유수지로 집수(集水)되는 유역의 면적

(7) 유수지용량 : 유수지에 저류할 수 있는 적정 최대 용량 (㎥)

(8) 펌프대수 : 실제 가동펌프와 예비펌프를 포함하며, 각 시‧도 합계란에는 마력(HP)을 표기하지 않고 총 펌프대수만 표기(단, 시‧군‧구가 있을시 시부, 군부란에도 마력(HP)을 표기하지 않고 총 펌프대수만 표기)

(9) 구경 : 펌프의 구경(mm)

(10) 펌프대수(HP×대수)

(11) 양수량 : 펌프로 하수를 양수할 수 있는 용량으로서 단위는 ㎥/min로 표기

(12) 탈취설비 유무 : 악취 제거를 위한 탈취설비의 유무를 기재함

(13) 자가발전 유무 : 자가발전기의 구비 여부를 기재함

(14) 최종처분량(침사) : 펌프장에서 침사에 의한 슬러지의 연간 처분량(ton/년)을 기재

(15) 최종처분량(협잡물) : 펌프장에서 협잡물에 의한 슬러지의 연간 처분량(ton/년)을 기재

(16) 최종처분방법(침사) : 최종처분의 방법(침사)을 매립, 유효이용, 기타처분 등으로 구분하여 기재

(17) 최종처분방법(협잡물) : 최종처분의 방법(협잡물)을 매립, 유효이용, 기타처분 등으로 구분하여 기재

(18)～(24) 사업비 : 이전부터 현재까지의 총 누계치를 기입

(25) 유수지(또는 펌프장 상부) 이용면적 : 이용면적을 ㎢로 기재함.

(26) 유수지(또는 펌프장 상부) 이용용도 : 유수지 또는 펌프장 상부의 용도를 공원, 광장, 체육시설, 주차장, 건축구조물 등으로 구분하여 기재

(27) 관리주체 : 유수지 또는 펌프장 상부의 관리주체를 기재함

(28) 사용개시년월 : 유수지 또는 펌프장 상부시설의 개시년월을 기재함

지역 (시․군․구)	유수지․배수펌프장	위치	가동개시 년월일	유수지
				유수지 유무	유역면적(㎢)	유수지용량 (㎥)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
…	…	…	…	…	…	…

배 수 능 력				탈취 설비 유․무	자가 발전 유․무	최종 처분량		최종 처분방법
우 수 (배 수) 펌 프
대 수	구경 (mm)	펌프 대수 (HP×대수)	양수량 (㎥/min)			침사	협잡물	침사	협잡물
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

사 업 비(백만원)							유수지(배수펌프장) 상부 이용
계	국 고	시․도비	교부금	지방 양여금	시․군비	원인자 부담금등	이용면적	용도	관리주체	사용개시연월
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

6. 중계펌프장

(1) 지역 : 특․광역시는 군․구로, 도는 시․군, 군은 읍‧면 단위까지 구분하여 작성하는 것을 원칙으로 하되, 가능한 경우 동‧리 단위까지 해당자료를 작성함

(2) (합류식) 펌프장명 : 펌프장의 명칭을 기재함

(3) 위치 : 중계펌프장 위치

(4) 가동개시년월일 : 시설 가동개시년월일

(5) 계획배수면적 : 계획 목표년도에 있어서 배수가 가능하게 되는 구역의 면적

(6) 청천시 계획시간최대배수량 : 계획목표년도에 있어서 청천시 1시간당 최대로 배제하는 우수량 및 오수량을 의미하며 맑은 날 시간 최대 배수량(오수량)을 기입

※ 계획시간최대오수량 : 계획목표년도에 있어서 1시간당 최대가 되는 계획오수량으로 지하수량 및 공장폐수량을 포함함

(7) 우천시 계획시간최대배수량 : 계획목표년도에 있어서 우천시 1시간당 최대로 배제하는 우수량 및 오수량을 의미하며 우천시 시간 최대 배수량(오수량)을 기입(우천시보다 청천시가 더 값이 클 수 없으며, 청천시 계획시간최대배수량만 기입될 수 없음)

(8) 우수량(雨水量) : 우천시 시간최대 배수량에서 청천시 배수량(오수량)을 제외한 양

(9) 오수 펌프대수 : 실제 가동펌프와 예비펌프를 포함하며, 각 시‧도 합계란에는 마력(HP)을 표기하지 않고 총 펌프대수만 표기(단, 시‧군‧구가 있을시 시부, 군부란에도 마력(HP)을 표기하지 않고 총 펌프대수만 표기)

(10) 오수펌프 구경 : 오수 펌프의 구경(mm)

(11) 오수펌프 양수량 : 오수펌프로 하수를 양수할 수 있는 용량으로서 단위는 ㎥/hr로 표기

(12) 우수 펌프대수 : 실제 가동펌프와 예비펌프를 포함하며, 각 시‧도 합계란에는 마력(HP)을 표기하지 않고 총 펌프대수만 표기(단, 시‧군‧구가 있을시 시부, 군부란에도 마력(HP)을 표기하지 않고 총 펌프대수만 표기)

(13) 우수펌프 구경 : 우수 펌프의 구경(mm)

(14) 우수펌프 양수량 : 우수펌프로 하수를 양수할 수 있는 용량으로서 단위는 ㎥/hr로 표기

(15) 탈취설비 유무 : 악취 제거를 위한 탈취설비의 유무를 기재함

(16) 자가발전 유무 : 자가발전기의 구비 여부를 기재함

지역 (시․군․구)	(합류식) 펌프장명	위치	가동 년월일	계획배수 면적 (㎢)	계획시간 최대배수량(㎥/hr)
					청천시 (A)	강우시 (B)	우수량 (B-A)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
…	…	…	…	…	…	…	…

배 수 능 력						탈취 설비 유․무	자가 발전 유․무
오 수 펌 프			우 수 펌 프
대 수	구경(mm)	양수량(㎥/hr)	대 수	구경(mm)	양수량(㎥/hr)
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
…	…	…	…	…	…

7. 공공하수처리시설

<기본작성방법>

- 현재(’14.12.31기준) 가동 중인 하수처리장(시운전이나 부분가동중인 처리장 포함)에 대해서 작성함

- 공공하수처리시설 : 하수를 최종적으로 처리하여 하천, 바다, 기타 공유수면에 방류하기 위한 처리시설 및 이를 보완하는 시설을 의미하며, 지자체장이 설치 또는 관리하는 시설을 의미함

(1) 지역 : 특․광역시는 군․구로, 도는 시․군, 군은 읍‧면 단위까지 구분하여 작성하는 것을 원칙으로 하되, 가능한 경우 동‧리 단위까지 해당자료를 작성함

(2) 시설명 : 용량에 따라 500㎥/일 이상과 미만으로 구분하여 시설명을 기재함

(3) 소재지 : 기재된 시설의 소재지역명을 기재함

(4) 시설용량 : 공공하수처리시설 설치인가시 시설용량으로 단위는 톤/일

(5) 물리적처리 : 하수처리방법이 침전 또는 여과인 방식(통상 1차처리라고 함)인 시설용량을 기재함

(6) 생물학적처리 : 하수처리방법이 미생물에 의하여 처리하는 방법(통상 2차처리라고 함)인 시설용량을 기재함

(7) 고도처리 : 하수처리방법이 질소, 인까지 처리하는 방법(통상 3차처리라고 함)인 시설용량을 기재함

(8) 처리량 : 공공하수처리시설에서 실제로 처리하는 하수의 양

(9) 물리적처리 : 하수처리방법이 침전 또는 여과인 방식(통상 1차처리라고 함)으로 실제 처리하는 시설용량을 기재함

(10) 생물학적처리 : 하수처리방법이 미생물에 의하여 처리하는 방법(통상 2차처리라고 함)으로 실제 처리하는 시설용량을 기재함

(11) 고도처리 : 하수처리방법이 질소, 인까지 처리하는 방법(통상 3차처리라고 함)으로 실제 처리하는 시설용량을 기재함

(12) 처리효율(%) : (하수처리장 유입수(BOD)-하수처리장 방류수(BOD))/하수처리장 유입수(BOD)×100

(13) 처리부하량(kg/BOD/D) : 처리부하량은 유입하수의 하수처리장 유입수(BOD)(㎎/ℓ)×유입하수량(㎥/일)×처리효율(예, 처리효율 90%일 경우 0.9 적용)×1/1,000 기재

(14) 처리방법 : 하수처리방식을 말하며 표준활성슬러지법, 장기포기법, 산화구법 등

(15) 적용신기술 : 하수처리 적용시 신기술이 적용된 것이 있다면 신기술명 기록. 없는 경우 빈칸으로 둠

(16) 분뇨 연계처리량 : 공공하수처리시설로 유입시켜 처리하는 분뇨의 양

(17) 축산폐수 연계처리량 : 공공하수처리시설로 유입시켜 처리하는 축산폐수의 양

(18) 침출수 연계처리량 : 공공하수처리시설로 유입시켜 처리하는 침출수의 양

(19) 기타 연계처리량 : 공공하수처리시설로 유입시켜 처리하는 기타물질의 양

(20) 전화번호 : 공공하수처리시설의 전화번호를 기재함.

(21) 가동 개시일 : 공공하수처리시설의 가동개시 연월일을 기재함.

(22) 사업비 : 이전부터 현재('14.12.31기준)까지의 사업비로써 총 누계치를 기입

(23) 운영주체 : 자체, (지방)공기업 또는 민간위탁으로 구분 작성

(24) 위탁업체명 : 위탁으로 하수처리시설 운영시 운영업체명(지방공기업 포함) 기재

(25) 위탁비용 : 위탁으로 하수처리시설 운영시 연간 위탁비용 기재

(26) 위탁계약기간 : 위탁으로 하수처리시설 운영시 위탁 계약기간 기재

(27) 위탁범위 : 하수처리장, 분뇨처리장, 탈수기동, 슬러지처리시설, 관로, 펌프장 등 구분하여 기재

(28) 방류수 소독방법 : 염소, 자외선, 오존 및 기타로 작성

(29)～(31) 방류수역 : 처리수를 방류하는 하천명, 강 및 해역(서해,남해,동해) 기재

(32) 지역구분 : 하수도법 시행규칙 [별표 1]에 따라 I지역∼IV지역으로 구분

(33) 고도처리율 = 고도처리시설용량/하수처리시설용량×100 (%)

(34) 하수처리시설 재생에너지 이용률(%)=(재생에너지 설비 전력사용량/총 전력사용량)×100

(35) 연간 총 전력사용량(㎾h/year) : 연간 총 전력사용량을 기입

(36) 하수처리량 1㎥당 CO2 배출량(㎏CO2/㎥) : [총 전력사용량(㎾h)×0.424(㎏CO2/㎾h)/연간 하수처리수 방류수량]

지역 (시․군․구)	시설명 (50㎥/일 이상 / 미만)	소재지	시설 용량 (500㎥/일 이상 / 미만)	(㎥/일)			처리량 (500㎥/일 이상 / 미만)	(㎥/일)			처리 효율(%)
				물리적 a1	생물학적 a2	고도 a3		물리적 b1	생물학적 b2	고도 b3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

처리 부하량 (㎏ BOD/D)	처리 방법	적용 신기술	연계처리량(㎥/일) (500㎥/일 이상 / 미만)				전화 번호	가동 개시일	사업비 (백만원)	운영 주체 (자체/공기업/민간위탁)	위탁현황
			분뇨	축산	침출수	기타					위탁 업체명	위탁비용 (백만원/년)	위탁계약 기간	위탁 범위
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

방류수 소독방법	방류수역				고도 처리율 (%)	재생에너지이용률 (%)	연간 총 전력사용량 (㎾h/년)	하수처리량당 CO2배출량 (KgCO2/m3)
	지류	본류	수계	지역구분	(33)	(34)	(35)	(36)
(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
…	…	…	…		…	…	…	…

※ 지역구분은 시, 시가지, 구, 군, 읍, 면단위까지 세부적으로 기재

- 1차처리만 가동 중인 처리장인 경우는 시설용량을 a1에 기재

- 1차+2차 처리시설인 처리장인 경우는 a2에 기재

- 3차 처리시설이 있는 처리장인 경우는 a3에 기재

- 2차 시설인 처리장에 유입되는 하수량이 시설용량을 초과하는 경우에는 시설용량에 해당되는 량을 처리량 b2에 기재하고, 1차처리 후 방류하는 초과량은 b1에 기재

- 수계구분에는 연안, 낙동, 한강, 금강, 영산, 섬진강 등 정확하게 구분

- 지류에는 지방1급 하천명까지 정확히 기재

8. 분뇨처리시설

<기본작성방법>

- 현재(’14.12.31기준) 가동중인 분뇨처리시설(시운전이나 부분가동중인 처리장 포함)에 대해서 작성

- 분뇨처리시설 : 분뇨를 침전․분해 등으로 처리하는 시설을 의미함

(1) 지역 : 특․광역시는 군․구로, 도는 시․군, 군은 읍‧면 단위까지 구분하여 작성하는 것을 원칙으로 하되, 가능한 경우 동‧리 단위까지 해당자료를 작성함

(2) 시설명 : 분뇨처리시설 시설명을 기재함

(3) 소재지 : 분뇨처리시설이 설치되어 있는 지역명을 기재함(특․광역시는 군․구로, 도는 시․군, 군은 읍‧면 단위까지 구분함)

(4) 시설용량 : 분뇨처리시설 설치승인시의 시설용량으로 단위는 톤/일

(5) 처리량 : 분뇨처리장에서 실제로 처리하는 분뇨의 양으로 단위는 톤/일

(6) 가동일수 : 1년 중 실제 분뇨처리장이 가동된 날 수를 기입(1일 24시간 기준)

(7) 처리공법 : 분뇨처리시설의 처리공법명을 기재함

(8) 연계처리장명 : 하수처리장으로 분뇨를 유입시켜 처리하는 경우 유입 하수처리장명 기재

(9) 전화번호 : 분뇨처리시설의 전화번호

(10) 가동개시일 : 분뇨처리시설의 가동개시 연월일을 기재함

(11) 사업비 : 이전부터 현재('14.12.31기준)까지의 사업비로써 총 누계치를 기입

(12) 운영방법 : 자체(지자체) 또는 민간위탁으로 구분 작성

(13)～(15) 방류수역 : 처리수를 방류하는 하천명, 강 및 해역(서해,남해,동해) 기재

지역 (시․군․구)	시설명	소재지	시설 용량 (㎥/일)	처리량 (㎥/일)	가동 일수 (일/년)	처리 공법	연계처리장명	전화 번호	가동 개시일	사업비 (백만원)	운영 방법	방류수역
												지류	본류	수계
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
…	…	…	…	…			…	…	…	…	…	갑천	금강	금강 서해

9. 개인하수처리시설

9-1. 처리용량별 오수처리시설 현황

(1) ’14.12.31기준으로 가동 중인 오수처리시설에 대해서 작성

(2) 오수처리시설 : 오수를 침전․분해 등으로 처리하는 시설

(3) 특․광역시는 군․구로, 도는 시․군, 군은 읍‧면 단위까지 구분하여 작성하는 것을 원칙으로 하되, 가능한 경우 동‧리 단위까지 해당자료를 작성함

지역 (시․군․구)	총계	오수처리시설
		하 수 처 리 구 역 내(㎥/일)								하 수 처 리 구 역 외(㎥/일)
		계	2이하	3~10	11～ 20	21～ 50	51～ 100	101～ 500	501 이상	계	2이하	3~10	11～ 20	21～ 50	51～ 100	101～ 500	501 이상
…		…	…		…	…	…	…	…	…	…		…	…	…	…	…

9-2. 정화조 현황(처리방식별, 처리용량별)

(1) ’14.12.31기준으로 운영중인 정화조에 대해서 작성

(2) 정화조 : 수세식화장실에서 나오는 오수를 침전․분해 등으로 처리하는 시설

(3) 특․광역시는 군․구로, 도는 시․군, 군은 읍‧면 단위까지 구분하여 작성하는 것을 원칙으로 하되, 가능한 경우 동‧리 단위까지 해당자료를 작성함

※ 유의사항 : 처리방식별 및 처리용량별 계는 일치하여야 함(하수처리구역 내, 외 동일)

(단위 : 개소)

지역 (시․군․구)		하수처리구역 내
	총 시설수 (A+D)	총계 A=(B+C)/2	처리방식별								처리용량별
			계 (B)	부패탱크	임호프탱크	살수형부패탱크	살수여상	폭기방법	접촉폭기	기타	계 (C)	10 이하	11 ～ 20	21 ～ 30	31 ～ 50	51 ～ 100	101 ~ 200	201 ~ 300	301 ~ 400	401 ～ 500	501 이상
…			…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…				…	…	…	…

(단위 : 개소)

지역 (시․군․구)	하수처리구역 외
	총계 D=(E+F)/2	하 수 처 리 구 역 내(인/일)								하 수 처 리 구 역 외(인/일)
		계 (E)	부패탱크	임호프탱크	살수형부패탱크	살수여상	폭기방법	접촉폭기	기타	계 (F)	10 이하	11 ～ 20	21 ～ 30	31 ～ 50	51 ～ 100	101 ~ 200	201 ~ 300	301 ~ 400	401 ～ 500	501 이상
…		…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

10. 하수도 재정

10-1. 하수도 재정 결산

(1) 재정현황은 결산을 기준으로 작성

- ’14년도 재정별 사업비(중앙정부지원액(국고, 교부금, 지방양여금)+지방비+하수도사용료+원인자부담금 등)와 용도별 사업비(하수처리시설+하수관로+유수지 및 펌프장+기타(행정운영비))내역이 상호 일치하여야 함. (특․광역시의 경우 지방비에 하수도사용료, 원인자부담금, 기타 잡비가 포함되어 있으므로 중복 계산되지 않아야 함)

- 용도별 사업비는 이월사업비 집행액도 포함하여 작성

(2) 시․군․구 자체예산은 시․군․구 란에 기입

(3) 부채액(負債額) : 2014. 12. 31 현재 기준의 하수도사업의 총 부채액 기입

(4) 기타 잡수입 : 이자수입 등 기타 잡수입금 기재(이월금액 제외) 추가

< 공공하수처리시설 재정현황 >

① 시설비 : 공공하수도에 대한 신규 투자사업의 2014년도 하수도 사업비

② 개보수비 : 2014년도 공공하수처리시설의 개수(改修), 보수공사비 및 준설비용

③ 운영유지비 : 인건비, 약품비, 슬러지처리비, 전력비, 운영비

④ 기타 : 하수처리장의 시설비, 개보수비, 운영유지비를 제외한 비용

< 하수관로 재정현황 >

① 시설비 : 2014년도 하수관로 신설 사업비(국고, 양여금, 지방비, 원인자부담금 등 모든 예산 포함)

② 개보수비 : 2014년도 하수관로 교체 및 개보수에 사용된 비용

③ 운영유지비 : 하수관로의 청소 및 준설, 관로 점검․검사에 사용된 비용

④ 기 타 : 시설비, 개보수비 및 운영유지비를 제외한 비용

< 유수지 및 펌프장 >

① 시설비 : 2014년도 유수지 및 펌프장 신설 사업비(국고, 양여금, 지방비, 원인자부담금 등 모든 예산 포함)

② 개보수비 : 2014년도 유수지 및 펌프장 개보수 비용

③ 운영유지비 : 인건비, 전력비, 운영비용 등

④ 기타 : 시설비, 개보수비 및 운영유지비를 제외한 비용

< 기 타 >

① 공공하수처리시설, 하수관로, 유수지 및 펌프장 사업비를 제외한 비용

(단위 : 백만원)

지 역 (시․군․구)	계	재 정 별 사 업 비							부채액	계	용도별 사업비
		중앙정부지원액	지방비		하수도 사용료	원인자부담금	기타잡수입	이월액
			특․광역시, 도	시,군,구 자체							소계	시설비
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

용 도 별 사 업 비
처 리 장				하 수 관 거					유수지 및 배수펌프장				기타
개보 수비	운영 유지비	기타	소계	시설비	개보수비	운영 유지비	기타	소계	시설비	개보수비	운영 유지비	기타	사고 이월액	미수납액	기타
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

10-2. 하수도 요금

(1) 부과량과 부과액은 각각 공공하수도관리청이 하수도 수용가에 부과한 하수도 물량 및 부과한 금액을 기입

(2) 평균단가 : 년간부과량에 대한 년간부과액을 톤당으로 환산한 금액으로 소수점 이하 1자리까지 산정 (부과액/연간부과량 ×1,000)

(3) 총괄원가 = (영업비용ⓐ + 자본비용ⓑ + 영업외비용ⓒ) - (기타영업수익ⓓ + 영업외수익ⓔ)

□ 영업비용ⓐ = 인건비 + 동력비 + 약품비 + 재료비 + 수선유지비 + 민간위탁비(또는 일반관리비) + 감가상각비 + 기타경비

□ 자본비용(적정투자보수액)ⓑ = 요금기저㉠ ×자기자본비율×적정투자보수율

∘ 요금기저㉠  =  순가동설비자산㉡ + 운전자본㉢

※ 적정투자보수율 : 지방공기업 결산지침으로 시달

∘ 순가동설비자산㉡ = 총가동설비자산 - (기부금 + 시설분담금 +원인자부담금 + 공사부담금 + 재평가적립금 + 국고보조금)

∘ 운전자본㉢ = (영업비용 - 감가상각비) × 2/12

□ 영업외비용ⓒ = 이연자산상각비 + 기타영업외비용

※ 이연자산상각비 : 당해연도에 사업이 완료되더라도 그 효력이 4～5년간 지속되는 사업에 대해서는 그 비용을 4～5년으로 나누어 산정하는 것으로 주로 연구개발비, 공채발행비 등이 있음

□ 기타영업 수익ⓓ = 용구손료 + 기타영업수익

- 용구손료 : 계량기 감가상각비등

□ 영업외 수익ⓔ = 수입이자 및 배당금 + 타회계부담금수입 + 기타

(4) 총괄단위원가(원/톤) : 톤당 총괄원가,  총괄단위원가 = 총괄원가 / 연간부과량 * 1000(단위환산)

(5) 현실화율(%) = (평균단가 ÷ 연간부과량당 총괄원가) × 100

지 역 (시․군․구)	연간부과량 (천톤) A	부과액 (백만원) B	평균단가 (원/톤) C=B/A*1000	총괄원가 (백만원) D	총괄단위원가 (원/톤) E=D/A×1,000	현실화율 (%) F=C/E×100
…	…	…	…	…	…	…

10-3. 업종별 하수도 사용료

※ 해당 시․군․구별로 조례에 정한 업종별로 작성하므로, 항목수 및 항목의 종류가 다를 수 있음. 추후 조례의 통일이 필요한 항목임.

지 역 (시․군․구)	계		가 정 용			업 무 용			영 업 용
	부과액 (백만원)	부과량 (천톤)	부과액 (백만원)	부과량 (천톤)	단가 (원/톤)	부과액 (백만원)	부과량 (천톤)	단가 (원/톤)	부과액 (백만원)	부과량 (천톤)	단가 (원/톤)
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

욕 탕 1종			대중탕용			욕탕2
부과액 (백만원)	부과량 (천톤)	단가 (원/톤)	부과액 (백만원)	부과량 (천톤)	단가 (원/톤)	부과액 (백만원)	부과량 (천톤)	단가 (원/톤)
…	…	…	…	…	…	…	…	…

산업용			공업용			공공용
부과액 (백만원)	부과량 (천톤)	단가 (원/톤)	부과액 (백만원)	부과량 (천톤)	단가 (원/톤)	부과액 (백만원)	부과량 (천톤)	단가 (원/톤)
…	…	…	…	…	…	…	…	…

일반용			기타
부과액 (백만원)	부과량 (천톤)	단가 (원/톤)	부과액 (백만원)	부과량 (천톤)	단가 (원/톤)
…	…	…	…	…	…

10-4. 하수도 원인자부담금

(1) 배수설비설치자 : 하수도법 제61조 제1항의 규정에 따라 징수한 원인자 부담금

(2) 타공사․타행위자 : 하수도법 제62조 제2항의 규정에 따라 징수한 원인자부담금

(단위 : 백만원)

지 역 (시․군․구)	부과액		대상별 징수현황
			계		배수설비 설치자 (하수도법 제61조 제1항)		타공사․타행위자 (하수도법 제62조 제2항)
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
…	…	…	…	…	…	…	…	…

11. 물 재이용

11-1. 공공하수처리수 재이용

(1) 연간 하수처리 처리수량을 기준으로 함(하수처리시설 운영실태조사표 참조)

- 500톤/일 이상 공공하수처리시설에 대해서 작성함

(2) 처리수재이용율 : [하수처리수 재이용량(천톤/년)]/[연간하수처리량(천톤/년)]×100

지 역 (시·도별)	시설명	법적의무대상(대상/미대상)	인가일 (년/월/일)	시설용량 (천톤/일)	연간 하수처리량 (천톤/년)	유입하수량 (천톤/일)	하 수 처 리 수					재 이 용 현 황 (천톤/년)										처리수재이용 율(%)
							총 계	장 내				용 수				장 외 용 수
								계	세척수	냉각수	청소수	식수대	희석 용수	장내 중수도	장내 기타용수	계	장외 중수도	공업용수	농업용수	하천 유지용수	장외 기타용수
…	…			…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

11-2 중수도 현황

(1) 2014. 12 현재 설치완료 된 중수도의 현황을 작성

(2) 건축물명은 공장명 또는 건축명을 기재

(3) 처리용량은 설계시 처리할 수 있는 용량을 기재

(4) 중수도 이용수량은 실제 처리하여 재사용하는 물의 양을 기재하고, 미가동시에는 미가동 사유를 기재

(5) 중수도의 주용도는 처리한 중수의 주용도를 기재

(6) 법적시설(물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 제9조, 시행령 제21조) : ‘01.9.29이후  최초로 건축허가를 받은 숙박업, 목욕장업, 대규모점포 등(6만㎡이상), 공장(폐수배출량 1,500㎥이상)

* 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행에 따라 ‘11.6.9일이후 시행(실시계획승인기준)하는 개발사업(관광단지, 산업단지 택지개발, 도시개발사업) 및  물류시설(6만㎡이상, 건축허가기준)이 법적시설로 추가

※ 작성대상 : 법적설치대상 여부와 관계없이 중수도가 설치된 시설물을 모두 포함

지 역 (시·군·구)	건축물명	주소	시설현황			설치완료일	가동개시일	중수도의 주용도	법적시설 여부 (대상/미대상
			건축 연면적(㎡)	처리용량(㎥/일)	중수도 이용량 (㎥/일)
…	…	…	…	…	…	…	…	…

11-3 빗물이용시설현황

(1) 집수면 : 지붕면, 보조경기장 바닥 등

(2) 처리시설 : 모래여과, 필터, 스크린 등

(3) 빗물활용용도 : 화장실용수, 청소용, 조경용, 연못, 농업, 공업용수 등

(4) 법적시설(물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 제8조, 시행령 제26조) : ‘01.9.29이후  최초로 건축허가를 받은 운동장 또는 체육관으로서 지붕면적이 1,000㎡인 시설물

* 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행에 따라 ‘11.6.9일이후 시행(인허가 기준)하는 지붕면적 1,000㎡ 이상인 운동장 또는 체육관, 공공청사로 법적시설이 확대·추가

※ 작성대상 : 법적설치대상 여부와 관계없이 빗물이용시설이 설치된 시설물을 모두 포함하되, 개별주택은 제외

수도사업자	시설명	위치 (주소)	설치년월 (‘oo. o)	설치비	집수면1)	집수면적	여과 등 처리시설 여부2)	저류조 용량	연간 사용량	빗물활용용도3)	연간 운영비	법적시설 여부4) (대상/미대상)
	단위	-	-	(백만원)	-	(㎡)	-	(㎥)	(㎥/년)	-	(백만원/년)	-
서울특별시

11-4 하․폐수처리수 재이용시설 설계시공업 등록현황(변경)

(1) 지 역(시·군·구) : 행정구역별 구분

(2) 상호(명칭) : 재이용시설 설계시공 업체(상호)명

(3) 대표자 : 재이용시설 설계시공 업체의 대표자

(4) 주소 : 재이용시설 설계시공업체 소재지

(5) 등록일(년/월/일) : 설계시공업 등록일

지역(시·군·구)	상호(명칭)	대표자	주소	등록일(년/월/일)
…	…	…	…	…

11-5 하․폐수처리수 재이용사업 인가현황(변경)

(1) 지 역(시·군·구) : 행정구역별 구분

(2) 상호(명칭) : 재이용사업 인가 업체(상호)명

(3) 대표자 : 재이용사업 인가업체의 대표자

(4) 주소 : 재이용사업 업체의 소재지

(5) 인가일(년/월/일) : 재이용사업 인가일

지역(시·군·구)	상호(명칭)	대표자	주소	인가일(년/월/일)
…	…	…	…	…

12. 하수 및 분뇨슬러지 처리

12-1. 하수슬러지 처리

(1)∼(2) 지역 : 운영 중인 500톤/일 이상의 하수처리장을 대상으로 하며 소속된 행정구역의을 기입

(3) 하수처리장명 : 시설멸을 기재함

(4) 소화조 유무 : 소화조를 보유하고 있는 경우는 “유”, 보유하지 않는 경우는 “무”로 표기

(5) 소화조 용량(㎥/일) : 보유하고 있는 경우 보유소화조의 용량을 ㎥/일 단위로 기입

(6)∼(9) 소화가스 이용현황(㎥/일) : 판매, 발전, 자체활용, 기타(CNG 등)로 구분하여 기입

(10) 슬러지 처리시설 용량 : 하루에 슬러지를 처리할 수 있는 양(톤/일)

※ 슬러지 : 하수처리시 발생하는 탈수케이크(고형물)로서 통상 함수율이 85%이하인 것으로 슬러지량은 탈수슬러지를 기준으로 함

(11) 총 사업비(백만원) : 슬러지처리시설의 총 사업비를 백만원단위로 기입

(12) 운영주체 : 직영(자체), (지방)공기업 또는 민간위탁으로 구분 작성

(13) 계획 처리량(톤/일) :  투입되는 슬러지의 계획 처리량(톤/일)

(14) 계획 투입 함수율(%) : 투입되는 슬러지의 계획 함수율(%)

(15) 운영 일 처리량 : 실제 처리된 슬러지의 양(톤/일)

(16) 투입함수율(%) : 실제 투입되는 슬러지의 함수율 값(%)

(17) 처리후 함수율 : 처리과정을 거친 슬러지의 함수율(%)

(18) 일평균 가동시간 : 하루에 가동한 평균시간(1∼24로 표기)

(19) 연중 가동일 : 연간 가동한 평균 가동 일(1∼300로 표기)

(20) 최종 처리 부산물 계 : 실제 슬러지의 처리과정에서 발생한 부산물의 양(톤/일)

(21) 재활용 연료화 : 건조 및 탄화로 사용된 하수슬러지(톤/일)

(22) 재활용 비료화 : 부숙화, 지렁이 사육에 사용된 하수슬러지(톤/일)

(23) 재활용 기타 : 시멘트소성물, 경량골재에 사용된 하수슬러지(톤/일)

(24) 소각 : 직접소각에 의하거나 다른 폐기물과 혼합 후 처분되는 슬러지(톤/일)

(25) 건조 : 통상 함수량 20%이하의 슬러지(용도 및 설비에 따라 다를 수 있음)

(26) 매립 : 어떤 유용한 기능이 없는 쓰레기 매립장 또는 특별저장소에 처분된 슬러지량

(27) 기타 : 통계상 재활용, 소각, 건조, 매립 이외의 방법으로 처리되는 슬러지 량(톤/일)

(28) 미처분량(이월량) : 당해연도에 처리되지 않아 다음연도에 처리되는 양(톤/년)

(29) 가동률(%) : 연중 가동일  /  300 (연 300일기준) * 100

행정구역 (시․군․구)		하 수 처리장명	소화조 유무 (유/무)	소화조 용량 (㎥/일)	소화가스 이용현황(㎥/일)
시도	시군				판매	발전	자체활용	기타 (CNG 등)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
…	…	…	…	…	…	…	…	…

슬러지 처리시설 용량(㎥/일)	총 사업비 (백만원)	운영주체 (직영/공기업/민간위탁)	계획		운영
			처리량 (㎥/일)	계획투입 함수율(%)	일처리량 (톤/일)	투입 함수율 (%)	처리후 함수율 (%)	일평균 가동시간 (1∼24)	연중 가동일 (1∼300)
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

처리방법별 최종 처리 부산물양 (㎥/일)								미처분량 (이월량) (㎥/년)	가동률 (300일 기준) (%) (19) / 300*100
계	재활용			소각	건조	매립	기타
	연료화	비료화	기타
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

12-2. 분뇨슬러지 처리현황

(1) 운영중인 분뇨처리장을 대상으로 하며, 슬러지량은 탈수슬러지를 기준으로 함

(2) 슬러지 : 분뇨처리시 발생하는 탈수케이크(고형물)로서 통상 함수율이 85%이하인 것

(3) 재활용 : 농업용, 지렁이 사육 등 경지 또는 목장, 원예 등에 비료 또는 퇴비로 사용된 슬러지

(4) 매립 : 어떤 유용한 기능이 없는 쓰레기 매립장 또는 특별저장소에 처분된 슬러지량

(5) 소각 : 직접소각에 의하거나 다른 폐기물과 혼합 후 처분되는 슬러지

(6) 해양투기 : 배관을 통하여 직접적으로 또는 처리 후 간접적으로 바다에 버리는 슬러지

(7) 연료화 : 석탄화력발전소, 시멘트소성로 등에서 연료로 이용되는 슬러지

(단위 :톤/년)

지 역 (시․군․구)	분 뇨 처리장명	발생량 (A)=(B)+(C)	처 분 량							미처분량 (이월량) (C)
			계 (B)	재활용	육상매립	소각	해양 투기	연료화	기타
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

* 공공하수처리시설에 연계처리하는 분뇨처리시설의 경우 “처분량”란의 “기타”에 (  )내에 연계처리로 기재

12-3. 개인하수처리시설 청소실적

(1) 청소대상수 : 2014. 12월을 기준으로 시설 준공 후 1년이 경과된 시설임

(2) 청소실시 시설수 : 청소대상 시설에 대한 1년간 모든 청소횟수 표시

(3) 청소율(%) : 청소실시 시설수 / 청소대상 시설수 × 100

(4) 관리지역 시설수 :  하수도법 제34조의 2(개인하수도의 관리지역 지정 등)에 따른 개인하수처리시설 관리지역에 내에 있는 시설의 수(개소)

(5) 관리지역 범위(㎢) : 하수도법 제34조의 2(개인하수도의 관리지역 지정 등)에 따른 개인하수처리시설 관리지역의 면적(㎢)

지 역 (시․군․구)	오 수 처 리 시 설						정 화 조
	총 시설수	관리지역		청소실적			총 시설수	관리지역		청소실적						청소율 (%) (D/C)
		시설수	범위 (㎢)	청소대상 (개소) (A)	청소실시시설수 (B)	청소율 (%) (B/A)				청 소 대 상(개소)			청소실시시설수
								시설수	범위 (㎢)	계 (C)	년1회	년2회	계 (D)	년1회	년2회
…	…	…			…	…	…			…	…	…	…	…	…	…

13. 하수 및 분뇨처리 관련 산업

13-1. 공공기관 현황

(1) 2014. 12월 기준 하수(오수) 및 분뇨 담당부서에 종사한 직원 현황 기재

(2) 직원총수 = 행정직+ 기술직 + 기능직 + 기타

(단위 : 명)

지역 (시․군․구)	직 제	직원총수	행정직	기 술 직							기능직	기타
				계	토목	기계	전기	화공	환경	기타
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

※ 하수분야와 분뇨분야를 구분해서 작성

13-2. 공공하수처리시설 운영인력 현황

(1) 2014. 12월 기준 하수처리장에 종사한 전체 직원에 대한 현황

(2) 운영주체 : 자체, (지방)공기업 또는 민간위탁으로 구분 작성

(3) 기술자격증 취득 현황(명) : 기술사, 기사, 산업기사, 기능사, 기타

- 자격증을 두 개 이상 취득한 인원은 상위 자격증 기준으로 기재

(4) 총 직원의 하수도업무 평균근무년수 : 총 직원의 하수도업무 근무년수/총 직원수(년/인)

- 총 직원 수에는 청경은 포함하되 촉탁, 계약직원, 임시고용직원은 제외

(5) 직원 교육 현황 : 1인당 내부교육일수(일/인), 1인당 외부교육일수(일/인)

- [각각의 직원이 교육 및 연수를 받은 총 일/총 직원수]

- 외부교육은 외부기관에서 실시하는 교육이외 세미나, 공청회, 워크샵 포함

(6) 1인당 근무 중 안전사고 건수(건/인/년)

지 역 (시·군·구)	하 수 처리장명	운영주체 (자체/공기업/민간)	직원총수 (명)	행정직(명)	기술직 (명)
					소계	기술사	기사	산업 기사	기능사	기타
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

기능직 (명)	기타 (명)	평균 근무 년수 (년/인)	교육현황 (일/인)		안전사고 건수 (건/인/년)
			내부교육	외부교육
…	…	…	…	…	…

13-3. 분뇨수집·운반업 현황

지역 (시․군․구)	업체수 (개소)	종사인원 (명)	시설(차량) 확보현황(대수)					수집․운반실적 (㎥/년)
			계	3톤 이하	4.5톤이하	8톤이하	기타
…	…	…	…	…	…	…	…	…

13-4. 개인하수처리 관련업 현황

(1) 개인하수처리 관련업의 종사인원을 포함한 현황 입력

지역 (시․군․구)	개인하수처리시설 설계․시공업				개인하수처리시설 제조업				개인하수처리시설 관리업
	업소수	종사인원 (명)	설계․시공실적		업소수	종사 인원 (명)	제조실적		업소수	종사 인원 (명)	관리실적
			시설수	용량(톤)			오수처리 시설수	정화조수			오수처리 시설수	정화조수
…	…		…	…	…		…	…	…		…	…

14. 공공하수처리시설 수질시험 결과

14-1. 공공하수처리시설 유입수 및 방류수

(단위 : ㎎/ℓ,개/㎖)

지역 (시․군․구)	처리장명	구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
…	…	유입수(원수)	…	…	…	…	…
		최종방류수	…	…	…	…	…

※ 2014년에 가동중인 공공하수처리시설의 유입수 및 방류수질의 연 평균치 기재

※ 분뇨처리수를 유입하여 연계처리하는 경우 혼합상태(하수+분뇨)의 유입수를 기재

14-2. 분뇨처리시설 유입수 및 방류수

(단위 : ㎎/ℓ,개/㎖)

지역 (시․군․구)	처리장명	구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
…	…	유입수(원수)	…	…	…	…	…	…
		방류수 ( )	…	…	…	…	…	…

※ 하수처리장에 연계처리하는 분뇨처리시설의 경우 “방류수”란의 하단에 (  )를 하고  “하수연계처리”로 기재

15. 하수도서비스 수준

15-1. 민원

(1) 불만성 민원에 대해 민원의 유형별로 접수된 총수를 기록

(2) 총 민원건수(건) : 소비자가 사업자에 대해 갖고 있는 서비스 불만 중 직접 내방, 전화 및 문서, 메일 등에 의해 사업자에게 전달되어 문서로써 기록된 것

(3) 민원의 유형 : 악취, 미관, 방류수질, 오염사고, SSOs, 요금, 불친절, 기타

☞ SSOs(Sanitary Sewer Overflows): 분류식하수도의 월류수로서, 오수관로의 만관이 되어 관내 역류, 맨홀을 통한 역류, 건물의 지하층으로의 역류 등으로 월류수가 발생하여 침수와 오염사고를 초래함

(4) 기준 인구당(10,000명 기준) 민원발생 건수 : [총 민원건수/하수처리인구]×10,000

지 역 (시·군 ·구)	하수처리 인구 (명)	민원유형(건)									기준인구당 민원건수 (건/10,000명)
		총계	방류 수질	악취	미관	오염 사고	SSOs	요금	불친절	기타
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

15-2. 주민친화시설

(1) 하수처리시설 면적(㎡) : 공공하수처리시설, 가압장, 유수지, 배수지 등 하수도시설부지 면적

(2) 주민친화시설 면적(㎡) : 하수도시설 이미지 개선을 위해 조성된 면적

(3) 주민친화시설 유형 : 공공 또는 공영으로 사용되는 휴게시설, 어린이 놀이공간, 체력단련시설, 운동시설, 주차장, 교육 및 문화시설, 습지조성(생태공원), 기타

(4) 주민친화시설 활용율(%) : [주민친화적시설 면적/하수처리시설 면적]×100

지 역 (시·군 ·구)	처리장명	처리장 면적 (㎡)	주민친화시설 면적(㎡)									주민친화 시설 활용율 (%)
			총계	휴게 시설	어린이 놀이 공간	체력 단련 시설	운동 시설	주차장	교육/ 문화 시설	습지 조성 (생태 공원)	기타
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

Ⅲ. 참 고 자 료

1. 유역하수도정비계획 세부 단위유역

환경부고시 제2013 - 10호

하수도법 시행규칙 제1조의2제1항에 따라 유역하수도정비계획 수립을 위한 세부 단위유역을 다음과 같이 제정․고시합니다.

2013년 2월 1일

환 경 부 장 관

유역하수도정비계획 세부 단위유역

권 역	세부 단위유역	중권역*
계	30개	115개
한 강	9개	28개
	북한강 상류	평화의댐, 춘천댐, 인북천, 소양강
	북한강 하류	의암댐, 청평댐, 홍천강
	임진강	임진강상류, 한탄강, 임진강 하류
	남한강상류	남한강상류, 평창강, 충주댐
	남한강하류	달천, 충주댐하류, 섬강
	팔당댐상류	남한강하류, 경안천, 팔당댐
	한강본류	한강서울, 한강고양, 한강하류, 한강서해
	안성천	안성천, 시화호
	동해북부	양양남대천, 강릉남대천, 삼척오십천
낙동강	8개	32개
	안동·임하댐	안동댐, 임하댐, 안동댐 하류
	낙동강상류	내성천, 영강, 낙동상주, 병성천
	낙동강중류	낙동구미, 감천, 위천, 낙동왜관
	금호강	금호강, 회천, 낙동고령
	서부경남	합천댐, 황강, 낙동창녕, 남강댐, 남강
	동부경남	낙동밀양, 밀양강, 낙동강하구언, 수영강
	남해동부	가화천, 낙동강남해, 거제도
	동해남부	왕피천, 영덕오십천, 형산강, 대종천, 태화강, 회야강
금강	6개	22개
	용담댐	용담댐, 용담댐하류, 무주남대천, 영동천
	대청댐	초강, 보청천, 대청댐상류, 대청댐
	금강하류	갑천, 대청댐하류, 금강공주, 논산천, 금강하구언
	미호천	미호천
	새만금	만경강, 동진강, 직소천, 주진천
	삽교천	부남방조제, 대호방조제, 삽교천, 금강서해
영산강	4개	16개
	영산강상류	영산강상류, 황룡강, 영산강중류, 지석천
	영산강하류	고막원천, 영암천, 영산강하류, 영산강하구언
	서해남부	와탄천, 신안군, 진도, 영암방제조
	제주	제주서해, 제주동해, 제주북해, 제주남해
섬진강	3개	17개
	섬진강상류	섬진강댐, 섬진강댐하류, 오수천, 순창, 요천
	섬진강하류	섬진곡성, 주암댐, 보성강, 섬진강하류
	남해서부	탐진강, 완도, 섬진강서남해, 금산면, 이사천, 수어천, 여수시, 남해도

* 수질및수생태계보전에관한법률 제22조제2항에 의한 중권역을 의미

부 칙

이 고시는 2013년 2월 2일부터 시행한다.