노면표시 시공장비 점검표

공사명 : 2019년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

점검자(발주처) :           (인)

점검자(감리) :             (인)

구 분	장 비	용 도	적정 여부
차선도색 장비	융해 차량	용해차의 온도 확인(200도)
	시공 장비	소형모터 장착 교반기
	시공 장비	유리알 살포기 장착 유무
	15cm시공기 2대 45cm시공기 1대	도색장비 규격별 보유 유무
차선제거 장비	집진 장착 차량	비산먼지 일체형 장비 유무
		시공성 확인
		흡입성 확인
		횡단보도 제거 가능성 확인

노면표시 검사 점검표(Check List)

공사명 : 2019년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

점검자(발주처) :           (인)

점검자(감리) :             (인)

점검일자	2019. 4.	시공장소

구 분	항 목	지적사항	적정 여부
시공검사	1. 도면 및 규격 검토
	2. 노면표시재질(시험분석성적서 요청-필요시)
	3. 유리알자재규격(시험분석 성적서 검토)
	4. 도색 전 먼지등 기타 청소여부
	5. 프라이머 도포(15-30분 건조후 도색)
	6. 테이프 및 철판 사용 유무
	7. 공사전 분출구 조정 확인등(도색두께 2.0mm)
외관검사	1. 노면표시 색도 검토
	2. 차선 정렬상태 검토(작도 철저)
	3. 재도색시 기존 도색크기와 동일 여부
	4. 노면표시 설치 위치 적정 여부
	5. 노면표시 설치 후 도색 청결 상태
	6. 유리알 부착상태
	7. 노면표시 마무리 상태(횡단보도 정렬 등)
	8. 노면표시 제거상태 확인(제거불량 재시공)
	9. 제거작업 없이 덧씌우기 여부 확인
검측항목	1. 노면표시 휘도측정(mcd/㎡․Lux)	백색:
	(10Km이내 20개소, 이상 1Km당 2개소, 90%Acc)	황색:
	2. 노면표시 너비 측정(10cm, 15cm, 30cm, 45cm)
	3. 노면표시 두께 측정(2.0mm이상)
	4. 노면표시 길이 측정(너비 15cm환산)
	5. 제거 물량 산출
안전관리	1. 전방 공사중 입간판 설치여부
	2. 라바콘으로 차량 통제여부
	3. 작업자 안전모, 야광반도 착용여부
	4. 안전요원 빨간 깃발 차량우회 유도여부