붙임 2		행사장 안전 점검표 및 체크리스트

―●	행사장 안전 사전 점검표

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
검 토 여 부	점검결과		비고 (조치사항 등)
	양호	미흡
● 행사장 바닥의 평탄성 등 대지 상태가 적정한가?	☑	□
● 행사장 주변 석축･옹벽 등의 붕괴위험은 없는가?	☑	□
● 예상 인원을 수용할 수 있는가?	☑	□
● 비상탈출구 및 대피로는 충분히 확보되어 있는가?	☑	□
● 비상시 구조대가 진입할 수 있는 경로가 있는가?	☑	□
● 천변,교통혼잡지역 등 위치적 위험성을 검토했는가?	☑	□
● 위급상황에 대비한 사전행동매뉴얼이 있는가?	☑	□
● 폭우 등 예상치 못한 날씨를 고려했는가?	☑	□
● 행사장 주변에 사고발생 위험 요인은 있는가? (위험물이나 고압배관, 가스배관 등)	☑	□
● 비상시 취해야 할 조치사항이 있는가? (화재 및 인명피해방지 조치 등)	☑	□
● 안전관리요원 업무분장이 되어 있는가?	☑	□
● 인근 경찰서, 소방서 등 유관기관 접근성이 수월한가?	☑	□
● 출입구의 출입문이 대피방향으로 개폐가 가능한가?	☑	□
● 행사장 진입로 및 주차공간은 적정한가? (응급차량 전용 출입구 등 마련)	☑	□
● 무대 앞 통제선을 설치할 계획이 있는가?	☑	□
● 노약자, 장애인, 어린이 진출입로 확보가 가능한가?	☑	□
● 기타 특이사항

―●	행사장 안전 최종 점검표

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
검 토 여 부	점검결과		비고 (조치사항 등)
	양호	미흡
● 행사장 주변 석축･옹벽 등의 붕괴위험 유무	☑	□
● 참가자 접근시 위험한 구역 확인 유무	☑	□
● 조명설비 등 가시설물 설치 상태(전도위험성 등 확인)	☑	□
● 출입계단 난간의 파손, 노후 등 안전관리 실태	☑	□
● 주차장 안전관리 실태(관람객 동선확보 등)	☑	□
● 공연 무대 등과 관람석 간 안전거리 확보 여부	☑	□
● 전선 노출 등 위험시설과 관람객 접촉 차단 여부	☑	□
● 전선배선 불량 및 문어발식 콘센트 사용 여부	☑	□
● 소화기 등 소방시설 확보 및 작동 상태	☑	□
● 긴급상황 발생에 대비, 구조･구급 통로 확보 여부	☑	□
● 소방차량의 등의 근접 배치 가능 여부	☑	□
● 안전관리요원 적정 배치 여부	☑	□
● 관람객 수용인원의 적정성	☑	□
● 출입로, 비상구, 주차장 등 안내표지판 적정설치 여부	☑	□
● 먹거리장터 등의 화기사용 적정여부(가스, 과대불판 사용금지 등)	☑	□
● 기타 특이사항

―●	행사장 안전관리실태 점검 체크리스트

행사명 :                                                    점검일: ’17.  .  .(  )

점 검 내 용	점 검 결 과	비고
▪ 공통사항
◦ ‘지역안전관리위원회’운영실태 - ‘지역안전관리위원회’의 안전관리계획 심의확행 여부 - 지역안전관리협의체(분야별 전문가)현장 합동점검 추진사항 등
◦ 지역축제 안전관리계획 수립 여부 - 상황별 현장여건에 맞는 비상대응 매뉴얼 수립 및 활용 - 안전요원 배치 및 신고요령, 초기대응, 대피방법에 대한 교육·훈련 실태 등
▪ 시설물 분야
◦ 야외 임시 공연장 안전관리 상태
◦ 철골구조물의 구조내력 저하상태 - 손상, 균열, 누수여부 ,도장재료 마감 및 부식 상태, 형강 등 관련 부재 변위·변형상태
◦ 내·외부 마감재(타일·석재 등) 박리·박락상태
◦ 공연장 내 조명기구, 확성기 설치안전
◦ 도로,천막,가교계단,난간,주차장,광고표지판 등 시설안전
◦ 무대와 객석간 안전공간(안전선 등)
▪ 소방분야
◦ 구조·구급요원 및 장비의 현지지원에 따른 위치 및 범위
◦ 소화기 등 소화시설 확보와 위험물질 및 화기관리 적정성 여부
◦ 비상구 유도등(시인성, 방해요소, 작동여부 등)
◦ 스프링클러, 방화셔터, 제연경계벽 (설치여부, 작동방해 등)
◦ 옥내소화전 등 소방시설 주변물건 적재상태
◦ 비상구, 계단 등 비상통로 내 무분별 판매행위 및 물건적치 상태
◦ 폭죽(화약)보관 · 관리 및 발사장소의 적정성
◦ 경보설비 임의차단 등 관리상태

점 검 내 용	점 검 결 과	비고
▪ 전기분야
◦ 전기실, EPS실, 분전반 앞 등 물건 적재 및 잠금상태
◦ 누전차단기 사용 여부
◦ 자판기 등 편의시설 전기기계기구 외함접지
◦ 차단기와 전기배선의 상호용량에 맞게 설치·사용
◦ 수전반, 전압계, 전력계의 동작상태와 과부하·과전압 등 지시계기 정상작동 여부
◦ 비상발전기 등 예비전원 확보 및 정상작동을 위한 주기적 무부하 시험운전 여부
◦ 행사장내 전선노출 여부 등
▪ 승강기분야
◦ 집중 인파 대비 현장에 맞는 유도동선 확보여부
◦ 에스컬레이터의 스텝 및 콤(Comb) 의 상태
◦ 에스컬레이터의 스텝과 스커트(측면 보호판) 사이 틈새 적정성 여부
◦ 화재 등 비상 시 승강기의 비상운전 작동상태
◦ 승강기 내·외부 안전표지 부착 확인 등
▪ 가스분야
◦ 가스용기 보관실 내 가연성 물질 적재 등 관리상태 - 100kg이상 용기 전도방지 및 차양시설 - 250kg(체적거래시는 500kg) 이상 방호벽 설치
◦ 가스차단기, 경보기 등 임의차단 및 정상작동 여부
◦ 가스통, 고무호스 및 가스기기 노후상태
◦ 가스배관의 매설 및 고정상태
◦ 가스보일러의 흡·배기구시설 관리상태 - 보일러 배기통 폐가스 누설여부 등
◦ 소화기 등 소화시설 확보와 위험물질 및 화기관리 적정성 여부
◦ 이동식 부탄가스 사용 및 관리실태
◦ 노후/불량 가스렌지 사용여부(금지)
◦ 과대불판 사용여부(금지)
◦ 행사장 내 애드벌룬 설치 시 주입가스 (헬륨가스) 확인 등

―●	공연·행사 진행단계별 프로세스

《자료 : 국민안전처》

구분		진행단계		주요 검토사항
계획/ 행사 전		행사계획 수립		･ 행사장 설계 ･ 필요시 안전관리 대책 포함
		예행연습		･ 안전관리요원 교육 및 적정 배치 ･ 사전 예행연습 (필요시 안전훈련)
행사 중		행사 진행		･ 무대 주위 통제선 설치 ･ 안전관리요원 이동 배치 ･ 관람객 진출입 동선 관리 ･ 출연자 보호 및 동선 관리
행사 종료시		행사 종료 행사장 정리		･ 안전관리요원 재배치 ･ 출입문 전부 개방 ･ 출연자 및 관람객 동선 관리 ･ 교통 정리(지하철, 주차장 등) ･ 가 시설물 및 안전저해물질 제거 확인 ･ 폐기물 수집 및 오수 처리 등 청소상태 확인