붙임2)

캠프별 정비대상 사업목록

<풍납캠프>

(단위/천원)

연번	사업(정비)내역	소요액	정비사유
계		86,800
1-1	○ 승강기(EV)비상통화장치 설치 - 4개소(N,E,S,식당동)	2,420	승강기안전관리법 개정에 따라 의무적으로 설치하여야 함
1-2	○ 음수기필터 설치 - 식당,복도등 11개소	2,100	수돗물의 냄새로 학부모, 인솔교사등 민원이 많아 설치필요
1-3	○ 화장실 보수 - 남자화장실 소변기 가림막설치 8개소	1,800	화장실문 개방시 사생활 침해(외부노출)
1-4	○ 양호실 환경개선 - 벽지교체 1식, 세면대설치 1개소	3,400	양호실내 환경이 매우불량하여 정비필요
1-5	○ 관리동 지붕누수방지 및 벽지교체 - 지붕기와교체 및 방수 1식, 벽지교체1식	25,000	지붕누수 및 벽지에 곰팡이 심함
1-6	○ 정문차량출입차단기 설치 - L=4M	1,980	정문에 차량출입통제 기능이 없어 입소학생들의 안전사고 위험
1-7	○ 인솔교사 대기실 설치 - 3개소(출입문설치, 벽지도배시공 1식)	4,200	인솔교사 대기 및 휴게공간이 부족하여 기존 담화실을 리뉴얼하여 제공
1-8	○ 파손유리 교체 - 2중진공 유리창 교체 60개소	9,000	2중 진공유리 파손으로 시계불량 및 안전사고 사전예방 등 교체필요
1-9	○ 원어민숙소 시건장치 보수 - 전자KEY설치 34개소	3,700	출입문 잠금장치가 불량하여 도난 및 안전사고 우려(여자숙소)
1-10	○ 천정텍스 교체 - 3개소 : S,E,N동 총95㎡(부분교체)	10,400	천정누수로 오염 및 파손등으로 정비필요
1-11	○ 체험실 리뉴얼 공사 - 3개소(Box Office,경찰서,백화점체험실)	22,800	노후가 심하고 및 파손등으로 학습환경 저해

<수유캠프>

(단위/천원)

연번	사업(정비)내역	소요액	정비사유
계		139,900
2-1	○ 소방체험관 보수 - 체험관 시스템정비 1식	30,100	소방체험관 시스템 노후로 기능이 정지되어 사용불가 이를 보수
2-2	○ 체험관 카페트바닥 교체 - 극장체험관등 10개소	24,000	바닥노후로 심한악취 및 오염등으로 교체필요
2-3	○ 수영장주변 정비공사 - 파고라정비, 파손게단보수 등 1식	22,800	파고라의 노후로 안전사고위험, 시멘트계단등 주변정비 필요
2-4	○ 출입통제기기 정비 - 자바라교체등 1식	7,400	노후로 고장나 작동불가
2-5	○ 숙소동(학생,원어민) 방수 및 우수관 연장 - 방수 및 우수관연장 1식	25,000	창문 단열마감재 터짐현상으로 누수되고 우수관이 짧아 강우시 빗물 내부유입
2-6	○ 양호실 세면대 설치 - 세면대 및 배관설비 등 1식	1,900	양호실 세면대미설치로 위생불량 및 학생치료시 애로
2-7	○ 원어민숙소 정비 - 화장실문 교체18개소, 발코니교체 1식	19,000	화장실문 파손등으로 불쾌감 유발과 난간발코니가 썩어 안전사고 위험
2-8	○ 승강기(EV) 비상통화장치 설치 - 비상통화장치설치 1식	6,700	승강기안전관리법 개정에 따라 의무적으로 설치하여야 함
2-9	○ 식당외부창호 방수공사 - 방수공사 1식	3,000	강우시 구내식당 바닥에 빗물이 유입 미끄러워 학생들의 안전사고 우려

<관악캠프>

(단위/천원)

연번	사업(정비)내역	소요액	정비사유
계		107,600
3-1	○ 추락방지시설 설치 - 2개소(본관계단옆,옥상출입원형계단)	13,500	낙사 및 낙하물에 의한 안전사고 예방을 위해 그물형 안전망설치가 시급
3-2	○ 구내식당 퇴식구 개선 - 퇴식구 확장등 1식	16,600	배식구 및 퇴식구가 좁아 혼잡 및 불편하고 잔반처리시 위생불량등 개선필요
3-3	○ 지하1층(매점) 천정 보수 및 누수방지 공사 - 천정보수 및 기타정비공사 1식	6,700	누수로 인한 천정마감재 재시공 및 배관등 기타설비 보강
3-4	○ 도서관 창호개선공사 - 고정형 → 개폐형	6,400	실내공기가 탁하고 냄새등으로 이용자 불편호소 개폐식으로 개선
3-5	○ 외곽 썬큰난간대 보강공사 - 난간대 보강 및 재시공 1식	19,390	난간대가 낮아 추락사고 위험과 바닥침하현상 발생
3-6	○ 외곽 썬큰계단 보수 - 백화현상 보수, 배수로 신설 등	14,800	계단의 균열발생 및 백화현상이 심하여 시급히 정비 필요
3-7	○ 배관시설 정비 - 배수펌프 및 노후배관교체 1식, 기계실배관신설 등	18,700	노후배관시설 교체하여 정상적인 기능유지
3-8	○ 영상스크린 보수 - 20개소	11,510	훼손 및 노후가 심하여 정비 요함