겨울철 대비 노출 상수도관(현수관로) 점검표

□ 시설명 :

□ 위  치 :

□ 관  경 :

□ 연  장 :

□ 운영여부 :

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
관로 안전상태(지지상태)
부속시설(밸브 등) 이상유무
보온상태
누수여부
피복 등 손상여부
기타(지하철 공사장의 경우 시공사,연락처, 공정등)

2015.  .   .

점검자 : 소속        직급       이름

현수관로 점검 사진

겨울철 대비 공동구(상수도관로) 점검표

□ 시설명 :  여의도 공동구 상수도관

□ 위  치 :  여의도 관내

□ 관  경 : D= 300~500 mm

□ 연  장 : L= 5,770M

□ 운영여부 : 운영중(공동구)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
관로 안전상태 (지지상태)
부속시설(밸브 등) 이상유무
보온상태
누수여부
피복 등 손상여부
기타

2015.  .  .

점검자 : 소속  시설관리과  직급      이름

여의도공동구 점검 사진