수도계량기 자체보온재(내복) 도입

《 계측관리과 》

□ 추진배경

○ 급수불편 최소화를 위한 수도계량기 동파개선 필요

○ 수도계량기 동파예방을 위한 신규 보온재의 개발 및 도입 필요

□ 추진개요

○ ’19.3.~5.	: 최근10년 동파발생 수도계량기함 보온유형 조사

○ ’19.8.	: 동파취약지역 보온수요 조사

○ ’19.9.~11.	: 구매방침 수립 및 동파대비 계량기 자체보온재 설치

○ ’19.11.~’20.3.	: 동파발생 계량기 교체 시 자체보온재 설치 확대

□ 추진실적

○ 동파 취약지역 계량기 자체보온재(내복) 구매 설치 : 4,673개소

○ 동파예방 및 계량기 자체보온재 도입 관련 언론보도 : 방송 3건,
지면 3건, 온라인 14건

동파취약 지역 계량기 자체보온재 설치	자체보온재 사진

□ 기대효과 또는 향후 발전계획

○ 기존 PE보온재 설치가 어려운 동파취약 지역 계량기의 동파 개선

○ 동파 계량기 교체 시 계량기 자체보온재 설치 확대

붙임 1

우수(수범)사례 요약서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

연번	제목	요약내용
1	수도계량기 자체보온재 (내복)도입	○ 추진배경 - 급수불편 최소화를 위한 수도계량기 동파개선 필요 - 수도계량기 동파예방을 위한 신규 보온재의 개발 및 도입 필요 ○ 추진실적 - 계량기 자체보온재 구매 설치 : 4,673개소 - 동파예방 및 신규 보온재 도입 관련 언론보도 : 방송 3건, 지면 3건, 온라인 14건