제24차 좋은빛위원회 회의록

2019. 7. 9.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제24차 좋은빛위원회｣ 회의록

<회의개요>

□ 회의명 : 제24차 좋은빛위원회

□ 일  시 : 2019.7.9.(화), 14:00∼17:00

□ 장  소 : 서소문청사 2동3층 도시빛정책과 회의실

□ 참  석 : 도시빛정책과장, 김희숙, 김춘근, 하선덕, 라미, 안연수, 박지윤, 도시빛정책팀장(간사)

□ 상정안건

심의번호	사 업 명		규 모 및 내 용		상정 유형
24-1	(신청부서)	종로구청 도시개발과	· 위치 :	종로구 신문로2가 106-5일대	재심의 (4-2)
	신문로제2구역제8지구 도시정비형 재개발 사업		· 대상 :	공동주택 장식조명 등
			· 규모 :	지상18층
24-2	(신청부서)	영등포구청 가로경관과	· 위치 :	영등포구 신길동 1583-1	심 의
	보라매SK VIEW 공동주택 조명계획		· 대상 :	공동주택 장식조명 등
			· 규모 :	지상 29층(18개동)
24-3	(신청부서)	성동구청 건축과	· 위치 :	성동구 용답동 229-9	재심의 (15-5)
	성동구 용답동 업부시설 조명계획		· 대상 :	건축물 장식조명 등
			· 규모 :	지상 14층
24-4	(신청부서)	성북구청 주거정비과	· 위치 :	성북구 장위동 173-114	심 의
	장위5구역 주택재개발 정비사업		· 대상 :	공동주택 장식조명 등
			· 규모 :	지상 32층(16개동)
24-5	(신청부서)	중구청 도심재생과	· 위치 :	중구 청계천로 86	심 의
	한화빌딩 개보수공사		· 대상 :	건축물 장식조명 등
			· 규모 :	지상 29층
24-6	(신청부서)	도봉구청 도로과	· 위치 :	도봉구 관내	심 의
	도봉구 주택가 빛환경 개선사업		· 대상 :	공간조명
			· 규모 :	보안등 70등 교체
24-7	(신청부서)	마포구청 공원녹지과	· 위치 :	마포구 상암, 성산 근린공원	심 의
	마포구 시공원 보수사업		· 대상 :	공간조명
			· 규모 :	공원등 52등 교체

□ 결정사항

- 조건부동의 5건(24-3, 24-4, 24-5, 24-6, 24-7)

- 재심의 1건(24-2)  /  - 보고 1건(24-1)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 김춘근 위원님 등 총 6명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 녹음기록으로 보관하며, 위원회의 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2019년 제24차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제24차 좋은빛위원회 상정 안건은「신문로제2구역제8지구 도시정비형 재개발 사업」등 총 7건 입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 24-1. 신문로제2구역제8지구 도시정비형 재개발 사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 문화재가 주변에 있는가요?

<발표자> 인근 구러시아 공사관이 잇습니다.

<위  원> 정면이 주변 건축물과 마주보는 형태이며, 건축물의 용도는 무엇인가요?

<발표자> 오피스텔과 숙박시설입니다.

<위  원> 경관적 면에서 좋으나, 주변환경과 용도를 고려했을 때 창문쪽 모든 면에 조명을 시설하는 것이 조금 과도해 보입니다.

<발표자> 수직라인 부분은 창문과 연관이 없으며, 사각형의 밑면에 조사합니다.

<위  원> 창문면에 반사되는 빛으로 인해 침입광이 발생할 우려에 대해 검토해 보시기바랍니다.

<발표자> 주거 시설로 23시 이후 소등하고, 창문내로 침입광 발생은 없다고 판단합니다.

<위  원> 조명은 조경부 등기구 수량만 줄어든 것 같으며, 건축물은 어두워 모든 조명이 다 살아 있어 상층부 조명으로 인해 주거지 침입광 문제가 있을 우려가 있습니다. 점등시간이나 조도 등을 조정하는 것이 필요합니다.

<위  원> 주변의 덕수궁, 러시아 공사관, 주거 시설이 있어 빛공해에 대한 사항을 검토해야 합니다.

<발표자> 정면만 조명을 시설하고 옥상부는 3면을 시설합니다.

<위  원> 주변대비 빛이 강해 보입니다. 옥상부 휘도 조정이 가능한가요?

<발표자> 옥상부의 마감재가 어두워 용량을 계획하였습니다.

<위  원> 배변 장식조명의 상층부가 연출되어 있습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 보고로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 24-2. 보라매SK VIEW 공동주택 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 주변 주, 야간 환경은 어떤지요?

<발표자> 공원에 대한 조명이 있고, 주변 아파트의 조명은 별도로 없습니다.

<위  원> 옥상부 조명의 설치에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 옥상부 구조물이 3m정도 되고, 양쪽에서 조사하는 형태입니다.

<위  원> 가림막을 시설하는 등기구에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 상부에서 벽면에 붙여 눈부심이 없도록 할 예정입니다.

<위  원> 구조물을 조사하는데 효과적인 측면에서 벽면과 등기구를 붙여서 시설할 경우 라인조명으로 보일 우려가 있습니다.

<발표자> 벽면과 50m정도  떨어져 있으며, 광원이 인근 주거지에서 노출되는지에 대한 사항은 검토하겠습니다.

<위  원> 보안등의 용량이 과도해 보이며, 공원의 시설별 평균조도도 중요하지만, 안전을 위해 밝기의 대비감이 심하지 않도록 해야 합니다.

<발표자> 기존 100W에서 60W로 조정하였으며, 용량 변경은 검토하겠습니다.

<위  원> 문주조명 2개소의 용량이 60W, 40W로 조도차이가 있습니다. 적정 조도를 위해 용량 및 수량을 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 저층부 세대내 침입광이 있는 부분을 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 필로티 구조물의 1층 부분은 제외하고, 침입광이 있는 부분은 액세서리를 시설할 예정입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 24-3. 성동구 용답동 업무시설 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> B타입 조명기구는 옥상부 유리에 시설하는가요?

<발표자> 하부에 시설하여 유리면에 조사되도록 합니다.

<위  원> 조사면의 높이는 얼마인가요?

<발표자> 1~1.2m이며, 캐노피 하부 부분에 함께 조사됩니다.

<위  원> 색상 변화 시 운영에 대한 사항은 보완해야합니다.

<발표자> 평시 단색으로 연출됩니다.

<위  원> E타입 기구는 유지관리를 위해 IP67이상을 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> C타입 기구의 가림막을 ‘ㄱ’자 형태인데, 하부에서 광원이 보일 우려는 없는지요?

<발표자> 건축물 끝쪽에서 50mm 돌출되어 하부에서 보일 정도는 아닙니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 24-4. 장위5구역 주택재개발 정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 건축물 장식조명이 없는가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 가로등 100W 시설 지역은 어디인가요?

<발표자> 공공도로에 시설됩니다.

<위  원> LED25W 보안등의 설치 높이는 얼마인가요?

<발표자> 4,000mm입니다.

<위  원> 보행 통로의 가로등, 보안등의 기준 조도에 대한 검토가 필요합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 산책로는 보행전용 도로인가요?

<발표자> 그렇습니다. 도로폭이 2m입니다.

<위  원> 산책로가 개방된 공간인가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> AREA#1 구역의 조도가 30lx 이상으로 단지 내로 밝게 계획한이유가 있는지요?

<발표자> 평균조도가 20.9lx로 KS조도 상 기준이 충족됩니다.

<위  원> 단지 내임을 감안하여 밝기에 대한 사항을 검토하고, 놀이터 등은 더 밝게 검토해 주시기 바랍니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 24-5. 한화빌딩 개보수공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 건물 외장재에 따른 유지보수 문제는 없는지요?

<발표자> 실내에서 유지보수 할 수 있도록 계획하고 있습니다.

<위  원> 비나 눈 또는 온도차에 의한 영향에 대한 관리가 필요합니다.

<발표자> 기구는 유리창을 기준으로 실내에 시설되어 오물로 인한 문제는 창문을 청소 할 때 가능할 것으로 보입니다.

<위  원> 붉은색 범위에만 조명이 연출 되는가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 색상 변화가 있는지요?

<발표자> 이벤트 시 에만 색상 변화를 연출합니다.

<위  원> 조명의 수량은 몇 개인가요?

<발표자> 1,700개입니다.

<위  원> 패턴이 고정되고, 색상 변화는 평시 3,000K의 화이트로 운영되는가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 장시조명으로 미디어 연출을 하지 않는가요?

<발표자> 그렇습니다. 미디어 연출은 하지 않습니다.

<위  원> 조경관간은 세련되게 잘 배치되었으며, 어두운 공간이 있어 안전의 문제가 없는지 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 실내 조명으로 인해 건축물 점조명이 잘 조망되는지 검토해 보셨나요?

<발표자> 테스트 결과 원거리에서 조망되었습니다.

<위  원> 운영 계획에 대한 색상연출, 움직임 등에 대한 사항의 보완이 필요해 보입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 24-6. 도봉구 주택가 빛환경 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 나트륨 광원에서 LED고아원 4,000K로 교체 계획한 이유가 있는지요?

<발표자> 제품의 특성 상 4,000K를 계획하였습니다.

<위  원> 색온도에 따른 테스트를 진행해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 24-7. 마포구 시공원 보수사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 컷오프형 등기구를 계획한 이유가 있는지요?

<발표자> 산지형 공원의 생태계를 고려하였습니다.

<위  원> 편측배열 인가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 지그재그 배열 시 조도가 더 높게 나올 것 같으며, 현장 여건에 따라 배열 형태를 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 조건부동의 5건(24-3, 24-4, 24-5, 24-6, 24-7)

- 재심의 1건(24-2)  /  - 보고 1건(24-1)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.