제28차 좋은빛위원회 회의록

2019. 8. 13.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제28차 좋은빛위원회｣ 회의록

<회의개요>

□ 회의명 : 제28차 좋은빛위원회

□ 일  시 : 2019.8.13.(화), 14:00∼17:00

□ 장  소 : 서소문청사 2동3층 도시빛정책과 회의실

□ 참  석 : 김현주, 임종엽, 홍석기, 허윤경, 이승지, 박현정,           도시빛정책팀장(간사)

□ 상정안건

심의번호	사 업 명		규 모 및 내 용		상정 유형
28-1	(신청부서)	강남구청 건축과	· 위치 :	강남구 역삼동 708-7	재심의 (23-2)
	두울 역삼동 사옥 조명계획		· 대상 :	건축물 장식조명 등
			· 규모 :	지상 17층
28-2	(신청부서)	도시기반시설본부 설비부	· 위치 :	마포구 상암동~영등포구 양평동	심 의
	월드컵대교 조명계획		· 대상 :	고량 장식조명
			· 규모 :	본선 855m, 주탑 100m
28-3	(신청부서)	영등포구청 가로경관과	· 위치 :	영등포구 신길동 1583-1	재심의
	영등포 보라매 SK VIEW 조명계획		· 대상 :	공동주택 장식조명 등
			· 규모 :	지상 29층(1,546 세대)
28-4	(신청부서)	도봉구청 도시계획과	· 위치 :	도봉구 창동1-28	재심의 (26-6)
	창동 창업 및 문화산업단지 조성사업		· 대상 :	건축물 장식조명 등
			· 규모 :	지상 49층
28-5	(신청부서)	강남구청 건축과	· 위치 :	강남구 삼성동 141-8	심 의
	삼성동 141-8 오피스텔 조명계획		· 대상 :	건축물 장식조명 등
			· 규모 :	지상 18층
28-6	(신청부서)	동대문구청 건축과	· 위치 :	동대문구 장안동 291-1	심 의
	장안동 연립단지 주택재건축 정비사업		· 대상 :	건축물 장식조명 등
			· 규모 :	지상 18층
28-7	(신청부서)	중랑구청 주택과	· 위치 :	중랑구 면목동 520-19	심 의
	면목1구역 주택재건축정비사업		· 대상 :	공동주택 장식조명 등
			· 규모 :	지상 17층(8개동)
28-8	(신청부서)	중구청 도로시설과	· 위치 :	중구 청계천로	심 의
	청계천로 노후 가로등 개선사업		· 대상 :	공간조명
			· 규모 :	가로등 87등 교체
28-9	(신청부서)	영등포구청 치수과	· 위치 :	안양천 신정교 ~ 양평교	심 의
	안양천 자전거도로 가로등 사업		· 대상 :	공간조명
			· 규모 :	가로등 99등 설치

□ 결정사항

- 원안동의 2건(28-4, 9) / - 재심의 1건(28-2)

- 조건부동의 5건(28-3, 5, 6, 7, 8) /   - 미상정 1건(28-1)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 홍석기 위원님 등 총 6명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 녹음기록으로 보관하며, 위원회의 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2019년 제28차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제28차 좋은빛위원회 상정 안건은「두울 역삼동 사옥 조명계획」등 총 9건 입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 28-1. 두울 역삼동 사옥 조명계획

<위원장> 해당 안건의 관계자가 참석하지 않아 미상정토록 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 28-2. 월드컵대교 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위  원> 원탑형 사장교로 구조미학적 장점은 살리고, 안전성을 향상해야 합니다. 현을 향해 조명할 경우 운전자에게 비춰질 우려가 없는지 운전자 시선각도에서 조명의 조사 각도를 시뮬레이션하여 검토해야 합니다. 또한 주탑 장식조명이 없어 떠있는 분위기가 연출되어 잘 보이지 않을 우려가 있습니다.

<발표자> 기존 연출 안에서 수량을 동일하게 추가로 검토한 사항입니다.

<위  원> 전체적으로 4,000K 조명 색온도와 와이어 부분의 색상을 사용하는데, 색상의 연출 효과를 보기 어려울 것 같습니다. 또한 교량의 형태별 조화와 주변 환경과 잘 어울리는 색상인지 검토해야 합니다.

<발표자> 와이어 장식조명이 상부까지 조사되지 못합니다.

<위  원> 주탑부는 어둡고 하부 교각은 밝은 상태입니다. 상판 4~5m의 18W 용량으로 전체적으로 균형이 맞지 않습니다. 시뮬레이션 자료와 이미지 자료가 일치하지 않아 보완이 필요합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 28-3. 영등포 보라매 SK VIEW 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위  원> 대단지로 도시적 측면에서 야간경관을 보면, 대로변의 주된 도로에서 랜드마크 등을 고려해야 합니다. 동일한 상부 조명을 시설하는 것보다 주조망점에서 특화된 조명을 강조하는 것은 어떤지요?

<발표자> 별도의 고려사항이 없었습니다.

<위  원> 상부에서 전체를 바라보는 조감도 보다 주요 조망점에서의 단지를 바라보는 시뮬레이션을 고려해야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 지난번 심의 시 보안등으로 인해 눈부심이 심한 사항에 대해서는 용량을 하향조정 하였는데, 등기구의 조사 각도가 큰 것 같습니다.

<발표자> 기존 시설한 결과하자 발생이 적었습니다. 빛공해와 민원 사항이 없었습니다. 용량은 하향 조정하였습니다.

<위  원> 미관상 가림막의 시설은 불가피한 경우에만 사용하는 것으로 하는 것이 좋겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 28-4. 창동 창업 및 문화산업단지 조성사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위  원> 지난번 심의 시 보다 조명계획이 더 보완된 것으로 보입니다. 큐브 안의 큐브를 강조하는 조명 계획인데, 구조물이 직, 간접 적으로 보이지 않는지요?

<발표자> 내부 블라인드로 가려져 보이지 않는 형태입니다.

<위  원> 건축적으로 잘 보완이 된 것으로 보입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 28-5. 삼성동 141-8 오피스텔 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위  원> 측면을 강조하는 것은 좋은데, 투광등의 사용으로 조명의 라인이 중간에서 끊기는 형태입니다. 또한 저층부 라인 조명의 경우 실내 조명의 간섭으로 잘 인지 되지 못할 것으로 판단됩니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 등기구에 대해 검토 후 측면부 수직 조명이 잘 연출 될 수 있도록 보완해 주시기 바랍니다.

<발표자> 공용공간 복도로 상시 조명이 점등되어 있습니다. 루버, 에이밍, 간격등을 조정하여 보완하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑥ 28-6. 장안동 연립단지 주택재건축 정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위  원> 건축물 장식조명이 없는 이유가 있는지요?

<발표자> 5m의 좁은 골목길로 빛공해와 건축물 장식조명이 주변에 없어 지층부 조명만을 계획하였습니다. 현재 건축물 상부조명은 시설하기 어려운 상황입니다.

<위  원> 볼라드 10m, 보안등 30m의 설치 간격으로 적정조도가 확보되는지요?

<발표자> 배치 간격을 조절하여 필요한 구역은 추가 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 28-7. 면목1구역 주택재건축정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위  원> 건축물 장식조명은 최소화 하였고, 진입부에 대한 강조가 필요할 것 같습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 가로등의 휘도가 높다 경간을 좀 더 넓게 조정해 주시기 바랍니다.

<발표자> 시뮬레이션을 통해 간격을 조정하겠습니다.

<위  원> 중요한 위치에 단지가 조성되어 있어 건축물 장식조명을 검토하는 것이 좋겠습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 공원부 경계부에 어두운 지역이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다.

<발표자> 공원 조명 계획에 대해 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여덜 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑧ 28-8. 청계천로 노후 가로등 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위  원> 등기구를 교체하는 사업인가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 색온도가 다소 높습니다.

<발표자> 4대문과 겹치는 부분이 있습니다. 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 아홉 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨ 28-9. 안양천 자전거도로 가로등 사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 2건(28-4, 9) / - 재심의 1건(28-2)

- 조건부동의 5건(28-3, 5, 6, 7, 8) /   - 미상정 1건(28-1)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.