제38차 좋은빛위원회 회의록

2017. 11. 07.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 서대훈 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제38차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제38차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2017.11.07(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 도시빛정책과 회의실 □ 참석자 : 배민호, 김강운, 김춘근, 김상규, 김현주, 박지윤, 도시빛정책과장 (간사 – 도시빛정책팀장) □ 상정안건 및 진행 순서 ① 38-1. 응봉산 산책로 공원등 설치공사 ② 38-2. 은평상업4블럭 주상복합 경관조명 계획 ③ 38-3. 성북구 장위동 일대 보안등 개선사업 ④ 38-4. 문래동 외1개소 도시경관개선사업 ⑤ 38-5. 여성가족 복합시설 스페이스 살림 신축사업 ⑥ 38-6. 동대문구 힐스테이트 청계 신축공사 ⑦ 38-7. 서울스퀘어 미디어파사드 변경계획 ⑧ 38-8. 한국교직원공제회관 미디어파사드 계획 □ 결정사항 - 원안동의 1건(38-4) - 조건부동의 5건(38-1, 38-3, 38-5, 38-6, 38-7) - 재심의 2건(38-2, 38-8)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 배민호, 김강운, 김춘근, 김상규, 김현주, 박지윤,도시빛정책과장 등 총 7명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2017년 제38차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제38차 좋은빛위원회 상정 안건은「응봉산 산책로 공원등 설치공사」등 총 8건입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 38-1. 응봉산 산책로 공원등 설치공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 기존 가로등이 설치되어 있는지요?

<발표자> 위쪽 부분에 (설치)되어 있고, 하단부는 핸드레일 조명을 시설할 계획입니다.

<위  원> 설치 방법에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 핸드레일 하단에 조명을 배치하고, 약 40도 각도로 조사해 상, 하부가 균일하게 조사되도록 할 계획입니다. 수변쪽으로 등기구가 위치한 이유는 경관으로 보이지 않도록 하기 위해 방향을 고려하였습니다.

<위  원> 핸드레일 조명은 어린이, 장애인의 경우 광원이 직접적으로 보일 수 있습니다. 산책로는 보행자가 이동하는 곳으로, 12W용량을 등기구로 사용할 경우 바닥면이 다소 밝아질 우려가 있습니다. 핸드레일에 일체화 및 광원의 용량 조정이 필요해 보입니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 전원 공급장치의 위치도 고려해 주시기 바랍니다.

<발표자> 하단부 박스에 배치할 계획입니다.

<위  원> 계단부에서 올라가는 사람의 눈부심 발생 우려가 있습니다.

<발표자> 계단부 폭이 좁아 광원이 직접적으로 노출되지 않을 것으로 보입니다.

<위  원> 핸드레일에 등기구가 매입되지 못할 경우 브라켓 등을 시설하는 방법도 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 38-2. 은평상업4블럭 주상복합 경관조명 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 휘도 시뮬레이션 자료가 정확하지 않을 것 같습니다. 배광파일에 대한 자료가 상이합니다.

<발표자> 검토하겠습니다. 시뮬레이션 자료가 누락된 것으로 보입니다.

<위  원> 보안등의 IP등급이 58인가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 21쪽의 이미지 중 상부에서 하부로 조사하는 장식조명에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 조명기구는 ‘ㄷ’자 형태에 시설되고, 반사되어 연출됩니다. 구조물 하우징은 눈부심이 없도록 15W 라인바 등기구로 시설할 계획입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 38-3. 성북구 장위동 일대 보안등 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 광원의 색온도는 얼마인가요?

<발표자> 3,400K입니다.

<위  원> 교체 수량을 볼 때 주거지연직면조도를 충족하지 못할 경우 액세서리 부착 등을 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 기존 설치 구간의 시민의 반응은 어떠했나요?

<발표자> 빛이 멀리 퍼지지 못해 어두워 졌다는 민원이 일부 있었습니다.

<위  원> (도로폭이) 좁은 구간은 낮은 용량의 등기구 사용도 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님들의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 38-4. 문래동 외1개소 도시경관개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 기존 조명의 위치가 조정되는가요?

<발표자> 기존 위치의 변화 없이 보수하는 형태입니다.

<위  원> 등주 교체 사유가 있는지요?

<발표자> 지저분하고 노후화된 조명을 교체하여 환경개선을 진행하는 사업입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤38-5. 여성가족 복합시설 스페이스 살림 신축사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 주변에 주거지가 많은데 옥상부 조명의 상향광에 의한 빛공해가 발생할 우려가 있어, 액세서리 설치가 필요해 보입니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 건물 용도는 무엇인가요?

<발표자> 여성가족재단의 사회활동 공방이 입주할 예정입니다.

<위  원> 건축적인 디자인 요소에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 모던한 디자인으로 색감을 계획하였습니다.

<위  원> 전체적인 경관적 요소는 어디인가요?

<발표자> 전면부의 직선에 대한 기둥의 미를 강조하였으며, 지중등으로 계획하였습니다.

<위  원> L-D 지중등의 시설방법은?

<발표자> 천정면에 노출로 시설될 예정입니다.

<위  원> 등기구를 기둥 뒷면에 시설하는 것도 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑥38-6. 동대문구 힐스테이트 청계 신축공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> CDM150W 광원의 사용이유가 있는지요?

<발표자> 운동시설의 2개소 시설이며, 예산적인 문제로 선정하게 되었습니다.

<위  원> 운동시설의 상시 점등이 아니며, 4개의 등기구로 빛환경을 연출하기 어려울 것 같습니다. 광원의 색온도도 약간 높이는 것이 좋을 것 같습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 주변의 주거지가 많은데 야간 휘도 분포를 검토 후 옥상부 장식조명의 밝기를 결정하는 것이 좋을 것 같습니다.

<발표자> 지하철역, 아파트, 주택가 상업시설이 혼재된 환경입니다. 현장 테스트 결과 옥상 기계실의 간접조명과 조화롭게 디자인하였습니다.

<위  원> 상부 캐노피 재질 및 높이는 어떻게 되는지요?

<발표자> 2.5~3.5m이며, 알루미늄 재질입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦38-7. 서울스퀘어 미디어파사드 변경계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 영상 중 흰색 바탕에 검정색 표출은 현장 해상도에 따라 표출여부를 판단하기 위해 시설물의 해상도 기준에 맞추어 영상 제작이 필요합니다.

<발표자> 작가와 색상 부분은 검토하고 있으며, 색상을 조화롭게 반영하도록 하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑧38-8. 한국교직원공제회관 미디어파사드 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 휘도값은 얼마인가요?

<발표자> 1㎡당 55 cd/㎡인데 평균휘도가 20~25  cd/㎡입니다.

<위  원> 휘도 및 상영시간 기준을 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 콘텐츠는 원색의 색상을 자제하고, 시설물의 행사도에 맞는 영상을 구현해야합니다.

<발표자> 하드웨어적인 부분에 대한 자료가 미비하여, 피치간격에 따라 현장 측정 시 휘도가 높게 나올 우려가 있습니다.

<위  원> 디밍시스템은 설치 되는가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 지면에서 높이 않아, 보행자에 대한 고려가 필요해 보입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 1건(38-4)

- 조건부동의 5건(38-1, 38-3, 38-5, 38-6, 38-7)

- 재심의 2건(38-2, 38-8)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.