제44차 좋은빛위원회 회의록

2017. 12. 20.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 서대훈 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제44차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제44차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2017.12.20.(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 도시빛정책과 회의실 □ 참석자 : 김문석, 김현주, 임종민, 이재하, 임경희, 허윤경, 라미, (간사 – 도시빛정책팀장) □ 상정안건 및 진행 순서 ① 44-1. 은평성모병원 경관조명 계획 ② 44-2. 성수동 교각하부 공간개선 사업 ③ 44-3. 가산SK V1 센터 옥외조명 계획 ④ 44-4. 중랑구 오작교 경관개선 사업 ⑤ 44-5. 중랑천 보도육교 설치 전기공사 ⑥ 44-6. 롯데월드타워 미디어파사드 변경계획 ⑦ 44-7. 서초동 1582-3 주상복합 신축공사 ⑧ 44-8. 역삼동 삼성SRA빌딩 조명계획 ⑨ 44-9. 서울스퀘어 미디어파사드 변경계획 ⑩ 44-10. 한강로 가로공원로 공원등 설치 □ 결정사항 - 원안동의 5건(44-1, 44-4, 44-6, 44-8, 44-10) - 조건부동의 4건(44-3, 44-5, 44-7, 44-9) - 재심의 1건(44-2)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 김문석, 김현주, 임종민, 이재하, 허윤경, 임경희, 라미 위원 등 총 7명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2017년 제44차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제44차 좋은빛위원회 상정 안건은「은평성모병원 경관조명 계획」등 총 10건입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 44-1. 은평성모병원 경관조명 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 차량 이동장소에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 대로에서 인지할 수 있도록 색온도를 4,000K로 계획하였습니다.

<위  원> 시작점에도 조도가 다소 높지 않은가요?

<발표자> 도로 가로등이 있어 문제되지 않습니다.

<위  원> (장식조명) 기구의 조사각도가 24도인데요.

<발표자> 가로등 설치공간까지의 높이가 높습니다. 하부에 조사하기 위해 24도의 좁은 조사각도를 선정하였습니다.

<위  원> 보안등의 용량이 28W로 다소 작지 않은가요?

<발표자> 턱의 높이가 있어 25W로 계획하였습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 결정 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 44-2. 성수동 교각하부 공간개선 사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 고보조명을 사용하는가요?

<발표자> 그렇습니다. 고보조명으로 영상은 표출하지 않습니다. 운전자 눈부심등의 문제로 측변부에 설치할 계획입니다.

<위  원> 영상이 없는 컬러 고보조명인가요?

<발표자> 그렇습니다. 반대편 기둥으로 조사할 계획입니다.

<위  원> 반대편 교각에서 조사하는 방식인데, 기구의 높이는 얼마인가요?

<발표자> 2m입니다.

<위  원> 운전자의 눈부심 등이 발생하지 않는가요?

<발표자> 높이를 충분히 올려서 설치됩니다. 교각기둥 상부에서 조사되어 문제되지 않습니다.

<위  원> 등기구의 설치 각도는 얼마인가요?

<발표자> 45~60도 정도입니다.

<위  원> 교각의 간격은 얼마인가요?

<발표자> 10m입니다.

<위  원> 설치 위치가 대각선으로 투광할 수 있는 위치가 아니며, 브라켓을 시설하여 멀리서 조사하는 방법이 되어야할 할 것 같습니다.

<위  원> 주변 현황을 볼 때 광원이 보여 눈부심의 문제로 적합하지 않는 설치 방법입니다.

<위  원> 설치 방법에 대해 재검토가 필요합니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 43-3. 가산 SK V1센터 옥외조명 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 장식조명 연출 계획은 없는지요?

<발표자> 사업 준공시점과 예산의 문제 등으로 반영하지 못하였습니다.

<위  원> 변경 후 배치도에서 열주등이 건물의 경계지점에 설치 할 경우 민원의 소지가 있을 수 있어 광장부에 시설하는 것이 좋겠습니다.

<발표자> 옆 건물의 통로를 같이 사용할 수 있게 계획할 예정입니다.

<위  원> 보행로의 보행등이 없는가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 보안등 색온도는 야간 환경을 고려하여 하향조정해 주시기 바랍니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 44-4. 중랑구 오작교 경관개선 사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 디밍시스템을 사용하는 이유가 있는가요?

<발표자> 기준 휘도를 맞추고, 구조물의 색상이 강해 조명으로 빛의 강약을 조절하기 위해 사용합니다.

<위  원> 용량의 하향조정은 가능한지요?

<발표자> 현장 테스트 후 결정하려하며, 유지보수를 고려하여 용량을 선정하였습니다.

<위  원> 외부 공간에 설치되는 등기구로 IP67~68인데, 간접조명의 경우 IP66으로 문제는 없는지요?

<발표자> 등기구의 형태 문제로 선정하였으며, 방수적인 문제는 없습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤44-5. 중랑천 보도육교 설치 전기공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 기존 중랑천의 산책로 조명은 없는지요?

<발표자> 제방 부분은 투광등이 곳곳에 설치되어 있습니다.

<위  원> 침수 위치는 어디인가요?

<발표자> 최대 홍수선이 교량 하부까지입니다.

<위  원> 교량하부에 터널등을 설치하는가요?

<발표자> 등기구의 방수 방습문제로 1개소 설치합니다.

<위  원> 스텝조명의 기준조도는 보행자 안전을 위해 수직조도를 개선해야 할 것 같습니다.

<발표자> 개선하도록 하겠습니다.

<위  원> 이용자가 있는 공간으로 안전을 위해 수직조도가 필요하며, 이동시 얼굴 식별을 위해 검토하셔야 합니다.

<발표자> 동부간선도로 상부로 운전자 눈부심을 방지하기 위해 폴조명 보다 스텝조명을 사용하였습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑥44-6. 롯데월드타워 미디어파사드 변경 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 테두리 라인 조명은 콘텐츠 상영 시 밝기를 하향조정하여 운영하는 것이 좋겠습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 콘텐츠의 속도는 화면에서 보는 것보다 현장에서 다소 빠를 수 있습니다. 적정속도를 테스트하여 조정해 주시기 바랍니다.

<발표자> 테스트 후 조정하도록 하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦44-7. 서초동 1582-3 주상복합 신축공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 조명 기구의 배광곡선 자료가 누락되었습니다. 시뮬레이션 자료는 2가지 프로그램을 사용한건가요?

<발표자> 그렇습니다. 기존 자료를 활용한 것이 있습니다.

<위  원> 보안등 IP 등급이 54인가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> KS권장조도와 차이가 있어 다소 어두울 것 같습니다.

<발표자> 1층이 상업공간으로 내부 빛으로도 충분히 밝을 것으로 판단합니다.

<위  원> 보행자 진입로 부분은 안전을 위해 가능적인 면을 조금 더 고려해 KS기준조도로 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여덜 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦44-8. 역삼동 삼성SRA빌딩 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 루버 시설물 안쪽의 재질은 무엇인가요?

<발표자> 알루미늄 무광의 차콜색상입니다.

<위  원> 기구의 방수 문제는 건축부와 협의하였는지요?

<발표자> 물길이 있도록 협의 하였습니다.

<위  원> 등기구 에이밍이 가능한가요?

<발표자> 그렇습니다. 현장에서 조정하도록 하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 아홉 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦44-9. 서울스퀘어 미디어파사드 변경계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 시설물의 해상도가 낮아 글자의 인지성에 대한 사항을 고려해야 합니다.

<발표자> 가독성이 떨어질 수 있으나, 작은 글씨는 크게 키워야해야 할 것 같습니다.

<위  원> 세세한 것은 표현이 어려워 현장에서 검토해야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 광고성 문자 표출은 제외해야 합니다.

<발표자> 제외하겠습니다.

<위  원> 색상은 압축해서 표현해야합니다.

<발표자> 빨강과 흰색이 주된 색상입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 열 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦44-10. 한강로 가로공원로 공원등 설치

<위원장> 소규모 공간조명 사업으로 서면심의를 하도록 하겠습니다.

<위  원> 시뮬레이션 값과 현장 설치 후 값과 비교하여 어둡지 않도록 설치해야합니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 5건(44-1, 44-4, 44-6, 44-8, 44-10)

- 조건부동의 4건(44-3, 44-5, 44-7, 44-9)

- 재심의 1건(44-2)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.