붙임 2	열람공고 및 관련기관(부서) 의견에 대한 조치사항

□ 주민공람 의견에 따른 조치계획서

○ 심의결과 : ‘12.09.28 ~ 10.12

○ 공고방법 : 일간신문(아시아경제, 헤럴드경제)

○ 주민의견 : 1건

의견제출자	제출의견	조치계획	비고
공항동 12-99 장재필	· 현재 방화뉴타운에 편입되어 있는 12-53번지와 교통광장이 폐지되는 12-99번지를 지구단위계획구역에 편입요청 - 현재 12-53, 99번지는 공동개발됨	· 해당필지 12-53(48㎡), 12-99(34㎡)는 하나의 대지로 사용중에 있고, 해당대지의 50%이상이 방화재정비촉진지구에 편입되어 있으므로, 구역정형화 등을 고려시 방화재정비촉진지구에 편입됨이 타당함	미반영

□ 관련기관(부서) 의견에 따른 조치계획서

의견제출자

제출의견

조치계획

비고

지구단위

계획과

· 지구단위계획구역 밖의 광장ㆍ도로 변경에 대한 도시관리계획 변경 절차 선행 이후, 공항로 지구단위계획구역 및 계획 변경 절차 이행 요망

· 검토의견을 반영하여 지구단위계획구역 밖 광장ㆍ도로 변경에 대한 도시계획시설 변경 절차 선행 후, 공항로 지구단위계획 변경 절차 이행하겠음

반영

· 공항동 8-31번지에 계획된 보차혼용 통로가 기존 현황도로와 일치 여부 확인 요망

- 현황도로 위치변경시 건축법에 의한 도로변경 지정 등의 절차를 이행하여야 할 것으로 판단됨

· 보차혼용통로(6m)와 현황도로(4m)의 시점은 일치하며 개발시 토지소유자가 주변 주민의 이용에 불편이 없도록 현황도로 설치계획을 제시하였음

· 추후개발에 따른 도로변경 지정절차가 필요시 이를 이행하겠음

반영

도시

계획과

· 해당지역은 건축물 최고높이가 55m이하 지역으로써 연접지인 마곡도시개발 지구와의 형평성이 고려된 높이 계획 검토필요

· 기 계획과의 형평성 및 주변지역의 높이계획을 고려하여 계획하였음

구분	대상지	기존 공항로구역	마곡지구 9단지	방화뉴타운8구역
층수	55m이하	55m이하	14~16층	15층이하
비고	최고고도지구 해발 57.86m미만

반영

의견제출자	제출의견	조치계획	비고
보행 자전거과	· 교통성 검토내용에 보행 및 자전거부분을 사전에 반영하여 타 계획과 연계될 수 있도록 할 것	· 기 계획되었던 방화로 자전거도로 계획을 고려하여 주변지역과 연계될 수 있도록 하겠음	반영
	· 보행로는 유효보도폭 (2.0m)이상으로 조성하고 주변과 연계되도록 설치	· 반영하겠음	반영
	· 「자전거 이용 활성화에 관한 법률 시행령」의 기준에 맞추어 자전거 주차시설 설치	· 추후 자전거 주차시설 설치시 관계법령에 맞추어 설치하겠음	반영
도시계획 상임기획단	· 공항로변 가로활성화 유도를 위해 일반상업지역 간선부 비주거 용도에 오피스텔 등 준주택을 제외하고, 일반상업지역 이면부에 대해서도 오피스텔 등 준주택을 제외한 비주거용도를 최소 2개층 이상, 전체 용적률의 15% 이상 적용 검토	· 공항로변 가로활성화 유도를 위해 서울시 지구단위계획수립기준을 준용하여 일반상업지역 내 간선부 비주거 용도에 오피스텔 등 준주택을 제외하겠음 · 일반상업지역 이면부에는 오피스텔 등 준주택을 제외한 비주거용도를 전체용적률의 15%이상 적용하겠으나, 일반상업지역 이면부의 2층부의 분양이 어려운점을 감안하여 층수에 대한 내용은 제외하겠음	일부 반영
	· 방화재정비촉진지구와 공항로 지구단위계획구역 사이에 존치되는 12-99, 12-100번지는 향후 방화재정비촉진지구에 포함시켜 관리 검토	· 공항로 12-99, 12-100번지 및 금번 지구단위계획구역에서 제척되는 공항동 22-7번지 모두 향후 방화재정비촉진지구에 포함될 수 있도록 관리하겠음.	반영