설계심의 의견사항 조치결과

○ 심의요구 :  종로구 공원녹지과

○ 위    치 :  연건동 28-5 일대 2개소

○ 사 업 비 :  20,200천원

○ 심의일자 :  2019. 11. 13.(목)

○ 조치내역

심 의 내 용	조 치 사 항	비고
○ 기존 옹벽의 철제트렐리스의 도장, 부착상태 등이 불량해보이므로, 도색 및 고정확인 등을 통해 경관성, 안정성을 고려할 것	○ 공사 시, 기존 시설물의 전체 도색 및 재고정을 통해 안정성 및 경관성 조성에 철저를 기할 예정
○ 생육이 불량한 관목 등의 선별작업을 통해 재이식, 재활용 할 수 있는 자원은 최대한 활용할 것	○ 기존 식생 상태가 양호한 수목은 재이식하고 불량한 구역은 보식을 하는 등 기존 자원을 최대한 활용하도록 설계에 반영
○ 향후에 재보수가 일어나지 않도록 수분함량이 높은 토양 재료 및 관수 방안 등의 기술 검토 필요	○ 유기질비료 및 토양보습제 설계에 반영 완료 ○ 실제 식재 시, 토양환토 및 시비 등 식재기반 조성에 철저를 기할 예정