2014 지하역사 라돈조사회의

회  의  자  료

❖  일시 : 2014. 12. 10(수) 10시

❖  장소 : 서울시 보건환경연구원 회의실

❖  안건 : ‘14년 지하역사 라돈 측정계획 및 협조사항 등

서울시기후환경본부, 서울시보건환경연구원

(기후대기과)          (대기환경연구부)

2014 지하역사 라돈 조사계획

다중이용 실내공간 중 관리의 중요성이 강조되고 있는 지하역사에 대한 ‘14년도 라돈농도 실태조사계획임.

□ 관리대상 역사

○ 관리주체별 지하역사 현황

총 계	서울메트로	도시철도공사	9호선운영	코레일		공항철도	신분당선
				분당선	경의선
285	100	137	24	12	3	5	4

□ 관리상황

○ 지하역사 라돈관리 등급지정 관리(‘04년)

- 중점관리역사 : 한번 이상 기준(148Bq/㎥)을 초과한 30개 역사

(1～4호선 14,  5～8호선 16)

- 격년관리역사 : 라돈평균농도가 74～148Bq/㎥인 24개 역사

(1～4호선 9,  5～8호선 15)

○ 등급별 라돈 측정주기 강화(보건환경연구원)

측정기관	구분	중점관리역사	격년관리역사	기타역사
보건환경연구원	역사수	30	24	231
	측정주기	연 1회	2년 1회	수시점검

○ 2년 1회 이상 전체역사의 실내공기 자가측정 및 관리(운영기관)

구 분	조치방법
148Bq/㎥ 기준초과	- 환기량 늘리기 등 즉각적 조치 이행 - 개선대책의 신속한 결정을 위하여 단기측정 및 원인조사 실시 - 환기 및 정화설비 개선, 지하수 덮개 설치 등 라돈 저감대책 수립․추진 - 라돈 저감대책 수립․추진 후 장기측정 재실시
74~148Bq/㎥ 기준이하	- 환기량 늘리기 등 즉각적인 개선조치 시행 - 장기측정(90~180일) 재실시

○ 지하역사는 지속적인 관리

- 라돈은 환기가 불량한 동절기에 고농도가 되는 경향이 있으므로 지속적 관리가 필요함.

- 중점관리역사는 자율적인 관리를 우선으로 하고 동절기 라돈연속측정기(RAD 7)를 활용하여 순회 점검으로 기준초과여부를 확인

- 순회점검시 100Bq/㎥ 이상으로 되는 경우 지하역사 관리부서가 라돈저감 대책을

수립 시행

○ 지하철객차 내 라돈농도 모니터링(지하철 운영기관 자체 추진)

- 기  간 : 2014. 4 ~ 11월

- 대  상 : 서울메트로, 서울도시철도공사 등

- 방  법 : 실내공기질 측정전문업체 선정 조사

- 내  용 : 지하철 객차내 라돈농도 측정 및 개선방안 마련

□ 지하철 라돈관리 경위

○ 우리나라에서는 '04.5.30일부터 ｢다중이용시설 등의 실내공기질 관리법｣에 라돈 권고기준이 미국환경청(EPA) 실내환경기준 권고치와 같은 148Bq/m3(4pCi/ℓ)로 설정관리하고 있음

○ 서울시는 1998∼2004년 서울소재 지하철역사에 대한 전수조사를 근거로 지하역사를 중점관리역사 및 격년관리역사로 구분하여 추진

- 중점관리역사(30개소)  : 라돈평균농도가 기준을 초과하거나 승강장 및 대합실에서 한 번 이상 초과한 역사로 매년 모니터링

- 격년관리역사(24개소)  :  라돈평균농도가 74 Bq/m3∼ 148 Bq/m3인 역사로 2년마다 모니터링

□ 조사계획

○ 중점관리역사 라돈측정

- 조사시기 :  ‘14. 12 ～ ‘15. 03월

- 조사대상 : 중점관리역사와 ’13년에 조사한 신설역사중 라돈 농도가 높은                7개 역사

․2호선(5), 3호선(5), 4호선(4), 5호선(8), 6호선(3), 7호선(5), 9호선(3), 분당선(4)

- 조사기관 : 검사 – 보건환경연구원, 측정기 부착․관리- 지하역사 운영기관

- 조사지점 : 각 대상시설별 승강장과 대합실 각 1개 지점

- 조사방법 : 알파비적검출법(장기측정법, 90일 이상, 주시험법)

- 조사결과 조치 :

․148Bq/㎥을 초과한 경우 지하철 운영기관에서 단기측정 및 원인조사를 실시하고 라돈 저감대책 수립·추진 후 장기 측정 재실시

□ 측정결과 활용

○ 측정결과 공개 : 실내환경관리시스템(http://cleanindoor.seoul.go.kr)

□ 추진일정

○ 지하역사 라돈조사 관련 실무자 회의 : ‘14.12.10(수)

○ 지하역사 라돈검출기 부착 및 측정 : ‘14.12 ~ ‘15. 3월

○ 검출기 회수 및 분석 : ‘15. 3월

○ 조사결과 보고 및 통보 : ‘15. 6월

□ 지하철 운영기관 협조사항

○ 지하역사 실내공기질 관리 철저

- 지하역사 실내공기질 오염도검사 철저

․현재 서울메트로, 서울시 도시철도공사 : 년 2회 오염도검사 실시

․라돈측정기 등 실내공기질 자체 측정장비로 수시 측정 관리

- 역사 및 객차내 환기 강화 등 실내공기질 관리 철저

- 지하역사 실내공기질 모니터링 시스템 관리철저 및 시설확충

○ 지하철 객차 실내공기질 관리

- 「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」개정·시행(‘14.3.23) 지하철 객차 실내공기질 관리 철저

※ 기존에는 중점관리역사와 격년관리역사로 구분하여 관리하였으나, 2013년 라돈 조사결과 평균 농도가 50.9 Bq/m3로 권고기준(148 Bq/m3)의 약 34% 수준으로 잘 관리되고 있으므로, 추후에는 일반 지하역사와 동일하게 관리하고 본청 관리계획에 의거 조사할 예정

[붙임 1]

조사 대상 역사

구분	역사명
2호선	동대문역사문화공원, 을지로4가, 아현, 이화여대, 잠실
3호선	교대, 충무로. 종로3가, 안국, 경복궁
4호선	남태령, 삼각지, 회현, 충무로
5호선	충정로, 서대문, 광화문, 종로3가, 을지로4가, 동대문역사문화공원, 청구, 군자
6호선	역촌, 고려대, 월곡
7호선	마들, 노원, 중계, 하계, 공릉
9호선	공항시장, 신방화, 구반포
분당선	수서, 압구정로데오거리, 서울숲, 강남구청