개략공사비 산출내용

1. 기존구조물 철거

1) 콘크리트깨기

(1) 측구깨기

L = 342.5m

V = 342.5 x 0.13(m3/m) = 45 m3

(2) 보차도경계석 깨기

L = 342.5m

V = 342.5 x 0.05(m3/m) = 17 m3

(3) 보도블럭 깨기

B = 1.65 m, T = 0.06

L = 310.3 m

V = 310.3 x 1.65 x 0.06 = 31 m3

(4) 우수받이 깨기

18개소

V = 18 x 0.52(m3/개소) = 9 m3

계 : 45 + 17 + 31 + 9 = 102 m3

2) 아스콘포장절단 및 깨기

L = 281.1 m, B = 1.0m, T = 0.15 m

V = 281.1 x 1.0 x 0.15 = 43 m3

3) 폐기물상차 : 102 + 43 = 145 m3

4) 폐기물운반

(1) 폐콘크리트 : 102 m3

(2) 폐아스콘 : 43 m3

5) 폐기물처리

(1) 폐콘크리트 : 102 x 2.3(m3/ton) = 235 ton

(2) 폐아스콘 : 43 x 2.35(m3/ton) = 101 ton

2. 배수구조물

1) 보차도경계석 : 47+50+19+16+43+41+44+30+60 = 350m

2) 우수받이 : 22 ea

3) 연결관 : 101 m

3. 포장공사

1) 투수블록포장 : B = 1.65m, A = 867 m2

2) 고원식횡단보도 : A = 159 m2

3) 미끄럼방지포장 : (차도부) 68+68+68+70+68+73+68+67 = 550 m2

(고원식횡단보도경사로) 94 m2

550 + 94 = 644 m2

4. 부대공사

1) 차선도색(측대선, 주차선, 정지선, 방향지시선, 문자 등) : 361 m2

2) 보행자용휀스(C.T.C 4.0m) : L = 230 m, 60경간

3) U형볼라드(C.T.C 2.5m) : L=309, 124경간

4) 가로등이설 : 13주