유동성 충진재 시공 사진

	▶
교통통제		천공홀 개방
	▶
홀 개방 완료		기계주입 장비 설치
	▶
유동성 충진재 주입		충진재 주입량 계측기
		유동성 충진재를 추정치의 134% 주입해도 복구되지 않아 중단조치 (향후 굴착조사 계획)
포장(천공홀) 복구