먹는샘물 및 먹는해양심층수 수질기준

(먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제2조 별표 1)

검 사 항 목				수질기준	검 사 항 목			수질기준
미생물 항 목 (6)	1	일반세균 유통제품의 경우 일반 세균검사는 검사제외 : 병에 넣은 후 4℃를 유지한 상태에서 12시간이내에 검사를 실시해야하므로, 유통중인 제품에 대해서는 검사 불가능 (bacteria)	저온세균	100CFU/㎖이하	건강상 유해영향 유기물질 (17)	30	디클로로메탄 (dichloromethane)	0.02㎎/ℓ이하
			중온세균	20CFU/㎖이하
						31	벤젠(benzene)	0.01㎎/ℓ이하
	2	총대장균군 (Total Colifroms)		불검출/250㎖
	3	분원성연쇄상구균 (Fecal Streptococci)		불검출/250㎖
						32	톨루엔(toluene)	0.7㎎/ℓ이하
	4	녹농균 (Pseudomonas Aeruginosa)		불검출/250㎖
						33	에틸벤젠(ethylbenzene)	0.3㎎/ℓ이하
	5	살모넬라(Salmonella)		불검출/250㎖
						34	크실렌(xylene)	0.5㎎/ℓ이하
	6	쉬겔라(Shigella)		불검출/250㎖
						35	1,1-디클로로에틸렌 (1,1-dichloroethylene)	0.03㎎/ℓ이하
	7	아황산환원혐기성포자형성균 (Sulfite Reducing Spore Forming Anaerobe)		불검출/50㎖
						36	사염화탄소 (carbon tetrachloride)	0.002㎎/ℓ이하
						37	1,2-디브로모-3-클로로프로판 (1,2-dibromo-3- chloropropane)	0.003㎎/ℓ이하
건강상 유해영향 무기물질 (13)	8	납(pb)		0.01㎎/ℓ이하
						38	1,4-다이옥산 (1,4-dioxane)	0.05㎎/ℓ이하
	9	불소(F) (먹는샘물인 경우)		2.0㎎/ℓ이하
		(먹는해양심층수인 경우)		1.5㎎/ℓ이하
	10	비소(As)		0.01㎎/ℓ이하
					심미적 영향물질 (16)	39	경도(Hardness) (먹는샘물인 경우) (먹는해양심층수인 경우)
								1,000㎎/ℓ이하
	11	셀레늄(Se)		0.01㎎/ℓ이하
								1,200㎎/ℓ이하
	12	수은(Hg)		0.001㎎/ℓ이하
						40	과망간산칼륨소비량 (Permanganate Consumption vale)	10㎎/ℓ이하
	13	시안(CN)		0.01㎎/ℓ이하
	14	크롬(Cr)		0.05㎎/ℓ이하
						41	냄새(Odor)	무취
	15	암모니아성질소(NH₃-N)		0.5㎎/ℓ이하		42	맛(Taste) (먹는해양심층수만 해당)	무미
	16	질산성질소(NO₃-N)		10㎎/ℓ이하
						43	동(Cu)	1㎎/ℓ이하
	17	카드뮴(Cd)		0.005㎎/ℓ이하
						44	색도(Color)	5도이하
						45	세제(음이온계면활성제) (anionic surfactant)	불검출
	18	보론(B)		1㎎/ℓ이하
	19	브롬산염(bromate)		0.01㎎/ℓ이하
						46	수소이온농도(pH) (먹는샘물인 경우) (먹는해양심층수인 경우)	4.5 ~ 9.5 5.8 ~ 8.5
	20	스트론듐(Sr) (먹는해양심층수만 해당)		4㎎/ℓ이하
	21	우라늄		0.03㎎/ℓ이하
						47	아연(Zn)	3㎎/ℓ이하
건강상 유해영향 유기물질	22	페놀(phenol)		0.005㎎/ℓ이하		48	염소이온(Cl￣¹)	250㎎/ℓ이하
						49	증발잔류물 (evaporation residue) (먹는해양심층수만 해당)	500㎎/ℓ이하
	23	다이아지논(diazinon)		0.02㎎/ℓ이하
	24	파라티온(parathion)		0.06㎎/ℓ이하
						50	철(Fe)	0.3㎎/ℓ이하
	25	페니트로티온(fenitrothion)		0.04㎎/ℓ이하
						51	망간(Mn)	0.3㎎/ℓ이하
	26	카바릴(carbaryl)		0.07㎎/ℓ이하
						52	탁도(Turbidity)	1NTU이하
						53	황산이온(SO₄￣²) (먹는샘물인 경우) (먹는해양심층수인 경우)	250㎎/ℓ이하 200㎎/ℓ이하/
	27	1,1,1-트리클로로에탄(1,1,1-TCE)		0.1㎎/ℓ이하
	28	테트라클로로에틸렌(PCE)		0.01㎎/ℓ이하
						54	알루미늄(Al)	0.2㎎/ℓ이하
	29	트리클로로에틸렌(TCE)		0.03㎎/ℓ이하

※ 수질기준 : 먹는샘물은 50개항목 적용, 먹는해양심층수는 54개항목 적용