2022년 해빙기 안전 점검표(건축물/부대시설)

건축물명:                                                   점검일:     .   .    (  )

점 검 내 용		점 검 결 과	조 치 계 획
		내용(위치, 상태)
▪ 건축물의 구조안전을 해치는 사항
축대, 옹벽의 안전상태	ㆍ수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부
	ㆍ균열과 변형(배부름 등) 발생 여부
	ㆍ배면토의 침하, 침수, 배수구멍 막힘 발생 여부
부등침하	ㆍ건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부
	ㆍ주변지반 부분 침하, 또는 융기현상 발생 여부
	ㆍ창과 문의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 발생 여부
	ㆍ바닥 포장부위 침하 및 균열 발생 여부
주요 부재의 구조적 균열과 변형	ㆍ슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형(기둥주변 융기, 중앙처짐)등 발생 여부
	ㆍ기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근의 노출)
	ㆍ보에 결함 발생 여부(단부 사인장균열, 중앙부 휨균열)
▪ 건축물의 내구성 결함 사항
ㆍ각부의 균열, 누수, 백화나 습윤(결로)등의 현상 발생 여부
ㆍ철재 부식 발생 여부
▪ 기타 결함사항
ㆍ하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부
ㆍ소방시설 안전 및 유지관리 여부
ㆍ전기실, 배전실(기계포함)등 유지 상태
ㆍ외장재(치장벽돌, 모르터 등)와 돌출물(간판, 안테나 등)의 부착상태 이상유무
ㆍ어린이 놀이터 안전 및 유지상태
ㆍ수도, 가스, 전기, 승강기, 통신시설의 이상 유무
ㆍ배수펌프 작동상태 불량 여부
ㆍ비상발전기 가동 가능 여부
ㆍ기 타

점 검 자 :          (인)

2022년 해빙기 안전 점검표 (사면/절개지․낙석위험지구)

사면위치:                                                    점검일:    .   .    (  )

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
	내용(위치, 상태)
▪ 절토부
∙ 인장균열 발생 여부
∙ 침하 발생 여부
∙ 배불음 발생 여부
∙ 급격한 지하수 용출여부
∙ 기존 지하수 탁도 변화여부
∙ 지속적인 낙석발생 여부
▪ 상부 자연사면
∙ 인장균열의 발생 여부
∙ 침하의 발생 여부
∙ 낙석의 발생 여부
▪ 절개지․낙석 위험지구
∙ 절개지, 암반 등에서 결빙과 해빙의 반복으로 토사 유실 위험성 여부
∙ 낙석방지책, 망 등 안전시설 설치 및 및 훼손, 방치
∙ 위험지역 안내표지판 설치여부
∙ 기타
▪ 도로
∙ 균열의 발생 여부
∙ 침하의 발생 여부
∙ 도로융기 발생 여부
▪ 보수/보강을 위한 설치된 시설물
∙ 시설물 변형 여부
∙ 시설물 파손 여부
∙ 배수시설의 배수기능 유지 여부
▪ 긴급상황 대비
∙ 수방자재 가용 여부
∙ 우회도로 확보 여부

점 검 자 :        (인)

2022년 해빙기 안전 점검표(축대․석축․옹벽 등)

옹벽위치:                                                     점검일:    .   .    (  )

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
	내용(위치, 상태)
▪ 기초 지반
‧ 세굴, 활동 발생 유무
‧ 침하 발생 유무
▪ 콘크리트 옹벽
‧ 파손 및 손상, 균열 발생 여부
‧ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
‧ 철근노출 발생 여부
‧ 배수공상태(막힘여부)
▪ 보강토 옹벽
‧ 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
‧ 블록(판넬)유실 여부
‧ 블록(판넬)이격 발생 유무
▪ 석축
‧ 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
‧ 견칫돌 유실 여부
‧ 견칫돌 이격 발생 유무
▪ 개비온 옹벽
‧ 채움재 유실 여부
‧ Wire Mesh의 파손 여부
▪ 주변시설
‧ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
‧ 주변배수시설의 관리상태
‧ 상부 절토사면 존재시 낙석의 유무 및 표면 침출수 유출상태
‧ 도로융기 발생 여부(도로시설)
‧ 침하의 발생 여부(상부지반)
▪ 긴급상황 대비
‧ 수방자재 가용 여부
‧ 주민 대피시설 확보 여부

점 검 자 :       (인)