붙임 2

용접작업 안전사고 예방 사전 점검표

점 검 항 목	YES	NO
- 용접전에 용접 장소에 인화물질 등 화재의 위험은 없는가? - 용접시 발생되는 유해 GAS 및 가연성 GAS로 인한 폭발의 위험성은 없는가? - 용접사 기량시험에 합격한자에 한하여 용접작업을 실시하도록 관리하고, 용접사의 신원을 확인할 수 있는 적절한 표식을 하고 있는가? - 용접불꽃이 비산할 수 없도록 석면포 또는 차광막을 설치하고 소화기를 비치하고 있는가? - 용접시 안전모, 안전 HELMET, 앞치마, 보호장갑 등의 보호구를 사용하고 있는가? - 용접 후 slag를 제거할 때는 보호안경을 착용하는가? - 작업의 중단, 종료시는 즉시 스위치를 내리고 있는가? - 습기(땀, 물)이 있는 장갑, 옷, 신발 등을 착용하고 있지는 않은가? - 접지는 용접기 용량과 적절한 것을 사용하고 특히, 레일, 철근, pipe 등에 연결하여 사용하고 있지는 않은가? - 용접코드는 최소거리를 선정하여 설치하고 가능한 통로의 횡단은 피하고 있는가? - Holder에 용접봉을 물린 채 방치하고 있지는 않은가? - 전기 코드를 이을 때에는 연결용 터미널을 사용할 것이며 절연물로 단단히 감아서 사용하고 있는가? - 훼손된 cable은 고무테이프로 즉시 보수하며 보수가 불가할 때는 교체하고 있는가? - 전기 용접기는 전격방지기가 설치된 용접기를 사용하고 있는가?

점검일시 :     .    .    .    :

점검자(담당자) :     직급      성명      (인)

확인자(부서장) :     직급      성명      (인)

가스절단작업 안전사고 예방 사전 점검표

점 검 항 목	YES	NO
- 타인과 거리를 둔 안전한 위치에서 작업하는가? - 보호장갑, 보호의, 보안경 등을 착용 여부 - 불꽃, 열, 스파크 혹은 불티에 접촉하는 것을 방지하기 위해 호스는 작업장소에서 호스를 떨어진 곳에 두었는지? - 작업지역으로부터 가연성 물질들을 제거하였는지? (가연성 액체, 나무, 종이, 섬유, 포장재 혹은 플라스틱 등) - 연료가스가 축적할 수 있는 장소, 즉 피트 혹은 트렌치 같은 공간은 환기를 시켰는지? - 이동시킬 수 없는 가연성 물질들은 금속 판, 광물질 섬유판 혹은 방염담요 등의 적합한 가드나 덮개를 사용하여 보호조치를 하였는지? - 작업종료 후 적어도 30분 동안은 화재 감시를 하고 있는지? - 근처에 소화기가 비치되었는지 여부 - 호스가 날카로운 모서리와 마모된 표면 혹은 차량에 부딪칠 수 있는 장소에놓여 있지는 않은지? - 가스통은 주의 깊게 다루고 넘어지지 않도록 고정시켜 놓았는지? (예를 들어 이동용 손수레에 보관하거나 또는 보관대에 놓고 체인으로 묶어 놓아야 한다.) - 작업 종료시 가스통의 밸브를 잠가서 가스공급을 차단하였는지? - 용접과 절단 작업 시에는 항상 적절한 환기를 하고 있는지 여부 - 산소밸브 혹은 가스통 부속장치가 오일 혹은 그리스와 접촉 우려가 있는지? - 압력조절기는 산소에 안전한지 그리고 가스통 압력에 안전한지 여부

점검일시 :     .    .    .    :

점검자(담당자) :     직급      성명      (인)

확인자(부서장) :     직급      성명      (인)