작업 전 10분 안전점검(ToolBoxMeeting)

환경정비원 안전점검

부서명·팀명		일 시
작업 장소		점 검 자
작업 내용

◎ 안전점검 체크리스트

점검항목	점검결과	조치사항
필요한 보호구(안전화, 안전모, 안전장갑 등)를 지급ㆍ착용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
작업구역의 넘어짐, 떨어짐 등 위험장소를 인지하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
작업 시 유해·위험요인 및 작업 방법을 잘 숙지하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
용도에 맞는 작업도구를 선택하고 사용 전 점검하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
예초기 사용 시 방호덮개가 설치된 예초기를 사용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
기계톱 사용 시 안전장치(체인브레이크, 보호가드 등)가 설치된 기계톱을 사용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
전지 작업 시 도구를 휴대할 수 있는 벨트·가방을 착용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
비료나 농약 취급 시 바람을 등지고 보호구 (방진마스크, 보안경 등)를 착용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
높은 곳에서의 작업 시 안전한 작업발판을 이용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
사다리 작업 시 안전한 작업 방법(안전대 착용, 2인 1조 작업, 전도방지용 안전지지대 설치 등)을 숙지하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
중량물 취급 시 2인 1조 작업하거나 이동대차를 사용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
주기적으로 스트레칭을 실시하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
보행중 · 작업 중 휴대전화 사용 금지를 이행하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음

※ 부서·팀별 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞도록 자체적인 점검항목을 추가·수정 가능

작업 전 10분 안전점검(ToolBoxMeeting)

참 석 자  명 부

연 번	성 명	서 명	연 번	성 명	서 명

先 안전 後 작업

환경정비원 안전수칙

◎ 주요 위험 요인

◎ 꼭 지켜주세요!

- 작업에 적합한 보호구(안전화, 안전모, 안전장갑 등) 착용

- 작업 시작 전 안전점검을 우선 실시하고 정리정돈을 생활화

- 유해·위험요인 발견 등 비상 시에는 응급조치요령에 따라 비상조치하고 책임자에게 보고

- 작업장소 이동 시 기계·기구 전원을 정지하고 작업 시 안전거리 유지

- 예초기, 기계톱 등 기계·기구의 안전장치 설치 및 정상여부 확인 후 작업

- 비료, 농약 등 취급 시 취급방법을 알고 보호구(방진마스크, 보안경 등) 착용

- 이동식 사다리는 오르내리는 용도로 사용하고 사다리 작업 시 안전한 작업 방법(안전대 착용, 2인 1조 작업, 전도방지용 안전지지대 설치 등) 준수

- 중량물 취급 시 2인 1조 작업 또는 이동대차 사용

- 정기 건강검진 및 적절한 운동·스트레칭 등 건강관리 철저

- 사용한 작업도구는 정돈하여 항상 지정된 위치에 보관

- 보행중· 작업중 휴대전화 사용금지 (휴대전화 사용 시 작업 일시 중단)

작업 전 10분 안전점검(ToolBoxMeeting)

시설정비원(기계) 안전점검

부서명·팀명		일 시
작업 장소		점 검 자
작업 내용

◎ 안전점검 체크리스트

점검항목	점검결과	조치사항
필요한 보호구(안전화, 안전모, 안전장갑 등)를 지급ㆍ착용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
작업구역의 넘어짐, 떨어짐 등 위험장소를 인지하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
작업 시 유해·위험요인 및 작업 방법을 잘 숙지하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
용도에 맞는 작업도구를 선택하고 사용 전 점검하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
휴대용연삭기(핸드그라인더) 사용 시 방호덮개가 설치된 휴대용연삭기을 사용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
점검·보수 시 주전원을 차단하고 잠금장치 및 표지판을 설치한 후 작업하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
높은 곳에서의 작업 시 안전한 작업발판을 이용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
사다리 작업 시 안전한 작업 방법(안전대 착용, 2인 1조 작업, 전도방지용 안전지지대 설치 등)을 숙지하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
중량물 취급 시 2인 1조 작업하거나 이동대차를 사용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
주기적으로 스트레칭을 실시하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
보행중 · 작업 중 휴대전화 사용 금지를 이행하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음

※ 부서·팀별 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞도록 자체적인 점검항목을 추가·수정 가능

작업 전 10분 안전점검(ToolBoxMeeting)

참 석 자  명 부

연 번	성 명	서 명	연 번	성 명	서 명

先 안전 後 작업

시설정비원(기계) 안전수칙

◎ 주요 위험 요인

◎ 꼭 지켜주세요!

- 작업에 적합한 보호구(안전화, 안전모, 안전장갑 등) 착용

- 작업 시작 전 안전점검을 우선 실시하고 정리정돈을 생활화

- 유해·위험요인 발견 등 비상 시에는 응급조치요령에 따라 비상조치하고 책임자에게 보고

- 작업장소 이동 시 기계·기구 전원을 정지하고 작업 시 안전거리 유지

- 휴대용연삭기 등 기계·기구의 안전장치 설치 및 정상여부 확인 후 작업

- 점검·보수 작업 시 주전원 차단 후 잠금장치 및 표지판을 설치 후 작업

- 이동식 사다리는 오르내리는 용도로 사용하고 사다리 작업 시 안전한 작업 방법(안전대 착용, 2인 1조 작업, 전도방지용 안전지지대 설치 등) 준수

- 중량물 취급 시 2인 1조 작업 또는 이동대차 사용

- 정기 건강검진 및 적절한 운동·스트레칭 등 건강관리 철저

- 사용한 작업도구는 정돈하여 항상 지정된 위치에 보관

- 보행중· 작업중 휴대전화 사용금지 (휴대전화 사용 시 작업 일시 중단)

작업 전 10분 안전점검(ToolBoxMeeting)

시설정비원(전기) 안전점검

부서명·팀명		일 시
작업 장소		점 검 자
작업 내용

◎ 안전점검 체크리스트

점검항목	점검결과	조치사항
필요한 절연용 보호구(안전화, 안전모, 안전장갑 등)를 지급ㆍ착용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
작업구역의 감전, 넘어짐 등 위험장소를 인지하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
작업 시 유해·위험요인 및 작업 방법을 잘 숙지하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
용도에 맞는 작업도구를 선택하고 사용 전 점검하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
감전방지용 누전차단기 설치 및 정상 작동되고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
전선연결부, 피복 손상 등 절연상태가 양호한가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
전기기계·기구 및 설비의 외함에 접지시설이 되어 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
휴대용 또는 이동형 전기기계·기구 전원에 누전차단기(또는 이중절연구조)설치되어 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
점검·보수 시 주전원을 차단하고 잠금장치 및 표지판을 설치한 후 작업하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
높은 곳에서의 작업 시 안전한 작업발판을 이용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
사다리 작업 시 안전한 작업 방법(안전대 착용, 2인 1조 작업, 전도방지용 안전지지대 설치 등)을 숙지하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
중량물 취급 시 2인 1조 작업하거나 이동대차를 사용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
주기적으로 스트레칭을 실시하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
보행중 · 작업 중 휴대전화 사용 금지를 이행하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음

※ 부서·팀별 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞도록 자체적인 점검항목을 추가·수정 가능

작업 전 10분 안전점검(ToolBoxMeeting)

참 석 자  명 부

연 번	성 명	서 명	연 번	성 명	서 명

先 안전 後 작업

시설정비원(전기) 안전수칙

◎ 주요 위험 요인

◎ 꼭 지켜주세요!

- 작업에 적합한 절연용 보호구(안전화, 안전모, 안전장갑 등) 착용

- 작업 시작 전 안전점검을 우선 실시하고 정리정돈을 생활화

- 유해·위험요인 발견 등 비상 시에는 응급조치요령에 따라 비상조치하고 책임자에게 보고

- 작업장소 이동 시 기계·기구 전원을 정지하고 작업 시 안전거리 유지

- 기계·기구 외함 접지, 누전차단기 설치, 휴대형은 이중절연 기기 사용

- 점검·보수 작업 시 주전원 차단하고 잠금장치 및 표지판을 설치 후 작업

- 이동식 사다리는 오르내리는 용도로 사용하고 사다리 작업 시 안전한 작업 방법(안전대 착용, 2인 1조 작업, 전도방지용 안전지지대 설치 등) 준수

- 중량물 취급 시 2인 1조 작업 또는 이동대차 사용

- 정기 건강검진 및 적절한 운동·스트레칭 등 건강관리 철저

- 사용한 작업도구는 정돈하여 항상 지정된 위치에 보관

- 보행중· 작업중 휴대전화 사용금지 (휴대전화 사용 시 작업 일시 중단)

작업 전 10분 안전점검(ToolBoxMeeting)

시설청소원 안전점검

부서명·팀명		일 시
작업 장소		점 검 자
작업 내용

◎ 안전점검 체크리스트

점검항목	점검결과	조치사항
필요한 보호구(미끄럼방지 장화, 보호장갑, 보안경 등)를 지급ㆍ착용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
작업구역의 넘어짐, 떨어짐 등 위험장소를 인지하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
작업 시 유해·위험요인 및 작업 방법을 잘 숙지하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
용도에 맞는 작업도구를 선택하고 사용 전 점검하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
바닥 청소 시 청소도구(마포걸레 등)의 물기는 최대한 제거하고, 미끄럼주의 표지판을 설치하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
청소용구 등 운반물 이동 시 전용대차를 사용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
전기기계·기구 사용 시 방수형 콘센트를 사용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
락스 등 유해·화학물질 사용 시 보호구(보안경, 보호장갑 등)을 착용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
높은 곳에서의 작업 시 안전한 작업발판을 이용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
사다리 작업 시 안전한 작업 방법(안전대 착용, 2인 1조 작업, 전도방지용 안전지지대 설치 등)을 숙지하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
중량물 취급 시 2인 1조 작업하거나 이동대차를 사용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
주기적으로 스트레칭을 실시하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
보행중 · 작업 중 휴대전화 사용 금지를 이행하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음

※ 부서·팀별 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞도록 자체적인 점검항목을 추가·수정 가능

작업 전 10분 안전점검(ToolBoxMeeting)

참 석 자  명 부

연 번	성 명	서 명	연 번	성 명	서 명

先 안전 後 작업

시설청소원 안전수칙

◎ 주요 위험 요인

◎ 꼭 지켜주세요!

- 작업에 적합한 보호구(미끄럼방지 장화, 보호장갑, 보안경 등) 착용

- 작업 시작 전 안전점검을 우선 실시하고 정리정돈을 생활화

- 유해·위험요인 발견 등 비상 시에는 응급조치요령에 따라 비상조치하고 책임자에게 보고

- 바닥 청소 시 청소도구의 물기를 최대한 제거하고 표지판을 설치 후 작업

- 락스 등 취급 시 취급방법을 알고 보호구(보안경, 보호장갑 등) 착용

- 이동식 사다리는 오르내리는 용도로 사용하고 사다리 작업 시 안전한 작업 방법(안전대 착용, 2인 1조 작업, 전도방지용 안전지지대 설치 등) 준수

- 중량물 취급 시 2인 1조 작업 또는 이동대차 사용

- 정기 건강검진 및 적절한 운동·스트레칭 등 건강관리 철저

- 사용한 작업도구는 정돈하여 항상 지정된 위치에 보관

- 보행중· 작업중 휴대전화 사용금지 (휴대전화 사용 시 작업 일시 중단)

작업 전 10분 안전점검(ToolBoxMeeting)

시설경비원 안전점검

부서명·팀명		일 시
작업 장소		점 검 자
작업 내용

◎ 안전점검 체크리스트

점검항목	점검결과	조치사항
필요한 안전장비(손전등, 경광봉, 야광조끼, 무전기 등)를 지급ㆍ착용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
작업구역의 넘어짐, 떨어짐 등 위험장소를 인지하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
작업 시 유해·위험요인 및 순찰 통로를 잘 숙지하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
야간작업 시 주기적으로 휴식 등을 취하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
비 또는 눈이 오는 날 출입구에 물기제거매트 등을 설치하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
자전거 등을 타고 순찰 시 승차용 안전모(헷멧)를 착용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
사다리 작업 시 안전한 작업 방법(안전대 착용, 2인 1조 작업, 전도방지용 안전지지대 설치 등)을 숙지하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
주기적으로 스트레칭을 실시하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
보행중 · 작업 중 휴대전화 사용 금지를 이행하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음

※ 부서·팀별 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞도록 자체적인 점검항목을 추가·수정 가능

작업 전 10분 안전점검(ToolBoxMeeting)

참 석 자  명 부

연 번	성 명	서 명	연 번	성 명	서 명

先 안전 後 작업

시설경비원 안전수칙

◎ 주요 위험 요인

◎ 꼭 지켜주세요!

- 작업에 적합한 안전장비(손전등, 경광봉, 야광조끼, 무전기 등) 착용

- 작업 시작 전 안전점검을 우선 실시하고 정리정돈을 생활화

- 유해·위험요인 발견 등 비상 시에는 응급조치요령에 따라 비상조치하고 책임자에게 보고

- 야간작업 시 주기적인 휴식시간 확보

- 자전거 등을 타고 순찰시 작동방법을 알고 보호구(안전모 등)를 착용하고 순찰

- 이동식 사다리는 오르내리는 용도로 사용하고 사다리 작업 시 안전한 작업 방법(안전대 착용, 2인 1조 작업, 전도방지용 안전지지대 설치 등) 준수

- 중량물 취급 시 2인 1조 작업 또는 이동대차 사용

- 정기 건강검진 및 적절한 운동·스트레칭 등 건강관리 철저

- 사용한 작업도구는 정돈하여 항상 지정된 위치에 보관

- 보행중· 작업중 휴대전화 사용금지 (휴대전화 사용 시 작업 일시 중단)

작업 전 10분 안전점검(ToolBoxMeeting)

연구활동종사자 안전점검

부서명·팀명		일 시
작업 장소		점 검 자
작업 내용

◎ 안전점검 체크리스트

점검항목	점검결과	조치사항
위험성이 있는 작업을 할 경우 가운(작업복), 적절한 보호구를 지급·착용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
수돗물 사용 후 밸브를 잠그고 누수 및 안전을 확인하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
실험실 내부는 항상 정리 정돈된 상태로 유지하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
사고 발생 시 대피할 수 있는 비상구가 항상 개방되어 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
기계 오작동·환기불량·전기·수도 등으로 야기될 수 있는 위험요인에 대해서 실험실을 떠나기 전 반드시 안전을 확인하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
실험 시 유해·위험요인 및 실험방법을 잘 숙지하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
화학약품 취급 시 운반용 캐리어, 바스켓 등 운반용기로 운반하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
화학약품을 소량으로 덜어서 사용 시 약품명, 위험표지를 붙여서 사용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
시약병 처리 시 잔액을 완전히 제거하고, 내부를 세척하여 처리하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
실험폐액과 의료폐기물은 지정된 용기에 담아서 지정된 장소에 배출하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
전기스위치 부근에서 인화성, 가연성, 유기용매를 취급하지 않는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
전기기기 사용 시 기기의 손상, 과열, 접속상태, 피복의 손상여부를 확인하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
실험가스 배관의 밸브 작동상태, 누설여부를 점검하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
보행중 · 작업 중 휴대전화 사용 금지를 이행하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음

※ 부서·팀별 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞도록 자체적인 점검항목을 추가·수정 가능

작업 전 10분 안전점검(ToolBoxMeeting)

참 석 자  명 부

연 번	성 명	서 명	연 번	성 명	서 명

先 안전 後 작업

연구활동종사자 안전수칙

1. 연구실 안전의 원칙

1.1 기본수칙

(1) 실험자는 발생 가능한 사고에 대해 대비하고 경각심을 가지면서 실험에 임하여 사고를 미연에 방지한다.

(2) 위험성을 가진 작업이 있을 경우 반드시 가운(작업복) 및 적절한 보호구 등을 착용한다.

(3) 소화기, 비상샤워기 등의 위치와 사용법을 숙지한다.

(4) 위험하거나 독성이 있는 물질 또는 휘발성이 있는 화학약품 등은 후드 내에서 사용한다.

(5) 수돗물 사용 후 밸브를 잠그고 누수 및 안전을 확인한다.

(6) 사고 발생시 신속히 안전관리자 및 안전업무담당자에게 보고한다.

(7) 실험실 사용시 실험실로부터 대피할 수 있는 비상구가 항상 개방되도록 한다.

(8) 실험 테이블 위에 나와 있는 유기용매는 최소량으로 한다.

(9) 기계의 오작동이나 환기불량, 전기, 수도 등으로 야기될 수 있는 위험요인에 대해서는 실험실을 떠나기 전에 반드시 안전을 확인한다.

(10) 선반이나 테이블 위의 시약이 넘어지지 않도록 적절히 조치한다.

(11) 전기안전수칙을 지켜 전기안전사고에 대비한다.

(12) 실험실은 항상 정돈된 상태로 유지한다.

(13) 실험실내에서는 항상 금연한다.

1.2 다른 사람의 안전에 대한 고려

(1) 실험실에서 부주의하거나 안전에 위험한 행동을 하는 사람은 주의를 시킨다.

(2) 동료에게 실험 업무의 일부를 협조 받는 경우 필요한 보호구를 착용시켜 실험하도록 한다.

1.3 실험과 관련된 위험성에 대한 숙지

(1) 실험을 계획하거나, 새로운 장비의 사용, 화학약품 사용 등에 있어 위험성과 사고시의 안전조치를 알고 실험에 임하여야 한다.

(2) 실험에 대한 위험과 안전조치에 대한 정보를 공유하여 실험실내 모든 사람이 숙지하고 사고시의 안전에 대비할 수 있도록 하여야 한다.

2. 화학약품 취급시 안전수칙

(1) 운반용 캐리어, 바스켓 또는 운반 용기로 운반한다.

(2) 엘리베이터나 복도에서 운반시 용기가 개봉되어 있어서는 안 된다.

(3) 약품명 등의 라벨을 부착한다.

(4) 직사광선을 피하고 다른 물질과 섞이지 않도록 하며 화기, 열원으로부터 격리한다.

(5) 위험한 약품의 분실, 도난시는 사고의 우려가 있으므로 분실 시 팀안전책임자는 부서안전책임자에게 보고하고 그 지시에 따른다.

(6) 물질안전보건자료(MSDS)를 숙지하고 있어야 한다.

3. 연구실 폐수 및 폐기물 처리 수칙

3.1 폐수 처리시 유의사항

(1) 폐액은 씽크대에 버려서는 안 된다.

(2) 시약병은 잔액을 완전히 제거하고, 내부를 세척한다.

3.2 폐기물 처리 요령

(1) 시약병은 잔액을 완전히 제거하고, 내부를 세척 및 건조한다.

(2) 병뚜껑과 용기를 분리하여 처리한다.

(3) 운반이 용이토록 적절한 용기에 담아 보관 장소에 보관한다.

(4) 재활용 가능 품목은 분리하여 배출한다.

(5) 품목별 보관 용기에 일반 쓰레기를 투여하지 않는다.

(6) 실험이 종료되면 폐기물을 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.

(7) 지정폐기물 유기용매 배출시 지급한 지정된 용기에 스티커를 부착 배출한다.

(8) 감염성 폐기물은 지정용기와 장소에 배출하여야 한다.

4. 연구실에서의 전기안전 수칙

(1) 전기스위치 부근에서 인화성, 가연성, 유기용매 등의 취급을 금지한다.

(2) 반드시 정격 전압을 사용한다.

(3) 결함이 있는 전기기구 사용을 금지한다.

(4) 전기 및 전열기구의 손상, 과열, 접속 상태, 피복의 손상여부 등을 확인한다.

(5) 장비를 검사하기 전에 회로의 스위치를 끄거나 장비의 플러그를 뽑아 전원을 차단한다.

(6) 연결 코드선은 가능한 한 짧게 사용한다.

5. 연구실에서의 가스안전 수칙

(1) 가스저장 시설에는 실험용가스의 성분과 종류별로 보관한다.

(2) 비눗물이나 점검액으로 배관, 호스 등의 연결부분을 수시로 점검, 가스의 누출여부를 확인한다.

(3) 연소기는 항상 깨끗이 하여 노즐이 막히지 않도록 청소한다.

(4) 가스 누설 경보기의 작동이 잘 되고 있는지 수시로 확인한다.

(5) 모든 가스탱크에 대해서는 내용물에 대해 또렷한 표기가 되어 있어야 하며, 노후한 용기는 반납하고, 넘어지지 않도록 시험대등에 체결하여야 한다.

※ 보행중· 작업중 휴대전화 사용금지 (휴대전화 사용 시 작업 일시 중단)