<붙임 2>

현장점검표

□ 점검일시 : 2020. 00. 00일   00:00 ~ 00:00

□ 점 검 자 :

□ 점검방법 : 구간별/분야별 주야간 육안(도보) 점검

□ 점검구간 :

○ 시 설 물 : 토목, 조경, 기전, 생태, 문화(7개), 청계광장, 복개박스

○ 유지용수 : 취수장, 정수장, 중랑물재생센터(비상용수 공급시설)

○ 공 사 장 : 생태환경개선공사, 고산자교 송배수관공사, 마장동침수방지공사

□ 점검내용

구분	위치	지적사항	현장사진